## Menu Fax

### Função fax

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (fax) > (Menu) > Funcao fax no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Predefinição > Predefinição Fax no ecrã táctil.

- Ou prima Fax > seleccione a opção de menu que pretende no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---

- Tamanho digit.

- Tamanho original

define o tamanho da imagem.

Contraste | Ajusta o nível de contraste para digitalizar um original que é mais fácil de ler, quando o original tem conteúdos ténues e escuros.
Luminosidade | Ajusta o nível de brilho para digitalizar um original que é mais fácil de ler, caso o original tenha marcas ténues e imagens escuras (consulte Luminosidade).
Resolucao | As predefinições dos documentos proporcionam-lhe bons resultados, se estiver a utilizar originais típicos baseados em texto. No entanto, se enviar originais de fraca qualidade ou com fotografias, pode ajustar a resolução para produzir um fax com mais qualidade (consulte Resolucao).
Duplex | imprime os faxes recebidos na frente e no verso do papel.

Envio mult.

Envia um fax para vários destinos (consulte Enviar um fax para vários destinos).

Não pode enviar um fax a cores com esta funcionalidade.

Envio diferido

Define a sua máquina para enviar um fax posteriormente quando não estiver presente (consulte Adiar uma transmissão de fax).

Não pode enviar um fax a cores com esta funcionalidade.

Envio priorit. | Digitaliza o original para a memória e transmite imediatamente quando termina a operação em curso. A transmissão prioritária interrompe uma operação de múltiplo envio entre estações (isto é, quando a transmissão para a estação A terminar, antes de começar a transmissão para a estação B) ou entre tentativas de marcação (consulte Enviar um fax prioritário).

Reencaminhar

Encaminha o fax recebido ou enviado para outro destinatário por fax ou computador. Esta funcionalidade pode ser útil se não estiver no escritório, mas tiver de receber o fax.

- consulte Encaminhar um fax enviado para outro destinatário.

- consulte Reencaminhar um fax recebido.

Recep. segura | Armazena o fax recebido na memória sem imprimir. Para imprimir os documentos recebidos, necessita de introduzir a palavra-passe. Pode impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso aos seus faxes recebidos (consulte Receber no modo de recepção segura).
Adicionar pag. | Adiciona documentos adicionais a um trabalho de fax diferido e reservado (consulte Adicionar documentos a um fax reservado).
Cancelar trab. | Cancela o trabalho de fax adiado que se encontra guardado na memória (consulte Cancelar um trabalho de fax reservado).

### Configuração de envio

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (fax) > (Menu) > Config fax > Envio no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Predefinição > Predefinição Fax no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
Vezes remarc. | Define o número de tentativas de remarcação. Se introduzir 0, a máquina não faz a remarcação.
Prazo remarcar | Define o intervalo de tempo antes da remarcação automática.
Prefixo marc | Define um prefixo até cinco dígitos. Este número é marcado antes de qualquer número de marcação automática. Isto é útil para aceder a uma central PABX.
Modo ECM | Envia faxes utilizando o modo de correcção de erros (ECM) para garantir que os faxes são enviados suavemente sem quaisquer erros. Pode demorar mais tempo.
Relat.de envio | Define a máquina para imprimir um relatório que o informe se a transmissão do fax foi efectuada ou não com sucesso. Se seleccionar No-Erro, a máquina imprime um relatório apenas quando a transmissão não é bem sucedida.
Imagem TCR | Imprime um relatório de transmissão com uma imagem minimizada da primeira página do fax enviado.
Modo marcacao | Define o modo de marcação para tom ou impulso. Esta definição poderá não estar disponível, dependendo do seu país.
Periodo econ. | Envia faxes a um horário económico predefinido para reduzir os custos das chamadas. Esta definição poderá não estar disponível, dependendo do seu país.
Asst. Config. | Torna fácil configurar as opções de fax necessárias como ID maquina, número de fax, etc.

### Configuração de recepção

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (fax) > (Menu) > Config fax > Recepcao no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Predefinição > Predefinição Fax no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
Modo Receber | Selecciona o modo predefinido de recepção de fax.
Toque p/resp. | Especifica o número de vezes que a máquina toca antes de atender uma chamada.
Exibir receptr | Imprime automaticamente o número da página, a data e a hora de recepção na parte inferior de cada página de um fax recebido.
Cod. Com. RCB. | Inicia a recepção do fax a partir de um telefone de extensão ligado à tomada EXT na parte posterior da máquina. Se atender o telefone de extensão e ouvir tons de fax, introduza o código. O código predefinido de fábrica é *9*.
Reducao auto | Reduz automaticamente uma página de fax recebida para ajustar ao tamanho do papel colocado na máquina.
Rejeit tamanho | Descarta um comprimento específico a partir do fim do fax recebido.
Config lix fax | Bloqueia quaisquer faxes indesejados que armazenou na memória como números de faxes não solicitados. Esta definição poderá não estar disponível, dependendo do seu país.
Modo DRPD | Permite a um utilizador usar uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes. Pode definir a máquina para reconhecer padrões de toque diferentes para cada número. Esta definição poderá não estar disponível, dependendo do seu país (consulte Receber faxes no modo DRPD).
Impr. em dupl. | Imprime os dados de fax recebidos na frente e no verso do papel. Pode poupar no consumo de papel.

- Guardar caixa docum

- Guardar cx. docum.

Armazena os faxes recebidos na caixa comum. Este menu só aparece quando um dispositivo de armazenamento em massa (HDD) tiver sido instalado (consulte Funcionalidade Variedade).