## Funções de digitalização

- Para funcionalidades básicas de digitalização, consulte Guia básico (consulte Digitalização básica).

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funções por modelo).

- A resolução máxima que pode ser obtida depende de vários factores, incluindo a velocidade do computador, espaço em disco disponível, memória, o tamanho da imagem a digitalizar e definições de profundidade de bits. Assim, consoante o sistema e o que está a digitalizar, pode não poder digitalizar a determinadas resoluções, especialmente quando utiliza dpi melhorados.

### Método de digitalização básico

Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funcionalidade Variedade).

Pode digitalizar os originais na máquina através de um cabo USB ou da rede. As metodologias seguintes podem ser utilizadas para digitalizar os seus documentos:

- Digit. para PC: digitalize os originais a partir do painel de controlo. Em seguida, os dados digitalizados são guardados na pasta Os Meus Documentos dos computadores ligados (consulte Digitalização Básica).

- TWAIN: TWAIN é uma das aplicações de imagem predefinidas. A digitalização de uma imagem inicia a aplicação seleccionada, permitindo controlar o processo de digitalização. Esta funcionalidade pode ser utilizada através da ligação local ou da ligação de rede (consulte Digitalizar a partir do programa de edição de imagens).

- Assistente de digitalização da Samsung/SmarThru 4/SmarThru Office: Pode utilizar este programa para digitalizar imagens ou documentos.

  - consulte Digitalizar com o Assistente de digitalização da Samsung.

  - consulte Digitalizar com SmarThru 4.

  - consulte Digitalizar com SmarThru Office.

- WIA: WIA significa Windows Images Acquisition. Para utilizar esta funcionalidade, é preciso ligar o computador directamente à máquina através de um cabo USB (consulte Digitalizar utilizando o controlador WIA).

- Memória USB: Pode digitalizar um documento e guardar a imagem digitalizada num dispositivo de memória USB.

- Email: Pode enviar a imagem digitalizada como anexo de e-mail (Consulte Digitalizar para e-mail).

- FTP/SMB: Pode digitalizar uma imagem e enviá-la para um servidor FTP/SMB (consulte Digitalizar para o servidor FTP/SMB).

### Definir as definições de digitalização no computador

Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funções por modelo).

1. Abra o Samsung Easy Printer Manager (consulte Utilizar o Samsung Easy Printer Manager ).

2. Seleccione a máquina adequada a partir de Lista de impressoras.

3. Seleccione o menu Definições de digitalizar para PC.

4. Seleccione a opção pretendida.

   - Activação do scanner: Determina se a digitalização está ou não activada no dispositivo.

   - Separador Básica: Contém definições relacionadas com as definições gerais de digitalização e do dispositivo.

   - Separador Imagem: Contém definições relacionadas com a alteração de imagens.

5. Prima Guardado > OK.

### Digitalizar a partir de uma máquina ligada à rede

Se a máquina não suportar a interface da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte Vista posterior).

Certifique-se de que o controlador da impressora está instalado no computador utilizando o CD de software, uma vez que o controlador da impressora inclui o programa de digitalização (consulte Instalar o controlador localmente).

1. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

2. Seleccione (Scan) > Digit. para PC > PC de rede no painel de controlo.

   Ou seleccione Digt > PC de rede no ecrã táctil.

   Se aparecer a mensagem Nao disponivel, verifique a ligação da porta.

3. Seleccione o ID do computador registado e introduza a Palavra-passe, se necessário.

   - ID é a mesma ID da ID da digitalização registada para Samsung Easy Printer Manager > Mudar para o modo avançado > Definições de digitalizar para PC.

   - Palavra-passe é a mesma ID da ID da digitalização registada para Samsung Easy Printer Manager > Mudar para o modo avançado > Definições de digitalizar para PC.

4. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

5. A digitalização é iniciada.

   A imagem digitalizada é guardada na pasta C:\Utilizadores\nome de utilizador\Os meus documentos. A pasta guardada poderá ser diferente consoante o sistema operativo ou a aplicação que está a utilizar.

### Digitalizar para e-mail

Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funções por modelo).

#### Configurar uma conta de e-mail

1. Aceder ao SyncThru™ Web Service (consulte Utilizar o SyncThru™ Web Service).

2. Seleccione Definições > Definições da rede e Servidor de Envio de Correio(SMTP).

3. Introduza o endereço IP em notação decimal separada por pontos ou como nome de anfitrião.

4. Introduza o número da porta do servidor, de 1 a 65535.

5. Assinale a caixa junto de SMTP requer autenticação para solicitar a autenticação.

6. Introduza a palavra-passe e o nome de início de sessão do servidor SMTP.

7. Prima Apply.

   - Se o método de autenticação do servidor SMTP for POP3 antes de SMTP, coloque uma marca de verificação em SMTP requer POP antes da autenticação SMTP.

   - Introduza o endereço IP e número da porta.

#### Digitalizar e enviar uma mensagem de correio electrónico

1. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

2. Seleccione (digitalizar) > Dig. p/ e-mail no painel de controlo.

   Ou seleccione Digt > Enviar E-mail no ecrã táctil.

3. Introduza o nome e palavra-passe de início de sessão se tiver configurado no SyncThru™ Web Service (consulte Utilizar o SyncThru™ Web Service).

4. Introduza o endereço de e-mail do remetente e do destinatário.

   Pode enviar um e-mail para si mesmo, activando a opção Enviar automático a si próprio em Definições > Digitalizar > Digitalizar para e-mail no SyncThru™ Web Service.

5. Introduza um assunto para o e-mail e prima OK.

6. Seleccione o formato de ficheiros a digitalizar e prima OK.

7. Introduza a palavra-passe e o nome de início de sessão do servidor SMTP.

8. A máquina inicia a digitalização e envia o e-mail.

### Digitalizar para o servidor FTP/SMB

Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funções por modelo).

#### Configurar um servidor FTP/SMB

1. Aceder ao SyncThru™ Web Service (consulte Utilizar o SyncThru™ Web Service).

2. Seleccione Livro de endereços > Indivíduo > Adicionar.

3. Coloque um visto na caixa ao lado de Adicionar FTP ou Adicionar SMB.

4. Introduza o endereço IP em notação decimal separada por pontos ou como nome de anfitrião.

5. Introduza o número da porta do servidor, de 1 a 65535.

6. Assinale a caixa junto de Anónimo, de seguida, o servidor permite o acesso a pessoas não autorizadas.

7. Introduza a palavra-passe e o nome de início de sessão.

8. Introduza o nome do domínio se o servidor for juntado ao domínio, caso contrário, introduza apenas o nome do computador que está registado no servidor SMB.

9. Introduza o caminho para guardar a imagem digitalizada.

   - A pasta para guardar a imagem digitalizada tem de estar na raiz.

   - As propriedades da pasta necessitam de ser configuradas como uma pasta partilhada.

   - O seu nome de utilizador deve ter os direitos de leitura e escrita da pasta.

10. Prima Aplicar.

#### Digitalizar e enviar para o servidor FTP/SMB

1. Verifique se a máquina está ligada a uma rede.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Seleccione (digitalizar) > Digit. p/ SMB ou Digit. p/ FTP no painel de controlo.

   Ou seleccione Digt > SMB ou FTP no ecrã táctil.

4. Seleccione um servidor e formato de digitalização que pretende.

5. A máquina inicia a digitalização e envia a imagem digitalizada para o servidor especificado.

### Digitalizar a partir do programa de edição de imagens

Pode digitalizar e importar documentos no software de edição de imagens como Adobe Photoshop, se o software for compatível com TWAIN. Siga os passos abaixo para digitalizar com software compatível com TWAIN:

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Abra uma aplicação como, por exemplo, o Adobe Photoshop.

4. Clique em Ficheiro > Importar e seleccione o scanner.

5. Defina as opções de digitalização.

6. Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

### Digitalizar utilizando o controlador WIA

A máquina suporta o controlador Windows Image Acquisition (WIA) para digitalização de imagens. WIA é um dos componentes padrão fornecidos pela Microsoft Windows 7 e funciona com câmaras digitais e scanners. Ao contrário do controlador TWAIN, o controlador WIA permite digitalizar e ajustar facilmente imagens sem a utilização de um software adicional:

O controlador WIA funciona apenas no Windows OS (não suporta Windows 2000) com uma porta USB.

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Clique em Iniciar > Painel de controlo > Hardware e Som > Dispositivos e impressoras.

4. Clique com o botão direito no ícone do controlador do dispositivo em Impressoras e faxes > Iniciar digitalização.

5. Aparece a aplicação Nova digitalização.

6. Seleccione as suas preferências de digitalização e clique em Pré-visualização para verificar de que forma as suas preferências afectam a imagem.

7. Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

### Digitalizar com o Assistente de digitalização da Samsung

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funções por modelo).

- Pode utilizar a funcionalidade OCR (Leitor Óptico de Caracteres) a partir do programa Assistente de digitalização da Samsung.

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Clique em Iniciar > Todos os programas > Samsung Printers e inicie o Assistente de digitalização da Samsung.

   Seleccione o menu Ajuda ou clique no botão a partir da janela e clique em qualquer opção que pretenda conhecer.

4. Defina as opções de digitalização.

5. Clique em Digitalizar.

### Digitalizar com SmarThru 4

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funções por modelo).

- Pode utilizar a funcionalidade OCR (Leitor Óptico de Caracteres) a partir do programa SmarThru 4.

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Clique duas vezes no ícone SmarThru 4.

4. Aparece o programa SmarThru.

   - Digitalizar para: Pode digitalizar uma imagem e guardá-la numa aplicação ou pasta, enviá-la por e-mail ou publicá-la num site Web.

   - Imagem: Pode editar uma imagem e enviá-la para uma aplicação ou pasta seleccionada, enviá-la por e-mail ou publicá-la num site Web.

   - Imprimir: Pode imprimir as imagens guardadas.

   Seleccione o menu Ajuda ou clique no botão a partir da janela e clique em qualquer opção que pretenda conhecer.

5. Clique em Digitalizar para.

6. Seleccione o destino entre Aplicação, Correio electrónico, Pasta, OCR ou Web.

7. Se necessário, clique em Definições para personalizar as definições.

8. Clique em Digitalizar.

### Digitalizar com SmarThru Office

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funções por modelo).

- Para utilizar o SmarThru Office, tem de instalar manualmente o programa a partir do CD fornecido. Seleccione Instalação avançada > Instalação personalizada e escolha SmarThru Office para instalar.

- Pode utilizar a funcionalidade OCR (Leitor Óptico de Caracteres) a partir do programa SmarThru Office.

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Clique duas vezes no ícone SmarThru Office.

4. Aparece o programa SmarThru Office.

   Clique no botão Ajuda ou a partir da janela e clique em qualquer opção que pretenda conhecer.

5. Clique no ícone SmarThru Office () na área de notificação da barra de tarefas do Windows para activar o programa de iniciação do SmarThru Office.

6. Clique no ícone de digitalização () para abrir a janela de digitalização.

7. A janela Definição de Digitalização abre.

8. Especifique definições de digitalização e clique em Digitalizar.

### Digitalização a partir do Macintosh

#### Digitalizar a partir de uma máquina ligada por USB

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Inicie Aplicações e clique em Captura de Imagem.

   Se aparecer a mensagem Nenhum dispositivo de Captura de Imagem conectado., desligue e volte a ligar o cabo USB. Se o problema persistir, consulte a ajuda de Captura de Imagem.

4. Seleccione a opção pretendida.

5. Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

   Se a digitalização não funcionar na Captura de Imagem, actualize o Mac OS para a versão mais recente. Captura de Imagem funciona correctamente no Mac OS X 10.4.7 ou superior.

#### Digitalizar a partir de uma máquina ligada à rede

Apenas modelo de rede ou sem fios (consulte Funções por modelo).

1. Verifique se a máquina está ligada a uma rede.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Inicie Aplicações e clique em Captura de Imagem.

4. De acordo com o SO, siga os passos abaixo.

   - Para 10.4

     - Clique em Dispositivos > Explorar Dispositivos… na barra do Menu.

     - Seleccione a máquina na opção Dispositivos Twain. Assinale Usar software TWAIN.

     - Clique em Conectar.

       Se aparecer uma mensagem de aviso, clique em Alterar Porta para seleccionar a porta ou se TWAIN UI aparecer, clique em Alterar Porta a partir do separador Preferências e seleccione uma porta nova.

   - Para 10,5

     - Clique em Dispositivos > Explorar Dispositivos… na barra do Menu.

     - Certifique-se de que a caixa de verificação Connected está assinalada junto da máquina em Bonjour Devices.

     - Se pretender digitalizar utilizando TWAIN, consulte o procedimento para Mac OS X 10.4 acima.

   - Para 10.6 -10.7, seleccione o seu dispositivo abaixo PARTILHADO.

5. Defina as opções de digitalização neste programa.

6. Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

   - Se a digitalização não funcionar na Image Capture, actualize o Mac OS para a versão mais recente. Captura de Imagem funciona correctamente no Mac OS X 10.4.7 ou superior.

   - Para obter mais informações, consulte a ajuda de Captura de Imagem.

   - Também pode digitalizar utilizando software compatível com TWAIN, como o Adobe Photoshop.

### Digitalização Linux

#### Digitalizar

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.

2. Faça duplo clique em Unified Driver Configurator no ambiente de trabalho.

3. Faça clique no botão para alternar para a configuração dos scanners.

4. Seleccione o scanner na lista.

5. Clique em Properties.

6. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

7. Na janela Scanner Properties, clique em Preview.

8. O documento é digitalizado e a pré-visualização da imagem aparece no Preview Pane.

9. Arraste o ponteiro para definir a área da imagem que vai ser digitalizada no Preview Pane.

10. Seleccione a opção pretendida.

11. Digitalize e guarde a imagem digitalizada.

    Para utilização posterior, pode guardar como definições de digitalização e adicioná-las à lista pendente Job Type.

#### Editar uma imagem com Image Manager

A aplicação do Image Manager proporciona-lhe ferramentas e comandos de menu para editar as imagens digitalizadas.