## Kopijavimo triktys

Būsena | Siūlomi sprendimai
--- | ---
Kopijos yra per šviesios arba per tamsios. | Sureguliuokite kopijavimo funkcijos tamsumą, kad kopijų fonas būtų šviesesnis arba tamsesnis (žr. Kiekvienos kopijos nustatymų keitimas).

Kopijose atsiranda dėmės, linijos, žymės arba taškai.

- Jei defektai yra originale, sureguliuokite kopijavimo funkcijos tamsumą, kad kopijų fonas būtų šviesesnis.

- Jei originale defektų nėra, nuvalykite nuskaitymo įtaisą (žr. Skaitytuvo bloko valymas).

Nukopijuotas vaizdas yra iškreiptas.

- Patikrinkite ar originalas padėtas lygiai pagal kreipiančiąją.

- Gali būti nešvarus perdavimo volelis. Išvalykite įrenginio vidų (žr. Įrenginio valymas).

Spausdinamos tuščios kopijos. | Patikrinkite, ar originalas ant skenerio stiklo padėtas priekine puse į apačią arba į viršų dokumentų tiektuve. Jei šie veiksmai problemos neištaiso, kreipkitės į techninės priežiūros skyriaus atstovą.

Vaizdas lengvai nusitrina nuo kopijos.

- Pakeiskit dėkle esantį popierių popieriumi iš naujo paketo.

- Itin drėgnose vietose nepalikite popieriaus aparate ilgą laiką.

Kopijos popierius dažnai įstringa.

- Papūskite į popieriaus krūvą ir apverskite ją dėkle. Įdėkite į dėklą naujo popieriaus. Jei reikia, patikrinkite arba sureguliuokite popieriaus kreiptuvus.

- Patikrinkite, ar popierius yra tinkamo svorio (žr. Spausdinimo terpės specifikacijos ).

- Pašalinę triktį patikrinkite, ar aparate neliko kopijos popieriaus arba jo likučių.

Dažų kasete išspausdinama mažiau kopijų, nei tikėtasi, išeikvojant visą rašalą.

- Jūsų originaluose gali būti nuotraukų, ryškių elementų arba storų linijų. Pavyzdžiui, jūsų originalai gali būti formos, informaciniai biuleteniai, knygos ar kiti dokumentai, kuriems reikia daugiau dažų.

- Kopijuojant skaitytuvo dangtis gali būti paliktas atidarytas.

- Išjunkite įrenginį ir vėl įjunkite.