## Inserindo vários caracteres

À medida que várias tarefas são executadas, talvez seja necessário inserir nomes e números diversos. Por exemplo, ao configurar o equipamento, você deve inserir seu nome ou o nome da empresa e o número do fax. Ao armazenar números de fax ou endereços de email na memória, você também poderá fornecer os nomes correspondentes.

### Inserindo caracteres alfanuméricos

Pressione o botão até que a letra correta seja exibida. Por exemplo, para inserir a letra O, pressione 6, tecla identificada como MNO. Cada vez que você pressionar 6, o visor mostrará uma letra diferente, M, N, O, m, n, o e finalmente 6. Para encontrar a letra que deseja inserir, consulte Letras e números do teclado.

- Para inserir um espaço, pressione 1 duas vezes.

- Para excluir o último dígito ou caractere, pressione o botão de seta para a esquerda/direita ou para cima/baixo.

### Letras e números do teclado

- Conjuntos de caracteres especiais podem ser diferentes daqueles do seu equipamento dependendo dos opcionais ou dos modelos.

- Alguns dos seguintes valores de teclas poderão não ser exibidos dependendo do trabalho executado.

Tecla | Números, letras ou caracteres associados
--- | ---
1 | @ / . ’ 1
2 | A B C a b c 2
3 | D E F d e f 3
4 | G H I g h i 4
5 | J K L j k l 5
6 | M N O m n o 6
7 | P Q R S p q r s 7
8 | T U V t u v 8
9 | W X Y Z w x y z 9
0 | & + - , 0
* | * % _ ~ ! # $ ( ) [ ] (Estes símbolos estão disponíveis para autenticação de rede)
# | # = | ? " : { } < > ; (Estes símbolos estão disponíveis para autenticação de rede)