## Trådløst nettverksoppsett

- Sørg for at maskinen støtter trådløst nettverk. Det kan hende at trådløst nettverk ikke er tilgjengelig avhengig av modellen (se Funksjoner etter modell).

- Hvis IPv6-nettverket ikke fungerer, tilbakestiller du alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger og prøver på nytt ved å bruke Fjern innst.

### Kom i gang

#### Forstå din type nettverk

Vanligvis kan du bare ha én tilkobling mellom datamaskinen og maskinen på samme tid.

| Infrastrukturmodus Dette er et miljø som vanligvis brukes hjemme og for små kontorer og hjemmekontorer. Denne modusen bruker et tilgangspunkt til å kommunisere med den trådløse maskinen.
| Ad-Hoc-modus Denne modusen bruker ikke tilgangspunkt. Den trådløse datamaskinen og den trådløse maskinen kommuniserer direkte.

#### Navn på trådløst nettverk samt nettverksnøkkel

Trådløse nettverk krever høyere sikkerhet. Når du konfigurerer et tilgangspunkt, blir det angitt et nettverksnavn (SSID), hvilken type sikkerhet som brukes, og en nettverksnøkkel for nettverket. Snakk med nettverksadministrator om denne informasjonen før du fortsetter maskininstallasjonen.

### Fremgangsmåter for trådløst oppsett

Du kan opprette trådløs innstilling enten fra maskinen eller fra datamaskinen. Velg fremgangsmåten du ønsker fra tabellen nedenfor.

Det kan hende at enkelte nettverksinstallasjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av modell eller land.

Fremgangsmåte for oppsett | Tilkoblingsmetode | Beskrivelse og referanse
--- | --- | ---

Fra maskinens kontrollpanel

Slik bruker du WPS (anbefalt)

()

- Se Maskiner med display.

- Se Maskiner uten display.

Bruke menyknappen

()

- Se Bruke menyknappen.

Fra datamaskinen

Aksesspunkt via USB-kabel (anbefalt)

()

- For brukere av Windows, se Aksesspunkt via USB-kabel.

- Brukere av Macintosh, se Aksesspunkt via USB-kabel.

Tilgangspunkt via WPS-knappen (uten tilkobling med USB-kabel)

( , )

- For brukere av Windows, se Tilgangspunkt via WPS-knappen (uten tilkobling med USB-kabel).

- Brukere av Macintosh, se Innstilling av tilgangspunktet ved bruk av WPS-knappen.

Ad hoc via USB-kabel

()

- For brukere av Windows, se Ad hoc via USB-kabel.

- Brukere av Macintosh, se Ad hoc via USB-kabel.

Bruke et nettverkskabel

- Se Bruke et nettverkskabel.

Andre fremgangsmåter for oppsett

Konfigurere Wi-Fi Direct for mobil utskrift

- Se Konfigurasjon av Wi-Fi Direct.

Hvis det oppstår problemer under trådløs innstilling eller driverinstallasjon, se feilsøkingskapitlet (se Feilsøking).

### Bruk av WPS-knappen

Hvis maskinen og et tilgangspunkt (eller trådløs ruter) støtter Wi-Fi Protected Setup™(WPS), kan du enkelt konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket ved å trykke på knappen WPS på kontrollpanelet uten en datamaskin.

- Hvis du vil bruke det trådløse nettverket i infrastrukturmodus, må du sørge for at nettverkskabelen er koblet fra maskinen. Bruk av knappen WPS (PBC) eller inntasting av PIN-nummeret fra datamaskinen for å koble til tilgangspunktet varierer avhengig av tilgangspunktet (eller trådløs ruter) du bruker. Se brukerhåndboken for tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) du bruker.

- Når WPS-knappen brukes til å stille inn trådløst nettverk, kan innstillinger for sikkerhet endres. Du kan unngå dette ved å sperre WPS-alternativet for gjeldende innstilling for trådløs sikkerhet. Navnet på alternativet kan variere avhengig av tilgangspunktet (eller trådløs ruter) du bruker.

#### Elementer å klargjøre

- Kontroller om tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Kontroller om maskinen støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Datamaskin i nettverk (kun PIN-modus).

#### Velg type

Det finnes to metoder for å koble maskinen til et trådløst nettverk ved hjelp av knappen (WPS) på kontrollpanelet.

Med metoden PBC (Push Button Configuration: trykknappkonfigurasjon) kan du koble maskinen til et trådløst nettverk ved å trykke både på WPS-knappen på maskinens kontrollpanel og på WPS-knappen (PBC) på et WPS-aktivert (Wi-Fi Protected Setup™) tilgangspunkt (eller en trådløs ruter).

Med metoden PIN (personlig ID-nummer) kan du koble maskinen til et trådløst nettverk ved å angi den medfølgende PIN-informasjonen på et WPS-aktivert (Wi-Fi Protected Setup™) tilgangspunkt (eller en trådløs ruter).

Den fabrikkinnstilte standardverdien for maskinen er PBC-modus, som anbefales for et vanlig trådløst nettverksmiljø.

Du kan endre WPS-modus i kontrollpanelet ( (Menu) > Nettverk > Tradlos > OK > WPS-innst.).

#### Maskiner med display

##### Koble til i PBC-modus

1. Trykk på og hold knappen WPS på kontrollpanelet i mer enn 2 sekunder.

   Maskinen venter i opptil 2 minutter, inntil du trykker på WPS-knappen (PBC) på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

2. Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

   Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:

   1. Kobler til: Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

   2. Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

   3. SSID-type: Når den trådløse nettverkstilkoblingsprosessen er fullført, vises SSID-informasjonen for tilgangspunktet på displayet.

##### Tilkobling i PIN-modus

1. Trykk på og hold knappen WPS på kontrollpanelet i mer enn 2 sekunder.

2. Det 8-sifrede PIN-nummeret vises på displayet.

   Du må angi det 8-sifrede PIN-nummeret i løpet av 2 minutter på datamaskinen som er koblet til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

   Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:

   1. Kobler til: Maskinen kobler til det trådløse nettverket.

   2. Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

   3. SSID-type: Når den trådløse nettverkstilkoblingsprosessen er fullført, vises SSID-informasjonen på displayet.

#### Maskiner uten display

##### Koble til i PBC-modus

1. Trykk på og hold knappen (WPS) på kontrollpanelet i omtrent 2 - 4 sekunder inntil statuslampen blinker hurtig.

   Maskinen begynner å koble seg til et trådløst nettverk. Lampen blinker sakte i opptil to minutter inntil du trykker på PBC-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

2. Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

   1. Lampen for trådløst nettverk blinker hurtig. Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

   2. Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

##### Tilkobling i PIN-modus

1. Rapporten for nettverkskonfigurasjon inklusive PIN-nummeret må skrives ut (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport).

   I klarmodus trykker du og holder (Cancel eller knappen Stop/Clear) på kontrollpanelet i omtrent 5 sekunder. Du kan finne maskinens PIN-nummer.

2. Trykk på og hold knappen (WPS) på kontrollpanelet i mer enn 4 sekunder inntil statuslampen tennes.

   Maskinen kobles til et tilgangspunkt (eller en trådløs ruter).

3. Du må angi det 8-sifrede PIN-nummeret i løpet av 2 minutter på datamaskinen som er koblet til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

   Lampen blinker sakte i opptil to minutter inntil du angir det åttesiffers PIN-nummeret.

   Lampen for trådløst nettverk blinker i rekkefølgen nedenfor:

   1. Lampen for trådløst nettverk blinker hurtig. Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

   2. Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

#### Koble til et trådløst nettverket på nytt

Når trådløsfunksjonen er av, prøver maskinen automatisk å koble til tilgangspunktet (eller en trådløs ruter) på nytt med de tidligere nettverksinnstillingene og den tidligere adressen.

I følgende tilfeller kobler maskinen seg automatisk til det trådløse nettverket på nytt.

- Maskinen slås av og på igjen.

- Tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) slås av og på igjen.

#### Avbryt tilkoblingen

Hvis du vil avbryte funksjonen for trådløs nettverkstilkobling når maskinen kobler seg til det trådløse nettverket, trykker du på og slipper knappen (Cancel eller knappen Stop/Clear) på kontrollpanelet. Du må vente i 2 minutter for å koble til det trådløse nettverket igjen.

#### Koble fra et nettverk

Hvis du vil koble fra den trådløse nettverkstilkoblingen, trykker du på knappen (WPS) på kontrollpanelet i mer enn to sekunder.

- Når Wi-Fi-nettverket er i inaktiv modus: Maskinen blir umiddelbart koblet fra det trådløse nettverket, og trådløslampen slås av.

- Når Wi-Fi-nettverket brukes: Mens maskinen venter på at gjeldende jobb avsluttes, blinker lampen for det trådløse nettverket hurtig. Tilkoblingen til trådløst nettverk kobles fra umiddelbart og trådløslampen slås av.

### Bruke menyknappen

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Før du begynner, må du vite nettverksnavnet (SSID) til det trådløse nettverket samt nettverksnøkkelen hvis den er kryptert. Denne informasjonen ble angitt da tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) ble installert. Hvis du ikke kjenner det trådløse miljøet, kontakter du personen som konfigurerte nettverket.

Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se Slik installerer du driver i nettverket).

1. Klikk på (Menu)-knappen i kontrollpanel.

2. Trykk på Nettverk > Trådløs > WLAN-innstillinger.

3. Trykk OK for å velge oppsettmetode.

   - Veiviser (anbefales): Oppsett er automatisk i denne modusen. Maskinen viser en liste over tilgjengelige nettverk. Etter at nettverk er valgt vil skriveren be om den korresponderende sikkerhetsnøkkelen.

   - Egendefinert: I denne modusen kan brukerne oppgi eller manuelt redigere egen SSID, eller velge sikkerhetsalternativet i detalj.

### Oppsett ved bruk av Windows

Snarvei til Trådløse innstillinger uten CD: Hvis du har installert skriverdriveren en gang, har du aksess til Trådløse innstillinger uten CD. Fra Startmenyen velger du Programmer eller Alle programmer > Samsung Printers > skriverens drivernavn > Program for trådløse innstillinger.

#### Aksesspunkt via USB-kabel

##### Elementer å klargjøre

- Tilgangspunkt

- Nettverkstilkoblet datamaskin

- Programvare-CD som fulgte med maskinen

- Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert

- USB-kabel

##### Opprette infrastruktur for nettverk

1. Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.

2. Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.

3. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

4. Velg alternativet Trådløse innstillinger og installasjon.

5. Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene. Klikk på Neste.

6. Programvaren søker etter det trådløse nettverket.

   Hvis programvaren ikke kan søke på nettverket, kontrollerer du om USB-kabelen er riktig tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen, og følg instruksjonene i vinduet.

   - Hvis innstilling for trådløst nettverk er gjort før, vises vinduet Informasjon om innstillinger for trådløst nettverk.

     Hvis du vil tilbakestille trådløse innstillinger, kryss av i boksen og klikk Next.

   - For modeller som støtter WPS-knapp (uten tilkobling med USB-kabel), vil skjermbildet nedenfor vises.

     - Med en USB-kabel: Koble til USB-kabelen og klikk Neste. Gå deretter til trinn 7.

     - Bruke WPS-knappen: Se Tilgangspunkt via WPS-knappen (uten tilkobling med USB-kabel).

7. Velg fremgangsmåten du ønsker å bruke fra skjermbildet for konfigurasjonsmetoder for trådløs innstilling.

   - Konfigurer de trådløse innstillingene manuelt.: Gå til trinn 8.

   - Konfigurer de trådløse innstillingene ved å trykke på WPS-knappen på tilgangspunktet.: Koble til det trådløse nettverket ved å trykke på WPS-knappen på tilgangspunktet (eller trådløs ruter).

     - Følg instruksene i vinduet. Når du er ferdig med å sette opp det trådløse nettverket, gå til trinn 11.

8. Etter søkingen vises de trådløse nettverksenhetene i vinduet. Velg navnet (SSID) på tilgangspunktet du bruker, og klikk på Neste.

   Hvis du ikke finner nettverksnavnet du vil ha, eller hvis du vil angi den trådløse konfigurasjonen manuelt, klikker du på Avanserte innstillinger.

   - Angi navnet på det trådløse nettverket: Skriv inn SSID-en for tilgangspunktet du vil bruke (SSID skiller mellom store og små bokstaver).

   - Operasjonsmodus: Velg Infrastruktur.

   - Autentisering: Velg autentiseringstype.

     Åpent system: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.

     Delt nøkkel: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEP-nøkkel kan få tilgang til nettverket.

     WPA personlig eller WPA2 personlig: Velg dette alternativet for å autentisere utskriftsserveren basert på en forhåndsdelt WPA-nøkkel. Til dette brukes en delt hemmelig nøkkel (også kalt forhåndsdelt passfrase) som konfigureres manuelt på tilgangspunktet og hver av klientene.

   - Kryptering: Velg krypteringsmetoden (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Nettverksnøkkel: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

   - Bekreft nettverksnøkkel: Bekreft verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

   - WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet WEP Key Index.

   Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når tilgangspunktet har sikkerhetsinnstilling.

   Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet åpnes. Vinduet kan variere avhengig av sikkerhetsmodusen: WEP eller WPA.

   - WEP

     Velg Åpent system eller Delt nøkkel som autentiseringstype, og angi WEP-sikkerhetsnøkkel. Klikk på Neste.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.

   - WPA

     Angi den delte WPA-nøkkelen, og klikk på Neste.

     WPA godkjenner og identifiserer brukere basert på en hemmelig nøkkel som endres automatisk med jevne mellomrom. WPA bruker også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced Kryptering Standard) til datakryptering.

9. Vinduet viser innstillingen for trådløst nettverk og kontrollerer om innstillingene er riktige. Klikk på Neste.

   - For DHCP-metoden

     Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du kontrollere om DHCP vises i vinduet. Hvis Statisk vises, klikker du på Endre TCP/IP for å endre tilordningsmetoden til DHCP.

   - For Statisk-metoden

     Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du kontrollere om Statisk vises i vinduet. Hvis DHCP vises, klikker du på Endre TCP/IP for å angi IP-adresse og andre nettverkskonfigurasjonsverdier for maskinen. Før du angir IP-adressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinen er satt til DHCP, kontakter du nettverksadministratoren for å få den statiske IP-adressen.

     For eksempel:

     Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:

     - IP-adresse: 169.254.133.42

     - Delnettverksmaske: 255.255.0.0

     Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:

     - IP-adresse: 169.254.133.43

     - Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens deldnettverksmaske)

     - Gateway: 169.254.133.1

10. Når skjermbildet for bekreftelse av tilkobling av nettverkkabel vises, koble fra nettverkkabelen og klikk Neste.

    Hvis nettverkskabelen er koblet til, kan den ha vansker med å finne maskinen ved konfigurering av trådløst nettverk.

11. Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Angi alternativet Wi-Fi Direct (se Konfigurasjon av Wi-Fi Direct) for å skrive ut fra en mobil enhet som støtter alternativet Wi-Fi Direct.

    Alternativet Wi-Fi Direct:

    - Alternativet Wi-Fi Direct vises på skjermen kun hvis skriveren støtter denne funksjonen.

    - Med Samsung Easy Printer Manager kan du aktivere Wi-Fi Direct (se Konfigurasjon av Wi-Fi Direct).

    - Nettverksnavn (SSID): Standard nettverknavn er modellnavnet og maksimum lengde er 22 tegn (ikke inkludert "Direct-xx-").

    - Nettverksnøkkel er en numerisk streng og størrelsen er 8-64 tegn.

12. Når innstillingen for trådløst nettverk er fullført, kobler du fra USB-kabelen mellom datamaskinen og maskinen. Klikk på Neste.

13. Klikk på Neste når vinduet Kontroller skrivertilkobling vises.

14. Velg komponentene som skal installeres. Klikk på Neste.

15. Når du har valgt komponenter, kan du også endre maskinnavnet, angi at maskinen skal være delt på nettverket, velge maskinen som standardmaskin og endre portnavnet for hver maskin. Klikk på Neste.

16. Når installasjonen er fullført, åpnes et vindu hvor du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på Skriv ut en testside.

    Ellers klikker du bare på Neste og hopper til trinn 18.

17. Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.

    Hvis ikke klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.

18. Klikk på Elektronisk registrering hvis du vil registrere maskinen på Samsungs nettside og motta nyttig informasjon. Hvis ikke, klikker du på Fullfør.

#### Tilgangspunkt via WPS-knappen (uten tilkobling med USB-kabel)

For modeller med WPS-knapp kan du stille inn trådløst nettverk ved å bruke WPS-knappen (uten en USB-tilkobling) og tilgangspunkt (eller en ruter) WPS-knapp.

##### Elementer å klargjøre

- Tilgangspunkt (eller trådløs ruter)

- Nettverkstilkoblet datamaskin

- Programvare-CD som fulgte med maskinen

- Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert

##### Opprette infrastruktur for nettverk

1. Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.

2. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

3. Velg alternativet Trådløse innstillinger og installasjon.

4. Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene. Klikk på Neste.

5. Velg Bruke WPS-knappen og klikk Neste.

   - Skjermbildet over vises for modeller som støtter WPS-knapp.

   - Hvis maskinen er tilkoblet med en USB-kabel vises ikke skjermbildet over. Koble fra USB-kabelen hvis du ønsker å konfigurere det trådløse nettverket ved bruk av WPS-knappen.

   - Se Aksesspunkt via USB-kabel hvis du ønsker å konfigurere det trådløse nettverket ved bruk av USB-kabelen.

6. Neste skjermbilde ber deg sjekke om tilgangspunktet (eller trådløs ruter) støtter WPS eller ikke.

   Hvis tilgangspunktet (eller trådløs ruter) har WPS-knapp, velg Ja og klikk Neste.

7. Følg instruksjonene i vinduet for å konfigurere trådløst nettverk.

   - Følg trinnene nedenfor for modeller med display.

     1. Trykk på og hold knappen WPS på kontrollpanelet i 2-4 sekunder.

        Maskinen venter opp til 2 minutter for WPS-knappen på tilgangspunktet (eller en ruter) som skal trykkes.

     2. Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

        Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:

        - Kobler til: Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

        - Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

        - SSID-type: Når den trådløse nettverkstilkoblingsprosessen er fullført, vises SSID-informasjonen for tilgangspunktet på displayet.

   - Følg trinnene nedenfor for modeller uten display.

     1. Trykk på og hold knappen (WPS) på kontrollpanelet i omtrent 2 - 4 sekunder inntil statuslampen blinker hurtig.

        Maskinen begynner å koble seg til et trådløst nettverk. Lampen blinker sakte i opptil to minutter inntil du trykker på PBC-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

     2. Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

        - WPS-lampen blinker hurtig mens det kobles til tilgangspunktet (eller trådløs ruter).

        - Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

8. Vinduet Innstillinger for trådløst nettverk fullført åpnes. Klikk på Next.

9. Klikk på Neste når vinduet Kontroller skrivertilkobling vises.

10. Velg komponentene som skal installeres. Klikk på Neste.

11. Når du har valgt komponenter, kan du også endre maskinnavnet, angi at maskinen skal være delt på nettverket, velge maskinen som standardmaskin og endre portnavnet for hver maskin. Klikk på Neste.

12. Når installeringen er fullført, åpnes et vindu der du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på Skriv ut en testside.

    Ellers klikker du bare på Neste og hopper til trinn 14.

13. Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.

    Hvis ikke klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.

14. Klikk på Elektronisk registrering hvis du vil registrere maskinen på Samsungs nettside og motta nyttig informasjon. Hvis ikke, klikker du på Fullfør.

#### Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et tilgangspunkt, kan du likevel koble maskinen trådløst til datamaskinen ved å konfigurere et trådløst ad-hoc-nettverk. Følg de enkle trinnene nedenfor.

##### Elementer å klargjøre

- Nettverkstilkoblet datamaskin

- Programvare-CD som fulgte med maskinen

- Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert

- USB-kabel

##### Opprette ad-hoc-nettverket i Windows

1. Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.

2. Slå på datamaskinen og den trådløse nettverksmaskinen.

3. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

4. Velg alternativet Trådløse innstillinger og installasjon.

5. Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene. Klikk på Neste.

6. Programvaren søker etter det trådløse nettverket.

   Hvis programvaren ikke kan søke på nettverket, kontrollerer du om USB-kabelen er riktig tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen, og følg instruksjonene i vinduet.

7. Etter søkingen etter det trådløse nettverket vises en liste over trådløse nettverk maskinen har søkt etter.

   Hvis du vil bruke Samsungs standard Ad-Hoc-innstilling, velger du det siste trådløse nettverket i listen, som har Nettverksnavn (SSID) er satt til portthru og Signal satt til Skriverens eget nettverk.

   Klikk på Neste.

   Hvis du vil bruke andre ad-hoc-innstillinger, velger du et annet trådløst nettverk fra listen.

   Hvis du vil endre ad-hoc-innstillinger, klikker du på knappen Avanserte innstillinger.

   - Angi navnet på det trådløse nettverket: Skriv inn SSID-navnet du vil bruke (SSID skiller mellom store og små bokstaver).

   - Operasjonsmodus: Velg Ad-Hoc.

   - Kanal: Velg kanal. (Automatisk innstilling eller 2 412 til 2 467 MHz).

   - Autentisering: Velg autentiseringstype.

     Åpent system: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.

     Delt nøkkel: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEP-nøkkel kan få tilgang til nettverket.

   - Kryptering: Velg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

   - Nettverksnøkkel: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

   - Bekreft nettverksnøkkel: Bekreft verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

   - WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet WEP Key Index.

   Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når Ad-Hoc-nettverket har sikkerhetsinnstilling.

   Velg Åpent system eller Delt nøkkel som autentiseringstype, og klikk på Neste.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.

8. Innstillingen for trådløst nettverk vises i vinduet. Kontroller innstillingene, og klikk på Neste.

   Før du angir IP-adressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er satt til DHCP, bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til DHCP. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er satt til Statisk, bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til Statisk.

   Hvis datamaskinen er satt til DHCP og du vil bruke Statisk-innstillingen for trådløst nettverk, kontakter du nettverksadministratoren for å få den statiske IP-adressen.

   - For DHCP-metoden

     Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du kontrollere om DHCP vises i vinduet Bekreft innstillingene for trådløst nettverk. Hvis Statisk vises, klikker du på Endre TCP/IP for å endre tilordningsmetoden til Motta IP-adresse automatisk (DHCP).

   - For Statisk-metoden

     Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du kontrollere om Statisk vises i vinduet Bekreft innstillingene for trådløst nettverk. Hvis DHCP vises, klikker du på Endre TCP/IP for å angi IP-adresse og andre nettverkskonfigurasjonsverdier for maskinen.

     For eksempel:

     Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:

     - IP-adresse: 169.254.133.42

     - Delnettverksmaske: 255.255.0.0

     Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:

     - IP-adresse: 169.254.133.43

     - Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens deldnettverksmaske)

     - Gateway: 169.254.133.1

9. Vinduet Innstillinger for trådløst nettverk fullført åpnes. Klikk på Neste.

10. Når innstillingen for trådløst nettverk er fullført, kobler du fra USB-kabelen mellom datamaskinen og maskinen. Klikk på Neste.

    Hvis vinduet Endre PC-nettverksinnstillinger vises, følger du trinnene i vinduet. Klikk på Neste hvis du er ferdig med å angi innstillinger for datamaskinens trådløse nettverk. Hvis du setter datamaskinens trådløse nettverk til DHCP, vil det ta flere minutter å motta IP-adressen.

11. Klikk på Neste når vinduet Kontroller skrivertilkobling vises.

12. Velg komponentene som skal installeres. Klikk på Neste.

13. Når du har valgt komponenter, kan du også endre maskinnavnet, angi at maskinen skal være delt på nettverket, velge maskinen som standardmaskin og endre portnavnet for hver maskin. Klikk på Neste.

14. Når installasjonen er fullført, åpnes et vindu hvor du blir spurt om du vil skrive ut en testside. Hvis du vil skrive ut en testside, klikker du på Skriv ut en testside.

    Ellers klikker du bare på Neste og hopper til trinn 16.

15. Hvis testsiden skrives ut riktig, klikker du på Ja.

    Hvis ikke klikker du på Nei for å skrive den ut på nytt.

16. Klikk på Elektronisk registrering hvis du vil registrere maskinen på Samsungs nettside og motta nyttig informasjon. Hvis ikke, klikker du på Fullfør.

### Oppsett for Macintosh

#### Elementer å klargjøre

- Tilgangspunkt

- Nettverkstilkoblet datamaskin

- Programvare-CD som fulgte med maskinen

- Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert

- USB-kabel

#### Aksesspunkt via USB-kabel

1. Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.

2. Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.

3. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

4. Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.

5. Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonet Installer OS X.

6. Klikk på Continue.

7. Les lisensavtalen, og klikk på Continue.

8. Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.

9. Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket, klikker du på Continue.

10. Klikk på knappen Wireless Network Setting på User Options Pane.

11. Programvaren søker etter det trådløse nettverket.

    Hvis programvaren ikke kan søke på nettverket, kontrollerer du om USB-kabelen er riktig tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen, og følg instruksjonene i vinduet.

    - Hvis innstilling for trådløst nettverk er gjort før, vises vinduet Wireless Network Setting Information.

      Hvis du vil tilbakestille trådløse innstillinger, kryss av i boksen og klikk Next.

    - For modeller som støtter WPS-knapp (uten tilkobling med USB-kabel), vil skjermbildet nedenfor vises.

      - With a USB Cable: Koble til USB-kabelen og klikk Neste. Gå deretter til trinn 7.

      - Using the WPS Button: Se Tilgangspunkt via WPS-knappen (uten tilkobling med USB-kabel).

12. Velg fremgangsmåten du ønsker å bruke fra skjermbildet for konfigurasjonsmetoder for trådløs innstilling.

    - Configure the wireless settings manually.: Gå til trinn 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Koble til det trådløse nettverket ved å trykke på WPS-knappen på tilgangspunktet (eller trådløs ruter).

      - Følg instruksene i vinduet. Når du er ferdig med å sette opp det trådløse nettverket, gå til trinn 16.

13. Etter søkingen vises de trådløse nettverksenhetene i vinduet. Velg navnet (SSID) på tilgangspunktet du bruker, og klikk på Next.

    Hvis du skal angi den trådløse konfigurasjonen manuelt, klikker du på Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Skriv inn SSID-en for tilgangspunktet du vil bruke (SSID skiller mellom store og små bokstaver).

    - Operation Mode: Velg Infrastructure.

    - Authentication: Velg autentiseringstype.

      Open System: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.

      Shared Key: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEP-nøkkel kan få tilgang til nettverket.

      WPA Personal eller WPA2 Personal: Velg dette alternativet for å autentisere utskriftsserveren basert på en forhåndsdelt WPA-nøkkel. Til dette brukes en delt hemmelig nøkkel (også kalt forhåndsdelt passfrase) som konfigureres manuelt på tilgangspunktet og hver av klientene.

    - Encryption: Velg kryptering. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)

    - Network Key: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

    - Confirm Network Key: Bekreft verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

    - WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet WEP Key Index.

    Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når tilgangspunktet har aktivert innstillinger for sikkerhet.

    Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet åpnes. Vinduet kan variere avhengig av sikkerhetsmodusen: WEP eller WPA.

    - WEP

      Velg Open System eller Shared Key som autentiseringstype, og angi WEP-sikkerhetsnøkkel. Klikk på Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.

    - WPA

      Angi den delte WPA-nøkkelen, og klikk på Next.

      WPA godkjenner og identifiserer brukere basert på en hemmelig nøkkel som endres automatisk med jevne mellomrom. WPA bruker også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES (Advanced Kryptering Standard) til datakryptering.

14. Vinduet viser innstillingen for trådløst nettverk og kontrollerer om innstillingene er riktige. Klikk på Next.

    - For DHCP-metoden

      Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du kontrollere om DHCP vises i vinduet. Hvis Statisk vises, klikker du på Change TCP/IP for å endre tilordningsmetoden til DHCP.

    - For Statisk-metoden

      Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du kontrollere om Statisk vises i vinduet. Hvis DHCP vises, klikker du på Change TCP/IP for å angi IP-adresse og andre nettverkskonfigurasjonsverdier for maskinen. Før du angir IP-adressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinen er satt til DHCP, kontakter du nettverksadministratoren for å få den statiske IP-adressen.

      Eksempel:

      Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:

      - IP-adresse: 169.254.133.42

      - Delnettverksmaske: 255.255.0.0

      Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:

      - IP-adresse: 169.254.133.43

      - Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens deldnettverksmaske)

      - Gateway: 169.254.133.1

15. Når skjermbildet for bekreftelse av tilkobling av nettverkkabel vises, kobles nettverkkabelen fra og klikk Neste.

    Hvis nettverkskabelen er koblet til, kan den ha vansker med å finne maskinen ved konfigurering av trådløst nettverk.

16. Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Angi alternativet Wi-Fi Direct (se Konfigurasjon av Wi-Fi Direct) for å skrive ut fra en mobil enhet som støtter alternativet Wi-Fi Direct.

    Alternativet Wi-Fi Direct:

    - Alternativet Wi-Fi Direct vises på skjermen kun hvis skriveren støtter denne funksjonen.

    - Med Samsung Easy Printer Manager kan du aktivere Wi-Fi Direct (se Konfigurasjon av Wi-Fi Direct).

    - Nettverksnavn (SSID): Standard nettverknavn er modellnavnet og maksimum lengde er 22 tegn (ikke inkludert "Direct-xx-").

    - Nettverksnøkkel er en numerisk streng og størrelsen er 8-64 tegn.

17. Når innstillingen for trådløst nettverk er fullført, kobler du fra USB-kabelen mellom datamaskinen og maskinen.

18. Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Når installeringen er fullført, klikker du på Quit.

    Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se Installasjon for Macintosh).

#### Innstilling av tilgangspunktet ved bruk av WPS-knappen

For modeller med WPS-knapp kan du stille inn trådløst nettverk ved å bruke WPS-knappen (uten en USB-tilkobling) og tilgangspunkt (eller en ruter) WPS-knapp.

##### Elementer å klargjøre

- Tilgangspunkt (eller trådløs ruter)

- Nettverkstilkoblet datamaskin

- Programvare-CD som fulgte med maskinen

- Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert

##### Opprette infrastruktur for nettverk

1. Slå på datamaskinen, tilgangspunktet og maskinen.

2. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

3. Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.

4. Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonetInstaller OS X

5. Klikk på Continue.

6. Les lisensavtalen, og klikk på Continue.

7. Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.

8. Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket, klikker du på Continue.

9. Klikk på knappen Wireless Network Setting på User Options Pane.

10. Velg Using the WPS button og klikk Next.

    - Skjermbildet over vises for modeller som støtter WPS-knapp.

    - Hvis maskinen er tilkoblet med en USB-kabel vises ikke skjermbildet over. Koble fra USB-kabelen hvis du ønsker å konfigurere det trådløse nettverket ved bruk av WPS-knappen.

    - Se Aksesspunkt via USB-kabel hvis du ønsker å konfigurere det trådløse nettverket ved bruk av USB-kabelen.

11. Neste skjermbilde ber deg sjekke om tilgangspunktet (eller trådløs ruter) støtter WPS eller ikke.

    Hvis tilgangspunktet (eller trådløs ruter) har WPS-knapp, velg Ja og klikk Neste.

12. Følg instruksjonene i vinduet for å konfigurere trådløst nettverk.

    - Følg trinnene nedenfor for modeller med display:

      1. Trykk på og hold knappen WPS på kontrollpanelet i 2-4 sekunder.

         Maskinen venter opp til 2 minutter for WPS-knappen på tilgangspunktet (eller en ruter) som skal trykkes.

      2. Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

         Meldingene vises på displayet i følgende rekkefølge:

         - Kobler til: Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

         - Tilkoblet: Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

         - SSID-type: Når den trådløse nettverkstilkoblingsprosessen er fullført, vises SSID-informasjonen for tilgangspunktet på displayet.

    - Følg trinnene nedenfor for modeller uten display.

      1. Trykk på og hold knappen (WPS) på kontrollpanelet i omtrent 2 - 4 sekunder inntil statuslampen blinker hurtig.

         Maskinen begynner å koble seg til et trådløst nettverk. Lampen blinker sakte i opptil to minutter inntil du trykker på PBC-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

      2. Trykk på WPS (PBC)-knappen på tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

         - Lampen for trådløst nettverk blinker hurtig. Maskinen kobler til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

         - Når maskinen er koblet til det trådløse nettverket, forblir lampen tent.

13. Innstilling for trådløst nettverk er komplett. Når installeringen er fullført, klikker du på Quit.

    Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se Installasjon for Macintosh).

#### Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et tilgangspunkt, kan du likevel koble maskinen trådløst til datamaskinen ved å konfigurere et trådløst ad-hoc-nettverk. Følg disse enkle instruksjonene.

##### Elementer å klargjøre

- Nettverkstilkoblet datamaskin

- Programvare-CD som fulgte med maskinen

- Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert

- USB-kabel

##### Opprette Ad-Hoc-nettverket i Macintosh

1. Kontroller om USB-kabelen er koblet til maskinen.

2. Slå på datamaskinen og den trådløse nettverksmaskinen.

3. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

4. Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.

5. Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonetInstaller OS X

6. Klikk på Continue.

7. Les lisensavtalen, og klikk på Continue.

8. Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.

9. Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket, klikker du på Continue.

10. Klikk på knappen Wireless Network Setting på User Options Pane.

11. Programvaren søker etter trådløse nettverksenheter.

    Hvis søkingen mislykkes, kontrollerer du om USB-kabelen er riktig tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen, og følger instruksjonene i vinduet.

12. Etter søkingen etter det trådløse nettverket vises en liste over trådløse nettverk maskinen har søkt etter.

    Hvis du vil bruke Samsungs standard Ad-Hoc-innstilling, velger du det siste trådløse nettverket i listen, som har Network Name(SSID) satt til portthru og Signal satt til Printer Self Network.

    Klikk på Next.

    Hvis du vil bruke andre ad-hoc-innstillinger, velger du et annet trådløst nettverk fra listen.

    Hvis du vil endre ad-hoc-innstillinger, klikker du på knappen Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Skriv inn SSID-navnet du vil bruke (SSID skiller mellom store og små bokstaver).

    - Operation Mode: Velg Ad-Hoc.

    - Channel: Velg kanalen (Auto Setting eller 2 412 MHz til 2 467 MHz).

    - Authentication: Velg autentiseringstype.

      Open System: Autentisering brukes ikke, og det kan hende at kryptering heller ikke brukes, avhengig av behovet for datasikkerhet.

      Shared Key: Autentisering brukes. En enhet med gyldig WEP-nøkkel kan få tilgang til nettverket.

    - Encryption: Velg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Angi verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

    - Confirm Network Key: Bekreft verdien for nettverkets krypteringsnøkkel.

    - WEP Key Index: Hvis du bruker WEP-kryptering, må du velge egnet WEP Key Index.

    Vinduet for trådløs nettverkssikkerhet vises når Ad-Hoc-nettverket har sikkerhetsinnstilling.

    Velg Open System eller Shared Key som autentiseringstype, og klikk på Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhetsprotokoll som hindrer uautorisert tilgang til det trådløse nettverket. WEP krypterer datadelen av hver pakke som utveksles på et trådløst nettverk, ved hjelp av en 64- eller 128-biters WEP-krypteringsnøkkel.

13. Innstillingen for trådløst nettverk vises i vinduet. Kontroller innstillingene, og klikk på Next.

    Før du angir IP-adressen for maskinen, må du kjenne datamaskinens nettverkskonfigurasjon. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er satt til DHCP, bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til DHCP. Hvis datamaskinens nettverkskonfigurasjon er satt til Statisk, bør innstillingen for trådløst nettverk også være satt til Statisk.

    Hvis datamaskinen er satt til DHCP og du vil bruke Statisk-innstillingen for trådløst nettverk, kontakter du nettverksadministratoren for å få den statiske IP-adressen.

    - For DHCP-metoden

      Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er DHCP, må du kontrollere om DHCP vises i vinduet Wireless Network Setting Confirm. Hvis Statisk vises, klikker du på Change TCP/IP for å endre tilordningsmetoden til Receive IP address automatically (DHCP).

    - For Statisk-metoden

      Hvis metoden for tilordning av IP-adresse er Statisk, må du kontrollere om Statisk vises i vinduet Bekreft innstillingene for trådløst nettverk. Hvis DHCP vises, klikker du på Endre TCP/IP for å angi IP-adresse og andre nettverkskonfigurasjonsverdier for maskinen.

      For eksempel:

      Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:

      - IP-adresse: 169.254.133.42

      - Delnettverksmaske: 255.255.0.0

      Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:

      - IP-adresse: 169.254.133.43

      - Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens deldnettverksmaske)

      - Gateway: 169.254.133.1

14. Når skjermbildet for bekreftelse av tilkobling av nettverkkabel vises, kobles nettverkkabelen fra og klikk Neste.

    Hvis nettverkskabelen er koblet til, kan den ha vansker med å finne maskinen ved konfigurering av trådløst nettverk.

15. Det trådløse nettverket tilkobles i henhold til nettverkskonfigurasjonen.

16. Konfigurering av trådløst nettverk er fullført. Når installeringen er fullført, klikker du på Quit.

    Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se Installasjon for Macintosh).

### Bruke et nettverkskabel

Funksjonen kan ikke brukes på maskiner som ikke støtter nettverksgrensesnittet (se Sett bakfra).

Maskinen er en nettverkskompatibel maskin. Du må konfigurere den for bruk på nettverket.

- Når den trådløse nettverkstilkoblingen er fullført, må du installere en maskindriver for å kunne skrive ut fra et program (se Slik installerer du driver i nettverket).

- Kontakt nettverksadministratoren eller personen som konfigurerte det trådløse nettverket, for å få informasjon om nettverkskonfigurasjonen.

#### Elementer å klargjøre

- Tilgangspunkt

- Nettverkstilkoblet datamaskin

- Programvare-CD som fulgte med maskinen

- Maskinen har et trådløst nettverksgrensesnitt installert

- Nettverkskabel

#### Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport

Du kan finne nettverksinnstillingene for maskinen ved å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport.

Se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport.

#### IP-innstilling ved hjelp av SetIP-programmet (Windows)

Dette programmet brukes til å angi nettverks-IP-adressen for maskinen manuelt, og det bruker MAC-adressen til å kommunisere med maskinen. MAC-adressen er serienummeret til maskinvaren i nettverksgrensesnittet. Du finner den i Network Configuration Report.

Se Angi IP-adresse.

#### Konfigurasjon av maskinens trådløse nettverk

Før du begynner, må du vite nettverksnavnet (SSID) til det trådløse nettverket samt nettverksnøkkelen hvis den er kryptert. Denne informasjonen ble angitt da tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) ble installert. Hvis du ikke kjenner det trådløse miljøet, kontakter du personen som konfigurerte nettverket.

Du kan bruke SyncThru™ Web Service til å konfigurere parameterne for trådløst nettverk.

#### Bruke SyncThru™ Web Service

Før du begynner den trådløse parameterkonfigureringen, må du kontrollere kabeltilkoblingsstatusen.

1. Kontroller om nettverkskabelen er koblet til maskinen eller ikke. Hvis den ikke er tilkoblet, kobler du til maskinen med en standard nettverkskabel.

2. Åpne en nettleser som for eksempel Internet Explorer, Safari eller Firefox og skriv inn maskinens nye IP-adresse i nettleser-vinduet.

   For eksempel:

3. Klikk Login øverst til høyre på nettstedet SyncThru™ Web Service.

4. Skriv inn ID og Password, og klikk deretter på Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Når vinduet SyncThru™ Web Service åpnes, klikk på Network Settings.

6. Klikk på Wireless > Wizard.

   Wizard hjelper deg med å konfigurere det trådløse nettverket. Hvis du imidlertid vil konfigurere det trådløse nettverket direkte, velger du Custom.

7. Velg det ene Network Name(SSID) på listen.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) er navnet som identifiserer et trådløst nettverk. Tilgangspunkter og trådløse enheter som prøver å koble til et bestemt trådløst nettverk, må bruke samme SSID. SSID skiller mellom store og små bokstaver.

   - Operation Mode: Operation Mode angir typen trådløse tilkoblinger (se Navn på trådløst nettverk samt nettverksnøkkel).

     - Ad-hoc: Gjør det mulig for trådløse enheter å kommunisere direkte med hverandre i et node-til-node-miljø.

     - Infrastructure: Gjør det mulig for trådløse enheter å kommunisere med hverandre via et tilgangspunkt.

   Hvis nettverkets Operation Mode er Infrastructure, velger du SSID-en til tilgangspunktet. Hvis Operation Mode er Ad-hoc, velger du maskinens SSID. Merk at "portthru" er standard SSID på maskinen.

8. Klikk på Next.

   Hvis vinduet for innstilling av trådløs sikkerhet vises, angir du det registrerte passordet (nettverksnøkkelen) og klikker på Next.

9. Bekreftelsesvinduet vises. Kontroller det trådløse oppsettet. Hvis oppsettet er riktig, klikker du på Apply.

   Koble fra nettverkskabelen (standard eller nettverk). Maskinen skal deretter begynne å kommunisere trådløst med nettverket. I Ad-Hoc-modus kan du bruke et trådløst og kablet LAN samtidig.

### Slå det trådløse nettverket av/på

Hvis maskinen har display, kan du slå Wi-Fi på/av via menyen Network på maskinens kontrollpanel.

1. Kontroller om nettverkskabelen er koblet til maskinen. Hvis den ikke er tilkoblet, kobler du til maskinen med en standard nettverkskabel.

2. Åpne en nettleser som for eksempel Internet Explorer, Safari eller Firefox og skriv inn maskinens nye IP-adresse i nettleser-vinduet.

   For eksempel:

3. Klikk Login øverst til høyre på nettstedet SyncThru™ Web Service.

4. Skriv inn ID og Password, og klikk deretter på Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Når vinduet SyncThru™ Web Service åpnes, klikk på Network Settings.

6. Klikk på Wireless > Custom.

   Du kan også slå det trådløse nettverket av/på.

### Konfigurere Wi-Fi Direct for mobil utskrift

Wi-Fi Direct er en node-til-node tilkoblingsmåte, som er enkel å konfigurere, for skriveren og en mobil enhet som sørger for sikker tilkobling, og bedre systemkapasitet enn Ad-hoc-modus.

Med Wi-Fi Direct kan du koble skriveren til et Wi-Fi Direct nettverket mens samtidig koble til et tilgangspunkt. Du kan også bruke et kablet nettverk og et Wi-Fi Direct nettverk samtidig slik at flere brukere kan få tilgang til og skrive ut dokumenter både fra Wi-Fi Direct og fra et kablet nettverk.

- Du kan ikke logge på Internett gjennom skriverens Wi-Fi Direct.

- Den støttede protokollisten kan variere fra din modell. Wi-Fi Direct-nettverk støtter IKKE IPv6, nettverkfiltrering, IPSec, WINS og SLP-tjenester.

#### Konfigurasjon av Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct med én av følgende måter.

##### Fra den USB-kabel-tilkoblede datamaskinen (anbefales)

- Ved konfigurering ved hjelp av medfølgende programvare-CD, se tilgangspunktet via USB-kabel.

  - For brukere av Windows, se Aksesspunkt via USB-kabel.

  - Brukere av Macintosh, se Aksesspunkt via USB-kabel.

- Når installasjonen av driver er ferdig kan Samsung Easy Printer Manager angis og endringer i Wi-Fi Direct kan gjøres..

  Samsung Easy Printer Manager er tilgjengelig kun for brukere av Windows og Macintosh operativsystemer.

  - Fra menyen Start velges Programmer eller Alle programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Enhetsinnstillinger> Network.

    - Wi-Fi Direct av/på: Velg På for å aktivere.

    - Enhetsnavn: Skriv inn skriverens navn slik at den kan søkes etter på det trådløse nettverket. Standard er at enhetens navn er modellnavnet.

    - IP-adresse: Skriv inn skriverens IP-adresse. Denne IP-adressen brukes kun for det lokale nettverket og ikke for den kablede infrastrukturen eller det trådløse nettverket. Vi anbefaler at standard lokal IP-adresse brukes (En standard lokal IP-adresse for printeren for Wi-Fi Direct kan være 192.168.3.1)

    - Gruppeeier: Aktiver dette alternativet for å tilordne skriveren til en Wi-Fi Direct gruppeeier. Gruppeeier fungerer på samme måte som et trådløst tilgangspunkt. Vi anbefaler at dette alternativet aktiveres.

    - Nettverksnøkkel: Hvis skriveren er en Gruppeeier, er det for andre mobile enheter som vil koble til skriveren, nødvendig med en Nettverksnøkkel. Du kan konfigurere nettverksnøkkelen selv eller du kan bruke en tildelt nettverksnøkkel som tilfeldig genereres som standard.

##### Fra maskinen (maskiner med display)

- Velg Nettverk > Tradlos > Wi-Fi Direct fra kontrollpanelet.

- Aktiver Wi-Fi Direct.

##### Fra datamaskinen som er tilkoblet nettverket

Hvis skriveren bruker en nettverkkabel eller et trådløst tilgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.

- Gå til SyncThru™ Web Service, velg deretterSettings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct og still inn andre alternativer.

- For brukere av Linux operativsystem.

  - Skriv en IP rapport for nettverkskonfigurasjon for å kontrollere utdata (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport).

  - Gå til SyncThru Web Service, velg deretterSettings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct.

#### Konfigurering av den mobile enheten

- Etter innstilling av Wi-Fi Direct fra skriveren, se brukermanualen for den mobile enheten du bruker for å stille inn Wi-Fi Direct.

- Etter konfigurasjon av Wi-Fi Direct må du laste ned mobilt utskrifts-app (for eksempel: Samsung Mobile printer) for å skrive ut fra smarttelefonen.

- Når du finner en skriver du vil koble til fra din mobile enhet, velg skriveren og skriverens LED-lampe blinker. Trykk på WPS-knappen på skriveren og den kobles til den mobile enheten.

- Hvis den mobile enheten ikke støtter WPS, vil du måtte legge inn skriverens nettverksnøkkel i stedet for å trykke på WPS-knappen.

### Feilsøking

#### Problemer under oppsett eller driverinstallasjon

##### Finner ikke skrivere

- Maskinen er kanskje ikke slått på. Slå på datamaskinen og maskinen.

- USB-kabelen er ikke tilkoblet mellom datamaskinen og maskinen. Koble maskinen til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.

- Maskinen støtter ikke trådløst nettverk. Se brukerhåndboken på CD-en med skriverprogramvare som fulgte med maskinen, og klargjør en trådløs nettverksmaskin.

##### Tilkoblingsfeil – Kunne ikke finne SSID

- Maskinen kan ikke søke etter nettverksnavnet (SSID) du har valgt eller angitt. Kontroller nettverksnavnet (SSID) på tilgangspunktet, og prøv å koble til på nytt.

- Tilgangspunktet er ikke slått på. Slå på tilgangspunktet.

##### Tilkoblingsfeil – Ugyldig sikkerhet

- Sikkerhet er ikke korrekt konfigurert. Kontroller den konfigurerte sikkerheten på tilgangspunktet og maskinen.

##### Tilkoblingsfeil – Generell tilkoblingsfeil

- Datamaskinen mottar ikke noe signal fra maskinen. Kontroller USB-kabelen og strømtilførselen.

##### Tilkoblingsfeil – Tilkoblet kablet nettverk

- Maskinen er tilkoblet med nettverkskabel. Fjern nettverkskabelen fra maskinen.

##### PC-tilkoblingsfeil

- Den konfigurerte nettverksadressen kan ikke opprette tilkobling mellom datamaskinen og maskinen.

  - For DHCP-nettverksmiljø

    Skriveren mottar IP-adressen automatisk (DHCP) når datamaskinen er konfigurert med DHCP.

  - For statisk nettverksmiljø

    Maskinen bruker den statiske adressen når datamaskinen er konfigurert med statisk adresse.

    For eksempel:

    Hvis datamaskinens nettverksinformasjon er som følger:

    - IP-adresse: 169.254.133.42

    - Delnettverksmaske: 255.255.0.0

    Maskinens nettverksinformasjon skal da være som følger:

    - IP-adresse: 169.254.133.43

    - Delnettverksmaske: 255.255.0.0 (bruk datamaskinens deldnettverksmaske)

    - Gateway: 169.254.133.1

#### Andre problemer

Hvis det oppstår problemer under bruk av maskinen på et nettverk, kontrollerer du følgende:

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangspunkt (eller trådløs ruter), ser du den tilhørende brukerhåndboken.

- Datamaskinen, tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) eller maskinen er kanskje ikke slått på.

- Kontroller det trådløse mottaket rundt maskinen. Hvis mottaket er langt fra maskinen eller det finnes hindringer, kan det være vanskelig å motta signalet.

- Slå tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren), maskinen og datamaskinen av og på. Noen ganger kan du gjenopprette nettverkskommunikasjonen ved å slå strømmen av og på.

- Kontroller om brannmurprogramvaren (V3 eller Norton) blokkerer kommunikasjonen.

  Hvis datamaskinen og maskinen er koblet til hverandre på samme nettverk og søk ikke kan utføres, kan det hende at brannmurprogramvaren blokkerer kommunikasjonen. Se brukerhåndboken for programvaren for å deaktivere programvaren, og prøv deretter å søke på maskinen igjen.

- Kontroller om maskinens IP-adresse er riktig tilordnet. Du kan kontrollere IP-adressen ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonsrapporten.

- Kontroller om tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) har konfigurert sikkerhet (passord). Hvis det har passord, kontakter du administratoren for tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

- Kontroller maskinens IP-adresse. Installer maskindriveren på nytt, og endre innstillingene for å koble til maskinen på nettverket. På grunn av DHCP-egenskapene kan det hende at den tilordnede IP-adressen endres hvis maskinen ikke brukes på en lang stund, eller hvis tilgangspunktet blir tilbakestilt.

  Registrer produktets MAC-adresse når du konfigurerer DHCP-serveren på tilgangspunktet (eller trådløs ruter). Da kan du alltid bruke IP-adressen som er konfigurert med MAC-adressen. Du kan finne nettverksinnstillingene for maskinen ved å skrive ut en rapport for nettverkskonfigurasjon (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport).

- Kontroller det trådløse miljøet. Det kan hende at det ikke er mulig å koble til nettverket i et infrastrukturmiljø der du må skrive inn brukerinformasjon før du kan koble til tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren).

- Denne maskinen støtter bare IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Annen trådløs kommunikasjon (for eksempel Bluetooth) støttes ikke.

- Når du bruker ad-hoc-modus for operativsystemer som Windows Vista, må du kanskje angi innstillingen for trådløs tilkobling hver gang du bruker den trådløse maskinen.

- Infrastrukturmodus og ad-hoc-modus kan ikke brukes samtidig for en trådløs nettverksmaskin fra Samsung.

- Kontroller at maskinen er innenfor rekkevidden for det trådløse nettverket.

- Plasser maskinen unna hindringer som kan blokkere det trådløse signalet.

  Fjern eventuelle store metallgjenstander mellom tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) og maskinen.

  Påse at maskinen og det trådløse tilgangspunktet (eller den trådløse ruteren) ikke er atskilt av stenger, vegger eller søyler som inneholder metall eller betong.

- Hold maskinen unna andre elektroniske enheter som kan forstyrre det trådløse signalet.

  Mange enheter kan forstyrre det trådløse signalet, inkludert mikrobølgeovner og enkelte Bluetooth-enheter.

- Når konfigurasjonen av tilgangspunktet (eller trådløs ruter) endres, må du konfigurere produktets trådløse nettverk igjen.