## Kopiowanie podstawowe

Aby uzyskać informacje o specjalnych funkcjach drukowania, zapoznaj się z Zaawansowany podręcznik (patrz Menu kopiowania).

### Kopiowanie podstawowe

Jeśli panel sterowania urządzenia wyposażony jest w przyciski +/-, (patrz Omówienie panelu sterowania):

1. Umieść oryginał na szybie skanera stroną do skopiowania skierowaną w dół.

2. Dostosuj ustawienia kopiowania, łącznie z zaciemnieniem, typem oryginału itp. korzystając z opcji Ustawienia urządzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w części Machine w programie Printer Settings Utility.

   - Użytkownicy systemów Windows i Macintosh powinni zapoznać się z częścią Ustawienia urządzenia.

   - Użytkownicy systemu Linux powinni zapoznać się z częścią Korzystanie z programu Smart Panel.

3. W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków +/-.

4. Naciśnij przycisk (Start).

1. Naciśnij przycisk (Kopiowanie) na panelu sterowania.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Jeśli przy użyciu przycisków panelu sterowania chcesz dostosować ustawienia kopiowania, takie jak Zmn./powieksz, Zaciemnienie, Kontrast, Typ oryginalu i inne (patrz Zmiana ustawień dla każdej kopii).

4. W razie potrzeby wprowadź liczbę kopii za pomocą przycisków strzałek lub klawiatury numerycznej.

5. Naciśnij przycisk (Start).

Aby anulować zadanie kopiowania w jego trakcie, naciśnij przycisk (Stop/Clear), a kopiowanie zostanie zatrzymane.

### Zmiana ustawień dla każdej kopii

Urządzenie udostępnia domyślne ustawienia kopiowania, dzięki czemu można szybko i łatwo wykonać kopię.

- Jeśli podczas ustawiania opcji kopiowania zostanie dwukrotnie naciśnięty przycisk (Stop/Clear), wszystkie opcje ustawione dla bieżącego zadania kopiowania zostaną anulowane i przywrócone do stanu domyślnego. Ewentualnie zostaną one automatyczne przywrócone do wartości domyślnych po zakończeniu wykonywania kopii.

- Dostęp do menu może być różny w zależności od modelu (patrz Uzyskiwanie dostępu do menu).

  Jeśli panel sterowania urządzenia wyposażony jest w przyciski +/-:

  Możesz dostosować ustawienia kopiowania, łącznie z zaciemnieniem, typem oryginału itp. korzystając z opcji Ustawienia urządzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w części Machine w programie Printer Settings Utility.

  - Użytkownicy systemów Windows i Macintosh powinni zapoznać się z częścią Ustawienia urządzenia.

  - Użytkownicy systemu Linux powinni zapoznać się z częścią Korzystanie z programu Smart Panel.

- W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.

#### Zaciemnienie

Jeśli oryginał zawiera wyblakłe zaznaczenie i ciemne obrazy, można dostosować jaskrawość w celu uzyskania czytelnej kopii.

1. Na panelu sterowania wybierz (kopia) > (Menu) > Funk. kopiow. > Zaciemnienie.

2. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

   Na przykład opcja Jasny+5 jest najjaśniejsza, a Ciemny+5 najciemniejsza.

3. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

#### Kontrast

Menu Kontrast pozwala zwiększyć lub zmniejszyć różnicę pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

1. Na panelu sterowania wybierz (kopia) > (Menu) > Funk. kopiow. > Kontrast.

2. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

   Wybierz opcję Ciemny, aby zwiększyć kontrast i wybierz Jasny, aby zmniejszyć kontrast.

3. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

#### Oryginał

Opcja oryginał służy do poprawiania jakości kopii poprzez wybranie dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.

1. Na panelu sterowania wybierz (kopia) > (Menu) > Funk. kopiow. > Typ oryginalu.

2. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

   - Tekst: przeznaczony dla oryginałów zawierających głównie tekst.

   - Tekst/zdjecie: przeznaczony dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia.

     Jeśli tekst wydruku jest niewyraźny, wybierz opcję Tekst, aby uzyskać wyraźny tekst.

   - Zdjecie: używany, gdy oryginałami są zdjęcia.

3. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

#### Kopia pomniejszona lub powiększona

Rozmiar kopiowanego dokumentu można pomniejszyć lub powiększyć o 25–400%, jeśli oryginalne dokumenty kopiowane są z podajnika dokumentów lub szyby skanera.

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcja Różne).

- Jeśli włączony jest tryb Eco, funkcje zmniejszania i zwiększania nie są dostępne.

##### Aby wybrać zdefiniowany wcześniej rozmiar kopii

1. Na panelu sterowania wybierz (kopia) > (Menu) > Funk. kopiow. > Zmn./powieksz.

2. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

3. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

##### Aby wyskalować kopię bezpośrednio, wprowadzając współczynnik skalowania:

1. Na panelu sterowania wybierz (kopia) > (Menu) > Funk. kopiow. > Zmn./powieksz > Wlasne.

2. Wprowadź żądany rozmiar kopii za pomocą klawiatury numerycznej.

3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.

4. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

W przypadku wykonywania pomniejszonej kopii w dolnej części kopii mogą pojawić się czarne linie.

### Kopiowanie kart identyfikacyjnych

Urządzenie potrafi drukować oryginały dwustronne na pojedynczym arkuszu.

Urządzenie drukuje jedną stronę oryginału na górnej połowie arkusza papieru, a drugą stronę na dolnej połowie bez zmniejszania rozmiaru oryginału. Ta funkcja jest przydatna podczas kopiowania niewielkich dokumentów, takich jak wizytówki.

- Aby ta funkcja była dostępna, oryginał należy umieścić na szybie skanera.

- Jeśli urządzenie pracuje w trybie Eco, funkcja ta nie jest dostępna.

Procedura zależy od modelu.

1. Naciśnij przycisk ID Copy na panelu sterowania.

2. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną przyłożoną do szyby skanera, zgodnie ze wskazaniami strzałek. Następnie zamknij pokrywę skanera.

3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Wloz przed. str i naciś. [Start].

   Jeśli panel sterowania urządzenia wyposażony jest w przyciski +/-, na panelu sterowania zapalona zostanie dioda LED Przód.

4. Naciśnij przycisk (Start).

   Urządzenie rozpocznie skanowanie przedniej strony oryginału i wyświetli komunikat Wloz tylna str i nacis. [Start].

   Jeśli panel sterowania urządzenia wyposażony jest w przyciski +/-, na panelu sterowania zapalona zostanie przednia LED Tył.

5. Odwróć oryginał i umieść go na szybie skanera, zgodnie ze wskazaniami strzałek. Następnie zamknij pokrywę skanera.

6. Naciśnij przycisk (Start).

- Jeśli nie naciśniesz przycisku (Start), skopiowana zostanie tylko przednia strona.

- Jeśli oryginał jest większy niż obszar wydruku, pewne fragmenty mogą nie zostać wydrukowane.