## Material de impressão e tabuleiro

Este capítulo oferece informações sobre como colocar material de impressão na sua máquina.

- Utilizar materiais de impressão que não cumprem estas especificações, pode causar problemas ou solicitar reparações. Essas reparações não são abrangidas pela garantia da Samsung ou acordos de assistência.

- Certifique-se de que não utiliza papel de fotografia de jacto de tinta com esta máquina. Se o fizer, pode danificar a máquina.

- Utilizar materiais de impressão inflamáveis pode causar um incêndio.

- Utilize materiais de impressão designados (consulte Especificações do material de impressão ).

A utilização de materiais inflamáveis ou materiais estranhos restantes na impressora pode causar o sobreaquecimento da unidade e, em raros casos, pode causar um incêndio.

### Descrição geral do tabuleiro

Para mudar o tamanho, tem de ajustar as guias de papel.

1. Guia de largura do papel

2. Tabuleiro

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

Caso não ajuste a guia, poderá causar o registo do papel, desalinhamento de imagem ou encravamento do papel.

### Colocar papel no tabuleiro

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

1. Abra o tabuleiro. Em seguida, ajuste o tamanho do tabuleiro de acordo com o tamanho do material de impressão que vai colocar (consulte Descrição geral do tabuleiro).

2. Dobre ou folheie as extremidades da pilha de papel para separar as páginas antes de carregar os papéis.

3. Coloque o papel com o lado em que pretende imprimir virado para cima.

   - Não empurre demasiado a guia de largura do papel para que o papel não fique enrugado.

   - Não utilize um papel com uma dobra de margem de orientação, pode causar um encravamento do papel ou o papel pode conter rugas.

   - Se não ajustar a guia de largura do papel, o papel pode encravar.

4. Aperte as guias de largura do papel e faça-as deslizar até à margem da pilha de papel sem a entortar.

5. Quando imprimir um documento, defina o tipo e tamanho do papel para o tabuleiro (consulte Definir o tamanho e o tipo de papel).

   As definições efectuadas a partir do controlador da máquina sobrepõem-se às definições do painel de controlo.

   1. Para imprimir numa aplicação, abra uma aplicação e aceda ao menu de impressão.

   2. Abra Preferências de impressão (consulte Abrir Preferências de impressão).

   3. Prima o separador Papel em Preferências de impressão e seleccione o tipo de papel adequado.

      Por exemplo, se pretender utilizar uma etiqueta, defina o tipo de papel para Etiqueta.

   4. Seleccione Selecção automática (ou Alimentador manual) na origem de papel e, de seguida, prima OK.

   5. Inicie a impressão na aplicação.

### Alimentação manual no tabuleiro

O tabuleiro suporta tamanhos e tipos especiais de material de impressão, tais como postais, cartões de notas e envelopes (consulte Especificações do material de impressão ).

Para alimentar manualmente no tabuleiro, clique abaixo:

consulte Colocar papel no tabuleiro.

Sugestões sobre a utilização da alimentação manual no tabuleiro

- Se seleccionar Papel > Origem > Alimentador manual no controlador de impressora, terá de premir OK sempre que imprimir uma página.

- Coloque apenas um tipo, tamanho e gramagem de material de impressão de cada vez no tabuleiro.

- Para evitar encravamentos, não adicione papel enquanto estiver a decorrer a impressão quando ainda houver folhas no tabuleiro.

- Os materiais de impressão devem ser colocados com a face voltada para cima no centro do tabuleiro, com a extremidade superior a entrar primeiro no tabuleiro.

- Para garantir a qualidade de impressão e evitar encravamentos de papel, carregue apenas o papel disponível (consulte Especificações do material de impressão ).

- Alise qualquer ondulação em postais, envelopes e etiquetas antes de os colocar no tabuleiro.

- Quando imprimir em material especial, siga as directrizes de colocação de papel (consulte Imprimir em material especial).

### Imprimir em material especial

A tabela abaixo mostra o material especial utilizável no tabuleiro.

Os materiais também são apresentados em Preferências de impressão. Para obter a qualidade de impressão mais elevada, seleccione o tipo de papel adequado na janela Preferências de impressão > separador Papel > Tipo de papel (consulte Abrir Preferências de impressão).

Por exemplo, se pretender imprimir em etiquetas, seleccione Etiquetas para Tipo de papel.

- Quando utilizar material especial, introduza uma folha de cada vez (consulte Especificações do material de impressão ).

- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

Para ver a gramagem para cada folha, consulte Especificações do material de impressão .

Tipos | Tabuleiro [a]
--- | ---
Normal | ●
Grosso | ●
Fino | ●
Papel vegetal | ●
Cor | ●
Cartolina | ●
Etiquetas | ●
Envelope | ●
Pré-impresso | ●
Algodão | ●
Reciclado | ●
Papel de arquivo | ●
[a] Os tipos de papel disponíveis na alimentação manual no tabuleiro.

(●: Incluído, em branco: não disponível)

#### Envelope

A impressão bem-sucedida em envelopes depende da qualidade dos mesmos.

Para imprimir um envelope, coloque-o como exibido na seguinte figura.

- Quando seleccionar envelopes, considere os seguintes factores:

  - Peso: não deve exceder os 90 g/m2; caso contrário, poderão ocorrer encravamentos.

  - Estrutura: devem estar planos com uma ondulação inferior a 6 mm e não devem conter ar.

  - Estado: não poderão conter rugas, cortes ou outros danos.

  - Temperatura: devem resistir ao calor e pressão da máquina durante o funcionamento.

- Utilize apenas envelopes de boa qualidade, com dobras bem vincadas.

- Não utilize envelopes com selos.

- Não utilize envelopes com ganchos, fechos, janelas, revestimentos, autocolantes nem outros materiais sintéticos.

- Não utilize envelopes danificados nem de fraca qualidade.

- Verifique se as margens de ambos os lados do envelope se prolongam até aos cantos do envelope.

  1. Aceitável

  2. Inaceitável

- Os envelopes que possuem uma fita adesiva amovível ou com mais de uma aba a dobrar sobre a parte adesiva, devem utilizar fitas adesivas compatíveis com a temperatura de fusão da máquina (de aproximadamente 170 °C) durante 0,1 segundos. As tiras e abas adicionais podem provocar rugas, dobras ou encravamentos e até mesmo danificar o fusor.

- Para obter a melhor qualidade de impressão, posicione as margens com um mínimo de 15 mm de proximidade em relação às extremidades do envelope.

- Evite imprimir sobre a área onde as costuras do envelope se unem.

#### Etiquetas

Para não danificar a máquina, utilize somente etiquetas concebidas para impressoras laser.

- Quando seleccionar etiquetas, considere os seguintes factores:

  - Materiais adesivos: Devem ser estáveis na temperatura de fusão da máquina, cerca de 170°C.

  - Disposição: Utilize apenas etiquetas sem papel de protecção exposto entre as mesmas. As etiquetas podem descolar-se se houver espaços entre elas, provocando encravamentos graves.

  - Ondulações: Devem estar planas e não apresentar mais do que 13 mm em qualquer direcção.

  - Estado: não utilize etiquetas com rugas, bolhas nem outros sinais de separação.

- Certifique-se de que não existe material adesivo exposto entre etiquetas. As áreas expostas podem causar o descolamento das etiquetas durante a impressão, o que pode provocar encravamentos. Os materiais adesivos expostos também podem danificar os componentes da máquina.

- Não coloque a mesma folha de etiquetas na máquina mais do que uma vez. A protecção adesiva foi concebida para uma única passagem pela máquina.

- Não utilize etiquetas que estejam a soltar-se da folha de protecção ou que estejam enrugadas, com bolhas ou que apresentem outras imperfeições.

#### Cartolina/papel de tamanho personalizado

- Na aplicação de software, defina as margens com uma distância mínima de 6,4 mm em relação às margens do material.

#### Papel pré-impresso

Quando colocar papel pré-impresso, o lado impresso deve ficar virado para cima com a extremidade sem ondulações à frente. Se tiver problemas com o avanço do papel, vire o papel ao contrário. Tenha em atenção que a qualidade de impressão não é garantida.

- Tem de ser impresso com tinta resistente ao calor, que não derreta, vaporize ou liberte gases perigosos quando sujeita à temperatura de fusão da máquina (cerca de 170 °C) durante 0,1 segundos.

- A tinta no papel pré-impresso não pode ser inflamável e não deve prejudicar o funcionamento dos rolos da máquina.

- Antes de colocar papel pré-impresso, verifique se a tinta do papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta húmida pode soltar-se do papel pré-impresso, diminuindo a qualidade de impressão.

### Definir o tamanho e o tipo de papel

Depois de colocar papel no tabuleiro, defina o tipo e tamanho do papel utilizando os botões do painel de controlo.

Se a sua máquina possuir botões +/- no painel de controlo (consulte Descrição geral do painel de controlo):

Pode definir as definições da máquina ao utilizar Definições do Dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager ou secção Machine no programa Utilitário de definições da impressora .

- Para utilizadores Windows e Macintosh, consulte Definições do Dispositivo.

- Para utilizadores Linux, consulte Utilizar o Smart Panel.

Pode ser necessário premir OK para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1. Seleccione (Menu) no painel de controlo.

2. Prima Config sistema > Definic. papel > Tamanho papel ou Tipo de papel.

3. Seleccione o tabuleiro e a opção pretendida.

4. Prima OK para guardar a selecção.

5. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

- As definições efectuadas a partir do controlador da máquina sobrepõem-se às definições do painel de controlo.

  1. Para imprimir a partir de uma aplicação, abra a aplicação e inicie o menu de impressão.

  2. Abra Preferências de impressão (consulte Abrir Preferências de impressão).

  3. Prima o separador Papel e seleccione o papel adequado.

- Se quiser utilizar papel de tamanho especial como, por exemplo, papel para facturas, seleccione o separador Papel > Tamanho > Editar... e defina Definições do Tamanho de Papel Personalizado nas Preferências de impressão (consulte Abrir Preferências de impressão).

### Utilizar o suporte de saída

A superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente se imprimir num grande número de páginas em simultâneo. Não toque na superfície do tabuleiro e impeça que as crianças se aproximem do mesmo.

As páginas impressas são acumuladas no suporte de saída e o suporte de saída ajudará as páginas impressas a alinharem. Por predefinição, a impressora envia a impressão para o tabuleiro de saída.

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

### Preparar originais

- Não coloque papel com um tamanho inferior a 142 × 148 mm nem superior a 216 × 356 mm.

- Não tente colocar os seguintes tipos de papel, a fim de evitar encravamentos, baixa qualidade de impressão e danos na máquina.

  - Papel químico

  - Papel revestido

  - Papel cebola ou fino

  - Papel enrugado ou vincado

  - Papel encaracolado ou enrolado

  - Papel rasgado

- Remova todos os agrafos e clipes antes de colocar o papel.

- Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou líquido corrector está completamente seco antes de colocar o papel.

- Não coloque originais com diferentes tamanhos ou gramagens.

- Não coloque folhetos, panfletos, transparências nem documentos com características invulgares.

### Colocar originais

Pode utilizar o vidro de exposição do scanner ou o alimentador de documentos para colocar um original para cópia, digitalização e envio de um fax.

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

#### No vidro de exposição do scanner

Através do vidro de exposição do scanner, pode copiar ou digitalizar originais. Obtém uma excelente qualidade de digitalização, especialmente quando se trata de imagens a cores ou em tons de cinzento. Certifique-se de que não existem originais no alimentador de documentos. Se for detectado um original no alimentador de documentos, a máquina dá-lhe prioridade sobre o original no vidro de exposição do scanner.

1. Levante e abra a tampa do scanner.

2. Coloque o original com a face voltada para baixo no vidro de exposição do scanner. Alinhe-o com o guia de registo, no canto superior esquerdo do vidro de exposição.

3. Feche a tampa do scanner.

- Se deixar a tampa do scanner aberta durante a cópia, pode afectar a qualidade da cópia e o consumo de toner.

- A existência de poeiras no vidro de exposição do scanner pode fazer com que apareçam manchas pretas na impressão. Mantenha-o sempre limpo (consulte Limpeza da máquina).

- Se estiver a fazer cópias de uma página de um livro ou revista, levante a tampa do scanner até que as dobradiças toquem no batente e depois feche-a. Se a espessura do livro ou revista for superior a 30 mm, comece a copiar com a tampa do scanner aberta.

- Tenha cuidado para não partir o vidro de exposição do scanner. Pode ferir-se.

- Não coloque as mãos no scanner quando fechar a tampa. A tampa do scanner pode cair sobre as suas mãos e feri-lo.

- Não olhe para a luz dentro do scanner durante a cópia ou digitalização. Esta é prejudicial aos olhos.

#### No alimentador de documentos

Se utilizar o alimentador de documentos, pode colocar até 40 folhas de papel (80 g/m2) para um trabalho.

1. Abra a tampa do guia do alimentador de documentos.

2. Dobre ou folheie as extremidades da pilha de papel para separar as páginas antes de colocar os originais.

3. Coloque o original, com a face voltada para cima, no tabuleiro do alimentador de documentos. Certifique-se de que o tamanho das folhas no fundo da pilha de originais corresponde ao tamanho de papel indicado no tabuleiro de entrada de documentos.

4. Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos de acordo com o tamanho do papel.

A existência de poeira no vidro do alimentador de documentos pode fazer com que apareçam linhas pretas na impressão. Mantenha o vidro sempre limpo (consulte Limpeza da máquina).