## Resolver encravamentos de documentos originais

Quando um documento original encrava no alimentador de documentos, aparece uma mensagem de aviso no visor.

Para evitar rasgar o documento, retire lenta e cuidadosamente o documento encravado.

Para evitar o encravamento de documentos, utilize o vidro de exposição do scanner para originais em papel grosso, fino ou de vários tipos.

### Encravamento de papel original na frente do scanner

- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

- Esta resolução de problemas pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funcionalidade Variedade).

### Encravamento de papel original no interior do scanner

- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

- Esta resolução de problemas pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funcionalidade Variedade).

### Encravamento de papel original na área de saída do scanner

- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

- Esta resolução de problemas pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Vista frontal).

1. Retire todas as páginas restantes do alimentador de documentos.

2. Retire cuidadosamente o papel encravado do alimentador de documentos.