## Wskazówki dotyczące unikania zakleszczeń papieru

Wybierając prawidłowe typy nośników, można uniknąć większości zakleszczeń papieru. Aby uniknąć zakleszczenia papieru, zapoznaj się z następującymi wskazówkami:

- Należy się upewnić, że prowadnice znajdują się we właściwym położeniu (patrz Przegląd zasobnika).

- Nie należy wyjmować papieru z zasobnika, gdy urządzenie drukuje.

- Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i rozprostować.

- Nie należy używać pogiętego, wilgotnego ani zawijającego się papieru.

- Nie należy wkładać do zasobnika różnych rodzajów papieru jednocześnie.

- Do drukowania należy używać tylko zalecanych nośników (patrz Dane techniczne nośnika druku ).