## Configuração de rede com fios

### Imprimir um relatório de configuração de rede

Pode imprimir o relatório de configuração de rede a partir do painel de controlo da máquina que mostra as actuais definições de rede da máquina. Tal irá ajudá-lo a configurar uma rede.

- A máquina tem o ecrã de apresentação: Prima o botão (Menu) no painel de controlo e seleccione Rede > Config. rede (Configuração de Rede).

- A máquina tem o ecrã táctil: Prima Config no ecrã Principal > Rede > Seg. > Configuração rede.

- A máquina não tem o ecrã de apresentação: Prima o botão (Cancel ou Stop/Clear) durante mais de 4~5 segundos no painel de controlo.

Graças a este Relatório de Configuração de Rede, pode descobrir os endereços MAC e IP da máquina.

Por exemplo:

- Endereço MAC: 00:15:99:41:A2:78

- Endereço IP: 169.254.192.192

### Definir o endereço IP

- Se a máquina não suportar a interface da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte Vista posterior).

- O TCP/IPv6 não é suportado por este programa.

Primeiro, tem de configurar um endereço IP para a gestão e impressão em rede. Na maioria dos casos, um novo endereço IP é automaticamente atribuído por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) localizado na rede.

#### Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Windows)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em Painel de controlo > Centro de segurança > Firewall do Windows.

1. Instale este programa a partir do CD-ROM fornecido fazendo duplo clique em Application > SetIP > Setup.exe.

2. Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

3. Ligue a máquina à rede utilizando um cabo de rede.

4. Ligue a máquina.

5. No menu Iniciar do Windows, seleccione Todos os programas > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Clique no ícone (terceiro a contar da esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.

7. Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração da seguinte forma. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.

   procure o endereço MAC da máquina no Relatório de Configuração de Rede (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

8. Clique em Configuração e, em seguida, clique em OK. A máquina imprime automaticamente o Relatório de configuração de rede. Verifique se todas as definições estão correctas.

#### Configuração IPv4 utilizando SetIP (Macintosh)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em Preferências do Sistema > Segurança > Firewall.

As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo.

1. Ligue a máquina à rede utilizando um cabo de rede.

2. Insira o CD-ROM de instalação, abra a janela do disco e seleccione MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Faça duplo clique no ficheiro; o Safari abre-se automaticamente e, em seguida, seleccione Aceitar. O browser abre a página SetIPapplet.html que mostra o endereço IP e o nome da impressora.

4. Clique no ícone (terceiro a contar da esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.

5. Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.

   procure o endereço MAC da máquina no Relatório de Configuração de Rede (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

6. Seleccione Configuração, em seguida OK e novamente OK.

7. Encerre o Safari.

#### Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Linux)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em System Preferences ou Administrator.

As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo ou sistemas operativos.

1. Abra /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Clique duas vezes no ficheiro SetIPApplet.html.

3. Clique para abrir a janela de configuração TCP/IP.

4. Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.

   procure o endereço MAC da máquina no Relatório de Configuração de Rede (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

5. A máquina imprime automaticamente o Relatório de configuração de rede.