## Przegląd menu

Panel sterowania udostępnia szereg menu umożliwiających konfigurację urządzenia i korzystanie z jego funkcji.

- Funkcja ta nie jest obsługiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW Series (patrz Omówienie panelu sterowania).

- W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.

- Niektóre nazwy menu w danym urządzeniu mogą się różnić w zależności od ich opcji lub modeli.

- Menu opisane są w Zaawansowanym podręczniku (patrz Użyteczne menu ustawień).

### Uzyskiwanie dostępu do menu

1. Wybierz przycisk Faks, Kopiuj lub Skanuj na panelu sterowania w zależności od funkcji, jakiej chcesz użyć.

2. Naciskaj przycisk (Menu), dopóki w dolnym wierszu nie zostanie wyświetlone odpowiednie menu, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Naciskaj strzałki do momentu wyświetlenia odpowiedniej pozycji menu, a następnie naciśnij przycisk OK.

4. Jeśli ustawienie zawiera podmenu, powtórz krok 3.

5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.

6. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

Elementy | Opcje
--- | ---
Funk. faksu | Zaciemnienie | Normalny Ciemny+1- Ciemny+5 Jasny+5- Jasny+1
Kontrast | Normalny Ciemny+1- Ciemny+5 Jasny+5- Jasny+1
Rozdzielczosc | Standardowa Dokladna B. dokladna Faks ze zdj. Faks kolor.
Rozmiar skan.
Wysyl.do wielu
Wysyl. opozn.
Funk. faksu (cd.) | Wysyl.prioryt.
Przekaz | Faks PC
Bezp. odbier. | Wyl. Wl. Drukuj
Dodaj strone
Anuluj zadanie

Konfig. faksu

Wysylanie

Licz.powt.wyb.

War. wyb. pon.

Prefiks wyb.

Tryb ECM

Rap. wyslanych

Obr. potw.odb.

Tr wybierania [a]

Konfig. faksu (cd.)

Odbieranie

Tryb odb.

Licz.syg. odb.

Naz.stemp.odb.

Kod rozp. odb.

Autom. zmniej.

Odrzuc rozmiar

Kon. faks.-sm.

Tryb DRPD [a]

Zmien domyslne | Rozdzielczosc Zaciemnienie Kontrast Rozmiar skan.
Raport autom. | Wl. Wyl.
Funk. kopiow. | Rozmiar skan.
Zmn./powieksz
Zaciemnienie | Normalny Ciemny+1- Ciemny+5 Jasny+5- Jasny+1
Funk. kopiow. (kontynuacja) | Kontrast | Normalny Ciemny+1- Ciemny+5 Jasny+5- Jasny+1
Typ oryginalu | Tekst Tekst/zdjecie Zdjecie

Uklad

Normalny

2 str./ark.

4 str. na ark.

Kopia ID

Kopia plakat.

Kopia klon

Dostosuj tlo | Wyl. Auto Ulepsz poz. 1 Ulepsz poz. 2 Usun poziom 1- Usun poziom 4

Konfig. kop.

Zmien domyslne

Rozmiar skan.

Kopie

Sort. kopii

Zmn./powieksz

Zaciemnienie

Kontrast

Typ oryginalu

Dostosuj tlo

Konfig. syst.

Konfig.urzadz.

ID urzadzenia

Numer faksu

Data i czas

Tryb zegara

Jezyk

Oszcz. energii

Zdarz. budz.

Lim.czasu sys.

Korekta wys.

Autom. kontyn. [b]

Niewlasc. papier

Zastep.papieru [b]

Oszcz. toneru

Ustawienia Eko

Konfig. pap. | Format papieru Typ papieru Margines
Konfig. syst. (cd.) | Dzwiek/Glosn. | Dzwiek klaw. Dzwiek alarmu Glosnik Dzwonek

Raport

Wsz. raporty

Konfiguracja

Info.mat.eksp.

Ksiazka adr.

Wysyl. faksu

Wyslany faks

Odebrano faks

Zaplan.zadania

Niechc. faks

Konfig. sieci [c]

Licz. zuzycia

Opcje faksu

Konserwacja | Us. kom. braku [d] Mat. ekspl. Nazwa uslugi MaloTon-alarm

Konfig. syst. (cd.)

Wyczysc ustaw.

Wszystkie ust.

Konfig. faksu

Konfig. kop.

Konfig. syst.

Konfig. sieci [c]

Ksiazka adr.

Wyslany faks

Odebrano faks

Siec [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Statyczny
TCP/IP (IPv6) | Wlacz IPv6 Konfig. DHCPv6
Szyb. Ethernet | Natychmiast 10Mb/s pol 10Mb/s pelny 100Mb/s pol 100Mb/s pelny

Siec [c] (kontynuacja)

Bezprzewodowy

Wi-Fi WL/WYL

Wi-Fi Direct

Ustaw. WPS

Ustaw. WLAN

WLAN - Domys.

Sygnal WLAN

Wyczysc ustaw.
Konfig. sieci
[a] W zależności od kraju zakupu urządzenia ta opcja może być niedostępna. [b] Opcja ta wyświetlana jest wyłącznie, gdy włączona jest opcja Niewlasc. papier. [c] tylko modele SCX-340xFW/SCX-340xHW Series. [d] Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy w kasecie znajduje się już niewiele toneru.