## Funksjoner for skanning

- Se grunnleggende brukerhåndbok for grunnleggende funksjoner for skanning (se Grunnleggende skanning).

- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Funksjoner etter modell).

- Maksimal oppløsning som kan oppnås, avhenger av ulike faktorer som datamaskinens hastighet, tilgjengelig diskplass, minne, størrelsen på bildet som skannes, og innstillinger for bitdybde. Avhengig av systemet ditt og hva du skal skanne, kan det hende du ikke kan skanne på visse oppløsninger, spesielt ved hjelp av forbedret dpi.

### Grunnleggende skannemetode

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Variety feature).

Du kan skanne originalene med maskinen via en USB-kabel eller nettverket. Følgende metodikk kan benyttes ved skanning av dokumenter:

- Skann til PC: Skann originalene fra kontrollpanelet. Deretter lagres skannet data i mappen Mine dokumenter (se Grunnleggende skanning).

- TWAIN: TWAIN er en av de forhåndsinnstilte bildeprogrammene. Når du skanner et bilde, startes det valgte programmet, slik at du kan styre skanneprosessen. Denne funksjonen kan brukes via den lokale forbindelsen eller nettverksforbindelsen (se Skanne fra bildebehandlingsprogram).

- Samsung Skann Assitant/SmarThru 4/SmarThru Office: Du kan bruke programmet til å skanne bilder eller dokumenter

  - Se Skanning med Samsung Skann Assitant.

  - Se Skanning med SmarThru 4

  - Se Skanning med SmarThru Office

- WIA: WIA står for Windows Images Acquisition. Datamaskinen være koblet direkte til maskinen via en USB-kabel for å bruke denne funksjonen (se Skanning ved hjelp av WIA-driveren).

- USB-minne: Du kan skanne et dokument og lagre det skannede bildet på en USB-minneenhet.

- E-post: Du kan sende et skannet bilde som vedlegg i en e-postmelding (se Skanne til e-post).

- FTP/SMB: Du kan skanne et bilde og laste det opp til en FTP/SMB-server (se Skanne til FTP/SMB-server).

### Stille inn innstillinger for skanning i datamaskinen

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Funksjoner etter modell).

1. Åpne Samsung Easy Printer Manager (se Bruk av Samsung Easy Printer Manager ).

2. Velg hensiktsmessig maskin fra Skriverliste.

3. Velg menyen Skann til PC-innstillinger.

4. Velg ønsket alternativ.

   - Skanneaktivering: Fastsetter om skanning er aktivert eller ikke på enheten.

   - Grunnleggende-kategorien: Inneholder innstillinger relatert til generell skanning og innstillinger for enheten.

   - Bilde-kategorien: Inneholder innstillinger relatert til endring av bilder.

5. Trykk Lagre > OK.

### Skanning fra nettverkstilkoblet maskin

Maskinen støtter ikke nettverksgrensesnittet. Funksjonen kan ikke brukes (se Sett bakfra).

Kontroller at skriverdriveren er installert på datamaskinen fra programvare-CD-en, da skriverdriveren også inneholder skanneprogrammet (se Installerer driveren lokalt).

1. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

2. Velg (Scan) > Skann til PC > Nettverks-PC på kontrollpanelet.

   Eller velg Skan > Nettv.-PC på berøringsskjermen.

   Hvis du får meldingen Ikke tilgjeng., må du kontrollere porttilkoblingen.

3. Velg registrert datamaskin-ID, og skriv inn Passord ved behov.

   - ID er samme ID som registrert skann-ID for Samsung Enkel utskriftadm. > Skift til avansert modus > Skann til PC-innstillinger.

   - Passord er de 4 sifrene som er passord for Samsung Easy Printer Manager > Skift til avansert modus > Skann til PC-innstillinger.

4. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

5. Skanningen begynner.

   Skannede bilder lagres på datamaskinens C:\Brukere\brukernavn\Mine dokumenter. Lagringsmappen kan variere, avhengig av operativsystemet eller programmet du bruker.

### Skanne til e-post

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Funksjoner etter modell).

#### Sette opp en e-postkonto

1. Slik får du tilgang til SyncThru™ Web Service (se Bruke SyncThru™ Web Service).

2. Klikk Settings > Network Settings og Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Angi IP-adressen som tall med punktum mellom, eller som et vertsnavn.

4. Angi et serverportnummer fra 1 til 65535.

5. Merk av boksen ved siden av SMTP Requires Authentication hvis du ønsker autentisering.

6. Angi påloggingsnavn og passord for SMTP-serveren.

7. Trykk på Apply.

   - Hvis autentiseringsmetoden til SMTP-serveren er POP3 før SMTP, merker du av for SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Legg inn IP-adresse og portnummer.

#### Skanne og sende en e-postmelding

1. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

2. Velg (skann) > Skann t epost på kontrollpanelet.

   Eller velg Skan > Send e-post på berøringsskjermen.

3. Skriv inn brukernavn og passord hvis du konfigurerte med SyncThru™ Web Service (se Bruke SyncThru™ Web Service).

4. Angi avsenderens og mottakers e-postadresse.

   Du kan sende en e-post til deg selv ved å aktivere alternativet Auto Send To Self i Settings > Scan > Scan To E-mail på SyncThru™ Web Service.

5. Angi et emne for e-postmeldingen, og trykk på OK.

6. Velg filformat for skanning og trykk OK.

7. Angi påloggingsnavn og passord for SMTP-serveren.

8. Maskinen begynner å skanne og sender deretter e-postmeldingen.

### Skanne til FTP/SMB-server

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Funksjoner etter modell).

#### Sette opp en FTP/SMB-server

1. Slik får du tilgang til SyncThru™ Web Service (se Bruke SyncThru™ Web Service).

2. Velg Address Book > Individual > Add.

3. Merk av boksen ved siden av Add FTP eller Add SMB.

4. Angi IP-adressen som tall med punktum mellom, eller som et vertsnavn.

5. Angi et serverportnummer fra 1 til 65535.

6. Merk av i boksen ved siden av Anonymous, deretter får uautoriserte personer tilgang til serveren.

7. Oppgi påloggingsnavn og passord.

8. Legg inn domenenavn hvis serveren er tilknyttet et spesielt domene. Hvis ikke, legg inn datamaskinens navn som er registrert for SMB-serveren.

9. Oppgi bane for lagring av det skannede bildet.

   - Mappen hvor skannet bilde skal lagres må være på rota.

   - Mappen må stilles inn som en delt mappe.

   - Brukernavnet ditt må ha rettigheter til å lese og skrive i mappen.

10. Trykk på Apply.

#### Skanne og sende til FTP/SMB-server

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Velg (skanne) > Skann til SMB eller Skann til FTP på kontrollpanelet.

   Eller velg Skan > SMB eller FTPpå berøringsskjermen.

4. Velg server og skanneformat.

5. Maskinen begynner å skanne og sender deretter det skannede bildet til serveren du oppgav.

### Skanne fra bildebehandlingsprogram

Du kan også skanne og importere dokumenter i programvare for bildebehandling, slik som Adobe Photoshop, hvis programvaren er TWAIN-kompatibel. Følg fremgangsmåten nedenfor for å skanne med TWAIN-kompatibel programvare:

1. Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Åpne et program, for eksempel Adobe Photoshop.

4. Klikk Fil > Importer, og velg skanner.

5. Juster skanneinnstillingene.

6. Skann og lagre det skannede bildet.

### Skanning ved hjelp av WIA-driveren

Maskinen støtter også WIA-driveren (Windows Image Acquisition) for skanning av bilder. WIA er en av standardkomponentene i Microsoft Windows 7, og fungerer med digitale kameraer og skannere. I motsetning til TWAIN-driveren, kan WIA-driveren brukes til å skanne og enkelt justere bilder uten å måtte bruke annen programvare.

WIA-driveren fungerer bare på Windows-versjoner som støtter USB, men unntak av Windows 2000.

1. Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Klikk Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere.

4. Høyreklikk på ikonet for enhetens driver i Skrivere og telefakser > Start skanning.

5. Ny skanning åpnes.

6. Velg skanningsinnstillinger, og klikk på Forhåndsvis for å se hvordan innstillingene påvirker bildet.

7. Skann og lagre det skannede bildet.

### Skanning med Samsung Skann Assitant

- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Funksjoner etter modell).

- Du kan bruke funksjonen OCR (Optical Character Reader) fra Samsung Skann Assitant.

1. Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Klikk Start > Alle programmer > Samsung-skrivere, og start Samsung Skann Assitant.

   Velg menyen Hjelp eller klikke på knappen fra skjermvinduet og klikke på alternativet du ønsker å vite mer om.

4. Juster skanneinnstillingene.

5. Klikk på Skanning.

### Skanning med SmarThru 4

- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Funksjoner etter modell).

- Du kan bruke funksjonen OCR (Optical Character Reader) fra SmarThru 4.

1. Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Dobbeltklikk på SmarThru 4-ikonet.

4. SmarThru vises.

   - Scan to: Du kan skanne et bilde og lagre det i et program eller en mappe, sende det som e-post eller publisere det på en webside.

   - Image: Du kan redigere et bilde og sende det til et valgt program eller mappe, sende det som e-post eller publisere det på en webside.

   - Print: Du kan skrive ut bilder du har lagret.

   Velg menyen Hjelp eller klikke på knappen fra skjermvinduet og klikke på alternativet du ønsker å vite mer om.

5. Klikk på Scan to.

6. Velg målplassering fra Application, E-mail, Folder, OCR, eller Web.

7. Om nødvendig, klikk Settings for å tilpasse innstillingene.

8. Klikk på Scan.

### Skanning med SmarThru Office

- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Funksjoner etter modell).

- Du må installere programmet manuelt fra CD-en som fulgte med maskinen for å kunne bruke SmarThru Office. Velg Avansert installasjon > Tilpasset installasjon og velg SmarThru Office for å installere.

- Du kan bruke funksjonen OCR (Optical Character Reader) fra SmarThru Office.

1. Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Dobbeltklikk på ikonet SmarThru Office.

4. SmarThru Office vises.

   Klikk på Help eller knappen fra skjermbildet og klikke på alternativet du vil vite mer om.

5. Klikk på ikonet SmarThru Office () i systemstatusområdet på Windows' oppgavelinje for å aktivere SmarThru Office.

6. Klikk på skanneikonet () for å åpn e skannevinduet.

7. Vinduet Scan Setting åpnes.

8. Konfigurer skanningsinnstillinger, og klikk på Scan.

### Skanne på Macintosh

#### Skanning fra USB-tilkoblet maskin

1. Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Start Applications og klikk på Image Capture.

   Hvis meldingen No Image Capture device connected vises, trekker du ut USB-kabelen og plugger den i på nytt. Hvis problemet vedvarer, ser du i hjelpen for Image Capture.

4. Velg ønsket alternativ.

5. Skann og lagre det skannede bildet.

   Hvis du ikke kan skanne i Image Capture, oppdaterer du Mac OS til den nyeste versjonen. Image Capture fungerer riktig i Mac OS X 10.4.7 og høyere.

#### Skanning fra nettverkstilkoblet maskin

Kun for nettverk og trådløse modeller (se Funksjoner etter modell).

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Start Applications og klikk på Image Capture.

4. Avhengig av operativsystem, følg trinnene nedenfor.

   - For 10.4

     - Klikk på Devices > Browse Devices i menyen.

     - Velg maskinen i alternativet for TWAIN-enheter. Kontroller at det er merket av for Use TWAIN software.

     - Klikk på Connect.

       Hvis en advarsel vises, klikk på Change Port.. for å velge port, eller hvis TWAIN UI vises, klikk Change Port.. fra alternativet Preference og velg en ny port.

   - For 10,5

     - Klikk på Devices > Browse Devices i menyen.

     - Kontroller at det er merket av for Connected ved siden av maskinen i Bonjour Devices.

     - Hvis du vil skanne ved hjelp av TWAIN, ser du fremgangsmåten for Mac OS X 10.4 over.

   - For Mac OS 10.6 - 10.7 velger du enheten under SHARED.

5. Angi skanningsalternativene i programmet.

6. Skann og lagre det skannede bildet.

   - Hvis du ikke kan skanne i Image Capture, oppdater Mac OS til den nyeste versjonen. Image Capture fungerer riktig i Mac OS X 10.4.7 og nyere.

   - Se hjelp under Image Capture for ytterligere informasjon.

   - Du kan også skanne med TWAIN-kompatibel programvare, for eksempel Adobe Photoshop.

### Skanne i Linux

#### Skanning

1. Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.

2. Dobbeltklikk på Unified Driver Configurator på skrivebordet.

3. Klikk på -knappen for å bytte til Scanners configuration.

4. Velg skanneren fra listen.

5. Klikk på Properties.

6. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

7. I vinduet Scanner Properties klikker du på Preview.

8. Dokumentet skannes, og bildet forhåndsvises i Preview Pane.

9. Dra pekeren for å definere bildeområdet som skal skannes i Preview Pane.

10. Velg ønsket alternativ.

11. Skann og lagre det skannede bildet.

    Du kan lagre innstillinger for skann og legge de til i rullegardinmenyen Job Type for senere bruk.

#### Redigere bilde med Imagine Manager

I Image Manager finner du menykommandoer og verktøy du kan bruke til å redigere det skannede bildet.