## Configurare reţea fără fir

- Verificaţi dacă maşina dvs. acceptă folosirea unei reţele wireless. Este posibil ca folosirea unei reţele wireless să nu fie disponibilă în funcţie de model (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

- Dacă reţeaua IPv6 pare să nu funcţioneze, configuraţi toate setările reţelei la setările implicite din fabrică şi reîncercaţi utilizând Clear Setting.

### Punerea în funcţiune

#### Înţelegerea tipului dvs. de reţea

În mod normal, puteţi avea o singură conexiune între computerul dvs. şi echipament în acelaşi timp.

| Modul infrastructură Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod foloseşte un punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără fir.
| Modul Ad hoc Acest mod nu utilizează un punct de acces. Computerul wireless şi maşina wireless comunică direct.

#### Denumirea reţelei fără fir şi cheia de reţea

Reţelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create pentru reţea o denumire de reţea (SSID), tipul de securitate utilizat şi o cheie de reţea. Solicitaţi aceste informaţii de la administratorul dvs. de reţea înainte de a începe instalarea maşinii.

### Prezentarea metodelor de configurare pentru wireless

Puteţi configura setările wireless fie de la echipament fie de la computer. Alegeţi metoda de configurare din tabelul de mai jos.

Este posibil ca anumite tipuri de instalare a reţelei wireless să nu fie disponibile în funcţie de model sau ţară.

Metodă de configurare | Metoda de conectare | Descriere şi referinţă
--- | --- | ---

Din panoul de control al maşinii

Utilizarea WPS (recomandat)

()

- Consultaţi Maşini cu ecran de afişaj.

- Consultaţi Maşini fără ecran de afişaj.

Utilizarea butonului pentru meniu

()

- Consultaţi Utilizarea butonului pentru meniu.

De la computer

Punct de acces prin cablu USB (recomandat)

()

- Utilizator de Windows, consultaţi Punct de acces prin cablu USB.

- Utilizator de Macintosh, consultaţi Punct de acces prin cablu USB.

Punct de acces via butonul WPS (fără o conexiune prin cablu USB)

( , )

- Utilizator de Windows, consultaţi Punct de acces prin butonul WPS (fără conexiune prin cablu USB).

- Utilizator de Macintosh, consultaţi Configurarea punctului de acces utilizând butonul WPS.

Ad hoc prin cablu USB

()

- Utilizator de Windows, consultaţi Ad hoc prin cablu USB.

- Utilizator de Macintosh, consultaţi Ad hoc prin cablu USB.

Utilizarea unui cablu de reţea

- Consultaţi Utilizarea unui cablu de reţea.

Alte metode de configurare

Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă

- Consultaţi Configurarea Wi-Fi Direct.

Dacă intervin probleme în timpul configurării wireless sau al instalării driver-ului, consultaţi capitolul despre depanare (consultaţi Depanarea).

### Utilizarea butonului WPS

Dacă maşina dvs. şi un punct de acces (sau router wireless) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), puteţi configura cu uşurinţă setările reţelei wireless apăsând pe butonul (WPS), de pe panoul de control, fără a mai fi nevoie de un computer.

- Dacă doriţi să utilizaţi reţeaua fără fir cu modul Infrastructură, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de la echipament. Utilizarea butonului WPS (PBC) sau introducerea codului PIN de la computer, pentru a vă conecta la punctul de acces (sau routerul fără fir), variază în funcţie de punctul de acces (sau routerul fără fir) utilizat. Consultaţi ghidul utilizatorului pentru punctul de acces (routerul fără fir) utilizat.

- Când utilizaţi butonul WPS pentru a configura reţeaua wireless este posibil ca setările de securitate să fie modificate. Pentru a evita acest lucru, blocaţi opţiunea WPS pentru setările actuale de securitate wireless. Denumirea opţiunii poate varia în funcţie de punctul de acces (sau ruterul wireless) pe care îl utilizaţi.

#### Elemente care trebuie pregătite

- Verificaţi dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Verificaţi dacă maşina dvs. acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Computer în reţea (doar modul PIN)

#### Alegerea tipului dvs.

Există două modalităţi disponibile de conectare a maşinii dvs. la o reţea wireless utilizând butonul (WPS), de pe panoul de control.

Metoda Push Button Configuration (PBC) vă permite să conectaţi maşina la o reţea wireless apăsând atât butonul (WPS) de pe panoul de control al maşinii cât şi butonul WPS (PBC) de pe un punct de acces Wi-Fi Protected Setup™-cu WPS activat (sau ruter wireless).

Metoda Personal Identification Number (PIN) vă ajută să conectaţi maşina la o reţea wireless prin introducerea PIN-ului furnizat pe un punct de acces Wi-Fi Protected Setup™-cu WPS activat (sau pe un ruter wireless).

Setarea implicită din fabrică pentru echipamentul dvs. este modul PBC, recomandat pentru un mediu obişnuit de reţea fără fir.

Puteţi schimba modul WPS din panoul de control ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Maşini cu ecran de afişaj

##### Conectarea în modul PBC

1. Ţineţi apăsat butonul (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 2 secunde.

   maşina intră în modul de aşteptare până la maxim două minute până când apăsaţi butonul WPS (PBC) al punctului de acces (sau al routerului fără fir).

2. Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără fir).

   Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:

   1. Connecting: Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).

   2. Connected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

   3. AP SSID: după finalizarea procesului de conectare la o reţea fără fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecran.

##### Conectarea în modul PIN

1. Ţineţi apăsat butonul (WPS), de pe panoul de control pentru mai mult de 2 secunde.

2. pe afişaj apare numărul PIN de opt cifre.

   Trebuie să introduceţi numărul PIN format din opt cifre, într-un interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces (sau routerul fără fir).

   Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:

   1. Connecting: echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir.

   2. Connected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

   3. SSID Type: După finalizarea procesului de conectare la o reţea fără fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecranul LCD.

#### Maşini fără ecran de afişaj

##### Conectarea în modul PBC

1. Ţineţi apăsat pe butonul (WPS), de pe panoul de control, pentru aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează intermitent rapid.

   Echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir. Ledul luminează intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsaţi butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).

2. Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără fir).

   1. Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).

   2. Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

##### Conectarea în modul PIN

1. Raportul de configurare a reţelei, inclusiv PIN-ul, trebuie să fie imprimat (consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei).

   În modul pregătit, ţineţi apăsat pe butonul (Cancel sau Stop/Clear) de pe panoul de control, timp de aproximativ 5 secunde. Puteţi găsi PIN-ul maşinii dvs.

2. Ţineţi apăsat pe butonul (WPS) de pe panoul de control pentru mai mult de 4 secunde până când LED-ul de stare rămâne aprins.

   Echipamentul începe conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).

3. Trebuie să introduceţi numărul PIN format din opt cifre, într-un interval de două minute, pe computerul conectat la punctul de acces (sau routerul fără fir).

   Ledul luminează intermitent lent timp de două minute, până când introduceţi numărul PIN format din opt cifre.

   Ledul WPS luminează în ordinea indicată mai jos:

   1. Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).

   2. Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

#### Reconectarea la o reţea

Când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând adresa şi setările conexiunii fără fir anterior utilizate.

Echipamentul se reconectează automat la reţeaua fără fir în următoarele cazuri:

- Echipamentul este oprit şi pornit din nou.

- Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat şi activat din nou.

#### Revocarea procesului de conectare

Pentru a anula conexiunea prin reţeaua fără fir, atunci când maşina se conectează la reţeaua fără fir apăsaţi scurt pe (Cancel sau Stop/Clear) din panoul de control. Trebuie să aşteptaţi 2 minute pentru a vă reconecta la reţeaua fără fir.

#### Deconectarea de la o reţea

Pentru a întrerupe conectarea reţelei fără fir, apăsaţi pe butonul (WPS) de pe panoul de control pentru mai mult de două secunde.

- Când reţeaua Wi-Fi este în modul în aşteptare: Maşina se deconectează instant de la reţeaua fără fir, iar LED-urile WPS se sting.

- Când reţeaua Wi-Fi este utilizată: Cât timp echipamentul aşteaptă terminarea lucrării de imprimare curente, ledul WPS luminează intermitent rapid. Apoi, conexiunea prin reţeaua fără fir se deconectează automat, iar LED-ul WPS se stinge.

### Utilizarea butonului pentru meniu

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi numele (SSID) al reţelei fără fir şi cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveţi informaţii despre mediul reţelei dumneavoastră fără fir, întrebaţi persoana care v-a configurat reţeaua.

După realizarea conexiunii reţelei fără fir, trebuie să instalaţi un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicaţie (consultaţi Instalarea driverului pentru reţea).

1. Apăsaţi pe butonul (Menu) de pe panoul de control.

2. Apăsaţi Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Apăsaţi OK pentru a selecta metoda de configurare dorită.

   - Wizard (recomandat): În acest mod configurarea este automată. Maşina va afişa o listă de reţele disponibile din care puteţi alege. După ce se selectează o reţea, imprimanta va solicita cheia de securitate care îi corespunde.

   - Custom: Din acest mod, utilizatorii pot furniza sau edita manual propriul lor SSID sau pot alege opţiunea de securitate în detaliu.

### Configurarea utilizând Windows

Comandă rapidă pentru programul Wireless Setting fără CD: Dacă aţi instalat imprimanta o dată, puteţi accesa programul Wireless Setting fără CD. Din meniul Start, selectaţi Programe sau Toate programele > Samsung Printers > numele driverului imprimantei > Wireless Setting Program.

#### Punct de acces prin cablu USB

##### Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces

- Computer conectat în reţea

- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

- O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir.

- Cablu USB

##### Crearea infrastructurii reţelei

1. Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.

2. Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.

3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

4. Selectaţi opţiunea Wireless Setting and Installation.

5. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the License Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.

6. Software-ul caută reţeaua fără fir.

   Dacă software-ul nu a reuşit să caute reţeaua, verificaţi dacă cablul USB este conectat corespunzător între maşină şi computer şi urmaţi instrucţiunile din fereastră.

   - Dacă a fost setată dinainte configurarea reţelei fără fir, fereatra Wireless Network Setting Information va apărea.

     Dacă doriţi să resetaţi setările reţelei fără fir, bifaţi căsuţa şi faceţi clic pe Next.

   - În cazul modelelor care acceptă butonul WPS (fără o conexiune prin cablu USB), va apărea fereastra de mai jos.

     - With a USB Cable: Conectaţi cablul USB şi faceţi clic pe Next, apoi treceţi la pasul 7.

     - Using the WPS button: Consultaţi Punct de acces prin butonul WPS (fără conexiune prin cablu USB).

7. Selectaţi metoda pe care doriţi să o utilizaţi din fereastra cu metode de configurare wireless.

   - Configure the wireless settings manually.: Mergeţi la pasul 8.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Conectaţi-vă la reţeaua fără fir apăsând butonul WPS de pe punctul de acces (sau de pe router-ul fără fir)

     - Urmaţi instrucţiunile din fereastră. După ce aţi finalizat configurarea setărilor reţelei wireless, mergeţi la pasul 11.

8. După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir. Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care îl utilizaţi şi faceţi clic pe Next.

   Dacă nu găsiţi numele reţelei pe care doriţi să o utilizaţi sau dacă doriţi să setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului de acces (SSID este sensibil la litere mari şi mici).

   - Operation Mode: selectaţi Infrastructure.

   - Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.

     Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.

     Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.

     WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza unei chei WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.

   - Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: Introduceţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

   - Confirm Network Key: confirmaţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

   - WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key Index adecvat.

   Fereastra de securitate a reţelei fără fir apare atunci când punctul de acces are setări de securitate.

   Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. În funcţie de modul de securitate, este posibil ca fereastra să difere: WEP sau WPA.

   - WEP

     Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi introduceţi cheia de securitate WEP. Faceţi clic pe Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.

   - WPA

     Introduceţi cheia distribuită WPA şi faceţi clic pe Next.

     WPA autorizează şi identifică utilizatorii pe baza unui cod secret care se modifică automat la intervale regulate. Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea, TKIP (Protocol de integritate a cheii temporale) şi AES (Standard de criptare avansată).

9. Fereastra afişează setările reţelei fără fir şi verifică dacă setările sunt corecte. Faceţi clic pe Next.

   - Pentru metoda DHCP

     Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă în fereastră este afişat DHCP. Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a schimba metoda de alocare în DHCP.

   - Pentru metoda statică

     Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă în fereastră este afişat Static. Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru echipament. Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În cazul în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactaţi administratorul de reţea pentru a obţine adresa IP statică.

     De exemplu,

     În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos,

     - Adresă IP: 169.254.133.42

     - Mască de subreţea: 255.255.0.0

     Atunci, informaţiile de reţea ale maşinii trebuie să fie ca mai jos:

     - Adresă IP: 169.254.133.43

     - Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea a computerului).

     - Gateway: 169.254.133.1

10. Atunci când apare fereastra care confirmă conexiunea reţelei prin cablu, deconectaţi cablul reţelei şi faceţi clic pe Next.

    Dacă este conectat cablul reţelei, este posibil să apară dificultăţi în detectarea maşinii atunci când se configurează reţeaua fără fir.

11. Configurarea reţelei wireless este finalizată. Pentru a imprima de la un dispozitiv mobil compatibil Wi-Fi Direct, setaţi Wi-Fi Direct Option (consultaţi Configurarea Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Opţiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs. acceptă această funcţionalitate.

    - Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultaţi Configurarea Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Numele implicit al reţelei este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere (fără a include "Direct-xx-").

    - Network Key este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

12. Când configurarea reţelei fără fir s-a finalizat, deconectaţi cablul USB dintre computer şi echipament Faceţi clic pe Next.

13. Faceţi clic pe Next atunci când apare fereastra Confirm Printer Connection.

14. Selectaţi componentele de instalat. Faceţi clic pe Next.

15. După selectarea componentelor, mai puteţi să modificaţi numele echipamentului, să setaţi partajarea echipamentului în reţea, să setaţi echipamentul ca dispozitiv implicit şi să modificaţi numele portului fiecărui echipament. Faceţi clic pe Next.

16. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagină test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină test, faceţi clic pe Print a test page.

    În caz contrar, faceţi clic pe Next şi mergeţi la pasul 18.

17. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.

    Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

18. Dacă doriţi să vă înregistraţi maşina pe website-ul Samsung şi să primiţi informaţii utile, faceţi clic pe On-line Registration. În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

#### Punct de acces prin butonul WPS (fără conexiune prin cablu USB)

Pentru modelele care sunt prevăzute cu un buton WPS, puteţi configura reţeaua wireless utilizând butonul WPS (fără o conexiune USB) şi punctul de acces (sau un router).

##### Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces (sau router wireless)

- Computer conectat în reţea

- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

- Echipamentul instalat cu o interfaţă de reţea fără fir

##### Crearea infrastructurii reţelei

1. Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.

2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

3. Selectaţi opţiunea Wireless Setting and Installation.

4. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the License Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.

5. Selectaţi Using the WPS button şi faceţi clic pe Next.

   - Pentru modelele care sunt prevăzute cu buton WPS, este afişată fereastra de mai sus.

   - Dacă echipamentul dvs. este conectat printr-un cablu USB, nu va fi afişată fereastra de mai sus. Deconectaţi cablul USB dacă doriţi să configuraţi reţeaua fără fir utilizând butonul WPS.

   - Dacă doriţi să configuraţi reţeaua fără fir utilizând cablul USB, consultaţi Punct de acces prin cablu USB.

6. Următoarea fereastră vă solicită să verificaţi dacă punctul dvs. de acces (sau ruterul fără fir) acceptă sau nu WPS.

   Dacă punctul de acces (sau ruterul fără fir) are un buton WPS button, selectaţi Yes şi faceţi clic pe Next.

7. Urmaţi instrucţiunile din fereastră, pentru a configura reţeaua fără fir.

   - Pentru modelele prevăzute cu afişaj, urmaţi paşii de mai jos.

     1. ţineţi apăsat butonul (WPS) de pe panoul de control pentru aproximativ 2-4 secunde.

        Echipamentul aşteaptă până la 2 minute pentru ca butonul WPS al punctului de acces (sau un router) să fie apăsat.

     2. Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără fir).

        Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:

        - Connecting: Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).

        - Connected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

        - SSID Type: după finalizarea procesului de conectare la o reţea fără fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecran.

   - Pentru modelele care nu sunt prevăzute cu afişaj, urmaţi paşii de mai jos.

     1. Ţineţi apăsat pe butonul (WPS), de pe panoul de control, pentru aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează intermitent rapid.

        Echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir. Ledul luminează intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsaţi butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).

     2. Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără fir).

        - LED-ul WPS luminează intermitent rapid atunci când se conectează la punctul de acces (sau la ruterul fără fir).

        - Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

8. Apare fereastra Wireless Network Setting Complete. Faceţi clic pe Next.

9. Faceţi clic pe Next atunci când apare fereastra Confirm Printer Connection.

10. Selectaţi componentele de instalat. Faceţi clic pe Next.

11. După selectarea componentelor, mai puteţi să modificaţi numele echipamentului, să setaţi partajarea echipamentului în reţea, să setaţi echipamentul ca dispozitiv implicit şi să modificaţi numele portului fiecărui echipament. Faceţi clic pe Next.

12. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagină test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină test, faceţi clic pe Print a test page.

    În caz contrar, faceţi clic pe Next şi mergeţi la pasul 14.

13. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.

    Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

14. Dacă doriţi să vă înregistraţi maşina pe website-ul Samsung şi să primiţi informaţii utile, faceţi clic pe On-line Registration. În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

#### Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi să conectaţi fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei reţele ad-hoc fără fir urmând paşii simpli de mai jos.

##### Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în reţea

- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

- O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir

- Cablu USB

##### Crearea reţelei ad-hoc în Windows

1. Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.

2. Porniţi computerul şi echipamentul pentru reţeaua fără fir.

3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

4. Selectaţi opţiunea Wireless Setting and Installation.

5. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the License Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.

6. Software-ul caută reţeaua fără fir.

   În cazul în care software-ul a eşuat în căutarea reţelei, verificaţi dacă aţi conectat corect cablul USB între computer şi maşină, apoi urmaţi instrucţiunile din fereastră.

7. După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat.

   Dacă doriţi să utilizaţi setarea ad hoc implicită Samsung, selectaţi ultima reţea fără fir din listă, pentru care Network Name(SSID) este Portthru, iar Signal este Printer Self Network.

   Apoi, faceţi clic pe Next.

   Dacă doriţi să utilizaţi alte setări ad hoc, selectaţi altă reţea fără fir din listă.

   Dacă doriţi să modificaţi setările ad hoc, faceţi clic pe butonul Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: introduceţi numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari şi mici).

   - Operation Mode: Selectaţi ad hoc.

   - Channel: selectaţi canalul (Auto Setting sau 2.412 – 2.467 MHz).

   - Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.

     Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.

     Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.

   - Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).

   - Network Key: Introduceţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

   - Confirm Network Key: confirmaţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

   - WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key Index adecvat.

   Atunci când reţeaua ad hoc are o setare de securitate, apare fereastra de securitate a reţelei fără fir.

   Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi clic pe Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.

8. Apare fereastra care afişează setarea reţelei fără fir. Verificaţi setările şi faceţi clic pe Next.

   Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe DHCP, setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe Static, setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe Static.

   În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să utilizaţi setarea de reţea fără fir Static, trebuie să contactaţi administratorul dvs. de reţea pentru a obţine adresa IP statică.

   - Pentru metoda DHCP

     Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă DHCP este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm. Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a modifica metoda de alocare în Receive IP address automatically (DHCP).

   - Pentru metoda statică

     Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă Static este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm. Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru echipament.

     De exemplu,

     În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:

     - Adresă IP: 169.254.133.42

     - Mască de subreţea: 255.255.0.0

     Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

     - Adresă IP: 169.254.133.43

     - Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea a computerului).

     - Gateway: 169.254.133.1

9. Apare fereastra Wireless Network Setting Complete. Faceţi clic pe Next.

10. Când setările reţelei fără fir au fost finalizate, deconectaţi cablul USB dintre computer şi maşină. Faceţi clic pe Next.

    Dacă apare fereastra Change PC Network Setting, urmaţi paşii din fereastră. Faceţi clic pe Next dacă aţi terminat configurarea setărilor de conexiune la reţeaua fără fir a computerului. În cazul în care configuraţi reţeaua fără fir a computerului ca DHCP, va dura câteva minute până la primirea adresei IP.

11. La apariţia ferestrei Confirm Printer Connection, faceţi clic pe Next.

12. Selectaţi componentele de instalat. Faceţi clic pe Next.

13. După selectarea componentelor, mai puteţi să modificaţi numele echipamentului, să setaţi partajarea echipamentului în reţea, să setaţi echipamentul ca dispozitiv implicit şi să modificaţi numele portului fiecărui echipament. Faceţi clic pe Next.

14. După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteţi întrebat dacă doriţi să fie imprimată o pagină test. Dacă doriţi să imprimaţi o pagină test, faceţi clic pe Print a test page.

    În caz contrar, faceţi clic pe Next şi mergeţi la pasul 16.

15. Dacă pagina de test se imprimă corect, faceţi clic pe Yes.

    Dacă nu, faceţi clic pe No pentru a o imprima din nou.

16. Dacă doriţi să vă înregistraţi maşina pe website-ul Samsung şi să primiţi informaţii utile, faceţi clic pe On-line Registration. În caz contrar, faceţi clic pe Finish.

### Configurarea utilizând Macintosh

#### Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces

- Computer conectat în reţea

- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

- O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir

- Cablu USB

#### Punct de acces prin cablu USB

1. Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.

2. Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.

3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

4. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.

5. Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer OS X.

6. Faceţi clic pe Continue.

7. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.

8. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.

9. Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.

10. Faceţi clic pe butonul Wireless Network Setting din User Options Pane.

11. Software-ul caută reţeaua fără fir.

    În cazul în care software-ul a eşuat în căutarea reţelei, verificaţi dacă aţi conectat corect cablul USB între computer şi maşină, apoi urmaţi instrucţiunile din fereastră.

    - Dacă setările reţelei fără fir au mai fost configurate anterior, va fi afişată fereastra Wireless Network Setting Information.

      Dacă doriţi să resetaţi setările reţelei fără fir, bifaţi căsuţa şi faceţi clic pe Next.

    - Pentru modelele care sunt prevăzute cu butonul WPS (fără o conexiune prin cablu USB), va fi afişată fereastra de mai jos.

      - With a USB Cable: Conectaţi cablul USB, apoi mergeţi la pasul 7.

      - Using the WPS Button: Consultaţi Punct de acces prin butonul WPS (fără conexiune prin cablu USB).

12. Selectaţi metoda pe care doriţi s-o utilizaţi, din fereastra de configurare a setărilor reţelei fără fir.

    - Configure the wireless settings manually.: Mergeţi la pasul 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Conectaţi-vă la reţeaua fără fir apăsând butonul WPS de pe punctul de acces (sau de pe ruterul fără fir)

      - Urmaţi instrucţiunile din fereastră. După ce aţi finalizat configurarea setărilor reţelei wireless, mergeţi la pasul 16.

13. După căutare, în fereastră sunt afişate dispozitivele de reţea fără fir. Selectaţi numele (SSID) punctului de acces pe care îl utilizaţi şi faceţi clic pe Next.

    Când setaţi manual configuraţia reţelei fără fir, faceţi clic pe Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Introduceţi SSID-ul punctului de acces (SSID este sensibil la litere mari şi mici).

    - Operation Mode: selectaţi Infrastructure.

    - Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.

      Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.

      Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.

      WPA Personal sau WPA2 Personal: Selectaţi această opţiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces şi la fiecare din clienţii acestuia.

    - Encryption: Selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).

    - Network Key: Introduceţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

    - Confirm Network Key: confirmaţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

    - WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key Index adecvat.

    Fereastra de securitate a reţelei fără fir apare atunci când punctul de acces are securitatea activată.

    Apare fereastra de securitate a reţelei fără fir. În funcţie de modul de securitate, este posibil ca fereastra să difere: WEP sau WPA.

    - WEP

      Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi introduceţi cheia de securitate WEP. Faceţi clic pe Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.

    - WPA

      Introduceţi cheia distribuită WPA şi faceţi clic pe Next.

      WPA autorizează şi identifică utilizatorii pe baza unui cod secret care se modifică automat la intervale regulate. Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea, TKIP (Protocol de integritate a cheii temporale) şi AES (Standard de criptare avansată).

14. În fereastră se afişează setările reţelei fără fir şi trebuie să verificaţi dacă acestea sunt corecte. Faceţi clic pe Next.

    - Pentru metoda DHCP

      Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă în fereastră este afişat DHCP. Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a schimba metoda de alocare în DHCP.

    - Pentru metoda statică

      Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă în fereastră este afişat Static. Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru echipament. Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În cazul în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactaţi administratorul de reţea pentru a obţine adresa IP statică.

      De exemplu:

      În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:

      - Adresă IP: 169.254.133.42

      - Mască de subreţea: 255.255.0.0

      Atunci, informaţiile de reţea ale maşinii trebuie să fie ca mai jos:

      - Adresă IP: 169.254.133.43

      - Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea a computerului).

      - Gateway: 169.254.133.1

15. Atunci când apare fereastra care confirmă conexiunea reţelei prin cablu, deconectaţi cablul reţelei şi faceţi clic pe Next.

    Dacă este conectat cablul reţelei, este posibil să apară dificultăţi în detectarea maşinii atunci când se configurează reţeaua fără fir.

16. Configurarea reţelei wireless este finalizată. Pentru a imprima de la un dispozitiv mobil compatibil Wi-Fi Direct, setaţi Wi-Fi Direct Option (consultaţi Configurarea Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Opţiunea Wi-Fi Direct apare pe ecran doar dacă imprimanta dvs. acceptă această funcţionalitate.

    - Puteţi începe să instalaţi Wi-Fi Direct utilizând Samsung Easy Printer Manager (consultaţi Configurarea Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Numele implicit al reţelei este denumirea modelului iar lungimea maximă este de 22 caractere (fără a include "Direct-xx-").

    - Network Key este şirul numeric, iar lungimea acestuia poate fi cuprinsă între 8 ~ 64 caractere.

17. Când setările reţelei fără fir au fost finalizate, deconectaţi cablul USB dintre computer şi maşină.

18. Configurarea reţelei fără fir este finalizată. După terminarea instalării, faceţi clic pe Quit.

    După realizarea conexiunii reţelei fără fir, trebuie să instalaţi un driver al maşinii pentru a printa dintr-o aplicaţie (consultaţi Instalare pentru Macintosh).

#### Configurarea punctului de acces utilizând butonul WPS

Pentru modelele care sunt prevăzute cu un buton WPS, puteţi configura reţeaua wireless utilizând butonul WPS (fără o conexiune USB) şi punctul de acces (sau un router).

##### Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces (sau router wireless)

- Computer conectat în reţea

- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

- O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir

##### Crearea infrastructurii reţelei

1. Porniţi computerul, punctul de acces şi echipamentul.

2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

3. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.

4. Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer OS X.

5. Faceţi clic pe Continue.

6. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.

7. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.

8. Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.

9. Faceţi clic pe butonul Wireless Network Setting din User Options Pane.

10. Selectaţi Using the WPS button şi faceţi clic pe Next.

    - Pentru modelele care sunt prevăzute cu buton WPS, este afişată fereastra de mai sus.

    - Dacă echipamentul dvs. este conectat printr-un cablu USB, nu va fi afişată fereastra de mai sus. Deconectaţi cablul USB dacă doriţi să configuraţi reţeaua fără fir utilizând butonul WPS.

    - Dacă doriţi să configuraţi reţeaua fără fir utilizând cablul USB, consultaţi Punct de acces prin cablu USB.

11. Următoarea fereastră vă solicită să verificaţi dacă punctul dvs. de acces (sau ruterul fără fir) acceptă sau nu WPS.

    Dacă punctul de acces (sau ruterul fără fir) are un buton WPS button, selectaţi Yes şi faceţi clic pe Next.

12. Urmaţi instrucţiunile din fereastră, pentru a configura reţeaua fără fir.

    - Pentru modelele prevăzute cu ecran de afişaj, urmaţi paşii de mai jos:

      1. ţineţi apăsat butonul (WPS) de pe panoul de control pentru aproximativ 2-4 secunde.

         Echipamentul aşteaptă până la 2 minute pentru ca butonul WPS al punctului de acces (sau un router) să fie apăsat.

      2. Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără fir).

         Mesajele apar pe ecranul de afişare în ordinea de mai jos:

         - Connecting: Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).

         - Connected: Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

         - SSID Type: după finalizarea procesului de conectare la o reţea fără fir, informaţiile SSID ale AP sunt afişate pe ecran.

    - Pentru modelele care nu sunt prevăzute cu ecran de afişaj, urmaţi paşii de mai jos:

      1. Ţineţi apăsat pe butonul (WPS), de pe panoul de control, pentru aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează intermitent rapid.

         Echipamentul începe conectarea la reţeaua fără fir. Ledul luminează intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsaţi butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).

      2. Apăsaţi pe butonul WPS (PBC) al punctului de acces (routerului fără fir).

         - Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).

         - Când echipamentul a reuşit conectarea la reţeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

13. Configurarea reţelei fără fir este finalizată. După terminarea instalării, faceţi clic pe Quit.

    După realizarea conexiunii reţelei fără fir, trebuie să instalaţi un driver al maşinii pentru a printa dintr-o aplicaţie (consultaţi Instalare pentru Macintosh).

#### Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveţi un punct de acces (AP), puteţi totuşi să conectaţi fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei reţele ad hoc fără fir urmând instrucţiunile simple de mai jos.

##### Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în reţea

- CD-ul cu software livrat împreună cu maşina dvs.

- O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir

- Cablu USB

##### Crearea reţelei ad hoc în Macintosh

1. Verificaţi dacă este conectat cablul USB la echipament.

2. Porniţi computerul şi echipamentul pentru reţeaua fără fir.

3. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

4. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktopul Macintosh.

5. Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer OS X.

6. Faceţi clic pe Continue.

7. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.

8. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.

9. Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.

10. Faceţi clic pe butonul Wireless Network Setting din User Options Pane.

11. Software-ul caută dispozitivele de reţea fără fir.

    În cazul în care căutarea a eşuat, verificaţi dacă între computer şi echipament cablul USB este conectat corect, apoi urmaţi instrucţiunile din fereastră.

12. După căutarea reţelelor fără fir, apare o listă de reţele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat.

    Dacă doriţi să utilizaţi setarea ad hoc implicită Samsung, selectaţi ultima reţea fără fir din listă, pentru care Network Name(SSID) este Portthru, iar Signal este Printer Self Network.

    Apoi, faceţi clic pe Next.

    Dacă doriţi să utilizaţi alte setări ad hoc, selectaţi altă reţea fără fir din listă.

    Dacă doriţi să modificaţi setările ad hoc, faceţi clic pe butonul Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Introduceţi numele SSID-ului (SSID este sensibil la litere mari şi mici).

    - Operation Mode: Selectaţi ad hoc.

    - Channel: Selectaţi canalul (Auto Setting sau 2.412 – 2.467 MHz).

    - Authentication: Selectaţi un tip de autentificare.

      Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcţie de necesitatea de securizare a datelor.

      Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze reţeaua.

    - Encryption: selectaţi criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Introduceţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

    - Confirm Network Key: confirmaţi valoarea cheii de reţea pentru criptare.

    - WEP Key Index: dacă utilizaţi criptarea WEP, selectaţi WEP Key Index adecvat.

    Atunci când reţeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de securitate a reţelei fără fir apare.

    Selectaţi Open System sau Shared Key pentru autentificare şi faceţi clic pe Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la reţeaua fără fir. WEP criptează porţiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o reţea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biţi.

13. Apare fereastra care afişează setările reţelei fără fir. Verificaţi setările şi faceţi clic pe Next.

    Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de configurare pentru reţea ale computerului. În cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe DHCP, setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea reţelei computerului este setată pe Static, setarea reţelei fără fir ar trebui să fie şi ea pe Static.

    În cazul în care computerul este setat pe DHCP şi doriţi să utilizaţi setarea de reţea fără fir statică, trebuie să contactaţi administratorul dvs. de reţea pentru a obţine adresa IP statică.

    - Pentru metoda DHCP

      Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificaţi dacă DHCP este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm. Dacă se afişează Static, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a modifica metoda de alocare în Receive IP address automatically (DHCP).

    - Pentru metoda statică

      Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificaţi dacă Static este afişat în fereastra Wireless Network Setting Confirm. Dacă se afişează DHCP, faceţi clic pe Change TCP/IP pentru a introduce adresa IP şi alte valori de configurare a reţelei pentru echipament.

      De exemplu,

      În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:

      - Adresă IP: 169.254.133.42

      - Mască de subreţea: 255.255.0.0

      Atunci, informaţiile de reţea ale maşinii trebuie să fie ca mai jos:

      - Adresă IP: 169.254.133.43

      - Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea a computerului).

      - Gateway: 169.254.133.1

14. Atunci când apare fereastra care confirmă conexiunea reţelei prin cablu, deconectaţi cablul reţelei şi faceţi clic pe Next.

    Dacă este conectat cablul reţelei, este posibil să apară dificultăţi în detectarea maşinii atunci când se configurează reţeaua fără fir.

15. Reţeaua fără fir se conectează în conformitate cu configuraţia reţelei.

16. Configurarea reţelei fără fir este finalizată. După terminarea instalării, faceţi clic pe Quit.

    După realizarea conexiunii reţelei fără fir trebuie să instalaţi un driver al maşinii pentru a printa dintr-o aplicaţie (consultaţi Instalare pentru Macintosh).

### Utilizarea unui cablu de reţea

Maşinile care nu acceptă portul de reţea nu vor putea utiliza această funcţionalitate (consultaţi Vedere din spate).

Echipamentul dvs. este compatibil cu utilizarea în reţea. Pentru a permite maşinii dvs. să funcţioneze în cadrul reţelei dvs., va trebui să efectuaţi câteva proceduri de configurare.

- După realizarea conexiunii reţelei wireless, trebuie să instalaţi un driver al echipamentului pentru a printa dintr-o aplicaţie (consultaţi Instalarea driverului pentru reţea).

- Consultaţi administratorul dvs. de reţea sau persoana care a configurat reţeaua dvs. fără fir pentru informaţii cu privire la configurarea reţelei.

#### Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces

- Computer conectat în reţea

- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

- O maşină instalată cu o interfaţă de reţea fără fir

- Cablu de reţea

#### Imprimarea unui raport de configurare a reţelei

Puteţi identifica setările pentru reţea ale echipamentului dvs. prin imprimarea unui raport de configurare a reţelei.

Consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei.

#### Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)

Acest program este utilizat pentru setarea manuală a adresei IP de reţea a maşinii dvs., utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu maşina. Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeţei de reţea şi poate fi găsită în Raport de configurare a reţelei.

Consultaţi Setarea adresei IP.

#### Configurarea reţelei fără fir a maşinii

Înainte de a începe, trebuie să cunoaşteţi numele (SSID) al reţelei fără fir şi cheia reţelei, dacă este criptată. Aceste informaţii au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveţi informaţii despre mediul reţelei dumneavoastră fără fir, întrebaţi persoana care v-a configurat reţeaua.

Pentru a configura parametrii reţelei fără fir, puteţi să utilizaţi SyncThru™ Web Service.

#### Utilizarea SyncThru™ Web Service

Înainte de a începe configurarea parametrului reţelei fără fir, verificaţi starea conexiunii cablului.

1. Asiguraţi-vă dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În caz contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.

2. Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox şi introduceţi noua adresă IP a maşinii dvs. în fereastra browserului.

   De exemplu,

3. Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

4. Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe Network Settings.

6. Faceţi clic pe Wireless > Wizard.

   Wizard vă va ajuta să realizaţi configuraţia reţelei fără fir. Totuşi, dacă doriţi să setaţi direct reţeaua fără fir, selectaţi Custom.

7. Selectaţi din listă un Network Name(SSID).

   - SSID: SSID (identificator set servicii) este un nume care identifică o reţea fără fir; punctele de acces şi dispozitivele fără fir care încearcă să se conecteze la o anumită reţea fără fir, trebuie să utilizeze acelaşi SSID. SSID face diferenţa între literele mari şi mici.

   - Operation Mode: Operation Mode se referă la tipul conexiunilor wireless (consultaţi Denumirea reţelei fără fir şi cheia de reţea).

     - Ad-hoc: permite dispozitivelor fără fir să comunice direct între ele într-un mediu peer-to-peer.

     - Infrastructure: permite dispozitivelor fără fir să comunice între ele printr-un punct de acces.

   Dacă Operation Mode al reţelei dvs. este Infrastructure, selectaţi SSID-ul punctului de acces. Dacă Operation Mode este Ad-hoc, selectaţi SSID-ul echipamentului. Reţineţi că „portthru” este SSID-ul implicit al echipamentului dvs.

8. Faceţi clic pe Next.

   Dacă este afişată fereastra de setare a securităţii reţelei fără fir, introduceţi parola înregistrată (cheie de reţea) şi faceţi clic pe Next.

9. Este afişată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificaţi configurarea reţelei fără fir. Dacă reţeaua este corect configurată, faceţi clic pe Apply.

   Deconectarea cablului de reţea (standard sau de reţea). Echipamentul dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu reţeaua. În cazul modului ad-hoc, puteţi să utilizaţi simultan o reţea LAN fără fir şi una LAN cu fir.

### Activarea/dezactivarea reţelei Wi-Fi

Dacă echipamentul dvs. este prevăzut cu afişaj, puteţi activa/dezactiva funcţia Wi-Fi şi de la panoul de control, utilizând meniul Network.

1. Verificaţi dacă este conectat cablul de reţea la echipament. În caz contrar, conectaţi echipamentul cu un cablu standard de reţea.

2. Porniţi un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox şi introduceţi noua adresă IP a maşinii dvs. în fereastra browserului.

   De exemplu,

3. Faceţi clic pe Login în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

4. Introduceţi ID şi Password, apoi faceţi clic pe Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Când se deschide fereastra SyncThru™ Web Service, faceţi clic pe Network Settings.

6. Faceţi clic pe Wireless > Custom.

   Puteţi, de asemenea, să activaţi/dezactivaţi reţeaua Wi-Fi.

### Configurarea Wi-Fi Direct pentru imprimare mobilă

Wi-Fi Direct este o metodă de conectare de tip "peer-to-peer" uşor de configurat, între imprimanta dvs. şi un dispozitiv mobil, care oferă o conexiune securizată şi o rată de transfer mai bună decât modul ad hoc.

Cu Wi-Fi Direct vă puteţi conecta imprimanta la o reţea Wi-Fi Direct conectându-vă simultan la un punct de acces. Puteţi, de asemenea, să utilizaţi simultan o reţea cu fir şi o reţea Wi-Fi Direct astfel încât mai mulţi utilizatori să poată accesa şi imprima documente atât din Wi-Fi Direct cât şi dintr-o reţea cu fir.

- Nu vă puteţi conecta la Internet prin intermediul funcţiei Wi-Fi Direct a imprimantei.

- Lista cu protocoalele compatibile poate să difere în funcţie de modelul dvs., reţelele Wi-Fi Direct NU suportă IPv6, filtrarea de reţea, IPSec, WINS şi serviciile SLP.

#### Configurarea Wi-Fi Direct

Puteţi activa funcţia Wi-Fi Direct prin una din următoarele metode.

##### De la computerul conectat prin cablul USB (recomandat)

- Când efectuaţi configurarea cu CD-ul cu software furnizat, observaţi punctul de acces prin intermediul cablului USB.

  - Utilizator de Windows, consultaţi Punct de acces prin cablu USB.

  - Utilizator de Macintosh, consultaţi Punct de acces prin cablu USB.

- După finalizarea instalării driverelor, poate fi setat Samsung Easy Printer Manager şi pot fi efectuate modificările pentru Wi-Fi Direct.

  Samsung Easy Printer Manager este disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows şi Macintosh.

  - Din meniul Start selectaţi Programs sau All Programs > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct ON/OFF: Selectaţi ON pentru activare.

    - Device Name: Introduceţi numele imprimantei pentru a căuta imprimanta dvs. într-o reţea wireless. Implicit, numele dispozitivului este denumirea modelului.

    - IP Address: Introduceţi adresa IP a imprimantei. Această adresă IP este utilizată doar pentru reţeaua locală nu şi pentru infrastructura cablată sau reţeaua wireless. Recomandăm să utilizaţi adresa IP locală implicită (adresa IP locală implicită a imprimantei pentru Wi-Fi Direct este 192.168.3.1 )

    - Group Owner: Activaţi această opţiune pentru a aloca imprimanta unui deţinător de grup Wi-Fi Direct. Group Owner se comportă similar unui punct de acces fără fir. Recomandăm activarea acestei opţiuni.

    - Network Key: Dacă imprimanta dvs. este Group Owner, este necesar un Network Key pentru ca alte dispozitive mobile să se conecteze la imprimanta dvs. Puteţi configura dvs. o cheie de reţea, sau puteţi reţine acea cheie de reţea care este generată aleatoriu în mod implicit.

##### De la maşină (Maşini prevăzute cu ecran de afişaj)

- Selectaţi Network > Wireless > Wi-Fi Direct de pe panoul de control.

- Activaţi Wi-Fi Direct.

##### De la computerul conectat la reţea

Dacă imprimanta dvs. utilizează un cablu de reţea sau un punct de acces fără fir, puteţi activa şi configura Wi-Fi Direct din SyncThru™ Web Service.

- Accesaţi SyncThru™ Web Service, selectaţi Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Activaţi sau dezactivaţi Wi-Fi Direct şi setaţi alte opţiuni.

- Pentru utilizatorii sistemului de operare Linux,

  - Imprimaţi un raport privind configurarea reţelei IP pentru a verifica rezultatul (consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei).

  - Accesaţi SyncThru Web Service, selectaţi Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Activaţi sau dezactivaţi Wi-Fi Direct.

#### Configurarea dispozitivului mobil

- După configurarea Wi-Fi Direct de la imprimantă, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil pe care îl utilizaţi pentru a-i seta funcţia Wi-Fi Direct.

- După configurarea Wi-Fi Direct, trebuie să descărcaţi aplicaţia pentru imprimare mobilă (De exemplu: Samsung Mobile printer) pentru a imprima de pe smartphone.

- Atunci când aţi găsit imprimanta la care doriţi să vă conectaţi de pe dispozitivul dvs. mobil, selectaţi imprimanta iar LED-ul acesteia va lumina intermitent. Apăsaţi butonul WPS al imprimantei iar aceasta se va conecta la dispozitivul dvs. mobil.

- Dacă dispozitivul dvs. mobil nu acceptă WPS, trebuie să introduceţi o cheie de reţea "Cheie de reţea" a unei imprimante, în loc să apăsaţi butonul WPS.

### Depanarea

#### Probleme în timpul configurării sau instalării driverului

##### Printers Not Found

- Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniţi computerul şi echipamentul.

- Cablul USB nu este conectat între computer şi echipament. Conectaţi maşina la computer utilizând cablul USB.

- Maşina nu acceptă reţeaua fără fir. Verificaţi ghidul utilizatorului echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu echipamentul dvs. şi pregătiţi un echipament de reţea fără fir.

##### Connecting Failure - SSID Not Found

- Maşina nu poate găsi numele reţelei (SSID) pe care l-aţi selectat sau tastat. Verificaţi numele reţelei (SSID) de la punctul de acces şi reîncercaţi să vă conectaţi.

- Punctul de acces nu este pornit. Porniţi punctul de acces.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Securitatea nu este configurată corespunzător. Verificaţi securitatea configurată la punctul de acces şi la echipament.

##### Connecting Failure – General Connection Error

- Computerul nu primeşte semnal de la maşină. Verificaţi cablul USB şi alimentarea echipamentului.

##### Connecting Failure – Connected Wired Network

- Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de reţea cablată. Deconectaţi de la echipament cablul reţelei prin fir.

##### PC Connection Error

- Nu se poate realiza conexiunea dintre computer şi echipament cu adresa configurată pentru reţea.

  - Pentru mediul de reţea DHCP

    Imprimanta primeşte automat adresa IP (DHCP) atunci când la computer s-a configurat DHCP.

  - Pentru mediul de reţea Static

    Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer s-a configurat adresa statică.

    De exemplu,

    În cazul în care informaţiile de reţea ale computerului sunt ca mai jos:

    - Adresă IP: 169.254.133.42

    - Mască de subreţea: 255.255.0.0

    Atunci, informaţiile de reţea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

    - Adresă IP: 169.254.133.43

    - Mască de subreţea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subreţea a computerului)

    - Gateway: 169.254.133.1

#### Alte probleme

Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o reţea, verificaţi următoarele:

Pentru informaţii privind punctul de acces (sau routerul fără fir), consultaţi ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.

- Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu sunt conectate.

- Verificaţi recepţia fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă routerul se află la distanţă de echipament sau dacă există un obstacol, este posibil să întâmpinaţi dificultăţi la recepţionarea semnalului.

- Opriţi şi porniţi alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără fir), echipament şi computer. Uneori, operaţiunea de oprire şi pornire a alimentării poate reface comunicarea în reţea.

- Verificaţi dacă software-ul paravanului de protecţie (V3 sau Norton) blochează comunicarea.

  În cazul în care computerul şi echipamentul sunt conectate la o reţea care nu poate fi găsită, e posibil ca software-ul firewall să blocheze comunicarea. Consultaţi ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri şi reîncercaţi să căutaţi echipamentul.

- Verificaţi dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteţi verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a reţelei.

- Verificaţi dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultaţi administratorul punctului de acces (al routerului fără fir).

- Verificaţi adresa IP a maşinii. Reinstalaţi driverul echipamentului şi modificaţi setările pentru conectarea echipamentului în reţea. Datorită caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de acces este resetat.

  Înregistraţi adresa MAC a produsului atunci când configuraţi serverul DHCP la punctul de acces (sau la ruterul fără fir). Apoi puteţi folosi întotdeauna adresa IP care este setată cu adresa MAC. Puteţi identifica adresa MAC a maşinii dvs. prin imprimarea unui raport al configurării a reţelei (consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei).

- Verificaţi mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteţi conecta la reţea în mediul de infrastructură când trebuie să tastaţi informaţiile unui utilizator înainte de conectarea la punctul de acces (sau ruterul fără fir).

- Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n şi Wi-Fi. Alte tipuri de comunicaţii fără fir (ex., Bluetooth) nu sunt acceptate.

- La utilizarea modului ad hoc, pentru sisteme de operare precum Windows Vista, e posibil să trebuiască să configuraţi setarea conexiunii fără fir de fiecare dată când utilizaţi maşina fără fir.

- Nu puteţi utiliza modul infrastructură şi modul ad hoc în acelaşi timp pentru maşinile cu reţea fără fir Samsung.

- Echipamentul se află în raza de acoperire a reţelei fără fir.

- Echipamentul este poziţionat departe de obstacole care pot bloca semnalul reţelei fără fir.

  Îndepărtaţi obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul fără fir) şi echipament.

  Asiguraţi-vă că echipamentul şi punctul de acces fără fir (sau routerul fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susţinere care conţin metal sau beton.

- Echipamentul este poziţionat la distanţă de dispozitive electronice care pot interfera cu semnalul reţelei fără fir.

  Multe dispozitive pot intra în interferenţă cu semnalul fără fir, inclusiv cuptoarele cu microunde şi unele dispozitive Bluetooth.

- Ori de câte ori configurarea punctului dvs. de acces (sau a ruterului fără fir) se modifică, trebuie să efectuaţi din nou configurarea reţelei fără fir a produsului.