## Programe de reţea utile

Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de reţea cu uşurinţă, într-un mediu de reţea. În special pentru administratorul de reţea, este posibilă administrarea mai multor echipamente în reţea.

- Înainte să utilizaţi programele de mai jos, setaţi mai întâi adresa IP.

- Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

### SyncThru™ Web Service

Serverul web încorporat în echipamentul dvs. de reţea, vă permite să efectuaţi următoarele activităţi (consultaţi Utilizarea SyncThru™ Web Service).

- Verificaţi informaţiile şi starea consumabilelor.

- Particularizaţi setările maşinii.

- Setaţi opţiunea de notificare prin email. Atunci când setaţi această opţiune, starea maşinii (toner insuficient în cartuş sau eroare a maşinii) va fi trimisă în mod automat la adresa de email a unei anumite persoane.

- Configuraţi parametrii de reţea necesari pentru ca maşina să se conecteze la diverse medii de reţea.

### SyncThru™ Web Admin Service

Soluţie web de gestionare a maşinilor pentru administratorii de reţea. SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de reţea şi vă permite să monitorizaţi şi să depanaţi de la distanţă maşini de reţea din orice loc cu acces la intranetul companiei.

- Descărcaţi acest program de la http://solution.samsungprinter.com.

### Configurarea reţelei cablate SetIP

Acest program utilitar vă permite să selectaţi o interfaţă de reţea şi să configuraţi manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.

- Consultaţi Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows).

- Consultaţi Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh).

- Consultaţi Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux).

- Maşina care nu acceptă portul de reţea, nu va putea utiliza această funcţionalitate (consultaţi Vedere din spate).

- TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.