## Informaţii despre siguranţă

Aceste avertismente şi precauţii sunt incluse pentru a preveni vătămarea corporală personală sau a altor persoane, precum şi pentru prevenirea deteriorării echipamentului dvs. Citiţi şi înţelegeţi toate aceste instrucţiuni înainte de utilizarea echipamentului. După ce aţi citit această secţiune, păstraţi-o la loc sigur pentru referinţe viitoare.

### Simboluri importante privind siguranţa

#### Explicarea tuturor pictogramelor şi semnelor utilizate în acest capitol

| Avertisment | Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
| Atenţie | Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
| Nu încercaţi.

### Mediu de exploatare

#### Avertisment

| Nu utilizaţi în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică nu este împământată. Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
| Nu plasaţi nimic deasupra maşinii (apă, obiecte din metal mici sau grele, lumânări, ţigări aprinse etc.). Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.

- Dacă maşina se supraîncălzeşte, aceasta emite fum, scoate zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriţi imediat comutatorul de alimentare şi deconectaţi maşina.

- Utilizatorul trebuie să aibă acces la priză în cazul acelor urgenţe care necesită scoaterea ştecărului din priză.

Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.

| Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de alimentare poate avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
| Nu scoateţi ştecărul trăgând de cablu; nu manipulaţi ştecărul cu mâinile ude. Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.

#### Atenţie

| În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de nefuncţionare, scoateţi fişa de alimentare din priza electrică. Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
| Aveţi grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă. Există pericol de arsuri.
| Dacă maşina a fost scăpată, sau dacă carcasa pare deteriorară, deconectaţi maşina de la toate conexiunile de interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service calificat. În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau incendiu.
| Dacă echipamentul nu pare să funcţioneze corect după ce aţi urmat aceste instrucţiuni, deconectaţi-l de la toate conexiunile de interfaţă şi solicitaţi asistenţă de la personal de service calificat. În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau incendiu.
| Dacă ştecărul nu intră cu uşurinţă în priza electrică, nu încercaţi să-l forţaţi înăuntru. Apelaţi la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric.
| Nu permiteţi animalelor de casă să roadă cablurile de CA, telefon sau de interfaţă ale PC-ului. Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu şi/sau rănirea animalelor dvs. de casă.

### Metodă de operare

#### Atenţie

| Nu trageţi cu forţă hârtia afară în timpul imprimării. Acest lucru poate deteriora aparatul.
| Aveţi grijă să nu puneţi mâna între echipamentul şi tava pentru hârtie. Vă puteţi răni.
| Aveţi grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate. Hârtia nouă are marginile tăioase şi poate provoca răni dureroase.
| Atunci când imprimaţi cantităţi mari, partea inferioară a zonei de ieşire hârtie se poate încălzi. Nu lăsaţi copii să atingă. Există pericol de arsuri.
| Atunci când scoateţi hârtie blocată, nu utilizaţi pensete sau obiecte metalice ascuţite. Poate deteriora echipamentul.
| Nu permiteţi să se adune prea multe hârtii în tava de ieşire pentru hârtie. Poate deteriora echipamentul.
| Nu blocaţi şi nu împingeţi obiecte în deschiderea de ventilaţie. Poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.
| Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea unor alte proceduri decât cele specificate în prezenta publicaţie poate conduce la o expunere periculoasă la radiaţii.
| Dispozitivul de primire al energiei al acestei maşini este cablul de alimentare. Pentru a opri alimentarea electrică, scoateţi cablul de alimentare din priza electrică.

### Instalare/Mutare

#### Avertisment

| Nu plasaţi maşina într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de apă. Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.

#### Atenţie

Înainte de a muta echipamentul, opriţi alimentarea electrică şi deconectaţi toate cablurile. Informaţiile de mai jos reprezintă doar sugestii care se bazează pe greutatea unităţilor. Dacă aveţi o problemă medicală care vă împiedică să ridicaţi obiecte, nu ridicaţi maşina. Solicitaţi ajutor şi folosiţi întotdeauna numărul corespunzător de persoane pentru a ridica maşina în siguranţă.

Apoi ridicaţi echipamentul:

- Dacă acesta cântăreşte mai puţin de 20 de kg, se ridică de 1 persoană.

- Dacă acesta cântăreşte între 20 şi 40 de kg, se ridică de 2 persoane.

- Dacă acesta cântăreşte mai mult de 40 de kg, se ridică de 4 sau mai multe persoane.

Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.

| Nu plasaţi echipamentul pe o suprafaţă instabilă. Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.
| Utilizaţi doar AWG[a] nr.26 sau cablu telefonic mai lung, dacă este necesar. În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.
| Aveţi grijă să conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare. În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau incendiu.
| Utilizaţi cablul de alimentare furnizat cu maşina dvs. pentru funcţionare sigură. Dacă utilizaţi un cablu care este mai lung de 2 metri cu un echipament de 110V, atunci standardul trebuie să fie 16 AWG sau mai mare. În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului şi ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
| Nu puneţi un capac pe maşină sau nu o plasaţi într-o locaţie ermetică, precum un dulap. Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea avea ca rezultat incendiul.
| Nu supraîncărcaţi prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta ar putea diminua performanţele şi ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
| Maşina trebuie conectată la nivelul de putere care este specificat pe etichetă. Dacă nu sunteţi sigur şi doriţi să verificaţi nivelul de putere pe care îl folosiţi, contactaţi compania de furnizare a energiei electrice.
[a] AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

### Întreţinere/Verificare

#### Atenţie

| Scoateţi acest produs din priza de perete înainte de a curăţa interiorul echipamentului. Nu curăţaţi maşina cu benzen, diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizaţi apă direct în maşină. Aceasta ar putea avea ca rezultat şocul electric sau incendiul.
| Atunci când lucraţi în interiorul echipamentului înlocuind consumabilele sau curăţând interiorul, nu-l lăsaţi în funcţiune. Vă puteţi răni.
| Păstraţi produsele de curăţare departe de copii. Copiii se pot răni.
| Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu reasamblaţi echipamentul singur. Poate deteriora echipamentul. Apelaţi la un tehnician calificat atunci când echipamentul necesită reparaţii.
| Pentru a curăţa şi pune în funcţiune maşina, urmaţi cu stricteţe ghidul de utilizare furnizat împreună cu aceasta. În caz contrar, puteţi deteriora echipamentul.
| Păstraţi cablul de alimentare şi suprafaţa de contact a ştecărului curată de praf şi apă. În caz contrar, poate apărea riscul de şoc electric sau incendiu.

- Nu demontaţi niciun capac sau dispozitiv de siguranţă care este montat cu şuruburi.

- Cuptoarele trebuie reparate doar de către un tehnician de service autorizat. Repararea de către tehnicieni neautorizaţi poate duce la creşterea riscului de incendiu sau electrocutare.

- Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de service de la Samsung.

### Utilizarea consumabilelor

#### Atenţie

| Nu dezasamblaţi cartuşul de toner. Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.
| Nu daţi foc niciunui consumabil precum cartuşul de toner sau unitatea cuptorului. Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.
| Atunci când depozitaţi consumabile precum cartuşul de toner, nu le lăsaţi la îndemâna copiilor. Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.
| Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate cauza deteriorarea echipamentului. În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate, se va percepe o taxă de service.
| Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizaţi apă caldă pentru a-l spăla. Apa fierbinte fixează tonerul în ţesătură. Utilizaţi apă rece.
| Atunci când schimbaţi cartuşul de toner sau scoateţi hârtia blocată, aveţi grijă să nu lăsaţi particulele de toner să vă atingă corpul sau hainele. Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.