## Caracteristici scanare

- Pentru funcţii elementare de scanare, consultaţi Ghidul de bază (consultaţi Scanare de bază).

- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

- Rezoluţia maximă la care se poate ajunge depinde de diverşi factori, inclusiv viteza computerului, spaţiul disponibil pe disk, memoria, dimensiunea imaginii scanate şi setările de adâncime ale biţilor. Astfel, în funcţie de sistemul dvs. şi de ceea ce scanaţi, este posibil să nu puteţi scana la anumite rezoluţii, mai ales folosind dpi îmbunătăţit.

### Metoda de bază pentru scanare

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Funcţie de diversitate).

Puteţi să scanaţi originalele cu echipamentul dvs. printr-un cablu USB sau în reţea. Următoarele metode pot fi utilizate pentru scanarea documentelor dvs.:

- Scan to PC: scanaţi originalele din panoul de control. Apoi, datele scanate vor fi stocate în folderul Documentele mele al computerului conectat (consultaţi Scanare de bază).

- TWAIN: TWAIN este una din aplicaţiile preconfigurate pentru prelucrarea imaginilor. Prin scanarea unei imagini se lansează aplicaţia selectată, permiţându-vă să controlaţi procesul de scanare. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de reţea (consultaţi Scanare dintr-un program de editare al imaginilor).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Puteţi utiliza acest program pentru a scana imagini sau documente.

  - Consultaţi Scanarea cu Samsung Scan Assistant.

  - Consultaţi Scanarea cu SmarThru 4

  - Consultaţi Scanarea cu SmarThru Office

- WIA: WIA este acronimul pentru Windows Images Acquisition. Pentru a utiliza această caracteristică, computerul trebuie să fie conectat direct la maşină printr-un cablu USB (consultaţi Scanarea cu ajutorul driver-ului WIA).

- Memorie USB: Puteţi să scanaţi un document şi să salvaţi imaginea scanată pe un dispozitiv de memorie USB.

- Email: Puteţi să expediaţi imaginea scanată ca ataşament la un email (Consultaţi Scanare pentru expediere prin e-mail).

- FTP/SMB: Puteţi să scanaţi o imagine şi să o încărcaţi pe un server FTP/SMB (consultaţi Scanare la server FTP/SMB).

### Configurarea setărilor de scanare în computer

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

1. Deschideţi Samsung Easy Printer Manager (consultaţi Utilizarea Samsung Easy Printer Manager ).

2. Selectaţi maşina corespunzătoare din Printer List.

3. Selectaţi meniul Scan to PC Settings.

4. Selectaţi opţiunea dorită.

   - Scan Activation: Determină dacă scanarea este sau nu activată pe dispozitiv.

   - FilaBasic: Conţine setări legate de scanarea generală şi configurarea dispozitivului.

   - Fila Image: Conţine setări legate de modificarea imaginii.

5. Apăsaţi Save > OK.

### Scanarea de pe o maşină conectată la reţea.

Maşina care nu suportă interfaţa de reţea nu va putea utiliza această funcţionalitate (consultaţi Vedere din spate).

Asiguraţi-vă că driverul imprimantei este instalat pe computer utilizând CD-ul cu software, deoarece driverul imprimantei include programul de scanare (consultaţi Instalarea locală a driverului).

1. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

2. Selectaţi (Scan) > Scan to PC > Network PC de pe panoul de control.

   Sau selectaţi Scan > Network PC pe ecranul tactil.

   Dacă vedeţi mesajul Not Available, verificaţi conexiunea port-ului.

3. Selectaţi ID înregistrat al computer-ului şi introduceţi Password dacă este necesar.

   - ID este acelaşi ID ca ID-ul de scanare înregistrat pentru Samsung Easy Printer Manager > Comutaţi la modul avansat > Scan to PC Settings.

   - Password este numărul de 4 cifre al parolei înregistrate pentru Samsung Easy Printer Manager > Comutaţi la modul avansat > Scan to PC Settings.

4. Selectaţi opţiunea dorită apoi apăsaţi pe OK.

5. Începe scanarea.

   Imaginea scanată va fi salvată în computerul dvs. în C:\Users\users name\My Documents. Folderul în care se salvează poate fi diferit, în funcţie de sistemul de operare folosit sau de aplicaţie.

### Scanare pentru expediere prin e-mail

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

#### Configurarea unui cont de e-mail

1. Accesaţi SyncThru™ Web Service (consultaţi Utilizarea SyncThru™ Web Service).

2. Selectaţi Settings > Network Settings şi Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Introduceţi adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.

4. Introduceţi numărul portului serverului, de la 1 la 65535.

5. Bifaţi caseta din dreptul opţiunii SMTP Requires Authentication pentru a solicita autentificare.

6. Introduceţi numele şi parola pentru conectarea la serverul SMTP.

7. Apăsaţi Apply.

   - Dacă metoda de autentificare a serverului SMTP este POP3 înainte de SMTP, bifaţi SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Introduceţi adresa IP şi numărul portului.

#### Scanarea şi trimiterea unui email

1. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

2. Selectaţi (scanare) > Scan to Email de pe panoul de control.

   Sau selectaţi Scan > Send Email pe ecranul tactil.

3. Introduceţi numele şi parola pentru conectare dacă aţi făcut configurarea în SyncThru™ Web Service (consultaţi Utilizarea SyncThru™ Web Service).

4. Introduceţi adresele de email ale expeditorului şi destinatarului.

   Puteţi trimite un email către dvs. activând opţiunea Auto Send To Self din Settings > Scan > Scan To E-mail în SyncThru™ Web Service.

5. Introduceţi un subiect pentru e-mail şi apăsaţi OK.

6. Selectaţi formatul fişierului pentru scanare şi apăsaţi OK.

7. Introduceţi numele şi parola pentru conectarea la serverul SMTP.

8. Maşina începe să scaneze, apoi expediază e-mailul.

### Scanare la server FTP/SMB

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

#### Configurarea unui server FTP/SMB

1. Accesaţi SyncThru™ Web Service (consultaţi Utilizarea SyncThru™ Web Service).

2. Selectaţi Address Book > Individual > Add.

3. Selectaţi caseta din dreptul Add FTP sau Add SMB.

4. Introduceţi adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.

5. Introduceţi numărul portului serverului, de la 1 la 65535.

6. Bifaţi caseta de lângă Anonymous, astfel serverul va permite accesul persoanelor neautorizate.

7. Introduceţi numele de conectare şi parola.

8. Introduceţi numele domeniului dacă serverul dvs. este conectat la un anumit domeniu, în caz contrar introduceţi doar numele computerului care este înregistrat la serverul SMB.

9. Introduceţi calea pentru salvarea imaginii scanate.

   - Directorul pentru salvarea imaginii scanate trebuie să fie în rădăcină.

   - Proprietăţile directorului trebuie să fie configurate pentru partajare.

   - Numele dvs. de utilizator trebuie să aibă drept de citire şi scriere a directorului.

10. Apăsaţi Apply.

#### Scanarea şi trimiterea la server FTP/SMB

1. Asiguraţi-vă că maşina dvs. este conectată la reţea.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Selectaţi (scanare) > Scan to SMB sau Scan to FTP de pe panoul de control.

   Sau selectaţi Scan > SMB sau FTP pe ecranul tactil.

4. Selectaţi un server şi un format de scanare dorit.

5. Maşina începe să scaneze, apoi trimite imaginea scanată la serverul specificat.

### Scanare dintr-un program de editare al imaginilor

Puteţi scana şi importa documente din programe de editare imagini, precum Adobe Photoshop, dacă programul este compatibil TWAIN. Urmaţi paşii de mai jos pentru a scana cu software compatibil cu TWAIN:

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că este pornit.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Deschideţi o aplicaţie, cum ar fi Adobe Photoshop.

4. Faceţi clic pe Fişier > Import, şi selectaţi scanerul.

5. Setaţi opţiunile scanării.

6. Scanaţi şi salvaţi imaginea pe care aţi scanat-o.

### Scanarea cu ajutorul driver-ului WIA

Echipamentul dvs. poate scana imagini cu ajutorul driverului Windows Image Acquisition (WIA). WIA este una din componentele standard furnizate de Microsoft Windows 7 şi poate fi utilizat pentru camere digitale şi scanere. Spre deosebire de driver-ul TWAIN, driver-ul WIA vă permite să scanaţi şi să reglaţi cu uşurinţă imagini fără a utiliza un software suplimentar:

Driverul WIA poate fi utilizat numai în Windows (cu excepţia Windows 2000), pe sisteme echipate cu un port USB.

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că este pornit.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Faceţi clic pe Start > Panou de control > Hardware şi sunet > Dispozitive şi imprimante.

4. Faceţi clic dreapta pe pictograma driver-ului dispozitivului în Imprimante şi faxuri > Pornire scanare.

5. Se afişează aplicaţia Scanare nouă.

6. Selectaţi preferinţele de scanare şi faceţi clic pe Examinare pentru a vizualiza modul în care preferinţele dvs. afectează imaginea.

7. Scanaţi şi salvaţi imaginea pe care aţi scanat-o.

### Scanarea cu Samsung Scan Assistant

- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

- Puteţi utiliza funcţia OCR (citire optică a caracterelor), din programul Samsung Scan Assistant.

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că este pornit.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Faceţi clic pe Start > Toate programele > Imprimante Samsung, şi porniţi Samsung Scan Assistant.

   Selectaţi meniul Help sau faceţi clic pe butonul din fereastră şi faceţi clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe.

4. Setaţi opţiunile scanării.

5. Faceţi clic pe Scan.

### Scanarea cu SmarThru 4

- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

- Puteţi utiliza funcţia OCR (citire optică a caracterelor), din programul SmarThru 4.

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că este pornit.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Faceţi dublu clic pe pictograma SmarThru 4.

4. Apare SmarThru.

   - Scan to: Puteţi să scanaţi o imagine şi să o salvaţi într-o aplicaţie sau într-un director, să o trimiteţi prin e-mail sau să o publicaţi pe un site web.

   - Image: Puteţi să editaţi o imagine şi să o trimiteţi într-o aplicaţie sau într-un director selectat, să o trimiteţi prin e-mail sau să o publicaţi pe un site web.

   - Print: Puteţi imprima imaginile pe care le-aţi salvat.

   Selectaţi meniul Help sau faceţi clic pe butonul din fereastră şi faceţi clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe informaţii.

5. Faceţi clic pe Scan to.

6. Selectaţi destinaţia între Application, E-mail, Folder, OCR, sau Web.

7. Dacă este necesar faceţi clic pe Settings pentru a personaliza setările.

8. Faceţi clic pe Scan.

### Scanarea cu SmarThru Office

- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

- Pentru a utiliza SmarThru Office, trebuie să instalaţi manual programul de pe CD-ul furnizat. Selectaţi Advanced Installation > Custom Installation şi alegeţi să instalaţi SmarThru Office.

- Puteţi utiliza funcţia OCR (citire optică a caracterelor), din programul SmarThru Office.

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că este pornit.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Faceţi dublu clic pe pictograma SmarThru Office.

4. Este afişat SmarThru Office.

   Faceţi clic pe Help sau pe butonul din fereastră şi faceţi clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe informaţii.

5. Faceţi clic pe pictograma SmarThru Office () aflată în zona de navigare a barei de activităţi Windows pentru a activa programul de lansare SmarThru Office.

6. Faceţi clic pe pictograma de scanare () pentru a deschide fereastra de scanare.

7. Se deschide fereastra Scan Setting.

8. Stabiliţi setările pentru scanare şi faceţi clic pe Scan.

### Scanare Macintosh

#### Scanarea de pe o maşină conectată la USB

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că este pornit.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Iniţiaţi Applications şi faceţi clic pe Image Capture.

   Dacă apare mesajul No Image Capture device connected, deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l. Dacă problema continuă, consultaţi ajutorul Image Capture.

4. Selectaţi opţiunea dorită.

5. Scanaţi şi salvaţi imaginea pe care aţi scanat-o.

   Dacă scanarea nu funcţionează în Image Capture, actualizaţi sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă. Image Capture funcţionează adecvat pe Mac OS X 10.4.7 sau versiuni mai recente.

#### Scanarea cu maşină conectată la reţea

Doar modelele wireless sau pentru reţea (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

1. Asiguraţi-vă că maşina dvs. este conectată la reţea.

2. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

3. Iniţiaţi Applications şi faceţi clic pe Image Capture.

4. În funcţie de sistemul de operare, urmaţi paşii de mai jos.

   - Pentru 10.4

     - Faceţi clic pe Devices > Browse Devices în bara de meniu.

     - Selectaţi maşina dvs. din opţiunea dispozitive TWAIN. Asiguraţi-vă că este selectată caseta Use TWAIN software.

     - Faceţi clic pe Connect.

       Dacă este afişat un mesaj de avertizare, faceţi clic pe Change Port.. pentru a selecta portul, sau dacă apare TWAIN UI, faceţi clic pe Change Port.. din fila Preference şi selectaţi un nou port.

   - Pentru 10,5

     - Faceţi clic pe Devices > Browse Devices în bara de meniu.

     - Asiguraţi-vă că este bifat Connected în dreptul maşinii dvs. în Bonjour Devices.

     - Dacă doriţi să scanaţi prin TWAIN, consultaţi paşii Mac OS X 10.4 de mai sus.

   - Pentru 10.6 -10, selectaţi dispozitivul dvs. de sub SHARED.

5. Setaţi opţiunile de scanare pentru acest program.

6. Scanaţi şi salvaţi imaginea pe care aţi scanat-o.

   - Dacă scanarea nu funcţionează în Image capture, actualizaţi sistemul de operare Mac la versiunea cea mai recentă. Image Capture funcţionează adecvat pe Mac OS X 10.4.7 sau versiuni mai recente.

   - Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul Image Capture.

   - Puteţi, de asemenea, scana utilizând software compatibil cu TWAIN, precum Adobe Photoshop.

### Scanare în Linux

#### Scanarea

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. şi că este pornit.

2. Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator de pe desktop.

3. Faceţi clic pe butonul pentru a comuta la Scanners Configuration.

4. Selectaţi scanerul din listă.

5. Faceţi clic pe Properties.

6. Plasaţi un singur document cu faţa în jos pe geamul aferent sau încărcaţi documentele cu faţa în sus în alimentatorul pentru documente (consultaţi Încărcarea originalelor).

7. În fereastra Scanner Properties, faceţi clic pe Preview.

8. Documentul este scanat, iar previzualizarea imaginii este afişată în Preview Pane.

9. Trageţi cursorul pentru a seta zona de imagine care trebuie scanată în Preview Pane.

10. Selectaţi opţiunea dorită.

11. Scanaţi şi salvaţi imaginea pe care aţi scanat-o.

    Pentru o utilizare ulterioară, puteţi salva setările scanării şi a le adăuga la lista derulantă Job Type.

#### Editarea unei imagini cu Image Manager

Aplicaţia Image Manager (manager de imagini) vă pune la dispoziţie meniuri de comenzi şi instrumente pentru editarea imaginilor scanate.