## Nośniki i zasobnik

W tym rozdziale opisano sposoby ładowania nośników druku do urządzenia.

- Korzystanie z nośników druku, które nie są zgodne ze specyfikacjami może spowodować problemy lub konieczność przeprowadzenia napraw. Naprawy nie są objęte gwarancją ani umowami serwisowymi firmy Samsung.

- Nie należy korzystać z papieru do drukarek atramentowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Korzystanie z łatwopalnych nośników druku może wywołać pożar.

- Do drukowania należy używać zalecanych nośników (patrz Dane techniczne nośnika druku ).

Korzystanie z nośników łatwopalnych lub pozostawienie ciał obcych w drukarce może doprowadzić do przegrzania urządzenia, a w rzadkich przypadkach może spowodować to pożar.

### Przegląd zasobnika

Aby zmienić rozmiar, należy dopasować prowadnice papieru.

1. Prowadnica szerokości papieru

2. Zasobnik

Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia (patrz Widok z przodu).

Niedostosowanie prowadnicy skutkować może rejestracją, przekrzywieniem obrazu lub zakleszczeniem papieru.

### Wkładanie papieru do zasobnika

Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia (patrz Widok z przodu).

1. Otwórz zasobnik. Następnie wyreguluj rozmiar zasobnika tak, aby był zgodny z rozmiarem załadowanego nośnika druku (patrz Przegląd zasobnika).

2. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić poszczególne kartki przed ich załadowaniem.

3. Umieść papier stroną do drukowania do góry.

   - Prowadnicy szerokości papieru nie należy przesuwać za daleko, ponieważ może to spowodować wygięcie nośnika.

   - Nie należy używać papieru, którego krawędź wiodąca podwija się, mogłoby to spowodować zakleszczenie papieru lub pomarszczenie.

   - Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana, może to spowodować zakleszczenia papieru.

4. Ściśnij prowadnicę długości papieru i dosuń ją do brzegu stosu papieru, nie powodując zgięć.

5. Podczas drukowania dokumentu ustaw typ i rozmiar papieru dla zasobnika (patrz Ustawianie rozmiaru i typu papieru).

   Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania.

   1. Aby wydrukować z aplikacji, należy uruchomić aplikację i przejść do menu drukowania.

   2. Otwórz opcję Preferencje drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania).

   3. W oknie Papier wybierz kartę Preferencje drukowania, a następnie wybierz odpowiedni typ papieru.

      Na przykład jeśli chcesz użyć etykiety, ustaw typ papieru na Etykiety.

   4. Wybierz opcję Autom. wybór (lub Podajnik ręczny) w obszarze źródła papieru, a następnie kliknij przycisk OK.

   5. Rozpocznij drukowanie w aplikacji.

### Ręczne podawanie arkuszy do zasobnika

Do zasobnika można wkładać materiały specjalnych typów i rozmiarów, np. pocztówki, karty i koperty (patrz Dane techniczne nośnika druku ).

Aby podać materiał do zasobnika ręcznie, kliknij:

Patrz Wkładanie papieru do zasobnika.

Wskazówki dotyczące ręcznego podawania arkuszy do zasobnika

- W przypadku wybrania w sterowniku drukarki opcji Papier > Źródło > Podajnik ręczny należy nacisnąć przycisk OK za każdym razem, kiedy drukowana jest strona.

- Do zasobnika należy ładować materiał do drukowania tego samego typu, rozmiaru i gramatury.

- Aby zapobiec zakleszczeniom, nie należy dodawać papieru podczas drukowania, jeżeli w zasobniku nadal znajduje się papier.

- Nośnik druku należy włożyć stroną do drukowania do góry, górną krawędzią skierowaną do zasobnika; materiały należy umieszczać w środkowej części zasobnika.

- Aby zapewnić jakość wydruku i zapobiec zakleszczeniu papieru, należy zawsze stosować odpowiedni papier (patrz Dane techniczne nośnika druku ).

- Przed włożeniem kart pocztowych, kopert i naklejek do podajnika należy rozprostować wszystkie zagięcia.

- W przypadku drukowania na nośniku specjalnym należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi ładowania papieru (patrz Drukowanie na nośnikach specjalnych).

### Drukowanie na nośnikach specjalnych

W poniższej tabeli przedstawiono nośniki specjalne dostępne dla zasobnika.

Typy nośników druku są również wyświetlone w menu Preferencje drukowania, Aby uzyskać najwyższą jakość druku, wybierz odpowiedni rodzaj nośnika w oknie Preferencje drukowania > Papier > Typ papieru (patrz Otwieranie preferencji drukowania).

Na przykład, jeśli chcesz drukować na etykietach, wybierz Etykiety dla opcji Typ papieru.

- W przypadku korzystania z nośników specjalnych zaleca się podawanie po jednym arkuszu (patrz Dane techniczne nośnika druku ).

- Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia (patrz Widok z przodu).

Aby sprawdzić gramaturę każdego arkusza, zapoznaj się z Dane techniczne nośnika druku .

Typy | Zasobnik [a]
--- | ---
Zwykły | ●
Gruby | ●
Cienki | ●
Dokumentowy | ●
Kolor | ●
Brystol | ●
Etykiety | ●
Koperta | ●
Z nadrukiem | ●
Bawełna | ●
Wtórny | ●
Papier niepłowiejący | ●
[a] Rodzaje papieru odpowiednie do zasobnika ręcznego:

(●: funkcja dostępna, pusta komórka: funkcja niedostępna)

#### Koperta

Wyniki drukowania na kopertach zależą od jakości kopert.

Aby zadrukować kopertę, umieść ją w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

- Podczas wybierania kopert należy uwzględnić następujące czynniki:

  - Ciężar: nie powinien przekraczać 90 g/m2, w przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia.

  - Budowa: powinny leżeć płasko, z zagięciem nieprzekraczającym 6 mm, i nie powinny być wypełnione powietrzem.

  - Stan: nie powinny być pomarszczone, zgięte ani uszkodzone.

  - Temperatura: powinny być wytrzymałe na temperaturę i nacisk urządzenia w czasie działania.

- Należy używać tylko dobrze wykonanych kopert, z ostrymi, dobrze sprasowanymi zagięciami.

- Nie należy używać kopert z naklejonymi znaczkami.

- Nie należy używać kopert ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami, wewnętrzną wyściółką, z warstwami samoprzylepnymi ani zawierających inne materiały syntetyczne.

- Nie należy używać uszkodzonych lub niedokładnie wykonanych kopert.

- Należy się upewnić, że zakładki na obu końcach koperty dochodzą do samych rogów koperty.

  1. Właściwe

  2. Niewłaściwe

- Koperty z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jedną zakładką, która składa się na zamknięcie, muszą wykorzystywać kleje odpowiednie do temperatury utrwalania urządzenia wynoszącej 170°C przez 0,1 s. Dodatkowe klapki i paski mogą powodować marszczenie, fałdowanie lub zakleszczanie, a nawet mogą uszkodzić zespół utrwalający.

- W celu zapewnienia najlepszej jakości druku należy ustawić marginesy nie bliżej niż 15 mm od brzegu koperty.

- Nie należy drukować w miejscach połączeń szwów koperty.

#### Etykiety

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać tylko etykiet przeznaczonych do stosowania w drukarkach laserowych.

- Podczas wybierania etykiet należy uwzględnić następujące czynniki:

  - Kleje: Muszą wytrzymywać temperaturę utrwalania urządzenia ok. 170°C.

  - Rozmieszczenie: Należy używać arkuszy etykiet bez odsłoniętych miejsc pomiędzy poszczególnymi etykietami. Etykiety mogą się odklejać od arkuszy, na których między etykietami są odstępy, co może powodować poważne zakleszczenia.

  - Podwinięcie: Muszą leżeć płasko, z zagięciem nieprzekraczającym 13 mm w dowolnym kierunku.

  - Stan: Nie należy używać etykiet pomarszczonych, z pęcherzykami lub innymi oznakami odklejania się.

- Należy się upewnić, że między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. Odsłonięte obszary mogą powodować odklejanie się etykiet podczas drukowania, co może spowodować zakleszczenie papieru. Odsłonięty klej może spowodować uszkodzenie elementów urządzenia.

- Nie wolno przepuszczać arkusza z etykietami przez urządzenie więcej niż raz. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez urządzenie.

- Nie należy używać etykiet z odsłoniętą warstwą samoprzylepną ani takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są w inny sposób uszkodzone.

#### Karton lub materiały o niestandardowych rozmiarach

- W oprogramowaniu należy ustawić marginesy co najmniej na 6,4 mm od krawędzi materiału.

#### Papier z nadrukiem

W przypadku wkładania papieru z nadrukiem zadrukowana strona powinna być skierowana w górę, z niezagiętą krawędzią skierowaną do przodu. Jeżeli wystąpią problemy z podawaniem papieru, obróć papier. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.

- Nadruki należy wykonywać przy użyciu tuszu odpornego na działanie wysokich temperatur, który nie rozmaże się, nie wyparuje ani nie spowoduje wydzielania niebezpiecznych substancji wskutek poddania go temperaturze utrwalania urządzenia (ok. 170 °C) przez okres 0,1 sekundy.

- Atrament wykorzystany w papierze z nadrukiem musi być niepalny i nie może wywierać niekorzystnego wpływu na wałki urządzenia.

- Przed włożeniem papieru z nadrukiem upewnij się, że tusz na papierze wysechł. W trakcie procesu utrwalania wilgotny tusz może rozmazać się na papierze, co pogorszy jakość wydruku.

### Ustawianie rozmiaru i typu papieru

Po załadowaniu papieru do zasobnika papieru należy ustawić rozmiar i typ papieru za pomocą przycisków na panelu sterowania.

Jeśli panel sterowania urządzenia wyposażony jest w przyciski +/-, (patrz Omówienie panelu sterowania):

Możesz skonfigurować ustawienia urządzenia korzystając z opcji Ustawienia urządzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w części Machine w programie Printer Settings Utility.

- Użytkownicy systemów Windows i Macintosh powinni zapoznać się z częścią Ustawienia urządzenia.

- Użytkownicy systemu Linux powinni zapoznać się z częścią Korzystanie z programu Smart Panel.

W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.

1. Wybierz (Menu) na panelu sterowania.

2. Naciśnij Konfig. syst. > Konfig. pap. > Format papieru lub Typ papieru.

3. Wybierz żądany zasobnik i opcję.

4. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.

5. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

- Ustawienia wprowadzone w sterowniku urządzenia mają pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi na panelu sterowania.

  1. Aby wydrukować z aplikacji, należy ją uruchomić i przejść do menu drukowania.

  2. Otwórz opcję Preferencje drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania).

  3. Naciśnij kartę Papier, a następnie wybierz odpowiedni typ papieru.

- Aby użyć papieru o nietypowym formacie, jak papier do druku faktur, wybierz kartę Papier > Rozmiar > Edytuj... i skonfiguruj Ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru w menu Preferencje drukowania (patrz Otwieranie preferencji drukowania).

### Używanie wspornika wyjściowego

W przypadku jednoczesnego drukowania dużej liczby stron powierzchnia zasobnika wyjściowego może się nagrzewać. Nie należy dotykać powierzchni ani dopuszczać, aby zbliżały się do niej dzieci.

Drukowane arkusze są gromadzone na wsporniku wyjściowym, zapewniającym ich równe ułożenie. Domyślnie drukarka przekazuje wydruki do zasobnika wyjściowego.

Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia (patrz Widok z przodu).

### Przygotowanie oryginałów

- Nie należy ładować papieru o rozmiarach mniejszych niż 142 x 148 mm ani większych niż 216 x 356 mm.

- Aby uniknąć zakleszczenia papieru, niskiej jakości wydruku i uszkodzenia urządzenia, nie wolno próbować ładowania poniższych typów papieru:

  - kalka lub papier z kalką

  - papier powlekany

  - pelur albo cienki papier

  - pofałdowany albo pomarszczony papier

  - pogięty albo zwinięty papier

  - podarty papier

- Przed załadowaniem należy usunąć wszystkie zszywki i spinacze.

- Przed załadowaniem należy się upewnić, że klej, atrament lub płyn korekcyjny na papierze zdążył już całkowicie wyschnąć.

- Nie należy ładować oryginałów, które zawierają papier o różnych rozmiarach i gramaturze.

- Nie należy ładować książeczek, broszur, folii ani dokumentów mających inne niestandardowe właściwości.

### Ładowanie oryginałów

Do wkładania oryginałów w celu ich skopiowania, zeskanowania i wysłania faksem można użyć szyby skanera.

Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia (patrz Widok z przodu).

#### Na szybie skanera

Za pomocą szyby skanera można skanować i kopiować oryginały. Pozwala to uzyskać najwyższą jakość skanowania, zwłaszcza dla obrazów kolorowych lub w skali szarości. Upewnij się, czy w podajniku dokumentów nie znajdują się oryginały. W przypadku wykrycia oryginałów w podajniku dokumentów urządzenie najpierw odczyta dokumenty z podajnika, a następnie z szyby.

1. Unieś i otwórz pokrywę skanera.

2. Umieść oryginał na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu. Ustaw go równo ze wskaźnikiem dopasowania w lewym górnym rogu szyby.

3. Zamknij pokrywę skanera.

- Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może wpłynąć na jakość kopii i zużycie toneru.

- Kurz na szybie skanera może powodować powstawanie czarnych kropek na wydruku. Szybę należy zawsze utrzymywać w czystości (patrz Czyszczenie urządzenia).

- W przypadku kopiowania strony z książki lub czasopisma należy unieść pokrywę skanera do zablokowania zawiasów i zamknąć pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm, należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie skanera.

- Należy uważać, aby nie rozbić szyby skanera. Może to spowodować obrażenia ciała.

- Nie wolno kłaść dłoni na szybie podczas zamykania pokrywy skanera. Pokrywa skanera może spaść na dłonie i zranić użytkownika.

- Podczas kopiowania lub skanowania nie wolno patrzeć na światło wewnątrz skanera. Można w ten sposób uszkodzić wzrok.

#### W podajniku dokumentów

Do podajnika dokumentów można załadować do 40 arkuszy papieru (o gramaturze 80 g/m20) dla jednego zadania.

1. Otwórz pokrywę prowadnicy podajnika dokumentów.

2. Stos papieru należy wygiąć lub przekartkować, aby rozdzielić poszczególne arkusze przed ich załadowaniem.

3. Umieść oryginały w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną do góry. Upewnij się, że dół stosu oryginałów odpowiada rozmiarowi papieru oznaczonemu w podajniku wejściowym dokumentów.

4. Dopasuj prowadnice podajnika dokumentów do rozmiaru papieru.

Kurz na płycie podajnika dokumentów może spowodować powstawanie czarnych linii na wydruku. Szybę należy zawsze utrzymywać w czystości (patrz Czyszczenie urządzenia).