## Visão geral do painel de controle

- Este painel de controle pode variar de acordo com o seu modelo. Existem diversos tipos de painéis de controle.

- Talvez alguns recursos e opcionais não estejam disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Recursos por modelos).

### Tipo A

1 | Eco | Entra no modo eco para reduzir o consumo de toner e a utilização de papel ao imprimir para pc apenas (consulte Impressão Eco).
2 | WPS [a] |  | Configura a conexão de rede sem fio facilmente sem um computador (consulte Usando o botão WPS ).

Imprimir tela

Pressione este botão. O LED de Status começará a piscar. Se quiser imprimir apenas a tela ativa, solte o botão quando o LED de Status parar de piscar. Se quiser imprimir a tela inteira, solte o botão enquanto estiver piscando.

- A opção Imprimir tela pode ser usada somente no Windows e no Macintosh.

- Essa opção pode ser usada apenas com equipamentos conectados via USB.

- Quando imprimir a janela ativa/tela do monitor inteira usando o botão Imprimir tela, a máquina pode usar mais toner dependendo do que esteja sendo impresso.

- Essa função pode ser usada somente quando o programa Samsung Easy Printer Manager do equipamento está instalado. Se você for um usuário de Macintosh OS, precisa ativar as Screen Print Settings a partir do Samsung Easy Printer Manager para usar o recurso Imprimir Tela.

3 | Digitalizar para | Envia dados digitalizados (consulte Digitalização básica).
4 | Cópia ID | Permite copiar ambos os lados de um documento de identidade, como uma carteira de motorista, em um único lado do papel (consulte Cópia de identidades).
5 | Ligar/Desligar |  | Liga ou desliga, ou desperta o equipamento do modo de economia de energia. Se você precisar desligar o equipamento, pressione este botão por mais de três segundos.
6 | LED de Anverso | Quando o LED for aceso, coloque o lado frontal de um documento de identidade voltado para baixo no vidro de leitura do scanner (consulte Cópia de identidades).
7 | LED de Voltar | Quando o LED for aceso, coloque o lado posterior de um documento de identidade voltado para baixo no vidro de leitura do scanner (consulte Cópia de identidades).

8

Parar/Limpar

Pára uma operação em qualquer altura e surgem mais funções.

- Cancela o trabalho atual.

- Imprimindo o relatório de configuração: Pressione e mantenha esse botão pressionado por cerca de 2 segundos até que o LED de status pisque lentamente e solte-o.

- Relatório de informações fornecidas: Pressione e mantenha esse botão pressionado por cerca de 6 segundos e solte-o.

- Relatório de configuração de rede[a]: Pressione e mantenha esse botão pressionado por cerca de 4 segundos até que o LED de status pisque rapidamente e solte-o.

9

Botões +/-

Permite aumentar/diminuir o número da página a copiar. Você pode determinar o número de cópias (até 99 cópias) a copiar pressionando os botões +/-. O valor padrão é 1.

- Se você pressionar os botões +/-, o número de cópias aumentará/diminuirá em um por vez.

- Se você pressionar e segurar os botões +/-, o número de cópias aumentará/diminuirá em dez por vez.

10 | Início |  | Inicia um trabalho.
11 | LED de Status | Mostra o status do equipamento (consulte Compreendendo o LED de status).
12 | LED de Toner | Mostra o status do toner (consulte Compreendendo o LED de status).
13 | Tela do visor | Mostra o número de páginas que você deseja copiar.
[a] Apenas SCX-340xW Series.

### Tipo B

1 | Eco | Entra no modo eco para reduzir o consumo de toner e a utilização de papel ao imprimir para pc e cópia apenas (consulte Impressão Eco).
2 | WPS [a] |  | Configura a conexão de rede sem fio facilmente sem um computador (consulte Usando o botão WPS ).

Imprimir tela

Pressione este botão e Imprimir tela? será exibido na tela. Se você desejar imprimir apenas a tela ativa, selecione Ativar. Se desejar imprimir toda a tela, selecione Completa.

- A opção Imprimir tela pode ser usada somente no Windows e no Macintosh.

- Essa opção pode ser usada apenas com equipamentos conectados via USB.

- Quando imprimir a janela ativa/tela do monitor inteira usando o botão Imprimir tela, a máquina pode usar mais toner dependendo do que esteja sendo impresso.

- Essa função pode ser usada somente quando o programa Samsung Easy Printer Manager do equipamento está instalado. Se você for um usuário de Macintosh OS, precisa ativar as Screen Print Settings a partir do Samsung Easy Printer Manager para usar o recurso Imprimir Tela.

3 | Cópia ID | Permite copiar ambos os lados de um documento de identidade, como uma carteira de motorista, em um único lado do papel (consulte Cópia de identidades).
4 | Ligar/Desligar |  | Liga ou desliga, ou desperta o equipamento do modo de economia de energia. Se você precisar desligar o equipamento, pressione este botão por mais de três segundos.
5 | Fax |  | Alterna para o modo de fax.
6 | Cópia |  | Alterna para o modo de cópia.
7 | Digt |  | Alterna para o modo de digitalização.
8 | Menu |  | Abre o modo de menu e navega pelas opções disponíveis (consulte Visão geral dos menus).
9 | Setas para a esquerda/direita |  | Percorre as opções disponíveis no menu selecionado e aumenta ou diminui valores.
10 | OK | Confirma a seleção na tela.
11 | Voltar |  | Retorna ao menu do nível imediatamente anterior.
12 | Início |  | Inicia um trabalho.
13 | Parar/Limpar |  | Interrompe uma operação a qualquer momento.
14 | LED de Status | Mostra o status do equipamento (consulte Compreendendo o LED de status).
15 | Teclado numérico | Permite discar um número ou inserir caracteres alfanuméricos (consulte Letras e números do teclado).
16 | Tom de Disc.) |  | Quando você pressionar este botão, será possível ouvir um tom de discagem. Em seguida, insira um número de fax. É semelhante a fazer uma chamada usando o alto-falante (consulte Recebendo manualmente no modo Tel).
17 | Redisc./Pausar |  | Disca novamente o número de fax recém-discado ou o ID recebido da pessoa que ligou, ou insere uma pausa(-) no número do fax no modo de edição (consulte Rediscando o número de fax).
18 | Contatos |  | Permite armazenar números de fax utilizados com freqüência ou procurar números armazenados na memória (consulte Armazenando endereços de email ou Configurando o catálogo de endereços de fax).
19 | Tela do visor | Mostra o estado atual e os avisos durante uma operação.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series apenas.

### Ajustando o painel de controle

As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte Visão frontal).