## Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service

- Do działania aplikacji SyncThru™ Web Service wymagane jest zainstalowanie przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub nowszej.

- Objaśnienia dotyczące usługi SyncThru™ Web Service zawarte w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia, w zależności od opcji i modelu.

- Tylko model sieciowy (patrz Oprogramowanie).

### Uzyskiwanie dostępu do usługi SyncThru™ Web Service

1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet Explorer, w systemie Windows.

   W polu adresu podaj adres IP drukarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.

2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.

#### Logowanie do programu SyncThru™ Web Service.

Przed ustawieniem opcji usługi SyncThru™ Web Service należy zalogować się jako administrator. Z usługi SyncThru™ Web Service można korzystać bez logowania, ale w takim przypadku dostęp do kart Ustawienia i Zabezpieczenia będzie niemożliwy.

1. Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny SyncThru™ Web Service.

2. Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.

   - ID: admin

   - Hasło: sec00000

### Program SyncThru™ Web Service – przegląd

W zależności od używanego modelu urządzenia niektóre karty mogą nie być wyświetlane.

#### Karta Informacje

ta karta przedstawia ogólne informacje dotyczące urządzenia. Można sprawdzić na przykład, ile toneru pozostało. Można również wydrukować raporty, np. raport błędów.

- Aktywne alerty: Wskazuje alerty, które wystąpiły w urządzeniu oraz ich ważność.

- Materiały: Wskazuje, ile stron zostało zadrukowanych oraz ilość toneru pozostałego w kasecie.

- Liczniki uzycia: Wskazuje obciążenia pracą w rozbiciu na typu wydruków: jednostronne i dwustronne.

- Bieżące ustawienia: Wyświetla dane urządzenia i sieci.

- Drukuj informacje: Drukuje raporty dotyczące np. systemu, adresu e-mail i czcionki.

#### Karta Ustawienia

Ta karta umożliwia ustawienie opcji konfiguracji dostępnych w urządzeniu i sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako administrator.

- Karta Ustawienia urządzenia: Umożliwia ustawienie opcji dostępnych w urządzeniu.

- Karta Ustawienia sieciowe: Wyświetla opcje środowiska sieciowego. Pozwala na ustawienie opcji takich jak TCP/IP oraz protokołów sieciowych.

#### Karta Zabezpieczenia

Ta karta umożliwia ustawienie informacji bezpieczeństwa systemu i sieci. Aby karta była widoczna, należy zalogować się jako administrator.

- Zabezpieczenia komputera: Umożliwia określenie informacji dotyczących administratora systemu. Można także włączać lub wyłączać funkcje urządzenia.

- Zabezpieczenia Sieci: Umożliwia określenie ustawień protokołów HTTP, IPSec, filtrowania IPv4/IPv6, protokołu 802.1x i serwerów uwierzytelniania.

- Kontrola dostêpu u¿ytkownika: Dzieli użytkowników na różne grupy w zależności od ich roli. Autoryzacja, uwierzytelnianie i rozliczanie poszczególnych użytkowników zależą od definicji roli grupy.

#### Karta Konserwacja

Ta karta umożliwia konserwację urządzenia poprzez aktualizację oprogramowania układowego i ustawienie informacji kontaktowych do wysyłania poczty elektronicznej. Po wybraniu menu Łącze można również połączyć się z witryną Samsung lub pobrać sterowniki.

- Aktualizacja oprogramowania systemowego: Aktualizuj oprogramowanie systemowe urządzenia.

- Informacje kontaktowe: Konfiguracja informacji kontaktowych.

- Łącze: Wyświetla łącza do przydatnych witryn, na których można przeczytać lub pobrać informacje.

### Konfiguracja powiadomienia e-mail

Włączenie tej opcji umożliwia odbieranie wiadomości e-mail z informacjami o stanie urządzenia. Dzięki ustawieniu takich informacji, jak adres IP, nazwa hosta, adres e-mail i dane serwera SMTP, informacje o stanie urządzenia (np. poziom zużycia kasety z tonerem lub błąd urządzenia) będą automatycznie wysyłane na adres e-mail określonej osoby. Z tej opcji może częściej korzystać administrator urządzenia.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.

1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet Explorer, w systemie Windows.

   W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.

2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.

3. Z karty Ustawienia wybierz kolejno Ustawienia urządzenia > Powiadomienie e-mail.

   Jeżeli nie skonfigurowano wcześniej środowiska serwera poczty wychodzącej, należy przejść do obszaru Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Serwer poczty wychodzącej SMTP, aby skonfigurować środowisko sieciowe przed wysłaniem powiadomienia e-mail.

4. Zaznacz pole WCZ znajdujące się obok opcji Powiadomienie e-mail.

5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika korzystającego z powiadomienia e-mail.

   Określ imię i nazwisko odbiorcy oraz adres(-y) e-mail, razem z elementami powiadomienia, o których chcesz otrzymywać informacje.

6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Jeśli włączona jest zapora internetowa, wiadomość e-mail może nie zostać wysłana prawidłowo. W takiej sytuacji należy skontaktować się z administratorem sieci.

### Ustawianie informacji dotyczących administratora systemu

To ustawienie jest niezbędne do używania opcji powiadomienia e-mail.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.

1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet Explorer, w systemie Windows.

   W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.

2. Zostanie otwarta wbudowana witryna internetowa urządzenia.

3. Z karty Zabezpieczenia wybierz kolejno Zabezpieczenia komputera > Administrator systemu.

4. Wprowadź imię i nazwisko administratora, numer telefonu, lokalizację i adres e-mail.

5. Kliknij przycisk Zastosuj.