## Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru

Jeśli w kasecie pozostało niewiele toneru, zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany kasety lub zapali się dioda LED. Istnieje możliwość ustawienia opcji kontrolującej wyświetlanie komunikatu lub zapalanie diody LED.

Jeśli panel sterowania urządzenia wyposażony jest w przyciski +/-, (patrz Omówienie panelu sterowania):

Możesz skonfigurować ustawienia urządzenia korzystając z opcji Ustawienia urządzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w części Machine w programie Printer Settings Utility.

- Użytkownicy systemów Windows i Macintosh powinni zapoznać się z częścią Ustawienia urządzenia.

- Użytkownicy systemu Linux powinni zapoznać się z częścią Korzystanie z programu Smart Panel.

1. W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Konserwacja > MaloTon-alarm.

2. Wybierz żądaną opcję.

3. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.