## Konfiguracja sieci przewodowej

### Drukowanie raportu konfiguracji sieci

Możesz wydrukować Raport konfiguracji sieci przedstawiający bieżące ustawienia sieciowe urządzenia można wydrukować z poziomu panelu sterowania urządzenia. Jest to pomocne w konfigurowaniu sieci.

- Urządzenie z wyświetlaczem: Naciśnij przycisk (Menu) na panelu sterowania i wybierz opcjeSiec > Konfig. sieci. (Konfiguracja sieci).

- Urządzenie z ekranem dotykowym: Naciśnij Konfiguracja na ekranie głównym > Sieć > Dalej > Konfiguracja sieci.

- Urządzenie bez wyświetlacza: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Cancel lub Stop/Clear) na panelu sterowania przez ponad 4–5 sekund.

W raporcie konfiguracji sieci można znaleźć adresy MAC i IP urządzenia.

Na przykład:

- Adres MAC: 00:15:99:41:A2:78

- Adres IP: 169.254.192.192

### Ustawianie adresu IP

- Urządzenie, które nie obsługuje interfejsu sieciowego nie będzie korzystać z tej funkcji (patrz Widok z tyłu).

- Protokół TCP/IPv6 nie jest obsługiwany przez ten program.

Najpierw należy ustawić adres IP używany do drukowania i zarządzania przez sieć. W większości przypadków nowy adres IP zostanie automatycznie przypisany przez serwer DHCP znajdujący się w sieci.

#### Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system Windows)

Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę komputera w Panel sterowania > Centrum zabezpieczeń > Zapora systemu Windows.

1. Zainstaluj ten program z dostarczonej płyty CD-ROM klikając dwukrotnie opcję Application > SetIP > Setup.exe.

2. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.

3. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.

4. Włącz urządzenie.

5. Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno opcje Wszystkie programy > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Kliknij ikonę (trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.

7. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze przypisanie tych informacji przez administratora sieci.

   Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci) i wprowadź go bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako 0015992951A8.

8. Kliknij przycisk Konfiguracja, a następnie kliknij OK. W urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany Raport konfiguracji sieci. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.

#### Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system Macintosh)

Przed użyciem programu SetIP, należy wyłączyć zaporę ogniową komputera w System Preferences > Security > Firewall.

Poniższe instrukcje mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.

1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.

2. Włóż instalacyjną płytę CD i otwórz okno płyty, a następnie wybierz opcję MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Kliknij dwukrotnie plik. Zostanie automatycznie otwarta aplikacja Safari. Wybierz opcję Trust. W przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona SetIPapplet.html, na której znajdują się nazwa i adres IP drukarki.

4. Kliknij ikonę (trzecia od lewej) w oknie SetIP, aby otworzyć okno konfiguracji TCP/IP.

5. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze przypisanie tych informacji przez administratora sieci.

   Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci) i wprowadź go bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako 0015992951A8.

6. Kliknij przycisk Apply, przycisk OK i ponownie przycisk OK.

7. Zamknij program Safari.

#### Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system Linux)

Przed użyciem programu SetIP należy wyłączyć zaporę sieciową komputera w System Preferences lub Administrator.

Poniższe instrukcje mogą się różnić, w zależności od używanego modelu i systemów operacyjnych.

1. Otwórz katalog /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Kliknij dwukrotnie plik SetIPApplet.html.

3. Kliknij, aby otworzyć okno konfiguracji protokołu TCP/IP.

4. Wprowadź nowe informacje o urządzeniu w oknie konfiguracji. W przypadku firmowej sieci intranet konieczne może być wcześniejsze przypisanie tych informacji przez administratora sieci.

   Odszukaj adres MAC urządzenia w Raporcie konfiguracji sieci (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci) i wprowadź go bez używania dwukropków. Na przykład adres 00:15:99:29:51:A8 wprowadzany jest jako 0015992951A8.

5. W urządzeniu zostanie automatycznie wydrukowany Raport konfiguracji sieci.