## IPv6 konfigurācija

IPv6 tiek pareizi atbalstīts tikai operētājsistēmā Windows Vista vai jaunākā versijā.

- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas vai Izvēlņu pārskats).

- Ja IPv6 tīkls nedarbojas, iestatiet visiem tīkla iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un mēģiniet vēlreiz, izmantojot Clear Setting.

IPv6 tīkla vidē izpildiet tālāk aprakstīto procedūru, lai izmantotu IPv6 adresi.

### No vadības paneļa

1. Pievienojiet ierīci tīklam, izmantojot tīkla kabeli.

2. Ieslēdziet ierīci.

3. Izdrukājiet tīkla konfigurācijas atskaiti, kas pārbaudīs IPv6 adreses (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana).

4. Atlasiet Sākt > Vadības panelis > Printeri un faksa aparāti.

5. Loga Pievienot printeri kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Printeri un faksa aparāti.

6. Logā Printera pievienošana noklikšķiniet uz Pievienot lokālo printeri.

7. Tiek parādīts logs Printera pievienošanas vednis . Izpildiet logā norādītās instrukcijas.

Ja ierīce nedarbojas tīkla vidē, aktivizējiet IPv6. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatiet nākamo sadaļu.

#### IPv6 aktivizēšana

1. Uz vadības paneļa nospiediet pogu (Menu).

2. Nospiediet Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.

3. Izvēlieties On un nospiediet OK.

4. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna.

5. Atkārtoti instalējiet printera draiveri.

#### IPv6 adrešu iestatīšana

Ierīce atbalsta tālāk uzskaitītās IPv6 adreses drukāšanai un pārvaldīšanai tīklā.

- Link-local Address: paškonfigurēta lokālā IPv6 adrese (adrese sākas ar FE80).

- Stateless Address: tīkla maršrutētāja automātiski konfigurēta IPv6 adrese.

- Stateful Address: DHCPv6 servera konfigurēta IPv6 adrese.

- Manual Address: lietotāja manuāli konfigurēta IPv6 adrese.

##### DHCPv6 adreses konfigurēšana (piesaistītā)

Ja tīklā ir DHCPv6 serveris, noklusētā dinamiskā resursdatora konfigurācijai varat iestatīt kādu no šīm opcijām.

1. Uz vadības paneļa nospiediet pogu (Menu).

2. Nospiediet Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.

3. Lai atlasītu vajadzīgo vērtību, nospiediet pogu OK.

   - DHCPv6 Addr.: vienmēr izmanto DHCPv6 neatkarīgi no maršrutētāja pieprasījuma.

   - DHCPv6 Off: nekad neizmanto DHCPv6 neatkarīgi no maršrutētāja pieprasījuma.

   - Router: izmanto DHCPv6 tikai tad, ja to pieprasa maršrutētājs.

### No programmas SyncThru™ Web Service

Modeļiem, kuriem uz vadības paneļa nav displeja ekrāna, vispirms ir jāpiekļūst programmai SyncThru™ Web Service, izmantojot IPv4 adresi, un jārīkojas saskaņā ar tālāk aprakstīto procedūru, lai izmantotu IPv6.

1. Sistēmā Windows piekļūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram, Internet Explorer. Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (http://xxx.xxx.xxx.xxx) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz Aiziet.

2. Ja programmā SyncThru™ Web Service piesakāties pirmo reizi, jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk redzamo noklusējuma ID un paroli.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

3. Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, augšējā izvēlņu joslā novietojiet kursoru virs Settings un pēc tam noklikšķiniet uz Network Settings.

4. Vietnes kreisajā rūtī noklikšķiniet uz TCP/IPv6.

5. Lai aktivizētu IPv6, atzīmējiet izvēles rūtiņu IPv6 Protocol.

6. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Manual Address. Pēc tam tiek aktivizēts tekstlodziņš Address/Prefix.

7. Ievadiet pārējo adreses daļu (piemēram, 3FFE:10:88:194::AAAA; “A” ir heksadecimālais cipars no 0 līdz 9 un no A līdz F).

8. Izvēlieties DHCPv6 konfigurāciju.

9. Noklikšķiniet uz pogas Apply.

#### SyncThru™ Web Service lietošana

1. Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, kas atbalsta IPv6 adresēšanu kā vietrādi URL.

2. Tīkla konfigurācijas atskaitē atlasiet kādu no IPv6 adresēm (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana).

3. Ievadiet IPv6 adreses (piemēram: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Adresēm ir jābūt kvadrātiekavās [ ].