## Pagrindinis kopijavimas

Apie specialiąsias spausdinimo funkcijas skaitykite Papildomos informacijos vadovas (žr. Kopijavimo meniu).

### Pagrindinis kopijavimas

Jeigu jūsų įrenginio valdymo skydelyje yra mygtukai +/- (žr. Valdymo skydelio apžvalga):

1. Originalą ant skenerio stiklo padėkite priekine puse į apačią.

2. Tokias kopijavimo nuostatas kaip tamsumas, originalo tipas ir kt. galite pritaikyti per Device Settings programoje „Samsung Easy Printer Manager“ arba skyriuje Machine iš programos „Printer Settings Utility“.

   - Operacinių sistemų „Windows“ ir „Macintosh“ naudotojai žr. Device Settings.

   - Operacinės sistemos „Linux“ naudotojai žr. „Smart Panel“ naudojimas.

3. Jei reikia, naudodamiesi +/-, įveskite kopijų skaičių.

4. Paspauskite (Start).

1. Paspauskite (kopijuoti) valdymo skydelyje.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Jei norite pritaikyti kopijavimo nustatymus, įskaitant Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type ir kitus, naudokite valdymo skydelio mygtukus (žr. Kiekvienos kopijos nustatymų keitimas).

4. Jei reikia, naudodamiesi rodyklėmis arba skaičių klaviatūra, įveskite kopijų skaičių.

5. Paspauskite (Start).

Jei reikia atšaukti kopijavimo darbą veikimo metu, paspauskite (Stop/Clear) mygtuką ir kopijavimas bus sustabdytas.

### Kiekvienos kopijos nustatymų keitimas

Jūsų aparate yra numatytieji kopijavimo nustatymai, kad galėtumėte greitai ir lengvai kopijuoti.

- Jei nustatydami kopijavimo parinktis dukart paspaudžiate mygtuką (Stop/Clear), visos parinktys, kurias buvote nustatę šiai kopijavimo užduočiai, bus atšauktos ir bus grąžinta numatytoji būsena. Arba, įrenginiui užbaigus vykdomą kopijavimo darbą, visoms parinktims automatiškai bus grąžinta numatytoji būsena.

- Meniu iškvietimas gali skirtis priklausomai nuo modelio (žr. Meniu įjungimas).

  Jeigu jūsų įrenginio valdymo skydelyje yra mygtukai +/-:

  Tokias kopijavimo nuostatas kaip tamsumas, originalo tipas ir kt. galite pritaikyti per Device Settings programoje „Samsung Easy Printer Manager“ arba skyriuje Machine iš programos „Printer Settings Utility“.

  - Operacinių sistemų „Windows“ ir „Macintosh“ naudotojai žr. Device Settings.

  - Operacinės sistemos „Linux“ naudotojai žr. „Smart Panel“ naudojimas.

- Kai kuriuose modeliuose norint pereiti į žemesnio lygmens meniu gali reikėti paspausti mygtuką OK.

#### Tamsumas

Jei turite originalą, kuriame yra blyškių užrašų ir tamsių vaizdų, galite sureguliuoti ryškumą, kad gautumėte kopiją, kurią būtų lengviau įskaityti.

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką (kopijuoti) > (Menu) > Copy Feature > Darkness.

2. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK.

   Pavyzdžiui, Light+5 yra šviesiausia parinktis, o Dark+5 – tamsiausia.

3. Paspauskite (Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

#### Contrast

Meniu Contrast leidžia didinti arba mažinti skirtumą tarp šviesių ir tamsių vaizdo sričių.

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką (kopijuoti) > (Menu) > Copy Feature > Contrast.

2. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK.

   Pasirinkite Dark, kad padidintumėte kontrastą, ir Light, kad jį sumažintumėte.

3. Paspauskite (Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

#### Originalas

Originalo nustatymas naudojamas pagerinti kopijos kokybę pasirinkus šiuo metu atliekamos kopijavimo užduoties dokumentą.

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (kopijuoti) > (Menu) > Copy Feature > Original Type.

2. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK.

   - Text: naudojama originalams, kurių didžiąją dalį sudaro tekstas.

   - Text/Photo: naudojama originalams, kuriuose yra teksto ir nuotraukų.

     Jei tekstas spausdinyje susiliejęs, pasirinkite Text kad gautumėte aiškesnį tekstą.

   - Photo: naudojama, kai originalai yra nuotraukos.

3. Paspauskite (Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

#### Sumažinta arba padidinta kopija

Iš dokumentų tiektuvo arba nuo skaitytuvo stiklo nukopijuoto vaizdo dydį galite sumažinti arba padidinti nuo 25 iki 400 proc.

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Įvairios savybės).

- Jeigu įrenginys veikia ekonominiu režimu, sumažinimo ir padidinimo funkcijų nėra.

##### Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą kopijos dydį

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką (kopijuoti) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge.

2. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK.

3. Paspauskite (Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

##### Kaip nustatyti kopijos dydį tiesiogiai įvedant mastelio reikšmę

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką (kopijuoti) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom.

2. Skaitine klaviatūra įveskite norimą kopijos dydį.

3. Paspauskite OK, kad išsaugotumėte pasirinkimą.

4. Paspauskite (Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

Kai darote sumažintą kopiją, kopijos apačioje gali pasirodyti juodos linijos.

### Asmens tapatybės kortelės kopijavimas

Jūsų aparatas gali spausdinti dvipusius originalus viename lape.

Aparatas spausdina vieną originalo pusę viršutinėje lapo dalyje, o kitą pusę – apatinėje dalyje, nesumažindamas originalo dydžio. Ši funkcija yra naudinga kopijuojant nedidelio dydžio dokumentus, pvz., vizitines korteles.

- Kad būtų galima naudoti šią funkciją originalas turi būti uždėtas ant skaitytuvo stiklo.

- Jei įrenginys nustatytas į ekonominį režimą, ši funkcija negalima.

Priklausomai nuo modelio, darbo procedūra gali skirtis.

1. Valdymo skydelyje paspauskite ID Copy.

2. Priekinę originalo pusę padėkite ant skenerio stiklo nukreiptą į apačią, kaip nurodo rodyklės. Tada uždarykite skaitytuvo dangtį.

3. Ekrane pasirodo Place Front Side and Press [Start].

   Jeigu jūsų įrenginio valdymo skydelyje yra mygtukai +/-, užsidegs valdymo skydelio priekinis šviesos diodas.

4. Paspauskite (Start).

   Jūsų aparatas pradeda priekinės pusės nuskaitymą ir rodo Place Back Side and Press [Start].

   Jeigu jūsų įrenginio valdymo skydelyje yra mygtukai +/-, užsidegs valdymo skydelio galinis šviesos diodas.

5. Apverskite originalą ir padėkite jį ant skaitytuvo stiklo ten, kur nurodo rodyklės, kaip pavaizduota. Tada uždarykite skaitytuvo dangtį.

6. Paspauskite (Start) mygtuką.

- Jei nepaspausite mygtuko (Start), nukopijuota bus tik priekinė pusė.

- Jei originalas yra didesnis, nei spausdinimo sritis, tam tikros dalys gali būti neatspausdintos.