## Fakso funkcija

- Apie pagrindines faksogramų siuntimo funkcijas skaitykite Pagrindinės informacijos vadovas (žr. Faksogramų siuntimo pagrindai).

- Ši funkcija nepalaikoma SCX-340x/SCX-340xW Series (žr. Valdymo skydelio apžvalga).

### Automatinis perrinkimas

Jei numeris kuriuo skambinate yra užimtas, arba jei neatsako, kai siunčiate faksogramą, aparatas automatiškai perrenka numerį. Perrinkimo laikas priklauso nuo šalies gamyklos numatytojo nustatymo.

Kai ekrane rodoma Retry Redial?, paspauskite mygtuką (Start), kad numeris būtų perrinktas nelaukiant. Jei norite atšaukti automatinį perrinkimą, paspauskite (Cancel arba Stop/Clear).

Jei norite pakeisti perrinkimo laiko intervalą ir perrinkimo bandymų skaičių.

1. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Sending.

2. Pasirinkite norimą Redial Times arba Redial Term.

3. Pasirinkite norimą parinktį.

### Fakso numerio perrinkimas

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką (Redial/Pause).

2. Pasirinkite norimą fakso numerį.

   Bus rodomi dešimt neseniai išsiųstų faksogramų numerių su gautais skambintojo ID.

3. Jei originalas įdedamas į dokumentų tiektuvą, įrenginys automatiškai pradeda siuntimą.

   Jei originalas padedamas ant skenerio stiklo, pasirinkite Yes kitam puslapiui pridėti. Įdėkite kitą originalą ir paspauskite OK. Baigę pasirinkite No, kai pasirodys Another Page?.

### Siuntimo patvirtinimas

Kai bus sėkmingai nusiųstas paskutinis originalo puslapis, įrenginys pyptelės ir grįš į parengto naudoti režimą.

Jei siunčiant faksogramą kas nors nepavyks, ekrane atsiras klaidos pranešimas. Jei gaunate klaidos pranešimą, paspauskite (Cancel arba Stop/Clear), kad išvalytumėte pranešimą, ir bandykite faksogramą išsiųsti dar kartą.

Jūs galite nustatyti įrenginį automatiškai atspausdinti ataskaitą kaskart, kai baigiamas faksogramos siuntimas. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Sending > Send Report.

### Faksogramos siuntimas iš kompiuterio

Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

galite siųsti faksogramas iš kompiuterio neprieidami prie įrenginio.

Kad galėtumėte nusiųsti faksogramą iš savo kompiuterio, turi būti įdiegta Samsung Network PC Fax programa. Ši programa bus įdiegta kartu su spausdintuvo tvarkykle.

1. Atidarykite siųstiną dokumentą.

2. Pasirinkite Spausdinti iš meniu Failas.

   Bus rodomas langas Spausdinti. Jis gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į programą.

3. Pasirinkite Samsung Network PC Fax lange Spausdinti.

4. Spustelėkite Spausdinti arba Gerai.

5. Įveskite gavėjų numerius ir pasirinkite parinktį

   Pasirinkite meniu Help arba spustelėkite mygtuką lange ir spustelėkite bet kurią parinktį, apie kurią norite sužinoti daugiau.

6. Spustelėkite Send.

### Faksogramos perdavimo atidėjimas

Jūs galite nustatyti įrenginį faksogramą nusiųsti vėliau, kai jūsų jau nebus. Naudojantis šia funkcija spalvotos faksogramos siųsti negalima.

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn.

2. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas).

3. Sureguliuokite raišką ir tamsumą, kad faksograma atitiktų jūsų poreikius.

4. Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > Fax Feature > Delay Send.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Fax > Delayed Send > To.

5. Įveskite faksogramą gausiančio įrenginio numerį ir paspauskite OK.

6. Ekrane paprašys įvesti kitą fakso numerį dokumentui siųsti.

7. Norėdami įvesti daugiau fakso numerių, paspauskite OK, kai pasirodo Yes, ir kartokite 5 veiksmą.

   - Galite įvesti iki 10 adresatų.

   - Įvedę grupės rinkimo numerį, kitos grupės rinkimo numerio įvesti negalėsite.

8. Įveskite darbo pavadinimą ir laiką.

   Jei laiką nustatysite anksčiau už esamąjį, faksograma bus išsiųsta nustatytu laiku kitą dieną.

9. Prieš siunčiant originalas nuskenuojamas į atmintį.

   Įrenginys grįš į parengto naudoti režimą. Ekrane bus priminta, kad naudojate parengto naudoti režimą ir nustatyta atidėta faksograma.

   Galite patikrinti atidėtų faksogramų sąrašą. Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Report > Schedule Jobs .

#### Dokumentų pridėjimas į rezervuotąją faksogramą

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn.

2. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Feature > Add Page.

3. Pasirinkite fakso darbą ir paspauskite OK.

   Baigę pasirinkite No, kai pasirodys Another Page?. Įrenginys nuskaitys originalą į atmintį.

4. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

#### Rezervuoto fakso darbo atšaukimas

1. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Feature > Cancel Job.

2. Pasirinkite pageidaujamą fakso darbą ir paspauskite OK.

3. Paspauskite OK, kai bus paryškintas Yes.

   Pasirinkta faksograma bus ištrinta iš atminties.

4. Paspauskite (Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

### Pirmenybinės faksogramos siuntimas

Ši funkcija naudojama, kai prieš rezervuotus veiksmus būtina išsiųsti pirmenybinę faksogramą. Originalas nuskenuojamas į atmintį ir nedelsiant perduodamas, kai užbaigiamas dabartinis veiksmas.

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn.

2. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Feature > Priority Send.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Fax > Priority Send > To.

3. Įveskite paskirties fakso numerį ir paspauskite OK.

4. Įveskite darbo pavadinimą ir paspauskite OK.

5. Jei originalas padedamas ant skenerio stiklo, pasirinkite Yes kitiems puslapiams pridėti. Įdėkite kitą originalą ir paspauskite OK.

   Baigę pasirinkite No, kai pasirodys Another Page?.

   Įrenginys pradės skenuoti ir nusiųs faksogramą į paskirties vietas.

### Siųstos faksogramos persiuntimas į kitą paskirties vietą

Jūs galite nustatyti įrenginį persiųsti priimtas ar siunčiamas faksogramas į kitą paskirties vietą faksu, elektroniniu paštu arba per serverį. Šią funkciją patogu naudoti, kai nesate darbe, bet turite priimti faksogramą.

- Kai faksogramą persiunčiate el. paštu, pirmiausia „SyncThru™ Web Service“ turite nustatyti pašto serverį ir IP adresą (žr. „SyncThru™ Web Service“ naudojimas).

- Jei siunčiate ar gaunate spalvotas faksogramas, peradresuojami duomenys bus paverčiami pilkais tonais.

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn.

2. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Feature > Forward > Fax > Send Forward > On.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Fax Setup > Forward > Fax, Email , arba Server > Send Forward > On.

   Forward parinkties gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Įvairios savybės).

3. Įveskite paskirties fakso numerį, elektroninio pašto adresą arba serverio adresą ir spauskite OK.

4. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

   Visos kitos išsiųstos faksogramos bus persiųstos į nurodytą fakso įrenginį.

### Gautos faksogramos peradresavimas

Jūs galite nustatyti įrenginį persiųsti priimtas ar siunčiamas faksogramas į kitą paskirties vietą faksu, elektroniniu paštu arba per serverį. Šią funkciją patogu naudoti, kai nesate darbe, bet turite priimti faksogramą.

Jei siunčiate ar gaunate spalvotas faksogramas, peradresuojami duomenys bus paverčiami pilkais tonais.

1. Valdymo skydelyje paspauskite (faks.) > (Menu) > Fax Feature > Forward > Fax, E-mail, arba Server > Receive Forward arba RCV Forward > Forward.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Fax Setup > Forward > Fax, Email, arba Server > Receive Forward arba RCV Forward > On.

   - Forward parinkties gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Įvairios savybės).

   - Jei norite nustatyti įrenginį atspausdinti faksogramą, kai užbaigiamas persiuntimas, pasirinkite Forward&Print.

2. Įveskite paskirties fakso numerį, elektroninio pašto adresą arba serverio adresą ir spauskite OK.

3. Įveskite pradžios laiką ir pabaigos laiką, tada paspauskite OK.

4. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

   Visos kitos išsiųstos faksogramos bus persiųstos į nurodytą fakso įrenginį.

### Faksogramų siuntimas ant abiejų popieriaus lapo pusių.

- Tai galima tik kai dedate originalus į dokumentų tiektuvą.

- Atsižvelgiant į parinktis ar modelius kai kurių meniu ekrane gali ir nebūti. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui.

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn.

2. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > Duplex.

   Arba liečiamajame meniu pasirinkite Fax, pasirinkite pageidaujamą meniu ir submeniu pasirinkite Duplex.

   - Off: Faksogramas siunčia įprastu režimu.

   - 2 Side: Faksogramas siunčia iš abiejų originalo pusių.

   - 2->1Side ROT2: Faksogramas siunčia iš abiejų originalo pusių ir spausdina kiekvieną atskirame lape, bet informacija iš užpakalinės spausdinio pusės pasukama 180°.

3. Paspauskite OK.

### Faksogramos gavimas į kompiuterį

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

- Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, nustatykite parinktį valdymo skydelyje:

  Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Feature > Forward > PC > On.

  Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Forward > PC > On.

1. Atidarykite „Samsung Easy Printer Manager“.

2. Sąraše Printer List pasirinkite atitinkamą aparatą.

3. Pasirinkite meniu Fax to PC Settings.

4. Naudokite Enable Fax Receiving from Device fakso nustatymams pakeisti.

   - Image Type: Konvertuoti gautas faksogramas į PDF ar TIFF failus.

   - Save Location: Pasirenkama vieta, kurioje išsaugomos konvertuotos faksogramos.

   - Prefix: Pasirinkite priešdėlį

   - Print received fax: Priėmus faksogramą nustatoma gautos faksogramos spausdinimo informacija.

   - Notify me when complete: Nustato rodyti iškylantį langą, kuriame pranešama apie faksogramos gavimą.

   - Open with default application: Priėmus faksogramą, ji atidaroma naudojant numatytąją programą.

   - None: Priėmęs faksogramą įrenginys nepraneša apie tai naudotojui arba atveria programą.

5. Paspauskite Save > OK.

### Priėmimo režimų pakeitimas

1. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Receiving > Receive Mode.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Default Setting > Fax Default > Common > Receive Mode.

2. Pasirinkite norimą parinktį.

   - Fax: Atsiliepia į įeinantį fakso skambutį ir nedelsiant persijungia į faksogramos priėmimo režimą.

   - Tel: Faksograma priimama paspaudus (On Hook Dial) o tada (Start) mygtuką.

   - Ans/Fax: naudojama, kai prie įrenginio prijungtas atsakiklis. Jūsų įrenginys atsilieps į įeinantį skambutį, o skambintojas galės palikti žinutę atsakiklyje. Jei faksas aptiks fakso signalą linijoje, įrenginys automatiškai persijungs į fakso režimą faksogramai priimti.

     Norėdami naudoti Ans/Fax režimą, atsakiklį prijunkite prie EXT lizdo įrenginio nugarėlėje.

   - DRPD: Galite priimti skambutį naudodami funkciją „Atskirto skambučio šablono aptikimas“ (DRPD). Atskirtas skambutis – tai telefono bendrovės paslauga, leidžianti naudotojui naudoti vieną telefono liniją norint atsiliepti į kelis skirtingus telefono skambučius. Jei norite rasti daugiau informacijos, žr. Faksogramų priėmimas naudojant DRPD režimą.

     Atsižvelgiant į šalį šio nustatymo gali nebūti.

3. Paspauskite OK.

4. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

### Rankinis priėmimas telefono režimu

Fakso skambutį priimti galite paspausdami mygtuką (On Hook Dial), o pasigirdus fakso signalui paspausdami (Start). Jei jūsų įrenginyje yra telefono ragelis, atsiliepti į skambučius galite su rageliu (žr. Funkcijos pagal modelius).

### Priėmimas atsakiklio/fakso režimu

Norėdami naudoti šį režimą, atsakiklį prijunkite prie EXT lizdo įrenginio nugarėlėje. Jei skambintojas paliks žinutę, atsakiklis ją išsaugos. Jei įrenginys aptiks fakso signalą linijoje, automatiškai prasidės faksogramos priėmimas.

- Jei įrenginį nustatėte šiam režimui, o atsakiklis yra išjungtas arba nėra prijungtas prie EXT lizdo, po nustatyto skambučių skaičiaus jūsų įrenginys automatiškai pereis į fakso režimą.

- Jei atsakiklyje yra naudotojo pasirenkamas skambučio skaitiklis, nustatykite įrenginį atsiliepti į įeinančius skambučius po 1 skambėjimo.

- Jei aparatas veikia telefono režimu, atjunkite arba išjunkite atsakiklį ir fakso aparatą. Priešingu atveju iš atsakiklio siunčiamas pranešimas pertrauks jūsų telefoninį pokalbį.

### Faksogramų priėmimas su papildomu telefonu

Jei naudojate prie EXT lizdo prijungtą papildomą telefoną, galite priimti faksogramas iš asmens su kuriuo kalbate papildomu telefonu, neprieidami prie fakso aparato.

Kai gaunate skambutį į papildomą telefoną arba girdite fakso signalus, paspauskite *9* mygtukus papildomame telefone. Įrenginys priims faksogramą.

*9* yra gamykloje nustatytas nuotolinio priėmimo kodas. Pirmoji ir paskutinė žvaigždutės yra fiksuotos, o vidurinį skaičių galite keisti.

Kol kalbate telefonu prijungtu prie EXT lizdo, kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos neveikia.

### Faksogramų priėmimas naudojant DRPD režimą

Atsižvelgiant į šalį šio nustatymo gali nebūti. Atskirtas skambutis – tai telefono bendrovės paslauga, leidžianti naudotojui naudoti vieną telefono liniją norint atsiliepti į kelis skirtingus telefono skambučius. Šia funkcija dažniausiai naudojasi atsiliepimo paslaugos, kurios atsiliepia į daugelio skirtingų klientų skambučius, ir reikia žinoti skambintojo numerį, kad tinkamai atsilieptų telefonas.

Atsižvelgiant į šalį šio nustatymo gali nebūti.

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Receiving > DRPD Mode > Waiting Ring .

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Default Setting > Fax Default > Common > Receive Mode > DRPD.

2. Paskambinkite savo fakso numeriu iš kito telefono.

3. Neatsiliepkite į skambutį, kai įrenginys pradės skambėti. Įrenginiui reikalingi keli skambučiai, kad išmoktų šabloną.

   Kai įrenginys nustos skambėti, ekrane bus rodoma Completed DRPD Setup. Jei DRPD nustatyti nepavyko, atsiras Error DRPD Ring.

4. Kai pasirodys DRPD paspauskite OK ir pradėkite nuo 2 žingsnio.

   - DRPD reikia nustatyti dar kartą, jei norite iš naujo priskirti savo fakso numerį arba prijungiate įrenginį prie kitos telefono linijos.

   - Nustačius DRPD dar kartą paskambinkite savo fakso numeriu, kad patikrintumėte, ar įrenginys atsiliepia su fakso signalu. Tada paskambinkite į kitą numerį, priskirtą tai pačiai linijai, kad įsitikintumėte, jog skambutis nukreipiamas į papildomą telefoną arba atsakiklį, prijungtą prie EXT lizdo.

### Priėmimas saugiu priėmimo režimu

Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

Galbūt norite, kad jūsų priimtų faksogramų nematytų pašaliniai. Įjunkite saugų režimą ir visos įeinančios faksogramos bus saugomos atmintyje. Gautas faksogramas galite atspausdinti įvedę slaptažodį.

Norėdami naudoti saugų priėmimo režimą, valdymo skydelyje aktyvinkite meniu (faksas) > (Menu) > Fax Feature > Secure Receive. Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure Receive.

#### Priimtų faksogramų spausdinimas

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas > (Menu) > Fax Feature > Secure Receive > Print.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure Receive > Print.

2. Įveskite keturženklį slaptažodį ir paspauskite OK.

3. Įrenginys atspausdins visas atmintyje išsaugotas faksogramas.

### Faksogramų spausdinimas ant abiejų popieriaus lapo pusių

- Atsižvelgiant į parinktis ar modelius kai kurių meniu ekrane gali ir nebūti. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui.

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn.

2. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Receiving > Duplex Print.

   - Off: Spausdina įprastu režimu.

   - Long Edge: spaudinių puslapiai skaitomi kaip knyga.

   - Short Edge: spaudinių puslapiai skaitomi kaip verčiant užrašinę.

3. Paspauskite OK.

4. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

### Faksogramų priėmimas atmintyje

Kadangi jūsų įrenginys yra daugiafunkcis, jis gali priimti faksogramas, kol kopijuojate ar spausdinate. Jei faksograma priimama, kol kopijuojate ar spausdinate, įrenginys priimtą faksogramą išsaugos atmintyje. Tada, kai tik bus baigtas kopijavimas arba spausdinimas, įrenginys automatiškai atspausdins faksogramą.

Jeigu faksograma buvo priimta ir yra spausdinama, tuo pačiu metu kitų kopijavimo ir spausdinimo darbų vykdyti nebus galima.

### Automatinis išsiųstos faksogramos ataskaitos spausdinimas

Jūs galite nustatyti įrenginį atspausdinti ataskaitą su išsamia informacija apie buvusius 50 ryšio veiksmų su laiku ir data.

1. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Auto Report > On.

2. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.