## Configuração de IPv6

IPv6 possui suporte apenas no Windows Vista ou superior.

- Talvez alguns recursos e opcionais não estejam disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Recursos por modelos ou Visão geral dos menus).

- Se a rede IPv6 não estiver funcionando, retorne todas as configurações aos padrões de fábrica e tente novamente usando Limpar config.

No ambiente de rede IPv6, siga o procedimento a seguir para usar o endereço do IPv6:

### No painel de controle

1. Conecte o seu equipamento à rede com um cabo de rede.

2. Ligue o equipamento.

3. Imprima um Relatório de configuração de rede que verificará os endereços IPv6 (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede).

4. Selecione Iniciar > Painel de controle > Impressoras e aparelhos de fax.

5. Clique em Adicionar uma impressora no painel esquerdo da janela Impressoras e aparelhos de fax.

6. Clique em Adicionar uma impressora local na janela Adicionar impressora.

7. A janela Adicionar assistente de impressora será aberta. Siga as instruções exibidas na janela.

Se o equipamento não funcionar no ambiente de rede, ative o IPv6. Consulte a próxima seção.

#### Ativando o IPv6

1. Pressione o botão (Menu) no painel de controle.

2. Pressione Rede > TCP/IP (IPv6) > Ativar IPv6.

3. Selecione Ligado e pressione OK.

4. Desligue o equipamento e ligue-o novamente.

5. Reinstale o driver da sua impressora.

#### Configurando endereços IPv6

O equipamento oferece suporte aos seguintes endereços IPv6 para gerenciamento e impressão via rede.

- Link-local Address: endereço IPv6 local autoconfigurado (o endereço começa com FE80).

- Stateless Address: endereço IPv6 configurado automaticamente por um roteador de rede.

- Stateful Address: endereço IPv6 configurado por um servidor DHCPv6.

- Manual Address: endereço IPv6 configurado manualmente por um usuário.

##### Configuração de endereço DHCPv6 (com estado)

Se houver um servidor DHCPv6 em sua rede, será possível definir uma das seguintes opções para configuração dinâmica de host padrão.

1. Pressione o botão (Menu) no painel de controle.

2. Pressione Rede > TCP/IP (IPv6) > Config DHCPv6.

3. Pressione OK para selecionar o valor desejado.

   - End DHCPv6: sempre use o DHCPv6 independentemente da solicitação do roteador.

   - DHCPv6 Desat: nunca use o DHCPv6 independentemente da solicitação do roteador.

   - Roteador: use o DHCPv6 apenas se solicitado pelo roteador.

### No SyncThru™ Web Service.

Para os modelos que não têm a tela do visor no painel de controle, é preciso acessar SyncThru™ Web Service primeiro usando o endereço IPv4 e seguir o procedimento abaixo para usar IPv6.

1. No Windows, acesse um navegador da Web, por exemplo, o Internet Explorer. Insira o endereço IP (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do equipamento no campo de endereço e pressione a tecla Enter ou clique em Ir.

2. Se esse for o seu primeiro login no SyncThru™ Web Service, faça-o como administrador. Digite o ID e a senha padrão especificados abaixo.

   - ID: admin

   - Senha: sec00000

3. Quando a janela SyncThru™ Web Service for exibida, mova o cursor do mouse sobre Configurações da barra de menus superior e clique em Configurações de rede.

4. Clique em TCP/IPv6 no painel esquerdo do site.

5. Marque a caixa de seleção Protocolo IPv6 para ativar IPv6.

6. Marque a caixa de seleção Endereço manual. Em seguida, a caixa de texto Endereço/Prefixo é ativada.

7. Digite o restante do endereço (ex.: 3FFE:10:88:194::AAAA. "A" é um número hexadecimal de 0 a 9, de A a F).

8. Escolha a configuração DHCPv6.

9. Clique no botão Aplicar.

#### Usando o SyncThru™ Web Service

1. Inicie um navegador, como o Internet Explorer, que seja compatível com o endereçamento IPv6 como uma URL.

2. Selecione um dos endereços IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) do Relatório de configuração de rede (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede).

3. Insira os endereços IPv6 (ex.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   O endereço deve estar entre colchetes "[ ]".