## Menu Faks

### Funk. faksu

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- Na panelu sterowania naciśnij (faks) > (Menu) > Funk. faksu.

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne faksu.

- Możesz też wybrać opcję Faks > wybrać z menu żądaną opcje na ekranie dotykowym.

Element | Opis
--- | ---

- Rozmiar skan.

- Rozmiar oryginalu

ustawia rozmiar obrazu.

Kontrast | Dostosowuje poziom kontrastu w celu uzyskania łatwego do przeczytania skanu w przypadku, kiedy oryginał jest zbyt niewyraźny lub zbyt ciemny.
Zaciemnienie | Dostosowuje poziom jasności w celu uzyskania łatwego do przeczytania skanu w przypadku, kiedy oryginał zawiera niewyraźne znaki i ciemne obrazy (patrz Zaciemnienie).
Rozdzielczosc | Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre wyniki w przypadku używania typowych oryginałów tekstowych. Jednak w przypadku wysyłania oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania faksu wyższej jakości (patrz Rozdzielczosc).
Dupleks | drukowanie odebranych faksów z obu stron papieru.

Wysyl.do wielu

Wysyła faks do wielu odbiorców (patrz Wysyłanie faksu do wielu odbiorców).

Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać kolorowych faksów.

Wysyl. opozn.

Ustawia funkcję wysyłania faksu w czasie późniejszym, pod nieobecność użytkownika (patrz Opóźnianie transmisji faksu).

Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać kolorowych faksów.

Wysyl.prioryt. | Oryginał jest skanowany do pamięci i wysyłany natychmiast po zakończeniu bieżącej operacji. Wykonanie transmisji priorytetowej spowoduje przerwanie wysyłania faksu do wielu miejsc docelowych między stacjami (tzn. gdy zakończy się transmisja do stacji A i przed rozpoczęciem transmisji do stacji B) lub pomiędzy próbami ponownego wybierania numeru (patrz Wysyłanie priorytetowego faksu).

Przekaz

Przekazuje otrzymany lub wysłany faks do innego miejsca docelowego przez faks lub komputer. Jeśli adresat faksu jest poza biurem, funkcja ta może okazać się pożyteczna.

- Patrz Przekazywanie wysłanego faksu do innego miejsca docelowego.

- Patrz Przekazywanie odebranego faksu.

Bezp. odbier. | Zapisuje otrzymany faks w pamięci bez drukowania. Aby wydrukować otrzymane dokumenty, należy wprowadzić hasło. Odebrane faksy można zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych (patrz Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania).
Dodaj strone | Dodaje dokumenty do zadania faksu z zarezerwowanym opóźnieniem (patrz Dodawanie dokumentów do zarezerwowanego faksu).
Anuluj zadanie | Anuluje opóźnione zadanie faksu, które jest zapisane w pamięci urządzenia (patrz Anulowanie zadania faksu z zarezerwowanym opóźnieniem).

### Konfiguracja wysyłania

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Wysylanie.

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne faksu.

Element | Opis
--- | ---
Licz.powt.wyb. | Ustawia liczbę prób ponownego wybierania numeru. Wprowadzenie wartości 0 powoduje, że urządzenie nie ponawia wybierania.
War. wyb. pon. | Ustawia odstęp czasu dla automatycznego ponownego wybierania.
Prefiks wyb. | Ustawia prefiks składający się z maksymalnie pięciu cyfr. Ten numer jest wybierany przed wybraniem jakiegokolwiek automatycznie wybieranego numeru. Funkcja przydatna w przypadku dostępu do skrzynki PABX.
Tryb ECM | Wysyła faksy korzystając z trybu korekcji błędów (ECM), aby zapewnić, że faksy są wysyłane bezproblemowo. Może trwać to dłużej.
Rap. wyslanych | Ustawia urządzenie tak, aby po zakończeniu transmisji faksu drukowany był raport. Przy wybranej opcji Przy bledzie, urządzenie drukuje raport wyłącznie w przypadku nieudanej transmisji.
Obr. potw.odb. | Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji z pomniejszonym obrazem pierwszej wysłanej strony.
Tr wybierania | Ustawia tryb tonowy lub impulsowy. W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne.
Oszcz. impul. | Wysyła faksy w zaprogramowanych godzinach, w których obowiązują niższe ceny za połączenia. W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne.
Kreator konfig | Umożliwia konfigurację niezbędnych opcji faksu, np. ID urządzenia, Numer faksu itp.

### Konfiguracja odbierania

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Odbieranie.

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne faksu.

Element | Opis
--- | ---
Tryb odb. | Wybiera domyślny tryb odbierania faksów.
Licz.syg. odb. | Określa liczbę dzwonków emitowanych przez urządzenie przed odebraniem przez nie połączenia przychodzącego.
Naz.stemp.odb. | Automatycznie drukuje numer strony oraz datę i godzinę odbioru na dole każdej strony odebranego faksu.
Kod rozp. odb. | Inicjuje odbiór faksu z telefonu wewnętrznego podłączonego do gniazda EXT z tyłu urządzenia. Należy go wprowadzić po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego i usłyszeniu sygnału faksu. Fabrycznie jest on ustawiony na *9*.
Autom. zmniej. | Automatycznie zmniejsza stronę faksu przychodzącego tak, aby odpowiadała rozmiarowi załadowanego papieru.
Odrzuc rozmiar | Odrzuca określoną długość na końcu odbieranego faksu.
Kon. faks.-sm. | Blokuje faksy z urządzeń, których numery zostały zapisane w pamięci jako numery faksów niepożądanych. W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne.
Tryb DRPD | Umożliwia użytkownikowi jednej linii telefonicznej odbieranie połączeń z kilkoma różnymi numerami telefonów. Można ustawić urządzenie na rozpoznawanie wzorów dzwonków dla każdego numeru. W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne (patrz Odbieranie faksów w trybie DRPD).
Druk. dwustr. | Drukuje odebrane faksy na obu stronach papieru. Pozwala zmniejszyć zużycie papieru.

- Zapis. skrz. dok.

- Skr. Dok. Zapis.

Zapisuje odebrane faksy w lokalizacji wspólnej. To menu zostanie wyświetlone tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalne urządzenie pamięci masowej (twardy dysk) (patrz Funkcja Różne).