## Interpretarea LED-urilor de stare

Culoarea ledului indică starea curentă a echipamentului.

- Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi Prezentare generală a panoului de control).

- Pentru a rezolva eroarea, priviţi mesajul de eroare şi instrucţiunile sale din partea de depanare (consultaţi Interpretarea mesajelor de pe afişaj).

- De asemenea, puteţi rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer Samsung Printing Status sau Smart Panel (consultaţi Utilizarea Samsung Printer Status sau Utilizarea programului Smart Panel).

- Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.

LED | Stare | Descriere
--- | --- | ---
Status | Oprit | Maşina este deconectată.
Verde | Lumină intermitentă | Când lumina de fundal luminează intermitent, maşina imprimă date.

Pornit

- Maşina este conectată şi se poate utiliza.

Roşu

Lumină intermitentă

- A survenit o eroare minoră şi maşina aşteaptă să fie eliminată eroarea. Verificaţi mesajul de pe afişaj. Când problema este rezolvată, maşina îşi reia funcţionarea.

- În cartuş a rămas o cantitate mică de toner. Durata de viaţă estimată a cartuşului[a] de toner este aproape. Pregătiţi un nou cartuş pentru înlocuire. Puteţi creşte temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultaţi Redistribuirea tonerului).[b]

Pornit

- Un cartuş de toner se apropie de sfârşitul duratei sale estimate de viaţă[a]. Este recomandat să înlocuiţi cartuşul de toner (consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner).

- Capacul este deschis. Închideţi capacul.

- Nu este hârtie în tavă când se primesc sau se imprimă date. Încărcaţi hârtie în tavă.

- Maşina s-a oprit din cauza unei defecţiuni majore. Verificaţi mesajul de pe afişaj (consultaţi Interpretarea mesajelor de pe afişaj).

- A intervenit un blocaj de hârtie (consultaţi Îndepărtarea blocajelor de hârtie).

() WPS[b] | Albastru | Lumină intermitentă | Echipamentul se conectează la o reţea fără fir.
Pornit | Echipamentul este conectat la o reţea wireless (consultaţi Configurare reţea fără fir).
Oprit | Echipamentul se deconectează de la o reţea fără fir.
() Power | Albastru | Pornit | Maşina este în mod economisire energie.
Oprit | Maşina este în modul pregătit sau alimentarea maşinii este deconectată.
Eco | Verde | Pornit | Modul Eco este pornit. Setarea implicită a modului Eco este 2-up şi economisire toner.
Oprit | Modul eco este oprit.
Toner [b] | Portocaliu | Lumină intermitentă | În cartuş a rămas o cantitate mică de toner. Durata estimată de viaţă a cartuşului[a] de toner se apropie de sfârşit. Pregătiţi un nou cartuş pentru înlocuire. Puteţi creşte temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultaţi Redistribuirea tonerului).
Pornit | Un cartuş de toner se apropie de sfârşitul duratei sale estimate de viaţă[a]. Este recomandat să înlocuiţi cartuşul de toner (consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner).
Oprit | Toate cartuşele de toner sunt la capacitate normală.

[a] Durata de viaţă estimată a cartuşului înseamnă durata de viaţă prevăzută sau estimată a cartuşului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate şi este proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de funcţionare, procentul suprafeţei cu imagini, intervalul de imprimare, grafica, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare. Chiar dacă ledul roşu se aprinde şi imprimanta opreşte imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuş.

[b] Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi Prezentare generală a panoului de control).