## Valdymo skydelio apžvalga

- Šis valdymo skydelis gali skirtis nuo jūsų aparato, priklausomai nuo jo modelio. Valdymo skydeliai būna įvairių tipų.

- Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba šalies (žr. Funkcijos pagal modelius).

### A tipas

1 | Eco | Įjungia ekonominį režimą, kad spausdinant iš kompiuterio sumažintų dažų ir popieriaus sąnaudas (žr. Ekonomiškas spausdinimas).
2 | WPS [a] |  | Lengvai sukonfigūruoja belaidžio tinklo ryšį be kompiuterio (žr. WPS mygtuko naudojimas ).

Print Screen

Paspauskite mygtuką, ir Status šviesios diodas pradės mirksėti. Jei norite spausdinti tik aktyvųjį langą, mygtuką atleiskite nustojus mirksėti Status šviesos diodui. Jei norite spausdinti visą ekraną, mygtuką atleiskite jam dar mirksint.

- Spausdinti ekraną galima tik „Windows“ ir „Macintosh“ operacinėse sistemose.

- Šią funkciją galima naudoti tik per USB prijungtu aparatu.

- Spausdinant aktyvaus lango ar viso monitoriaus ekrano vaizdą mygtuku Spausdinti ekraną, priklausomai nuo to, kas yra spausdinama, aparatas gali sunaudoti daugiau dažų.

- Šią funkciją galima naudoti tik tuomet, jei įdiegta įrenginio programa „Samsung Easy Printer Manager“. Jeigu naudojate „Macintosh“ OS, kad galėtumėte naudoti ekrano spausdinimo funkciją, turite įjungti programos „Samsung Easy Printer Manager“ parinktį Screen Print Settings.

3 | Scan to | Siunčia nuskaitytus duomenis (žr. Paprastas nuskaitymas).
4 | ID Copy | Leidžia kopijuoti abi tapatybės kortelės, pvz., vairuotojo pažymėjimo, puses ant vienos popieriaus lapo pusės (žr. Asmens tapatybės kortelės kopijavimas).
5 | Power |  | Įjungia ar išjungia aparatą, arba „pažadina“ jį iš energijos taupymo režimo. Jeigu turite išjungti aparatą, laikykite šį mygtuką nuspaustą ilgiau negu tris sekundes.
6 | Front šviesos diodas | Kai šviečia šviesos diodas, priekinę tapatybės kortelės pusę padėkite ant skaitytuvo stiklo nukreiptą į apačią (žr. Asmens tapatybės kortelės kopijavimas).
7 | Back šviesos diodas | Kai šviečia šviesos diodai, tapatybės kortelę padėkite ant skaitytuvo stiklo nugarėle į apačią (žr. Asmens tapatybės kortelės kopijavimas).

8

Stop/Clear

Bet kuriuo metu sustabdo veikimą ir atlieka dar daugiau funkcijų.

- Atšaukia dabartinę užduotį.

- Spausdina konfigūracijos ataskaitą: Paspauskite ir laikykite šį mygtuką paspaustą apie 2 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės lėtai mirksėti, tuomet atleiskite.

- Pateiktos informacijos ataskaita: Nuspauskite ir laikykite šį mygtuką apie 6 sekundes, tuomet atleiskite.

- Tinklo konfigūracijos ataskaitą[a]: Paspauskite ir laikykite šį mygtuką paspaustą apie 4 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės greitai mirksėti, tuomet atleiskite.

9

+/- mygtukai

Leidžia padidinti/sumažinti pageidaujamų kopijuoti puslapių skaičių. Spausdami +/- mygtukus, galite nustatyti kopijuotinų kopijų skaičių (iki 99 kopijų). Numatytoji reikšmė yra 1.

- Spaudžiant mygtukus +/-, kopijų skaičius padidinamas / sumažinamas vienu vienetu.

- Paspaudus ir palaikius mygtukus +/-, kopijų skaičius padidinamas / sumažinamas dešimčia vienetų.

10 | Start |  | Pradedamas darbas.
11 | Status šviesos diodas | Rodo įrenginio būseną (žr. Būsenos šviesos diodo supratimas).
12 | Toner šviesos diodas | Parodo dažų būseną (žr. Būsenos šviesos diodo supratimas).
13 | ekrano langas | Rodo jūsų norimų kopijuoti puslapių skaičių.
[a] Tik SCX-340xW Series.

### B tipas

1 | Eco | Įjungia ekonominį režimą, kad spausdinant iš kompiuterio ir kopijuojant sumažintų dažų ir popieriaus sąnaudas (žr. Ekonomiškas spausdinimas).
2 | WPS [a] |  | Lengvai sukonfigūruoja belaidžio tinklo ryšį be kompiuterio (žr. WPS mygtuko naudojimas ).

Print Screen

Paspauskite šį mygtuką ir ekrane pasirodys Print Screen?. Jei norite spausdinti tik aktyvų ekraną, pasirinkite Active. Jei norite spausdinti visą ekraną, pasirinkite Full.

- Spausdinti ekraną galima tik „Windows“ ir „Macintosh“ operacinėse sistemose.

- Šią funkciją galima naudoti tik per USB prijungtu aparatu.

- Spausdinant aktyvaus lango ar viso monitoriaus ekrano vaizdą mygtuku Spausdinti ekraną, priklausomai nuo to, kas yra spausdinama, aparatas gali sunaudoti daugiau dažų.

- Šią funkciją galima naudoti tik tuomet, jei įdiegta įrenginio programa „Samsung Easy Printer Manager“. Jeigu naudojate „Macintosh“ OS, kad galėtumėte naudoti ekrano spausdinimo funkciją, turite įjungti programos „Samsung Easy Printer Manager“ parinktį Screen Print Settings.

3 | ID Copy | Leidžia kopijuoti abi tapatybės kortelės, pvz., vairuotojo pažymėjimo, puses ant vienos popieriaus lapo pusės (žr. Asmens tapatybės kortelės kopijavimas).
4 | Power |  | Įjungia ar išjungia aparatą, arba „pažadina“ jį iš energijos taupymo režimo. Jeigu turite išjungti aparatą, laikykite šį mygtuką nuspaustą ilgiau negu tris sekundes.
5 | Faksogramų siuntimas |  | Perjungia į fakso režimą.
6 | kopijuoti |  | Perjungia į kopijavimo režimą.
7 | Nuskaitymas |  | Perjungia į skenavimo režimą.
8 | Menu |  | Atidaro meniu režimą ir slenka per galimus naudoti meniu (žr. Meniu apžvalga).
9 | Rodyklės į kairę / į dešinę |  | Slenka per parinktis, kurios yra galimos pasirinktame meniu, ir padidina arba sumažina reikšmes.
10 | OK | Patvirtina pasirinkimą ekrane.
11 | Back |  | Perkelia jus atgal į aukštesnį meniu lygį.
12 | Start |  | Pradedamas darbas.
13 | Stop/Clear |  | Bet kuriuo metu sustabdomas veikimas.
14 | Status šviesos diodas | Rodo įrenginio būseną (žr. Būsenos šviesos diodo supratimas).
15 | Skaičių klaviatūra | Skirta numeriui rinkti arba skaičių ir raidžių simboliams įvesti (žr. Raidžių ir skaičių klaviatūra).
16 | On Hook Dial |  | Paspaudę šį mygtuką išgirsite numerio rinkimo signalą. Tada surinkite fakso numerį. Tai panašu į skambinimą naudojant telefoną su garsiakalbiu (žr. Rankinis priėmimas telefono režimu).
17 | Redial/Pause |  | Parengties režimu perrenka numerį, kuriuo neseniai buvo siųsta faksograma, ar buvo gautas skambintojo ID, arba redagavimo režimu įterpia pauzę(-) numeryje, kuriuo siunčiama faksograma (žr. Fakso numerio perrinkimas).
18 | Address Book |  | Galite išsaugoti dažniausiai naudojamus fakso numerius arba ieškoti išsaugotų fakso numerių (žr. Elektroninio pašto adreso laikymas or Fakso adresų knygelės nustatymas).
19 | ekrano langas | Rodo esamą būseną ir nurodymus veikimo metu.
[a] tik SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Valdymo skydelio reguliavimas

Paveikslėliai šiame vadove gali skirtis nuo jūsų įrenginio. Tai priklauso nuo funkcijų ir modelio. Patikrinkite įrenginio tipą (žr. Vaizdas iš priekio).