## Compreender o LED de estado

A cor dos LEDs indica o estado actual da máquina.

- Alguns LED poderão não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Descrição geral do painel de controlo).

- Para resolver o erro, observe a mensagem de erro e as respectivas instruções na parte de resolução de problemas (consulte Pormenores das mensagens do ecrã).

- Pode também resolver o erro com a directriz da janela de programa Estado da impressora Samsung ou Smart Panel do computador (consulte Utilizar o Estado da impressora Samsung ou Utilizar o Smart Panel).

- Se o problema persistir, contacte o representante de assistência.

LED | Estado | Descrição
--- | --- | ---
Status | Desligada | A máquina está offline.
Verde | Intermitente | Quando a luz de fundo pisca, a máquina está a receber ou a imprimir dados.

Fixo

- A máquina está online e pode ser utilizada.

Vermelho

Intermitente

- Ocorreu um pequeno erro e a máquina aguarda que o erro seja resolvido. Verifique a mensagem apresentada no visor. Quando o problema for resolvido, a máquina retoma o seu funcionamento.

- Resta uma pequena quantidade de toner no cartucho. O tempo de vida útil estimado do cartucho[a] de toner aproxima-se do fim. Prepare um novo cartucho para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner (consulte Redistribuir o toner).[b]

Fixo

- Um cartucho de toner está quase a atingir o fim do tempo de vida útil estimado[a]. Recomenda-se que substitua o cartucho de toner (consulte Substituir o cartucho de toner).

- A tampa está aberta. Feche a tampa.

- Não existe papel no tabuleiro ao receber ou imprimir dados. Coloque papel no tabuleiro.

- A máquina parou devido a um erro grave. Verifique a mensagem apresentada no visor (consulte Pormenores das mensagens do ecrã).

- Ocorreu um encravamento de papel (consulte Resolver encravamentos do papel).

() WPS[b] | Azul | Intermitente | A máquina está a ligar-se a uma rede sem fios.
Fixo | A máquina está ligada a uma rede sem fios (consulte Configuração de rede sem fios).
Desligada | A máquina está a desligar-se de uma rede sem fios.
() Power | Azul | Fixo | A máquina encontra-se no modo de economia de energia.
Desligada | A máquina está no modo "Pronto" ou a alimentação da máquina está desligada.
Eco | Verde | Fixo | O modo Eco está activado. A predefinição do modo Eco é 2 páginas por folha e econ. toner.
Desligada | O modo Eco está desactivado.
Toner [b] | Laranja | Intermitente | Resta uma pequena quantidade de toner no cartucho. O tempo de vida útil do cartucho[a] de toner aproxima-se do fim. Prepare um novo cartucho para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner (consulte Redistribuir o toner).
Fixo | Um cartucho de toner está quase a atingir o fim do tempo de vida útil estimado[a]. Recomenda-se que substitua o cartucho de toner (consulte Substituir o cartucho de toner).
Desligada | Todos os cartuchos de toner encontram-se à capacidade normal.

[a] A ida útil estimada do cartucho de toner indica o número médio de impressões que podem ser efectuadas em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. O número de páginas impressas varia consoante o ambiente de funcionamento, a percentagem da área da imagem, o intervalo entre impressões, a presença de gráficos, material e o tamanho do mesmo. Pode ficar uma certa quantidade de toner no cartucho mesmo quando o LED estiver aceso e a impressora interromper a impressão.

[b] Alguns LED poderão não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Descrição geral do painel de controlo).