## Konfig. syst.

### Konfig.urzadz.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Konfig.urzadz..

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja początkowa.

Element | Opis
--- | ---
ID urzadzenia | Ustawia ID urządzenia, które zostanie wydrukowanie u góry każdego wysłanego faksu.
Numer faksu | Ustawia numer faksu, które zostanie wydrukowanie u góry każdego wysłanego faksu.
Data i czas | Ustawia datę i godzinę.
Tryb zegara | Wybiera format wyświetlania godziny — 12- lub 24-godzinny.

Menu Form.

- Wyl. Drukuje w trybie normalnym.

- Form. pojed. Drukuje wszystkie strony przy użyciu pierwszego formularza.

- Form. podw. Drukuje stronę tytułową przy użyciu pierwszego formularza oraz tylną stronę przy użyciu drugiego formularza.

Wyb. form. | Nakładka to obrazy przechowywane w urządzeniu pamięci masowej (twardy dysk) drukarki w formie pliku w specjalnym formacie, które można wydrukować w formie warstw na dowolnym dokumencie.
Buforowanie HDD | Przy wybranej opcji Wl. zapisuje dokumenty w urządzeniu pamięci masowej (twardy dysk) do drukowania w sieci.
Jezyk | Umożliwia ustawienie języka tekstu wyświetlanego na wyświetlaczu panelu sterowania.
Tryb domyslny | Ustawia tryb domyślny urządzenia: faks, kopiowanie lub skanowanie.
Domyślny rozmiar pap. | Można wybrać domyślny rozmiar papieru.
Oszcz. energii | Pozwala ustawić okres, po którym urządzenie przejdzie do trybu oszczędzania energii. Jeżeli przez dłuższy czas do drukarki nie są przesyłane żadne dane, pobór mocy zostanie automatycznie obniżony.
Sk.tryb.osz.en | Pozwala ustawić okres, po którym skan przejdzie do trybu oszczędzania energii. Jeśli skaner nie odbiera danych przez dłuższy czas, pobór energii zostaje automatycznie obniżony.
Lim.czasu sys. | Ustawia czas, który urządzenie zapamiętuje jako wcześniej zastosowane ustawienia kopiowania. Po upływie limitu czasu urządzenie przywróci domyślne ustawienia fabryczne.
Lim.czasu zad. | Ustawia okres oczekiwania drukarki przed wydrukowaniem ostatniej strony zadania, które nie kończy się poleceniem drukowania strony.

Zdarz. budz.

Umożliwia ustawienie warunku wybudzania z trybu oszczędzania energii. Ustaw tę pozycję na włączoną.

- Nacis.przyc. Gdy zostaje naciśnięty dowolny przycisk oprócz przycisku zasilania, urządzenie zostaje wybudzone z trybu oszczędzania energii.

- Skaner: Urządzenie zostaje wybudzone z trybu oszczędzania energii w przypadku włożenia papieru do podajnika dokumentów.

- Drukar. Urządzenie zostaje wybudzone z trybu oszczędzania energii w przypadku otwarcia lub zamknięcia zasobnika papieru.

Autom. kontyn.

Pozwala określić, czy urządzenie ma kontynuować drukowanie w przypadku wykrycia, że załadowany papier nie odpowiada ustawieniom.

- Wyl. W razie niezgodności papieru urządzenie czeka, aż użytkownika załaduje odpowiedni papier.

- Wl. W przypadku niezgodności papieru zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Urządzenie odczeka 30 sekund, a następnie automatycznie skasuje komunikat i będzie kontynuować drukowanie.

- Korekta wys.

- Regulacja wysokości

Umożliwia optymalizację jakości wydruku w zależności od wysokości, na jakiej pracuje urządzenie.

Autom zm.wier. | To menu umożliwia dopisanie znaku powrotu karetki do każdego znaku końca wiersza, co jest przydatne w przypadku użytkowników systemu Unix lub DOS.
Wersja oprogram. | Wyświetla wersję oprogramowania produktu.
Autom. zakończone | Podaje sugestie podczas wpisywania adresu e-mail lub numeru faksu. Umożliwia wyszukanie i wybranie danych bez konieczności pełnego wpisywania.

- Lacz. zasob.

- Autom.przeł.zasob.

Pozwala określić, czy urządzenie ma kontynuować drukowanie w przypadku wykrycia, że załadowany papier nie odpowiada ustawieniom. Na przykład, jeśli zarówno w zasobniku 1, jak i 2 znajduje się papier o tym samym rozmiarze, urządzenie będzie automatycznie pobierać papier z zasobnika 2 po wyczerpaniu się papieru w zasobniku 1.

Opcja ta nie jest wyświetlana, jeśli w sterowniku drukarki wybrano ustawienie Automatyczna dla opcji Źródło papieru.

Zastep.papieru Zastępowanie papieru | Automatycznie podstawia rozmiar papieru sterownika drukarki, aby wyeliminować niezgodność między formatami Letter i A4. Jeśli na przykład w podajniku załadowano papier formatu A4, a rozmiar papieru w sterowniku to Letter, urządzenie wydrukuje na papierze A4. Tak samo stanie się w sytuacji odwrotnej.
Niewlasc. papier | Określ, czy zignorować błąd niezgodności papieru. Wybierz Wyl., wówczas urządzenie nie zatrzyma drukowania nawet w przypadku niezgodności papieru.
DrukujPustaStr | Za pomocą danych drukowania z komputera drukarka wykrywa, czy strona jest pusta. Można ustawić wydrukowanie lub pominięcie pustej strony.

Wiele zasobników

- Tryb: Umożliwia wybór trybu wielu zasobników, którego chcesz użyć.

- Domyślny zasobnik: Pozwala wybrać zasobnik, który ma być użyty jako domyślny.

Domyślne źródło | Ustawia zasobnik, który ma być użyty jako domyślny.
Książka adres | Wyświetla lub drukuje książkę telefoniczną lub adresową.

Konserwacja

- Wyczysc beben: Czyści bęben OPC kasety poprzez wydrukowanie strony.

- Wycz.zes.utr. Czyści zespół utrwalający poprzez wydrukowanie strony.

- Us. kom. braku: Opcja ta wyświetlana jest tylko wtedy, gdy kaseta z tonerem jest pusta.

- Info.mat.eksp. umożliwia sprawdzenie liczby wydrukowanych stron oraz ilości toneru pozostałego w kasecie.

- MaloTon-alarm: Jeśli kaseta z tonerem jest pusta, wyświetlany jest komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany kasety. Istnieje możliwość ustawienia opcji kontrolującej wyświetlanie tego komunikatu.

- Uklad. papieru: W przypadku korzystania z urządzenia w wilgotnym środowisku lub używania nośników druku zawilgoconych w wyniku wysokiej wilgotności powietrza, wydruki w zasobniku wyjściowym mogą być pozaginane i mogą nie układać się prawidłowo w stos. W takim przypadku, można włączyć w urządzeniu tę funkcję w celu prawidłowego układania wydruków w stos. Jednak korzystanie z tej funkcji sprawi, że zmniejszy się prędkość wydruku.

Importuj ust. | Importuje dane zapisane na pamięci USB do urządzenia.
Eksportuj ust. | Eksportuje dane zapisane na pamięci USB do urządzenia.
Oszcz. toneru | Włączenie tego trybu zwiększa wydajność kasety z tonerem i zmniejsza koszt wydrukowania strony w stosunku do drukowania w normalnym trybie, ale również pogarsza jakość wydruku.
Tryb cichy | Włączenie tego menu pozwala zmniejszyć poziom hałasu emitowanego przez urządzenie. Jednak wiązać się to może z obniżeniem prędkości drukowania i jakości.

Ustawienia eko

Pozwala oszczędzać zasoby drukowania i zapewnia ekologiczne drukowanie.

- Tryb domyslny: Pozwala włączyć lub wyłączyć tryb Eco.

  Tr. gotowości (Wł.- Wym.): Zabezpiecza tryb Eco hasłem. Jeśli użytkownik chce włączyć/wyłączyć tryb Eco, musi wpisać hasło.

- Wybierz temp. (Wybierz temp.): Umożliwia zmianę szablonu ustawień eco w usłudze SyncThru™ Web Service.

Wyczysc ustaw. | Przywraca fabryczne ustawienia domyślne.

### Konfig. pap.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Konfig. pap..

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja papieru.

Element | Opis
--- | ---
Format papieru | Określa rozmiar papieru A4, Letter lub inny, zgodnie z preferencjami.
Typ papieru | Wybiera typ papieru dla każdego zasobnika.
Zrodlo papieru | Wybiera zasobnik, z którego pobrany zostanie papier.
Margines | Określa marginesy dokumentu.
Potwierdz. zasobnika | Włącza komunikat potwierdzenia zasobnika. W przypadku otwarcia i zamknięcia zasobnika wyświetlone zostanie okno z pytaniem, czy ustawić rozmiar i typ papieru dla otwartego zasobnika.

### Dzwiek/Glosn.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Dzwiek/Glosn..

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja początkowa > Głośność.

Element | Opis
--- | ---
Dzwiek klaw. | Włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy. Ustawienie tej opcji na Wl. powoduje odtworzenie sygnału dźwiękowego przy każdym naciśnięciu klawisza.
Dzwiek alarmu | umożliwia włączanie i wyłączanie dźwięku alarmu. Po włączeniu tej opcji w przypadku wystąpienia błędu lub zakończenia przesyłania faksu odtwarzany jest sygnał alarmowy.

Glosnik

umożliwia włączanie i wyłączanie odtwarzanych przez głośnik dźwięków linii telefonicznej, takich jak sygnał wybierania lub sygnał faksu. Przy ustawieniu tej opcji na wartość Komunikacja głośnik będzie włączony do chwili odpowiedzi zdalnego urządzenia.

Głośność można regulować za pomocą pokrętła On Hook Dial. Głośność głośnika można dostosować tylko wtedy, gdy linia telefoniczna jest podłączona.

1. Naciśnij przycisk (Faks) na panelu sterowania.

2. Naciśnij opcję On Hook Dial. Z głośnika wyemitowany zostanie sygnał wybierania.

3. Naciskaj przyciski strzałek do chwili ustawienia żądanej głośności.

4. Naciśnij przycisk On Hook Dial, aby zapisać zmianę i powrócić do trybu gotowości.

Dzwonek | Umożliwia regulację głośności dzwonka. W przypadku głośności dzwonka można wybrać Wyl., Nisk., Sred. lub Wys.

### Raport

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Raport.

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Raporty.

Element | Opis
--- | ---
Mapa menu | Drukuje mapę menu, która pokazuje układ i bieżące ustawienia urządzenia.
Wsz. raporty | Drukuje wszystkie rodzaje raportów dostępnych w urządzeniu.
Konfiguracja | Drukuje raport zawierający informacje o konfiguracji ogólnej urządzenia.

- Info.mat.eksp.

- Info o mat eksp

Wydruk strony z informacjami o materiałach eksploatacyjnych.

Ksiazka adr. | Drukuje wszystkie adresy e-mail aktualnie zapisane w pamięci urządzenia.
Strona demo | Drukuje stronę testową w celu sprawdzenia, czy urządzenie drukuje poprawnie.
Wysyl. faksu | Drukuje raport z potwierdzeniem transmisji, zawierający numer faksu, liczbę stron, czas, jaki upłynął dla danego zadania, tryb komunikacji oraz wynik komunikacji. Można ustawić urządzenie na automatyczne drukowanie raportu potwierdzeń transmisji po każdym zadaniu faksowania.
Wyslany faks | Drukuje informacje dotyczące ostatnio wysłanych faksów.
Odebrano faks | Drukuje informacje dotyczące ostatnio otrzymanych faksów.
Wyslany e-mail | Drukuje informacje dotyczące ostatnio wysłanych e-maili.

- Zaplan.zadania

- Prześlij zaplanowane zadania faksem

Drukuje listę dokumentów aktualnie zapisanych jako opóźnione faksy wraz z czasem rozpoczęcia i typem każdej operacji.

Niechc. faks | Drukuje numery faksów określonych jako niepożądane.

- Konfig. sieci

- Konfiguracja sieci

Drukuje informacje o połączeniu i konfiguracji sieciowej urządzenia.

- Uwierz. uzytk.

- Uwierzytelnienie lokalnego użytkownika

Drukuje autoryzowanych użytkowników, którzy mogą korzystać z funkcji poczty elektronicznej.

Czcionka PCL | Drukuje listę czcionek PCL.

- Czcionka PS

- Lista czc. PS3

Drukuje listę czcionek PS/PS3.

Czcionka EPSON | Drukuje listę czcionek EPSON.
Czc. KSC5843 | Drukuje listę czcionek KSC5843.
Czc. KSC5895 | Drukuje listę czcionek KSC5895.
Lista czc.KSSM | Drukuje listę czcionek KSSM.

- Uw.uzyt. sieci

- Uwierzytelnienie użytkownika sieciowego

Drukuje użytkowników, którzy zalogowali się do domeny oraz ich identyfikatory.

Licz. zuzycia | Drukuje stronę użytkowania. Strona użytkowania wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych stron.
Opcje faksu | Drukuje informacje z raportów o faksach.

- Zapisane zad.

- Zapisane zadania

Drukuje zadania zapisane w pamięci opcjonalnej lub pamięci masowej (twardy dysk).

- Zakoncz. zad.

- Zakończone zadania

Drukuje listę zadań zakończonych.

Raport rozliczania | Ta opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy opcja rozliczania zadań włączona jest na poziomie usługi SyncThru™ Web Admin Service. Można wydrukować raport dotyczący zadań drukowania dla każdego użytkownika.

### Konserwacja

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Konserwacja.

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja początkowa.

Element | Opis
--- | ---
Us. kom. braku | Ta opcja wyświetlana jest wtedy, gdy kaseta z tonerem jest pusta. Można usunąć ten komunikat.
Ignoruj toner | Można tak ustawić urządzenie, aby komunikat o pustej kasecie był ignorowany i drukowanie faksów przychodzących było kontynuowane.
Mat. ekspl. | Wyświetla wskaźniki zużycia materiałów eksploatacyjnych (patrz Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych).
MaloTon-alarm | Dostosowuje poziom, na którym wyświetlany jest komunikat o niskim lub zerowym poziomie toneru (patrz Ustawianie alertu niskiego poziomu toneru).

- Numer seryjny

- Nazwa uslugi

Sprawdza numer seryjny urządzenia. Może być wymagany w przypadku kontaktu z serwisem lub rejestracji użytkownika w witrynie internetowej firmy Samsung.

Uklad. papieru | Uruchamia automatyczną funkcję łączenia zasobników - w przypadku, gdy jeden zasobnik nie jest dostępny z uwagi na brak papieru lub niezgodność rozmiaru, ta opcja pozwala na podawanie papieru z innego zasobnika.
Papier kolor. | Umożliwia dostosowanie ustawień koloru, np. poziom kontrastu, rejestrację, gęstość koloru itp.
Dysk RAM | Ustawia część dysku RAM jako obszar zapisywania zadań. Korzystanie z obszaru zapisywania powoduje włączenie menu zarządzania zadaniami (patrz Zarzadz.zad.). Umożliwia to wysłanie danych z komputera do kolejki wydruku na dysku RAM.

### Wyczysc ustaw.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Wyczysc ustaw..

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Przywróć opcje.

Element | Opis
--- | ---
Wszystkie ust. | Usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci i przywraca fabryczne ustawienia wszystkich ustawień.
Konfiguracja drukarki | Przywraca wszystkie opcje drukarki do fabrycznych ustawień domyślnych.
Konfiguracja papieru | Przywraca wszystkie opcje papieru do fabrycznych ustawień domyślnych.

- Konfig. faksu

- Ustawienie domyślne faksu

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji faksu.

- Konfig. kop.

- Ustawienie domyślne kop

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji kopiowania.

- Konfig. skan.

- Ustawienie domyślne skan

Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji skanowania.

Konfig. syst. | Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji systemowych.
Konfig. sieci | Przywraca fabryczne ustawienia wszystkich opcji sieciowych. (Wymagane ponowne uruchomienie).
Ksiazka adr. | Usuwa wszystkie wpisy adresów e-mail zapisane w pamięci.

- Wyslany faks

- Raport wysyłania

Usuwa wszystkie informacje o wysłanych faksach.

Wyslany e-mail | Usuwa wszystkie informacje o wysłanych e-mailach.

- Odebrano faks

- Rap. odb.faksu

- Raport odbioru

Usuwa wszystkie informacje o odebranych faksach.

### Zarzadz.zad.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Zarzadz.zad..

Element | Opis
--- | ---
Zad. aktywne | Wyświetla zadania drukowania oczekujące na wydrukowanie.
Zapisz zad. | Wyświetla listy zadań drukowania zapisane na dysku.
Zas plik | Jeśli w pamięci znajduje się plik o nazwie identycznej z nazwą nowego pliku, można zmienić nazwę pliku lub nadpisać plik.

### Nadpisanie obrazu

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

- W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > NadpisanieObr..

Element | Opis
--- | ---
Reczna | Można zastąpić wszystkie dane zapisane w pamięci USB, aby wyczyścić pamięć.

### Konfiguracja USB

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

- Naciśnij przycisk USB na ekranie dotykowym.

Opcja | Opis
--- | ---
Drukuj z | Wyświetla listę plików z Nawigacji plików. Wybierz plik do wydrukowania.
Skan. do USB | Ustawia pamięć USB jako miejsce docelowe skanu. Można skanować oryginalne dokumenty i zapisywać zeskanowane obrazy na pamięci USB.
Zarządz plikami | Wyświetla listę plików z Nawigacji plików. Wybierz plik do usunięcia. Możesz sformatować urządzenie USB.
Pokaż miejsce | Wyświetla pozostałe miejsce.

### Konfiguracja emulacji

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

- Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Menu) > Konfig. druku > Emulacja.

Element | Opis
--- | ---
Typ emulacji | Język urządzenia określa, w jaki sposób komputer komunikuje się z urządzeniem.
Konfiguracja | Pozwala skonfigurować szczegółowe wybranego rodzaju emulacji.

### Konfig. e-mail

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

- Na ekranie dotykowym naciśnij Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja E-mail.

Opcja | Opis
--- | ---
Serwer SMTP | Konfiguruje serwer SMTP.
Wyślij do siebie | Ustawia wysyłanie e-maili na własne konto w celu tworzenia kopii zapasowej lub przypomnienia.
Domyślny adres odbiorcy | Ustawia docelowy adres e-mail jako domyślny.
Domyślny nadawca | Ustawia adres e-mail nadawcy jako domyślny.
Domyślny temat | Ustawia docelowy temat e-maila jako domyślny.

### Konfiguracja książki adresowej

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

- Na ekranie dotykowym naciśnij Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Książka adres.

Opcja | Opis
--- | ---
Ksiazka telefoniczna | Dodaje, wyświetla, drukuje lub usuwa wpisy z książki telefonicznej. Można także utworzyć grupę.
E-mail | Dodaje, wyświetla, drukuje lub usuwa wpisy z listy e-maili. Można także utworzyć grupę.

### Konfiguracja skrzynki dokumentów

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

#### Funkcja skrzynki dok.

- Na panelu sterowania naciśnij (Menu) > Skrzynka dokum. > Funkcja skrzynki dok..

Opcja | Opis
--- | ---
Dodaj ze skanu | Umożliwia zapisanie zeskanowanych dokumentów w skrzynce. Zapisany plik otrzymuje automatycznie nazwę „rokmiesiącdzieńgodzinaminutasekunda”.
Zadanie ze skrzynki | Drukuje dokumenty ze skrzynki.

#### Konfig. skrz. dok.

- Na panelu sterowania naciśnij (Menu) > Skrzynka dokum. > Funkcja skrz. dokum..

Opcja | Opis
--- | ---
Dodaj ze skanu | Określa domyślne opcje zapisywania dokumentu do lokalizacji.
Zadanie ze skrzynki | Określa domyślne opcje drukowania dokumentu z lokalizacji.

### Konfiguracja sieci

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

- Naciśnij przycisk (Menu) > Siec na panelu sterowania,

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfig. sieci.

Opcja | Opis
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Wybieranie odpowiedniego protokołu i konfigurowanie parametrów korzystania ze środowiska sieciowego.

Można ustawić wiele parametrów. Dlatego jeżeli nie masz pewności co do znaczenia parametrów, pozostaw bieżące ustawienia lub skonsultuj się z administratorem sieci.

TCP/IP (IPv6) | Wybierz tę opcję, aby w środowisku sieciowym używać protokołu IPv6 (patrz konfiguracja protokołu IPv6).
Szyb. Ethernet | Konfigurowanie szybkości transmisji sieci.
802.1x | Można wybrać uwierzytelnianie użytkownika w komunikacji sieciowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skonsultuj się z administratorem sieci.
Bezprzewodowy | Wybierz tę opcję, aby użyć sieci bezprzewodowej.
Wyczysc ustaw. | Przywraca ustawienia sieci do wartości domyślnych. (Wymagane ponowne uruchomienie).

- Konfig. sieci

- Konfiguracja sieci

Na tej liście znajdują się informacje o połączeniu i konfiguracji sieciowej urządzenia.

Aktywacja sieci | Możesz włączyć lub wyłączyć Ethernet.
Aktywacja HTTP | Można włączyć lub wyłączyć SyncThru™ Web Service funkcję.