## Nuskaitymo funkcija

- Apie pagrindines nuskaitymo funkcijas skaitykite Pagrindinės informacijos vadovas (žr. Bendrai apie skenavimą).

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

- Didžiausia raiška, kurią galima pasiekti priklausomai nuo įvairių faktorių, įskaitant kompiuterio greitį, esamą laisvą vietą diske, atmintį, nuskaitomo vaizdo dydį ir bitų nustatymus. Todėl priklausomai nuo jūsų sistemos ir nuo nuskaitomos objekto, galite neturėti galimybės nuskaityti tam tikra raiška, ypač naudodami padidintą „dpi“ nustatymą.

### Pagrindinis nuskaitymo būdas

Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Įvairios savybės).

Originalus galite skenuoti, kai įrenginys prijungtas USB kabeliu arba per tinklą. Dokumentus nuskaityti galima toliau nurodytais būdais:

- Scan to PC: nuskaitykite originalus iš valdymo skydelio. Po to nuskaityti duomenys bus išsaugoti prijungtuose kompiuteriuose, aplanke Mano dokumentai (žr. .Paprastas nuskaitymas).

- TWAIN: TWAIN yra viena iš iš anksto nustatytų vaizdo programų. Nuskaičius vaizdą paleidžiama pasirinkta programa, leidžianti kontroliuoti nuskaitymo procesą. Šią funkciją galima naudoti per vietinį ryšį arba tinkle (žr. Nuskaitymas iš vaizdų redagavimo programos.).

- „Samsung Scan Assitant“/„SmarThru 4“/„SmarThru Office“: Šią programą galite naudoti vaizdams ar dokumentams nuskaityti.

  - Žr. Nuskaitymas naudojant „Samsung Scan Assitant“.

  - Žr. Nuskaitymas naudojant „SmarThru 4“

  - Žr. Nuskaitymas naudojant „SmarThru Office“

- WIA: WIA reikia „Windows Images Acquisition“. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūs kompiuteris turi būti tiesiogiai sujungtas su įrenginiu USB kabeliu (žr. Nuskaitymas naudojant WIA tvarkyklę).

- USB atmintinė: Galite nuskaityti dokumentą ir išsaugoti nuskaitytą vaizdą USB atminties įtaise.

- Email: Nuskaitytą vaizdą galite siųsti kaip el. laiško priedą (žr. Nuskaitymas į el. paštą).

- FTP/SMB: Galite nuskaityti vaizdą ir jį įkelti į FTP/SMB serverį (žr. Nuskaitymas į FTP/SMB serverį).

### Nuskaitymo nustatymų nustatymas kompiuteryje

Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

1. Atverkite „Samsung Easy Printer Manager“ (žr. „Samsung Easy Printer Manager“ naudojimas ).

2. Iš Printer List pasirinkite atitinkamą įrenginį.

3. Pasirinkite meniu Scan to PC Settings.

4. Pasirinkite norimą parinktį.

   - Scan Activation: Nustato ar įrenginyje nuskaitymas aktyvintas ar ne.

   - Skirtukas Basic: Rodomi nustatymai, susiję su bendraisiais nuskaitymo ir įrenginio nustatymais.

   - Skirtukas Image: Rodomi vaizdų keitimo nustatymai.

5. Paspauskite Save > OK.

### Nuskaitymas prie tinklo prijungtu įrenginiu

Įrenginys nepalaiko tinklo sąsajos, todėl šios ypatybės naudoti nebus galima (žr. Vaizdas iš galo).

Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklė kompiuteryje įdiegta iš programinės įrangos CD disko, nes spausdintuvo tvarkyklė turi nuskaitymo programą (žr. Vietinis tvarkyklės diegimas).

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

2. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką (Scan) > Scan to PC > Network PC.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Scan > Network PC.

   Jei matote pranešimą Not Available, patikrinkite sujungimą su prievadu.

3. Pasirinkite užregistruoto kompiuterio ID ir, jei reikia, įveskite Password.

   - ID - tai tas pats ID, kaip ir registruotasis nuskaitymo ID, skirtas „Samsung Easy Printer Manager“ > Switch to advanced mode > Scan to PC Settings.

   - Password - tai iš keturženklio skaičiaus sudarytas registruotasis slaptažodis, skirtas „Samsung Easy Printer Manager“ > Switch to advanced mode > Scan to PC Settings.

4. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK.

5. Nuskaitymas prasideda.

   Nuskaitytas vaizdas išsaugomas kompiuteryje, C:\Users\naudotojo pavadinimas\My Documents. Išsaugotas aplankas gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą operacinę sistemą ar programą.

### Nuskaitymas į el. paštą

Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

#### Elektroninio pašto paskyros nustatymas

1. Prieiga prie „SyncThru™ Web Service“ (žr. „SyncThru™ Web Service“ naudojimas).

2. Pasirinkite Settings > Network Settings ir Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Nurodytoje vietoje arba kaip pagrindinio kompiuterio pavadinimą įveskite IP adresą.

4. Įveskite serverio prievado numerį nuo 1 iki 65535.

5. Pažymėkite langelį šalia SMTP Requires Authentication, kad būtų reikalaujama autentifikavimo.

6. Įveskite SMTP serverio prisijungimo vardą ir slaptažodį.

7. Paspauskite Apply.

   - Jei SMTP serverio autentifikavimo būdas yra POP3 prieš SMTP, pažymėkite SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Įveskite IP adresą ir prievado numerį.

#### Nuskaitymas ir elektroninio laiško siuntimas

1. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

2. Valdymo skydelyje pasirinkite (nuskaitymas) > Scan to Email.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Scan > Send Email.

3. Jei „SyncThru™ Web Service“ sukonfigūravote, įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį (žr. „SyncThru™ Web Service“ naudojimas).

4. Įveskite siuntėjo ir gavėjo elektroninio pašto adresą.

   Aktyvindami Auto Send To Self parinktį Settings > Scan > Scan To E-mail programoje „SyncThru™ Web Service“, elektroninį laišką galite siųsti sau.

5. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite OK.

6. Pasirinkite nuskaitymo failo formatą ir spauskite OK.

7. Įveskite SMTP serverio prisijungimo vardą ir slaptažodį.

8. Aparatas pradės nuskaitymą ir po to išsiųs el. laišką.

### Nuskaitymas į FTP/SMB serverį

Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

#### FTP/SMB serverio nustatymas

1. Prieiga prie „SyncThru™ Web Service“ (žr. „SyncThru™ Web Service“ naudojimas).

2. Pasirinkite Address Book > Individual > Add.

3. Pažymėkite laukelį šalia Add FTP arba Add SMB.

4. Nurodytoje vietoje arba kaip pagrindinio kompiuterio pavadinimą įveskite IP adresą.

5. Įveskite serverio prievado numerį nuo 1 iki 65535.

6. Pažymėkite laukelį šalia Anonymous, tuomet serveris suteikia prieigą nepatvirtintiems žmonėms.

7. Įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

8. Įveskite domeno pavadinimo, jei serveris prie jo prijungtas, jei ne, įveskite savo kompiuterio pavadinimą, kuris yra užregistruotas SMB serveryje.

9. Įveskite kelią, kur išsaugoti nuskaitytą vaizdą.

   - Nuskaityto vaizdo saugojimo aplankas turi būti šakninėje disko dalyje.

   - Aplanko parinktys turi būti nustatytos bendrinimui.

   - Jūsų naudotojas turi turėti teisę skaityti ir rašyti į šį aplanką.

10. Paspauskite Apply.

#### Nuskaitymas ir siuntimas į FTP/SMB serverį

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie tinklo.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Valdymo skydelyje pasirinkite (nuskaitymas) > Scan to SMB arba Scan to FTP.

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Scan > SMB arba FTP.

4. Pasirinkite norimą serverį ir nuskaitymo formatą.

5. Aparatas pradeda nuskaitymą ir siunčia nuskaitytą vaizdą į nurodytą serverį.

### Nuskaitymas iš vaizdų redagavimo programos.

Galite nuskaityti ir įkelti dokumentus į vaizdo redagavimo programą, pvz. „Adobe Photoshop“, jei ji atitinka TWAIN reikalavimus. Vykdykite toliau pateikiamus žingsnius, jei norite skenuoti su TWAIN suderinama programine įranga:

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo prijungta elektros srovė.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Atidarykite programą, pavyzdžiui, „Adobe Photoshop“.

4. Spustelėkite Failas > Įkelti, ir pasirinkite nuskaitymo įrenginį.

5. Nustatykite nuskaitymo parinktis.

6. Nuskaitykite ir išsaugokite nuskaitytą vaizdą.

### Nuskaitymas naudojant WIA tvarkyklę

Su įrenginiu vaizdams nuskaityti galima naudoti tvarkyklę WIA („Windows Image Acquisition“). WIA yra vienas iš standartinių komponentų, kuriuos teikia „Microsoft Windows 7“, ir kurie veikia su skaitmeniniais fotoaparatais ir skaitytuvais. Priešingai nei TWAIN tvarkyklė, WIA tvarkyklė leidžia skenuoti ir reguliuoti vaizdus nenaudojant papildomos programinės įrangos:

WIA tvarkyklė veikia tik su „Windows“ OS (nepalaikoma sistemoje „Windows 2000“) ir naudojant USB prievadą.

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo prijungta elektros srovė.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Spustelėkite Pradėti > Valdymo skydas > Aparatūra ir garsas > Įrenginiai ir spausdintuvai.

4. Dešiniu pelės mygtuku spustelėkite įrenginio tvarkyklės piktogramą, esančią Spausdintuvai ir faksai > Pradėti nuskaitymą.

5. Atsiras taikomoji programa Naujas nuskaitymas.

6. Pasirinkite nuskaitymo nuostatas ir spustelėkite Peržiūra, kad pamatytumėte, kaip nuostatos keičia paveikslėlį.

7. Nuskaitykite ir išsaugokite nuskaitytą vaizdą.

### Nuskaitymas naudojant „Samsung Scan Assitant“

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

- Galite naudoti „Samsung Scan Assistant“ programos funkciją OCR (optinių simbolių skaitytuvas).

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo prijungta elektros srovė.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Spustelėkite Pradėti > Visos programos > „Samsung“ spausdintuvai, ir paleiskite „Samsung Scan Assistant“.

   Pasirinkite meniu Help arba spustelėkite mygtuką lange ir spustelėkite bet kurią parinktį, apie kurią norite sužinoti daugiau.

4. Nustatykite nuskaitymo parinktis.

5. Spustelėkite Scan.

### Nuskaitymas naudojant „SmarThru 4“

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

- Galite naudoti „SmarThru Office 4“ programos funkciją OCR (optinių simbolių skaitytuvas).

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo prijungta elektros srovė.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Du kartus spustelėkite „SmarThru 4“ piktogramą.

4. Atsiras „SmarThru“.

   - Scan to: Galite nuskaityti vaizdą ir išsaugoti jį programoje arba aplanke, nusiųsti el. paštu ar paskelbti žiniatinklio svetainėje.

   - Image: Galite redaguoti vaizdą ir nusiųsti jį į pasirinktą programą arba aplanką, nusiųsti el. paštu ar paskelbti žiniatinklio svetainėje.

   - Print: Galite atspausdinti išsaugotus vaizdus.

   Pasirinkite meniu Help arba spustelėkite mygtuką lange ir spustelėkite bet kurią parinktį, apie kurią norite sužinoti daugiau.

5. Spustelėkite Scan to.

6. Išsirinkite paskirties vietą iš Application, E-mail, Folder, OCR, arba Web.

7. Jei reikia pakeisti nustatymus, spustelėkite Settings.

8. Spustelėkite Scan.

### Nuskaitymas naudojant „SmarThru Office“

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

- Norėdami naudoti „SmarThru Office“, turite rankiniu būdu įdiegti programą iš pateikiamo CD. Pasirinkite Advanced Installation > Custom Installation parinkite įdiegimui „SmarThru Office“.

- Galite naudoti „SmarThru Office“ programos funkciją OCR (optinių simbolių skaitytuvas).

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo prijungta elektros srovė.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Du kartus spustelėkite „SmarThru Office“ piktogramą.

4. Pasirodo „SmarThru Office“.

   Spustelėkite Help arba mygtuką lange ir spustelėkite bet kurią parinktį, apie kurią norite sužinoti daugiau.

5. Spustelėkite „SmarThru Office“ piktogramą () esančią „Windows“ užduočių juostoje, jei norite aktyvinti „SmarThru Office“ paleidiklį.

6. Norėdami atidaryti nuskaitymo langą, spustelėkite nuskaitymo piktogramą ().

7. Pasirodo langas Scan Setting.

8. Nustatykite nuskaitymo nustatymus ir spustelėkite Scan.

### „Macintosh“ nuskaitymas

#### Nuskaitymas įrenginiu prijungtu per USB

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo prijungta elektros srovė.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Paleiskite Applications ir spustelėkite Image Capture.

   Jei pasirodo pranešimas No Image Capture device connected, atjunkite USB laidą ir vėl jį prijunkite. Jei sutrikimas nepašalinamas, žr. Image Capture pagalbos skyrių.

4. Pasirinkite norimą parinktį.

5. Nuskaitykite ir išsaugokite nuskaitytą vaizdą.

   Jei Image Capture nuskaitymas neveikia, atnaujinkite „Mac“ OS iki naujausios versijos. Image Capture veikia tik su „Mac OS X 10.4.7“ ar naujesne versija.

#### Nuskaitymas prie tinklo prijungtu įrenginiu

Tik prie laidinio ir belaidžio tinklo jungiami modeliai (žr. Funkcijos pagal modelius).

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie tinklo.

2. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

3. Paleiskite Applications ir spustelėkite Image Capture.

4. Atlikite žemiau pateiktus žingsnius priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.

   - 10.4 versijai

     - Meniu juostoje spustelėkite Devices > Browse Devices.

     - Pasirinkite įrenginį TWAIN įrenginių parinktyje. Patikrinkite, ar pažymėtas Use TWAIN software žymės langelis.

     - Spustelėkite Connect.

       Jei pasirodys įspėjantysis pranešimas, spustelėkite Change Port.. kad pasirinktumėte kitą prievadą, arba jei pasirodo TWAIN naudotojo sąsaja, spustelėkite Change Port.. esantį skirtuke Preference ir pasirinkite naują prievadą.

   - 10.5 versijai

     - Meniu juostoje spustelėkite Devices > Browse Devices.

     - Patikrinkite, ar pažymėtas Connected žymės langelis prie jūsų įrenginio lange Bonjour Devices.

     - Jei nuskaitymui norite naudoti TWAIN, žr. Mac OS X 10.4 žingsnius prieš tai.

   - 10.6–10.7 versijoms, pasirinkite savo įrenginį, esantį žemiau SHARED.

5. Nustatykite nuskaitymo parinktis šioje programoje.

6. Nuskaitykite ir išsaugokite nuskaitytą vaizdą.

   - Jei „Image Capture“ nuskaitymas neveikia, atnaujinkite „Mac“ OS iki naujausios versijos. „Image Capture“ veikia tik su „Mac OS X 10.4.7“ ar naujesne versija.

   - Daugiau informacijos, žr. Image Capture žinyną.

   - Taip pat galite nuskaityti naudodami su TWAIN suderinamą programinę įrangą, pvz., „Adobe Photoshop“.

### „Linux“ nuskaitymas

#### Nuskaitymas

1. Patikrinkite, ar aparatas prijungtas prie kompiuterio ir ar prie jo prijungta elektros srovė.

2. Du kartus spustelėkite Unified Driver Configurator darbalaukyje.

3. Spustelėkite mygtuką, kad perjungtumėte „Scanners configuration“.

4. Sąraše pasirinkite skaitytuvą.

5. Spustelėkite Properties.

6. Padėkite vieną dokumentą ant dokumentų stiklo gerąja puse žemyn arba padėkite dokumentus į dokumentų tiektuvą gerąja puse aukštyn (žr. Originalų uždėjimas).

7. Lange Scanner Properties spustelėkite Preview.

8. Dokumentas nuskaitomas, o Preview Pane bus pateikta vaizdo peržiūra.

9. Nuvilkite žymeklį, kad Preview Pane nustatytumėte nuskaitytiną vaizdo sritį.

10. Pasirinkite norimą parinktį.

11. Nuskaitykite ir išsaugokite nuskaitytą vaizdą.

    Vėlesniam naudojimui, galite išsaugoti nuskaitymo nustatymus ir pridėti į Job Type išplečiamąjį meniu.

#### Vaizdo redagavimas su „Image Manager“

Taikomoji programa „Image Manager“ pateikia meniu komandas ir įrankius, skirtus redaguoti skenuotą vaizdą.