## „Linux Unified Driver Configurator“ naudojimas

„Unified Driver Configurator“ yra įrankis, pirmiausia skirtas įrenginiams konfigūruoti. Kad galėtumėte naudoti „Unified Driver Configurator“, reikia įdiegti unifikuotą „Linux“ tvarkyklę (žr. Įdiegimas „Linux“ sistemoje).

Tvarkyklę įdiegus Linux sistemoje, darbalaukyje automatiškai bus sukurta Unified Driver Configurator piktograma.

### „Unified Driver Configurator“ atidarymas

1. Du kartus spustelėkite Unified Driver Configurator darbalaukyje.

   Taip pat galite spustelėkite meniu piktogramą Startup ir pasirinkti Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Spustelėkite kiekvieną mygtuką kairėje, kad persijungtumėte prie atitinkamo konfigūravimo lango.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Jeigu norite naudotis ekrane pateikiamu žinynu, lange paspauskite mygtuką Help arba .

3. Pakeitę konfigūracijas spustelėkite Exit, kad uždarytumėte „Unified Driver Configurator“.

### Spausdintuvo konfigūracija

Printers configuration yra du skirtukai: Printers ir Classes.

#### Skirtukas Printers

Peržiūrėkite esamą spausdintuvo sistemos konfigūraciją spustelėdami aparato piktogramą kairiajame lango „Unified Driver Configurator“ krašte.

1 | Perjungia į Printers configuration.
2 | Rodo visus įdiegtus įrenginius.
3 | Rodo įrenginio būseną, modelį ir URI.

Spausdintuvo valdymo mygtukai yra tokie:

- Refresh: atnaujina esamų aparatų sąrašą.

- Add Printer: Leidžia pridėti naujus įrenginius.

- Remove Printer: pašalina pasirinktą aparatą.

- Set as Default: nustato šiuo metu pasirinktą aparatą numatytuoju.

- Stop/Start: įjungia / išjungia aparatą.

- Test: leidžia išspausdinti bandomąjį puslapį, įsitikinant, kad aparatas veikia tinkamai.

- Properties: leidžia peržiūrėti ir keisti spausdintuvo ypatybes.

#### Skirtukas Classes

Skirtuke Classes pateikiamas galimų įrenginio klasių sąrašas.

1 | Rodomos visos aparatų klasės.
2 | Rodoma klasės būklė ir tos klasės aparatų skaičius.

- Refresh: atnaujinamas klasių sąrašas.

- Add Class: leidžia pridėti naują aparato klasę.

- Remove Class: pašalina pasirinktą aparato klasę.

### Ports configuration

Šiame lange galite peržiūrėti esamų prievadų sąrašą, patikrinti kiekvieno prievado būklę ir atleisti užimtoje būklėje esantį prievadą, kurio savininkas dėl kokios nors priežasties nutraukė užduotį.

1 | Perjungia į Ports configuration.
2 | Rodo visus laisvus prievadus.
3 | Rodo prievado tipą, prie prievado prijungtą įtaisą ir būklę.

- Refresh: atnaujinamas pasirenkamų prievadų sąrašas.

- Release port: atleidžia pasirinktą prievadą.