## Oppsett av kablet nettverk

### Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport

Du kan skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport fra maskinens kontrollpanel som vil vise gjeldende maskins nettverksinnstillinger. Dette er nyttig når du skal konfigurere et nettverk.

- Maskinen har display: Velg (Menu) på kontrollpanelet og velg Nettverk > Nettv.konfig. (Nettverkskonfigurasjon).

- Maskinen har berøringsskjerm: Trykk på Oppsett fra Hoved-skjermen > Nettverk > Neste > Nettverkskonfigurasjon.

- Maskinen har ikke display: Trykk på (Cancel eller knappenStop/Clear) på kontrollpanelet i mer enn 4-5 sekunder.

Du kan bruke denne nettverkskonfigurasjonsrapporten til å finne maskinens MAC-adresse og IP-adresse.

Eksempel:

- MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78

- IP-adresse: 169.254.192.192

### Angi IP-adresse

- Maskinen støtter ikke nettverksgrensesnittet. Funksjonen kan ikke brukes (se Sett bakfra).

- TCP/IPv6 støttes ikke av dette programmet.

Først må du konfigurere en IP-adresse for nettverksutskrift og -administrasjon. I de fleste tilfeller tilordnes en ny IP-adresse automatisk av en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol Server) på nettverket.

#### Konfigurer IPv4 ved å bruke programmet SetIP (Windows)

Før du bruker programmet SetIP, deaktiver datamaskinens brannmur fra Kontrollpanel > Sikkerhetssenter > Windows-brannmur.

1. Installer programmet fra CD-en fra leverandøren ved å dobbeltklikke på Application > SetIP > Setup.exe.

2. Følg instruksene i installasjonsvinduet.

3. Bruk en nettverkskabel for å koble til maskinen til nettverket.

4. Slå på maskinen.

5. Fra Start-menyen velger du Alle programmer > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Klikk på ikonet (det tredje fra venstre) i vinduet SetIPfor å åpne TCP/IP-konfigurasjonsvinduet.

7. Angi den nye informasjonen for maskinen i konfigurasjonsvinduet som følger. I intranett i bedrifter kan det hende du trenger å få denne informasjonen tilordnet av en nettverksansvarlig før du fortsetter.

   Finn maskinens MAC-adresse i nettverkskonfigurasjonsrapporten (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport) og skriv den inn uten kolon. Adressen 00:15:99:29:51:A8 blir for eksempel 0015992951A8.

8. Klikk på Bruk og deretter på OK. Maskinen skriver ut konfigurasjonsrapporten automatisk. Kontroller at alle innstillingene er riktige.

#### IPv4-konfigurasjon ved bruk av SetIP (Macintosh)

Før du bruker programmet SetIP, deaktiver datamaskinens brannmur fra System Preferences > Security > Firewall.

Følgende instrukser kan være annerledes fra modellen din.

1. Bruk en nettverkskabel for å koble til maskinen til nettverket.

2. Sett i installasjons-CD-en, åpne diskvinduet og velg MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Dobbelklikk på filen. Safari åpnes automatisk. Velg deretter Trust. Nettleseren åpner siden SetIPapplet.html som viser skriverens navn og informasjon om IP-adresse.

4. Klikk på ikonet (det tredje fra venstre) i vinduet SetIPfor å åpne TCP/IP-konfigurasjonsvinduet.

5. Angi den nye informasjonen for maskinen i konfigurasjonsvinduet. I intranett i bedrifter kan det hende du trenger å få denne informasjonen tilordnet av en nettverksansvarlig før du fortsetter.

   Finn maskinens MAC-adresse i nettverkskonfigurasjonsrapporten (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport) og skriv den inn uten kolon. Adressen 00:15:99:29:51:A8 blir for eksempel 0015992951A8.

6. Velg Apply, deretter OK og OK igjen.

7. Avslutt Safari.

#### Konfigurer IPv4 ved bruk av SetIP (Linux)

Før du bruker programmet SetIP, deaktiver datamaskinens brannmur fra System Preferences eller Administrator.

Følgende instrukser kan være forskjellig fra din modell eller dine operativsystemer.

1. Åpne /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Dobbeltklikk på SetIPApplet.html-filen.

3. Klikk for å åpne TCP/IP-konfigurasjonsvinduet.

4. Angi den nye informasjonen for maskinen i konfigurasjonsvinduet. I intranett i bedrifter kan det hende du trenger å få denne informasjonen tilordnet av en nettverksansvarlig før du fortsetter.

   Finn maskinens MAC-adresse i nettverkskonfigurasjonsrapporten (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport) og skriv den inn uten kolon. Adressen 00:15:99:29:51:A8 blir for eksempel 0015992951A8.

5. Maskinen skriver ut konfigurasjonsrapporten automatisk.