## Kopimeny

### Kopifunksjon

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (kopi) > (Menu) > Kopifunksjon på kontrollpanelet.

- Eller trykk Oppsett > Maskinoppsett > Standardinnstilling > Kopistandard på berøringsskjermen.

- Alternativt kan du trykke Kopi > velge menyelementet du ønsker på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---

- Skannestr

- Originalstørrelse

Angir bildestørrelse.

Eksemplarer | Du kan taste inn ønsket antall kopier ved hjelp av talltastaturet.

Reduser/forst

Forminsker eller forstørrer størrelsen til et kopiert bilde (se Redusert eller forstørret kopi).

Forminsking og forstørring er ikke tilgjengelig når maskinen står i Eco-modus.

Morkhet | Justerer lysstyrken for å gjøre kopiene enklere å lese hvis originalen inneholder svake tegn og mørke bilder (se Mørkhet)
Kontrast | Justerer kontrastnivået ved skanning og gjør en original enklere å lese når originalen har matt eller mørkt innhold (se Kontrast).
Originaltype | Forbedrer kvaliteten på kopiene ved at du velger dokumenttypen for den gjeldende kopieringsjobben (se Original ).
Papirretning | Angir retning for originalbilde.
Oppsett | Justerer formatet for utskriftsoppsett som plakat, klon, ID-kopi, 2/4-opp, hefte etc.

- Sorter kopier

- Sorter kopier

Slik stiller du maskinen slik at den sorterer kopieringsjobben. Hvis du for eksempel lager to kopier av en 3-siders original, skrives det ut ett komplett 3-siders dokument, etterfulgt av ytterligere ett komplett dokument.

- Pa: Skriver ut i sett for å samsvare med rekkefølgen til originalen.

- Av: Skriver ut stabler av enkeltsider.

- 2-opp eller 4-opp

- N-opp kopi

Forminsker størrelsen på originalbildene og skriver ut 2 eller 4 sider på ett ark.

Denne kopifunksjonen er kun tilgjengelig hvis originalene legges i dokumentmateren.

Plakatkopi

Du kan skrive ut et dokument på én side på 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) eller 16 (poster 4x4) ark, slik at arkene kan limes sammen til en plakat.

- Denne kopifunksjonen er bare tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerglassplaten.

- Originalen deles inn i 9 deler. Hver del skannes og skrives ut én etter én i rekkefølgen nedenfor.

Klonkopi

Skriver ut flere originalbilder på én enkeltside. Antall bilder fastsettes automatisk ut fra originalbildet og papirstørrelsen.

- Denne kopifunksjonen er bare tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerglassplaten.

- Du kan ikke justere kopistørrelsen med Reduce/Enlarge når du bruker Klonkopi-funksjonen.

Bokkopi

Med Bokkopi-funksjonen kan du kopiere en hel bok. Hvis boken er for tykk, løfter du opp dekselet til hengslene treffer stopperne og lukker dekselet igjen. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, kan du kopiere med dekselet åpent.

- Av: Funksjonen brukes ikke.

- Venstre side: Bruk dette alternativet hvis du skal kopiere venstre side i boken.

- Hoyre side: Bruk dette alternativet hvis du skal kopiere høyre side i boken.

- Begge sider: Bruk dette alternativet hvis du skal kopiere begge sidene i boken.

Denne kopifunksjonen er bare tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerglassplaten.

Hefte

Maskinen skriver automatisk ut på en eller begge sider av papiret. Når papiret brettes, blir det et hefte med alle sidene i riktig rekkefølge.

Maskinen forminsker og justerer også plasseringen av alle bildene, slik at de passer på det valgte papiret.

Juster bakgr.

Skriver ut et bilde uten bakgrunn. Denne kopifunksjonen fjerner bakgrunnsfargen og kan være nyttig ved kopiering av en original som har farge i bakgrunnen, for eksempel en avis eller en katalog.

- Av: Funksjonen brukes ikke.

- Automatisk: Optimaliserer bakgrunnen.

- Forbedr nivå1-2: Jo høyere tall, desto mer livaktig bakgrunn.

- Fjern nivå 1-4: Jo høyere tall, desto lysere bakgrunn.

Endre marg kopiering

Med denne funksjonen kan du lage en innbindingsmarg. Bildet kan justeres opp eller ned på siden og/eller flyttes til høyre eller venstre.

- Av: Funksjonen brukes ikke.

- Midtstill auto: Kopien plasseres automatisk midt på arket. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerens glassplate.

- Egendef marg: Angi venstre, høyre, øvre og nedre marg ved hjelp av talltastaturet.

Kopiering med Kantfjerning

Lar deg fjerne prikker, hull fra hullmaskin, brettemerker og stiftemerker langs alle de fire dokumentkantene.

- Av: Funksjonen brukes ikke.

- Liten orig. sletter kanten på originalen hvis den er liten. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerens glassplate.

- Hulling: Sletter merker etter hull.

- Bokmidtpunkt: Sletter den midtre svarte, vannrette delen av papiret når du kopierer en bok. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du plasserer originalene på skannerens glassplate.

- Kantlinjefj. Angi venstre, høyre, øvre og nedre marg ved hjelp av talltastaturet.

Gråforbedring | Når du kopierer i gråtoner, kan du bruke denne funksjonen for å få bedre kvalitet på kopien.
Vannmerke-kopiering | Vannmerkefunksjonen lar deg skrive ut tekst over et eksisterende dokument. Du kan f.eks. legge på store, grå bokstaver med teksten "UTKAST" eller "KONFIDENSIELT" diagonalt over førstesiden eller alle sidene i et dokument.

Dobbeltsidig

Du kan stille inn maskinen slik at kopiene skrives ut på begge sider av arket.

- Av: Skriver ut i normalmodus.

- 1->2 sidig kortside

- 1->2 sidig langside

Dobbeltsidig (fortsett)

- 2->1 side

- 2->2 side

- 2->1 side roter 2

### Kopioppsett

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

Trykk på (kopier) > (Menu) > Kopioppsett på kontrollpanelet.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Endre standard | Tilbakestiller verdien eller innstillingen som gjelder når du pakker skriveren ut av esken.