## „IPv6“ konfigūravimas

IPv6 tinkamai palaiko tik „Windows Vista“ arba naujesnė versija.

- Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba šalies (žr. Funkcijos pagal modelius arba Meniu apžvalga).

- Jei atrodo, kad IPv6 tinklas neveikia, nustatykite visų tinklo nustatymų numatytąsias gamyklines reikšmes ir bandykite dar kartą naudodami Clear Setting.

„IPv6“ tinklo aplinkoje vykdykite kitą procedūrą, kad galėtumėte naudoti „IPv6“ adresą.

### Iš valdymo skydelio

1. Prijunkite įrenginį prie tinklo naudodami tinklo kabelį.

2. Įjunkite įrenginį.

3. Išspausdinkite tinklo konfigūracijos ataskaitą, kuri patikrins IPv6 adresus (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas).

4. Pasirinkite Pradėti > Valdymo skydas > Spausdintuvai ir faksai.

5. Spustelėkite Pridėti spausdintuvą kairiajame lango Spausdintuvai ir faksai polangyje.

6. Spustelėkite Pridėti vietinį spausdintuvą languose Pridėti spausdintuvą.

7. Pasirodys Spausdintuvo diegimo vedlys langas. Laikykitės lange pateikiamų instrukcijų.

Jei įrenginys tinklo aplinkoje neveikia, suaktyvinkite „IPv6“. Žr. kitą skyrių.

#### „IPv6“ suaktyvinimas

1. Paspauskite (Menu) mygtuką valdymo skydelyje.

2. Paspauskite Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.

3. Pasirinkite On ir paspauskite OK.

4. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.

5. Iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

#### „IPv6“ adresų nustatymas

Įrenginys palaiko toliau išvardytus IPv6 adresus, skirtus spausdinti tinkle ir valdyti per tinklą.

- Link-local Address: automatiškai sukonfigūruojamas vietinis „IPv6“ adresas (adresas prasideda FE80).

- Stateless Address: tinklo kelvedžio automatiškai sukonfigūruojamas „IPv6“ adresas.

- Stateful Address: „DHCPv6“ serverio konfigūruojamas „IPv6“ adresas.

- Manual Address: rankiniu būdu naudotojo konfigūruojamas „IPv6“ adresas.

##### „DHCPv6“ adreso konfigūravimas (Stateful)

Jei tinkle yra DHCPv6 serveris, galite nustatyti vieną šių parinkčių, skirtų numatytajai dinaminei pagrindinio kompiuterio konfigūracijai.

1. Paspauskite (Menu) mygtuką valdymo skydelyje.

2. Paspauskite Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.

3. Paspausdami OK pasirinkite norimą reikšmę.

   - DHCPv6 Addr.: „DHCPv6“ naudojama visada nepaisant kelvedžio reikalavimo.

   - DHCPv6 Off: „DHCPv6“ nenaudojama nepaisant kelvedžio reikalavimo.

   - Router: „DHCPv6“ naudokite tik tada, kai to reikalauja kelvedis.

### Programoje „SyncThru™ Web Service“

Modeliuose, kurie ekrano valdymo skydelyje neturi, programą „SyncThru™ Web Service“ pirmiausia reikia pasiekti naudojant IPv4 adresą, tuomet atlikti pateiktą procedūrą ir nustatyti IPv6.

1. Pasirinkite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“ iš „Windows“. Adreso laukelyje įveskite įrenginio IP adresą (http://xxx.xxx.xxx.xxx) ir paspauskite klavišą Enter arba spustelėkite Eiti.

2. Jei prie programos „SyncThru™ Web Service“ jungiatės pirmą kartą, reikia prisijungti administratoriaus teisėmis. Įveskite toliau pateiktą numatytąjį ID ir slaptažodį.

   - ID: admin

   - Slaptažodis: sec00000

3. Kai bus atidarytas langas „SyncThru™ Web Service“, nuveskite pelės žymeklį ant Settings viršutinėje meniu juostoje ir spustelėkite Network Settings.

4. Spustelėkite TCP/IPv6 kairiajame žiniatinklio svetainės polangyje.

5. Pažymėkite žymimąjį langelį IPv6 Protocol, kad suaktyvintumėte IPv6.

6. Pažymėkite žymimąjį langelį Manual Address. Tada suaktyvinamas Address/Prefix teksto laukelis.

7. Įveskite likusią adreso dalį (pvz., :3FFE:10:88:194::AAAA. „A“ yra šešioliktainis simbolis, sudarytas iš skaičių nuo 0 iki 9 ir raidžių nuo A iki F).

8. Pasirinkite DHCPv6 konfigūraciją.

9. Spustelėkite mygtuką Apply.

#### „SyncThru™ Web Service“ naudojimas

1. Paleiskite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, kuri palaiko IPv6 adresus, kaip URL adresus.

2. Pasirinkite vieną iš IPv6 adresų (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) iš tinklo konfigūracijos ataskaitos (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas).

3. Įveskite IPv6 adresus (pvz., http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Adresas turi būti skliausteliuose „[ ]“.