## Fakso meniu

### Fakso Funkcija

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Feature.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

- Arba paspauskite Fax ir liečiamajame ekrane pasirinkite pageidaujamą meniu elementą.

Elementas | Aprašymas
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

nustatomas vaizdo dydis.

Contrast | Reguliuojamas kontrasto lygis, kad nuskaitytą vaizdą būtų lengviau skaityti, jei originalus dokumentas buvo labai blankus arba tamsus.
Darkness | Reguliuojamas ryškumo lygis, kad nuskaitytas vaizdas būtų lengviau įskaitoma, kai originale yra blankių ženklų ar tamsių vaizdų (žr. Darkness)
Resolution | Numatytieji dokumento nustatymai užtikrina gerus rezultatus, kai naudojamas įprasto teksto originalas. Tačiau, jei siunčiate prastos kokybės originalą arba originale yra nuotraukų, galite sureguliuoti raišką geresnei faksogramos kokybei (žr. Resolution).
Duplex | Spausdina gautą faksogramą ant abiejų popieriaus lapo pusių.

Multi Send

Faksogramas siunčia į kelias paskirties vietas (žr. Faksogramos siuntimas į kelias paskirties vietas).

Naudojantis šia funkcija spalvotos faksogramos siųsti negalima.

Delay Send

Įrenginys nustatomas faksogramą nusiųsti vėliau, kai jūsų jau nebus (žr. Faksogramos perdavimo atidėjimas).

Naudojantis šia funkcija spalvotos faksogramos siųsti negalima.

Priority Send | Originalas nuskenuojamas į atmintį ir perduodamas nedelsiant, kai užbaigiamas dabartinis veiksmas. Pirmenybinis perdavimas pertrauks siuntimą į kelias paskirties vietas tarp stotelių (pavyzdžiui, pasibaigus siuntimui į stotelę A ir prieš prasidedant siuntimui į stotelę B) arba tarp bandymų perrinkti numerį (žr. Pirmenybinės faksogramos siuntimas).

Forward

Peradresuoja gautą ar išsiųstą faksogramą į kitą paskirties vietą faksu arba kompiuteriu. Šią funkciją patogu naudoti, kai nesate darbe, bet turite priimti faksogramą.

- Žr. Siųstos faksogramos persiuntimas į kitą paskirties vietą.

- Žr. Gautos faksogramos peradresavimas.

Secure Receive | Saugo gautas faksogramas atmintyje, bet jų nespausdina. Norėdami atspausdinti dokumentus, turite įvesti slaptažodį. Galite išvengti to, kad jūsų priimtas faksogramas pamatys pašaliniai (žr. Priėmimas saugiu priėmimo režimu).
Add Page | Prideda papildomus dokumentus prie rezervuoto atidėto fakso darbo (žr. Dokumentų pridėjimas į rezervuotąją faksogramą).
Cancel Job | Atšaukia rezervuotą atidėtą fakso darbą, kuris išsaugotas atmintyje (žr. Rezervuoto fakso darbo atšaukimas).

### Siuntimo sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Sending.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Redial Times | Nustato bandymų perrinkti numerį skaičių. Jei įvesite 0, įrenginys neperrinks numerių.
Redial Term | Nustato laiko intervalą tarp automatinių perrinkimų.
Prefix Dial | Nustato prefiksą iki penkių skaitmenų. Šis numeris renkamas prieš pradedant bet kokį automatinį numerio rinkimą. Šia funkcija patogu naudotis, kai pasirenkamas PABX komutatorius.
ECM Mode | Faksogramas siunčia naudodamas klaidų taisymo režimą (ECM) kad jos būtų nusiųstos sklandžiai be jokių klaidų. Tai gali užtrukti ilgiau.
Send Report | Nustato įrenginį taip, kad ataskaita būtų spausdinama nepriklausomai nuo to, ar faksogramos siuntimas buvo sėkmingas, ar ne. Jeigu pasirinksite On-Error, įrenginys ataskaitą spausdins tik tada, kai siuntimas bus nesėkmingas.
Image TCR | Perdavimo ataskaita spausdinama su sumažintu pirmo faksogramos puslapio vaizdu.
Dial Mode | Nustato numerio rinkimo režimą į toninį arba impulsinį. Atsižvelgiant į šalį šio nustatymo gali nebūti.
Toll Save | Faksogramos siunčiamos nustatytu laiku, kai pigesni ryšio įkainiai. Atsižvelgiant į šalį šio nustatymo gali nebūti.
Setup Wizard | Palengvina reikiamų aparato parinkčių konfigūravimą, pvz. įrenginio ID, kaso numeris ir t. t.

### Gavimo sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (faksas) > (Menu) > Fax Setup > Receiving.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Receive Mode | Parenka numatytąjį faksogramų gavimo režimą.
Ring To Answer | Nurodo, kiek kartų suskambės įrenginio skambutis prieš atsiliepiant į gaunamą skambutį.
Stamp RCV Name | Automatiškai atspausdina puslapio numerį ir gavimo datą bei laiką kiekvieno gautos faksogramos lapo apačioje.
Rcv Start Code | Priima faksogramą iš papildomo telefono, prijungto prie EXT lizdo įrenginio nugarėlėje. Jei pakelsite papildomo telefono ragelį ir išgirsite fakso signalus, įveskite kodą. Gamykloje nustatyta *9*.
Auto Reduction | Automatiškai sumažina gaunamą faksogramą, kad ji tilptų į popieriaus lapą esantį aparate.
Discard Size | Atmeta nustatyto dydžio dalį nuo gautos faksogramos pabaigos.
Junk Fax Setup | Blokuoja nepageidaujamas faksogramas, kurios siunčiamos iš numerių, kuriuos atmintyje išsaugojote kaip fakso šlamšto numerius. Atsižvelgiant į šalį šio nustatymo gali nebūti.
DRPD Mode | Suteikia naudotojui galimybę naudoti vieną telefono liniją, kad atsilieptų į kelis skirtingus telefono numerius. Galite nustatyti aparatą, kad šis atpažintų skirtingus skambėjimo derinius kiekvienam numeriui. Atsižvelgiant į šalį šio nustatymo gali nebūti (žr. Faksogramų priėmimas naudojant DRPD režimą).
Duplex Print | Spausdina gautą faksogramą ant abiejų popieriaus lapo pusių. Galite sumažinti popieriaus sąnaudas.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Saugo gautas faksogramas bendroje dėžutėje. Šis meniu pasirodo tik jei įrengtas pasirenkamas didelės talpos atminties įtaisas (standusis diskas) (žr. Įvairios savybės).