## Ekrane pateikiamų pranešimų aiškinimas

Valdymo skydelio ekrane atsirandantys pranešimai nurodo įrenginio būseną arba klaidas. Informacija apie pranešimus ir jų reikšmes, problemų sprendimą pateikta lentelėje toliau.

- Ši funkcija nepalaikoma SCX-340x/SCX-340xW Series. Problemą galite spręsti vadovaudamiesi nurodymais, kurie pateikiami kompiuterio programos lange „Printing Status“ arba „Smart Panel“ (žr. „Samsung Printer Status“ naudojimas arba „Smart Panel“ naudojimas).

- Jei pranešimo lentelėje nėra, atjunkite ir vėl prijunkite elektros srovę ir pamėginkite spausdinti iš naujo. Jei ši problema nepašalinama, skambinkite techninės priežiūros skyriaus atstovui.

- Kai kreipiatės techninės priežiūros, nurodykite remonto dirbtuvių atstovui ekrane pateikiamo pranešimo turinį.

- Atsižvelgiant į parinktis ar modelius kai kurių pranešimų ekrane gali ir nebūti.

- [trikties numeris] nurodo trikties numerį.

### Su popieriaus strigtimi susiję pranešimai

Pranešimas | Reikšmė | Siūlomi sprendimai
--- | --- | ---
Document jam. Remove jam | Įdėtas originalus dokumentas įstrigo dokumentų tiektuve. | Pašalinkite strigtį (žr. Įstrigusio originalaus dokumento išėmimas).

Jam or empty

Door open&close

- Popierius įstrigo popieriaus tiekimo srityje.

- Dėkle nėra popieriaus.

- Pašalinkite strigtį (žr. Dėkle).

- Įdėkite popieriaus į dėklą (žr. Popieriaus įdėjimas į dėklą).

Paper Jam inside machine | Popierius įstrigo įrenginio viduje. | Pašalinkite strigtį (žr. Aparato viduje).

### Su dažais susiję pranešimai

Pranešimas | Reikšmė | Siūlomi sprendimai
--- | --- | ---
Install Toner Cartridge | Neįdėta dažų kasetė. | Įdėkite dažų kasetę.
Not Compatible Dažų kasetė | Įdėta dažų kasetė netinka jūsų įrenginiui. | Įdėkite originalią „Samsung“ dažų kasetę, skirtą jūsų įrenginiui.
Prepare new cartridge | Nurodytoje kasetėje liko nedaug dažų. Artėja teorinio kasetės tinkamumo naudoti laiko pabaiga. | Paruoškite naują kasetę pakeitimui. Pakartotinai paskirstydami dažus galite laikinai pagerinti spausdinimo kokybę (žr. Dažų paskirstymas).

Replace new cartridge

Nurodytos dažų kasetės tinkamumo naudoti laikas beveik pasibaigė.

Apytikslis kasetės tinkamumo naudoti laikas nurodo tikėtiną arba apytikslį dažų kasetės eksploatavimo laiką, kuris nurodo vidutinį spaudinių kiekį ir atitinka ISO/IEC 19752 (žr. Galimos susinaudojančios dalys). Puslapių skaičių gali įtakoti eksploatavimo aplinka, paveikslėlių ploto procentinė dalis, spausdinimo intervalas, medija ir jos dydis. Šiek tiek dažų gali likti kasetėje, net jei rodomas kasetės pakeitimo pranešimas ir įrenginys nustoja spausdinti.

- Galite pasirinkti Stop arba Continue, kaip parodyta valdymo skydelyje. Jei pasirinksite Stop, spausdintuvas nustos spausdinti ir spausdinti nebebus galima, kol nepakeisite kasetės. Jei pasirinksite Continue, spausdintuvas tęs spausdinimą, tačiau spausdinimo kokybė nebus užtikrinama.

- Norėdami gauti geriausius spausdinimo rezultatus, pasirodžius šiam pranešimui pakeiskite dažų kasetę. Naudojant kasetę po šio etapo galimi spausdinimo kokybės sutrikimai (žr. Dažų kasetės keitimas).

  Samsung nerekomenduoja naudoti neoriginalių Samsung dažų kasečių, taip pat tų, kurios yra užpildomos arba perdirbamos. „Samsung“ negali garantuoti neoriginalios „Samsung“ dažų kasetės kokybės. Jei dėl naudojamos ne originalios „Samsung“ dažų kasetės prireikia atlikti techninę priežiūrą arba remonto darbus, aparato garantija šiems darbams negalios.

Nurodytos dažų kasetės apytikslis eksploatavimo laikas pasibaigė. Aparatas gali nebespausdinti. | Pakeiskite dažų kasetę (žr. Dažų kasetės keitimas).

### Su dėklais susiję pranešimai

Pranešimas | Reikšmė | Siūlomi sprendimai
--- | --- | ---

Jam or empty

Door open&close

- Popierius įstrigo popieriaus tiekimo srityje.

- Dėkle nėra popieriaus.

- Pašalinkite strigtį (žr. Dėkle).

- Įdėkite popieriaus į dėklą (žr. Popieriaus įdėjimas į dėklą).

### Su tinklu susiję pranešimai

Pranešimas | Reikšmė | Siūlomi sprendimai
--- | --- | ---
Network Problem: IP Conflict | Tinklo IP adresą, kurį nustatėte, naudoja kitas įrenginys. | Patikrinkite IP adresą ir, jei reikia, jį atstatykite (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas).
Wireless Network Error | Belaidžio ryšio modulis neįdėtas. | Kreipkitės į paslaugų centrą.

### Įvairūs pranešimai

Pranešimas | Reikšmė | Siūlomi sprendimai
--- | --- | ---
Door Open Close it | Dangtelis užfiksuotas netinkamai. | Uždarykite dangtelį, kad jis užsifiksuotų.
Door of scanner is open. | Dokumentų tiektuvo dangtelis užfiksuotas netinkamai. | Uždarykite dangtelį, kad jis užsifiksuotų.
Error [klaidos numeris] Turn off then on | Nepavyksta kontroliuoti įrenginio bloko. | Iš naujo įjunkite įrenginio maitinimą ir pakartokite spausdinimą. Jei problema išlieka, kreipkitės į paslaugų centrą.
Error [klaidos numeris] Call for service
Scanner Locked | Skaitytuvas užblokuotas. | Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Jei problema išlieka, kreipkitės į paslaugų centrą.