## Menyoversikt

Kontrollpanelet gir deg tilgang til ulike menyer for å konfigurere maskinen eller bruke maskinens funksjoner.

- Denne funksjonen støttes ikke for SCX-340x/SCX-340xW Series (se Oversikt over kontrollpanelet).

- Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av alternativer eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin.

- Noen menynavn kan variere på din maskin avhengig av dens alternativer eller modell.

- Menyene er beskrevet i avansert brukerveiledning (se Nyttige innstillingsmenyer).

### Tilgang til menyen

1. Velg knappen for faks, kopiering eller skann på kontrollpanelet avhengig av funksjonens som skal brukes.

2. Velg (Menu) til menyen du ønsker vises nederst i displayet og trykk OK.

3. Trykk på pilene til ønsket menyelement vises, og trykk OK.

4. Hvis innstillingselementet har undermenyer, gjentar du trinn 3.

5. Trykk OK for å lagre valget.

6. Trykk (Stop/Clear) for å gå tilbake til klarmodus.

Elementer | Tilleggsutstyr
--- | ---
Faksfunksjon | Morkhet | Normal Mork+1- Mork+5 Lys+5- Lys+1
Kontrast | Normal Mork+1- Mork+5 Lys+5- Lys+1
Opplosning | Standard Fin Superfin Fotofaks Fargefaks
Skannestr
Send flere
Utsett sending
Faksfunksjon (fortsettes) | Prioriter send
Videresend | Faks PC
Sikkert mottak | Av Pa Skriv ut
Tilfoy side
Avbryt jobb

Faksoppsett

Sending

Antall oppring

Oppr.intervall

Prefiksnr

ECM-modus

Senderapport

Bilde-TCR

Oppring. modus [a]

Faksoppsett (fortsettes)

Mottak

Mottaksmodus

Ant ring f sv

Skr mottaks-ID

Startkd mottak

Autoreduksjon

Forkast str

Ops uonsk faks

DRPD-modus [a]

Endre standard | Opplosning Morkhet Kontrast Skannestr
Autorapport | Pa Av
Kopifunksjon | Skannestr
Reduser/forst
Morkhet | Normal Mork+1- Mork+5 Lys+5- Lys+1
Kopifunksjon (fortsettes) | Kontrast | Normal Mork+1- Mork+5 Lys+5- Lys+1
Originaltype | Tekst Tekst/foto Foto

Oppsett

Normal

2-opp

4-opp

ID-kopi

Plakatkopi

Klonkopi

Juster bakgr. | Av Automatisk Forbedr nivå1 Forbedr nivå2 Fjern nivå 1- Fjern nivå 4

Kopioppsett

Endre standard

Skannestr

Eksemplarer

Sorter kopier

Reduser/forst

Morkhet

Kontrast

Originaltype

Juster bakgr.

Systemoppsett

Maskinoppsett

Maskin-ID

Faksnummer

Dato/kl.slett

Klokkemodus

Sprak

Stromsparing

Reaktivering

Tidsavb system

Hoydejustering

Autofortsett [b]

Feil papir

Papirveksling [b]

Tonersparing

Okoinnstillinger

Papiroppsett | Papirstorrelse Papirtype Marg
Systemoppsett (fortsettes) | Lyd/volum | Tastelyd Alarmlyd Hoyttaler Ringelyd

Rapport

Alle rapporter

Konfigurasjon

Rekvisitainfo

Adressebok

Send faks

Faks sendt

Faks mottatt

Planl jobber

Uonsket faks

Nettv.konfig. [c]

Bruksteller

Faksalternativ

Vedlikehold | Fjern tom-mld [d] Rekv. levetid Serienr Vrs lite toner

Systemoppsett (fortsettes)

Fjern innst

Alle innst

Faksoppsett

Kopioppsett

Systemoppsett

Nettv.oppsett [c]

Adressebok

Faks sendt

Faks mottatt

Nettverk [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Statisk
TCP/IP (IPv6) | Aktiver IPv6 Konfig. DHCPv6
Ethernet-hast | Umiddelbart 10 Mbps halv 10 Mbps hel 100 Mbps halv 100 Mbps hel

Nettverk [c] (fortsettes)

Tradlos

Wi-Fi PA/AV

Wi-Fi Direct

WPS-innst.

WLAN-innst.

WLAN standard

WLAN-signal

Fjern innst
Nettv.konfig.
[a] Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle land. [b] Dette alternativet vises hvis Feil papir er aktivert. [c] Kun SCX-340xFW/SCX-340xHW Series. [d] Vises når tonerkassetten er nesten tom.