## Laidinio tinklo sąranka

### Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas

Galite atspausdinti Network Configuration Report iš įrenginio valdymo skydelio, kuriame rodomi dabartiniai įrenginio tinklo nustatymai. Tai padės sukonfigūruoti tinklą.

- Įrenginys turi ekraną: Paspauskite (Menu) mygtuką valdymo skydelyje ir pasirinkite Network > Network Conf. (Network Configuration).

- Įrenginys turi jutiklinį ekraną: Pagrindiniame ekrane pasirinkite Network > Next > Network Configuration ir paspauskite Setup.

- Įrenginys neturi ekrano: Paspauskite (Cancel arba Stop/Clear) mygtuką valdymo skydelyje ir palaikykite paspaustą 4-5 sekundes.

Naudodami tinklo konfigūracijos ataskaitą galite sužinoti įrenginio MAC ir IP adresą.

Pavyzdžiui:

- MAC adresas: 00:15:99:41:A2:78

- IP adresas: 169.254.192.192

### IP adreso nustatymas

- Įrenginys nepalaiko tinklo sąsajos, todėl šios ypatybės naudoti nebus galima (žr. Vaizdas iš galo).

- Ši programa nepalaiko TCP/„IPv6“.

Pirmiausia turite nustatyti IP adresą, skirtą spausdinti tinkle ir valdyti per tinklą. Daugeliu atveju naujas IP adresas automatiškai priskiriamas tinkle esančiam DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveriui.

#### IPv4 konfigūravimas naudojant „SetIP“ („Windows“)

Prieš naudodami programą „SetIP“, išjunkite kompiuterio užkardą pasirinkdami Valdymo skydas > Saugos centras > Windows užkarda.

1. Įdiekite šią programą iš pridėto kompaktinio disko du kartus spustelėdami Application > SetIP > Setup.exe.

2. Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.

3. Prijunkite įrenginį prie tinklo naudodami tinklo kabelį.

4. Įjunkite įrenginį.

5. Iš „Windows“ meniu Pradėti pasirinkite Visos programos > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Spustelėkite piktogramą (trečią iš kairės), esančią „SetIP“ lange, kad atidarytumėte TCP / IP konfigūravimo langą.

7. Konfigūravimo lange įveskite naują įrenginio informaciją. Prieš tęsiant veiksmus įmonės intranete šią informaciją gali tekti priskirti tinklo vadovui.

   Suraskite įrenginio MAC adresą tinklo konfigūracijos ataskaitoje (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas) ir įveskite jį be dvitaškių. Pavyzdžiui, 00:15:99:29:51:A8 tampa 0015992951A8.

8. Spustelėkite Apply, o tada OK. Įrenginys automatiškai atspausdins Tinklo konfigūracijos ataskaita. Patikrinkite, ar visi nustatymai teisingi.

#### IPv4 konfigūravimas naudojant „SetIP“ („Macintosh“)

Prieš naudodami programą „SetIP“, išjunkite kompiuterio užkardą pasirinkdami System Preferences > Security > Firewall.

Šie nurodymai gali skirtis atsižvelgiant į turimą modelį.

1. Prijunkite įrenginį prie tinklo naudodami tinklo kabelį.

2. Įdėkite įdiegimo CD-ROM diską ir atidarykite disko langą, pasirinkite MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Du kartus spustelėkite rinkmeną, ir automatiškai atsidarys Safari, tada pasirinkite Trust. Naršyklė atidarys puslapį SetIPapplet.html, kuriame rodoma spausdintuvo pavadinimo ir IP adreso informacija.

4. Spustelėkite piktogramą (trečią iš kairės), esančią „SetIP“ lange, kad atidarytumėte TCP / IP konfigūravimo langą.

5. Konfigūravimo lange įveskite naują įrenginio informaciją. Prieš tęsiant veiksmus įmonės intranete šią informaciją gali tekti priskirti tinklo vadovui.

   Suraskite įrenginio MAC adresą tinklo konfigūracijos ataskaitoje (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas) ir įveskite jį be dvitaškių. Pavyzdžiui, 00:15:99:29:51:A8 tampa 0015992951A8.

6. Pasirinkite Apply, tada OK ir dar kartą OK.

7. Uždarykite Safari.

#### IPv4 konfigūravimas naudojant „SetIP“ („Linux“)

Prieš naudodami programą „SetIP“, išjunkite kompiuterio užkardą pasirinkdami System Preferences arba Administrator.

Šie nurodymai gali skirtis priklausomai nuo modelio arba operacinės sistemos.

1. Atidarykite /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Du kartus spustelėkite rinkmeną SetIPApplet.html.

3. Spustelėkite, kad atidarytumėte TCP/IP konfigūravimo langą.

4. Konfigūravimo lange įveskite naują įrenginio informaciją. Prieš tęsiant veiksmus įmonės intranete šią informaciją gali tekti priskirti tinklo vadovui.

   Suraskite įrenginio MAC adresą tinklo konfigūracijos ataskaitoje (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas) ir įveskite jį be dvitaškių. Pavyzdžiui, 00:15:99:29:51:A8 tampa 0015992951A8.

5. Įrenginys automatiškai atspausdins Tinklo konfigūracijos ataskaita.