## Lokalna instalacja sterownika

Urządzenie podłączone lokalnie to urządzenie podłączone do komputera bezpośrednio za pomocą kabla. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy pominąć poniższe kroki i przejść do instalacji sterownika dla urządzenia podłączonego do sieci (patrz Instalowanie sterownika przez sieć).

- Użytkownicy systemów Macintosh lub Linux powinni zapoznać się z Instalacja na komputerach Macintosh lub Instalacja w systemie Linux.

- Okno instalacji przedstawione w tym Podręcznik użytkownika może różnić się w zależności od urządzenia oraz używanego interfejsu.

- Wybranie opcji Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie programu do zainstalowania.

- Nie należy używać kabli USB dłuższych niż 3 metry.

### Windows

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

   Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno „Kreator znajdowania nowego sprzętu”, kliknij przycisk Anuluj, aby je zamknąć.

2. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

   Jeśli okno instalacji nie zostanie wyświetlone, kliknij Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom.

   Wpisz X:\Setup.exe, zastępując znak „X” literą odpowiadającą napędowi CD-ROM, a następnie kliknij przycisk OK.

3. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

4. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.

5. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.