## Faksproblemer

Tilstand | Foreslåtte løsninger
--- | ---

Maskinen fungerer ikke, displayet er tomt, eller knappene virker ikke.

- Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og sett det inn igjen.

- Kontroller at det er strøm i stikkontakten.

- Sørg for at strømmen er slått på.

Ingen summetone.

- Kontroller at telefonlinjen er korrekt tilkoblet (se Sett bakfra).

- Kontroller at telefonlinjens veggkontakt fungerer ved å koble til en annen telefon.

Numrene som er lagret i minnet, blir ikke slått riktig. | Kontroller at numrene er lagret riktig i minnet. Skriv ut adresselisten for å sjekke dette.

Dokumentet mates ikke inn i maskinen.

- Kontroller at papiret ikke er skrukket, og at det legges i riktig. Kontroller at dokumentet har riktig format, og at det ikke er for tykt eller for tynt.

- Kontroller at dokumentmateren er helt lukket.

- Gummiputen til dokumentmateren må kanskje skiftes ut. Ring etter service (se Tilgjengelige utskiftbare deler).

Fakser mottas ikke automatisk.

- Mottakermodusen må settes til faks (se Endre mottaksmodi).

- Kontroller at det er papir i skuffen (se Spesifikasjoner for utskriftsmedier ).

- Se om det vises en feilmelding på displayet. Hvis det gjør det, må du fjerne den og løse problemet.

Maskinen sender ikke.

- Kontroller at dokumentet er lagt i dokumentmateren eller på skannerglassplaten.

- Kontroller om mottakerens faksmaskin kan motta faksen.

Innkommende faks har blanke felt eller mottas med dårlig kvalitet.

- Avsenderens faksmaskin kan være defekt.

- Støy på telefonlinjen kan føre til feil på overføringen.

- Kontroller maskinen ved å lage en kopi.

- En tonerkassett har nesten nådd forventet levetid. Bytt tonerkassetten (se Skifte tonerkassett).

Noen av ordene på en innkommende faks er strukket. | Avsenderens faksmaskin hadde en midlertidig papirstopp.
Det er streker på originalene du sender. | Kontroller om det er merker på skanneenheten, og rengjør den om nødvendig (se Rengjøre skannerenheten).
Maskinen slår et nummer, men kan ikke opprette forbindelse med mottakerens faksmaskin. | Mottakerens faksmaskin kan være slått av, kan være tom for papir eller kan ikke besvare innkommende anrop. Kontakt den andre parten, og spør om det er noe feil med faksmaskinen på deres side.
Faksene lagres ikke i minnet. | Det kan være for lite minne til å lagre faksen. Hvis det vises en melding om lite minne i displayet, sletter du fakser som du ikke trenger lenger fra minnet. Deretter prøver du å lagre faksen igjen. Ring etter service.
Det er blanke områder nederst på hver side eller på noen sider, og en smal stripe med tekst øverst. | Du har kanskje valgt feil papirinnstillinger i de brukerdefinerte innstillingene. Kontroller papirstørrelse og type igjen.