## Forklaring av statuslampene

Fargen på LED-lampene angir maskinens gjeldende status.

- Det kan hende at enkelte LED-lamper ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og land (se Oversikt over kontrollpanelet).

- Les feilmeldingen og dens instruksjoner fra feilsøkingsdelen for å løse problemet (se Meldinger på displayet).

- Du kan også rette feil med retningslinjene fra datamaskinens Samsung skriverstatus eller Smart Panel programvindu (se Bruk av Samsung skriverstatus eller Bruk av Smart Panel).

- Hvis problemet vedvarer, må du be om service.

LED | Status | Beskrivelse
--- | --- | ---
Status | Av | Maskinen er koblet fra.
Grønn | Blinker | Når maskinen mottar eller skriver ut data blinker bakgrunnslyset.

På

- Maskinen er tilkoblet og kan brukes.

Rød

Blinker

- Det har oppstått en mindre feil, og maskinen venter på at feilen skal rettes. Se meldingen i displayet. Når problemet er løst, gjenopprettes maskinen.

- Det er lite toner i kassetten. Estimert levetid for tonerkassetten [a] på toner er nært forestående. Klargjør en ny kassett for å bytte kassett. Du kan forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren (se Fordeling av toner).[b]

På

- En tonerkassett har nesten nådd forventet levetid[a] Det anbefales å bytte tonerkassetten (se Skifte tonerkassett).

- Dekselet er åpent. Lukk dekselet.

- Det er ikke papir i skuffen når den mottar eller skriver ut data. Legg papir i skuffen.

- Maskinen har stanset på grunn av en større feil. Se meldingen i displayet (se Meldinger på displayet).

- Det har oppstått papirstopp (se Fjerne papirstopp).

() WPS[b] | Blå | Blinker | Maskinen kobler seg til et trådløst nettverk.
Pa | Maskinen kobler seg til et trådløst nettverk (se Trådløst nettverksoppsett).
Av | Maskinen er koblet fra det trådløse nettverket.
() Power | Blå | På | Maskinen er i strømsparingsmodus.
Av | Maskinen er klar eller strømmen er avslått.
Eco | Grønn | På | Eco-modus er slått på. Standard innstillinger av Øko-modus er 2-opp og tonersparing.
Av | Eco-modus er slått av.
Toner [b] | Oransje | Blinker | Det er lite toner igjen i kassetten. Den forventede kassettlevetiden[a] er snart over. Klargjør en ny kassett for å bytte kassett. Du kan forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren (se Fordeling av toner).
Pa | En tonerkassett har nesten nådd forventet levetid[a] Det anbefales å bytte tonerkassetten (se Skifte tonerkassett).
Av | Alle tonerkassetter har normal kapasitet.

[a] Anslått kassettlevetid betyr forventet eller estimert levetid for tonerkassetten og angir gjennomsnittskapasiteten for utskrifter, definert i henhold til ISO/IEC 19752. Antall sider kan påvirkes av driftsmiljø, prosenten av bildeområdet, utskriftshyppighet, grafikk, medietype og -størrelse. Det kan fortsatt finnes noe toner igjen i kassetten når den røde LED-lampen er tent og skriveren stopper utskriften.

[b] Det kan hende at enkelte LED-lamper ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og land (se Oversikt over kontrollpanelet).