## Objaśnienie diod LED stanu

Kolor diody LED wskazuje bieżący stan urządzenia.

- Niektóre diody LED mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju (patrz Omówienie panelu sterowania).

- Aby rozwiązać problem, sprawdź komunikat o błędzie oraz instrukcje w części dotyczącej rozwiązywania problemów (patrz Opis komunikatów na wyświetlaczu).

- Możesz także rozwiązać problem opierając się na wskazówkach zawartych w oknie aplikacji Stan drukarki Samsung lub Smart Panel (patrzKorzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung lub Korzystanie z programu Smart Panel).

- Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.

LED | Stan | Opis
--- | --- | ---
Status | Wył. | Urządzenie pracuje w trybie off-line.
Zielona | Miga | Gdy podświetlenie miga, drukarka odbiera lub drukuje dane.

Wł.

- Urządzenie jest włączone i można go używać.

Czerwona

Miga

- Wystąpił błąd o mniejszym znaczeniu i urządzenie czeka na jego naprawę. Sprawdź komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Po usunięciu problemu urządzenie wznowi pracę.

- W kasecie pozostaje niewielka ilość toneru. Szacowany czas eksploatacji kasety[a] z tonerem zbliża się do końca. Przygotuj nową kasetę z tonerem do wymiany. Można tymczasowo poprawić jakość wydruku, rozprowadzając toner (patrz Rozprowadzanie tonera).[b]

Wł.

- Zbliża się koniec szacowanego czasu eksploatacji kasety z tonerem[a]. Zalecana jest wymiana kasety z tonerem (patrz Wymiana kasety z tonerem).

- Pokrywa jest otwarta. Zamknij pokrywę.

- Podczas odbierania lub drukowania danych w zasobniku nie ma papieru. Załaduj papier do zasobnika

- Urządzenie zatrzymało się z powodu poważnego błędu. Sprawdź komunikat o błędzie na wyświetlaczu (patrz Opis komunikatów na wyświetlaczu).

- Nastąpiło zakleszczenie papieru (patrz Usuwanie zakleszczeń papieru).

() WPS[b] | Niebieski | Miga | Urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową.
Wł. | Urządzenie łączy się z siecią bezprzewodową (patrz Konfiguracja sieci bezprzewodowej).
Wył. | Urządzenie jest odłączone od sieci bezprzewodowej.
() Power | Niebieski | Wł. | Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Wył. | Urządzenie jest w trybie gotowości lub zasilanie urządzenia jest wyłączone.
Eco | Zielona | Wł. | Tryb eco jest włączony. Domyślne ustawienia trybu Eco to 2 str./ark. i Oszcz. toneru.
Wył. | Tryb eco jest wyłączony.
Toner [b] | Pomarańczowy | Miga | W kasecie pozostaje niewielka ilość tonera. Wkrótce nastąpi koniec szacowanego okresu eksploatacji[a] kasety z tonerem. Przygotuj nową kasetę z tonerem do wymiany. Można tymczasowo poprawić jakość wydruku, rozprowadzając toner (patrz Rozprowadzanie tonera).
Wł. | Zbliża się koniec szacowanego czasu eksploatacji kasety z tonerem[a]. Zalecana jest wymiana kasety z tonerem (patrz Wymiana kasety z tonerem).
Wył. | Normalna pojemność wszystkich kaset z tonerem.

[a] Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/IEC 19752. Liczba stron może różnić się w zależności od środowiska pracy, stopnia pokrycia, częstotliwości drukowania, liczby elementów graficznych oraz typu i rozmiaru nośników druku. W kasecie może znajdować się pewna ilość toneru nawet po zapaleniu się diody LED i przerwaniu drukowania przez drukarkę.

[b] Niektóre diody LED mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju (patrz Omówienie panelu sterowania).