## IPv6-konfigurasjon

IPv6 støttes korrekt kun i Windows Vista eller høyere.

- Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig avhengig av modell og land. (se Funksjoner etter modell eller Menyoversikt).

- Hvis IPv6-nettverket ikke fungerer, tilbakestiller du alle nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger og prøver på nytt ved å bruke Fjern innst.

I IPv6-nettverksmiljøet, følger du fremgangsmåten nedenfor for å bruke IPv6-adressen:

### Fra kontrollpanelet

1. Bruk en nettverkskabel for å koble til maskinen til nettverket.

2. Slå på maskinen.

3. Skriv ut en Nettverkskonfigurasjonsrapport som vil sjekke IPv6-adresser (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport).

4. Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og telefakser.

5. Klikk på Legg til en skriver på venstre panel i Skrivere og telefakser-vinduene.

6. Klikk på Legg til en lokal skriver i Legg til skriver-vinduet.

7. Vinduet Veiviser for skriverinstallasjon åpnes. Følg instruksene i vinduet.

Hvis maskinen ikke fungerer i nettverksmiljøet, aktiverer du IPv6. Se neste avsnitt.

#### Aktivere IPv6

1. Klikk på (Menu)-knappen i kontrollpanel.

2. Trykk på Nettverk > TCP/IP (IPv6) > Aktiver IPv6.

3. Velg Pa og trykk på OK.

4. Slå maskinen av og på igjen.

5. Installer skriverdriveren på nytt.

#### Angi IPv6-adresser

Maskinen støtter følgende IPv6-adresser for nettverksutskrift og -administrasjon.

- Link-local Address: Selvkonfigurert lokal IPv6-adresse (adressen begynner med FE80).

- Stateless Address: Automatisk konfigurert IPv6-adresse av en nettverksruter.

- Stateful Address: IPv6-adresse konfigurert av en DHCPv6-server.

- Manual Address: Manuelt konfigurert IPv6-adresse av en bruker.

##### DHCPv6-adressekonfigurasjon (Stateful)

Hvis du har en DHCPv6-server i nettverket, kan du angi ett av følgende alternativer for standard dynamisk vertskonfigurasjon.

1. Klikk på (Menu)-knappen i kontrollpanel.

2. Trykk på Nettverk > Konfig. DHCPv6 > TCP/IP (IPv6).

3. Trykk OK for å velge alternativet du ønsker.

   - DHCPv6-adr.: Bruk alltid DHCPv6, uansett ruterforespørsel.

   - DHCPv6 av: Bruk aldri DHCPv6 uansett ruterforespørsel.

   - Ruter: Bruk DHCPv6 bare når dette forespørres av en ruter.

### Fra SyncThru™ Web Service.

For modeller som ikke har display på kontrollpanelet, må du bruke SyncThru™ Web Service først ved bruk av IPv4-adressen, og deretter følger du prosedyren under for å bruke IPv6.

1. Start en nettleser (f.eks. Internett Explorer) fra Windows. Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, trykk Enter eller klikk på Start.

2. Hvis du logger inn i SyncThru™ Web Service for første gang, må du logge på som administrator. Skriv inn standard bruker-ID og passord nedenfor.

   - ID: admin

   - Passord: sec00000

3. Når vinduet SyncThru™ Web Service åpnes, flytter du pekeren til Settings øverst i menyen, og klikker deretter Network Settings.

4. Klikk TCP/IPv6 på nettsidens venstre panel.

5. Velg avmerkingsboksen IPv6 Protocol for å aktivere IPv6.

6. Velg avmerkingsboksen Manual Address. Tekstboksen Address/Prefix aktiveres.

7. Skriv inn resten av adressen (eksempel: 3FFE:10:88:194::AAAA, der "A" er den heksadesimale verdien 0 til og med 9, A til og med F).

8. Velg konfigurasjonen DHCPv6.

9. Klikk på Apply-knappen.

#### Bruke SyncThru™ Web Service

1. Start en webleser som støtter IPv6-adressering som URL-adresse, for eksempel Internet Explorer.

2. Velg én av IPv6-adressene (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) fra nettverkskonfigurasjonsrapporten (se Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport).

3. Skriv inn IPv6-adressene (for eksempel: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Adressen må være omgitt av '[ ]'-klammer.