## Nuskaitymo meniu

### Nuskaitymo funkcija

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (nuskaitymas) > (Menu) > Scan Scan Feature.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Default Setting > Scan Default.

- Arba paspauskite Scan ir liečiamajame ekrane pasirinkite pageidaujamą meniu elementą.

Elementas | Aprašymas
--- | ---

- USB Default

- USB

Nustato nuskaitymo paskirties vietą į USB. Galite nuskaityti originalus ir išsaugoti nuskaitytus vaizdus USB įrenginyje.

- E-mail Default

- Send Email

- Custom Email

Nustato nuskaitymo paskirties vietą į elektroninį paštą. Galite nuskaityti originalus ir į paskirties vietas išsiųsti elektroniniu paštu (žr. Nuskaitymas į el. paštą).

- FTP Default

- FTP

Nustato nuskaitymo paskirties vietą į FTP serverį. Galite nuskaityti originalus ir išsaugoti nuskaitytus vaizdus FTP serveryje (žr. Nuskaitymas į FTP/SMB serverį).

- SMB Default

- SMB

Nustato nuskaitymo paskirties vietą į SMB serverį. Galite nuskaityti originalus ir išsaugoti nuskaitytus vaizdus SMB serveryje (žr. Nuskaitymas į FTP/SMB serverį).

Send Report | Spausdina ataskaitą, patvirtinančią kad nuskaitytas vaizdas nusiųstas sėkmingai.
Local PC | Nustato nuskaitymo paskirties vietą kompiuteryje prijungtame per USB. Galite nuskaityti originalus ir išsaugoti nuskaitytus vaizdus aplanke, pvz. Mano dokumentai (žr. Paprastas nuskaitymas).
Network PC | Nustato nuskaitymo paskirties vietą kompiuteryje prijungtame per tinklą. Galite nuskaityti originalus ir išsaugoti nuskaitytus vaizdus aplanke, pvz. Mano dokumentai (žr. Nuskaitymas prie tinklo prijungtu įrenginiu).
Document Box | Nustato nuskaitymo paskirties vietą į Document Box. Galite nuskaityti originalus ir išsaugoti nuskaitytus vaizdus aparato laikmenoje, vadinamoje Document Box.
Shared Boxes | Nustato nuskaitymo paskirties vietą į bendrinamą aplanką. Galite sukurti ir naudoti bendrinamą aplanką (Žr. Bendrinto aplanko funkcijos naudojimas).

### Nuskaitymo sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (nuskaitymas) > (Menu) > Scan Setup.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Default Setting > Scan Default.

Elementas | Aprašymas
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

nustatomas vaizdo dydis.

Original Type | Nustatomas originalaus dokumento tipas.
Resolution | nustatoma vaizdo raiška.
Color Mode | nustatomas spalvotas režimas.
File Format | nustatomas failo formatas, kuriuo išsaugomas vaizdas. Jei pasirenkate BMP, JPEG, TIFF arba PDF, galite pasirinkti kelių lapų nuskaitymą.
Darkness | Reguliuoja nuskaityto vaizdo šviesumą.
Contrast | Reguliuoja kontrasto lygį, kad nuskaitytas vaizdas būtų šviesesnis arba tamsesnis už originalą.