## Faksmeny

### Faks Feature

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Velg (faks) > (Menu) > Faksfunksjon på kontrollpanelet.

- Eller trykk Oppsett > Maskinoppsett > Standardinnstilling > Faksstandard på berøringsskjermen.

- Alternativt kan du trykke Faks > velge menyelementet du ønsker på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---

- Skannestr

- Originalstørrelse

Angir bildestørrelse.

Kontrast | Justerer kontrastnivået ved skanning og gjør en original enklere å lese når originalen har matt eller mørkt innhold.
Morkhet | Justerer lysstyrken for å gjøre kopiene enklere å lese hvis originalen inneholder svake tegn og mørke bilder (se Morkhet).
Opplosning | Standardinnstillingene for dokumenter gir gode resultater for vanlige, tekstbaserte originaler. Hvis du imidlertid skal sende originaler av dårlig kvalitet eller som inneholder fotografier, kan du endre oppløsningen for å oppnå høyere kvalitet (se Opplosning).
Dobbeltsidig | skriver ut mottatt faks på begge sider av papiret.

Send flere

Sender en faks til flere mottakere (se Sende en faks til flere mottakere).

Du kan ikke sende fargefaks med denne funksjonen.

Utsett sending

Angir at maskinen sender faks på et senere tidspunkt når du ikke er til stede (se Utsette en faksoverføring).

Du kan ikke sende fargefaks med denne funksjonen.

Prioriter send | Originalen skannes inn i minnet og sendes umiddelbart etter at den pågående operasjonen er fullført. Prioriterte sendinger avbryter i tillegg sendinger til flere mottakere (for eksempel hvis sending til maskin A avsluttes før sending til maskin B begynner) og mellom gjenoppringingsforsøk (se Sende en prioritert faks).

Videresend

Videresender mottatt eller sendt faks til andre mottakere via faks eller PC. Denne funksjonen kan være nyttig hvis du venter en faks når du ikke er på kontoret.

- Se Videresende en sendt faks til et annet mål.

- Se Videresende en mottatt faks.

Sikkert mottak | Lagrer mottatt faks i minnet uten å skrive ut. Du må legge inn passord for å skrive ut mottatte dokumenter. Du kan hindre at uvedkommende får tilgang til dine innkommende fakser (se Motta i modus for sikkert mottak).
Tilfoy side | Legger til dokumenter til en faksjobb med reservert utsettelse (se Legge til dokumenter i en programmert faksjobb).
Avbryt jobb | Avbryter den utsatte faksjobben som er lagret i minnet (se Avbryte en reservert faksjobb).

### Oppsett for sending

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (faks) > (Menu) > Faksoppsett > Sending på kontrollpanelet.

- Eller trykk Oppsett > Maskinoppsett > Standardinnstilling > Faksstandard på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Antall oppring | Angir antall oppringingsforsøk. Hvis du angir 0, vil ikke maskinen ringe opp igjen.
Oppr.intervall | Angir tidsintervall før automatisk oppringing.
Prefiksnr | Angir et prefiks på opptil fem sifre. Dette nummeret blir automatisk slått før et telefonnummer slås. Dette er nyttig for å få tilgang til en hussentral.
ECM-modus | Sender fakser ved bruk av modus for feilkorrigering (EMC) for å sikre at fakser blir sendt problemfritt uten feil. Det kan ta lengre tid.
Senderapport | Angir at maskinen skal skrive ut en rapport der du kan se om fakssendingen var vellykket eller ikke. Hvis du velger Ved feil skriver maskinen ut en rapport kun når sendingen ikke var vellykket.
Bilde-TCR | Skriver ut en rapport med et minimert bilde av forsiden av faksen som ble sendt.
Oppring. modus | Definerer oppringingsmodus til enten tone- eller pulsringing. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle land.
Billigere tid | Sender fakser på et angitt tidspunkt når takstene er lavere. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle land.
Oppsettveiviser | Gjør det enkelt å konfigurere nødvendige alternativer for faks, slik som Maskin-ID, Faksnummer, etc.

### Oppsett for mottak

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (faks) > (Menu) > Faksoppsett > Mottak på kontrollpanelet.

- Eller trykk Oppsett > Maskinoppsett > Standardinnstilling > Faksstandard på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Mottaksmodus | Velger standard modus for faksmottak.
Ant ring f sv | Angir hvor mange ganger maskinen skal ringe før den svarer på et innkommende anrop.
Skr mottaks-ID | Maskinen skriver automatisk ut sidenummer samt dato og klokkeslett for mottak nederst på hver side av en mottatt faks.
Startkd mottak | Initierer faksmottak fra et biapparat som er koblet til EXT-kontakten på baksiden av maskinen. Hvis du løfter av røret på biapparatet og hører fakstoner, kan du taste koden. Fabrikkinnstillingen er *9*.
Autoreduksjon | Reduserer automatisk en inngående faksside, slik at den tilpasses størrelsen på arkene i maskinen.
Forkast str | Justerer en spesiell lengde på slutten av mottatt faks.
Ops uonsk faks | Blokkerer uønskede fakser du har lagret i minnet som nummer for uønskede fakser. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle land.
DRPD-modus | Lar brukeren bruke én enkelt telefonlinje til å svare flere ulike telefonnumre. Du kan angi maskinen til å kjenne igjen forskjellige ringemønstre for hvert nummer. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i alle land (se Motta fakser ved hjelp av DRPD-modus).
Dbl. sd. utsk. | Skriver ut mottatte fakser på begge sider av arket. Du sparer papirforbruk.

- Dokumentbokslagring

- Dokumentbokslagring

Lagrer mottatte fakser i den vanlige boksen. Denne menyen vises kun når en valgfri masselagerenhet (HDD) er installert (se Variety feature).