## Skannausominaisuudet

- Katso perusskannausominaisuuksia varten Perusopas (katso Perusskannaus).

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

- Maksimiresoluutio, joka voidaan saavutta riippuu eri tekijöistä, mukaanlukien tietokoneen nopeus, käytettävissä oleva levytila, muisti, skannattavan olevan kuvan koko, ja bittisyvyyden asetukset. Täten riippuen järjestelmästäsi ja siitä mitä olet skannaamassa, et ehkä kykene skannaamaan tietyillä resoluutioilla, erityisesti käyttäen parannettua dpi.

### Perusskannausmenetelmä

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Valikoimaominaisuus).

Voit skannata alkuperäisiä asiakirjoja laitteellasi USB-kaapelin tai verkon kautta. Asiakirjoja voi skannata seuraavasti:

- Skannaa PC:hen: Skannaa alkuperäiset asiakirjat ohjauspaneelista. Sen jälkeen skannatut tiedot tallennetaan yhdistettyjen tietokoneiden Omat asiakirjat -kansioon (katso Perusskannaus).

- TWAIN: TWAIN on yksi valmiista kuvankäsittelysovelluksista. Kuvan skannaaminen käynnistää valitun sovelluksen, jolla voit ohjata skannausta. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää paikallisyhteyden tai verkkoyhteyden kautta (katso Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta).

- Samsungin skannausavustaja/SmarThru 4/SmarThru Office: Voit skannata kuvia tai asiakirjoja tämän ohjelman avulla.

  - Katso Skannaus Samsungin skannausavustajalla.

  - Katso Skannaus SmarThru 4:llä.

  - Katso Skannaus SmarThru Officella.

- WIA: WIA on lyhenne sanoista Windows Images Acquisition. Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, tietokoneesi täytyy yhdistää suoraan laitteeseen USB-kaapelilla (katso Skannaaminen WIA-ohjaimella).

- USB-muisti: Voit skannata asiakirjan ja tallentaa skannatun kuvan USB-muistilaitteeseen.

- Sähköposti: Voit lähettää skannatun kuvan sähköpostiviestin liitteenä (katso Skannaaminen sähköpostiin).

- FTP/SMB: Voit skannata kuvan ja ladata sen FTP-/SMB-palvelimelle (katso Skannaus FTP/SMB-palvelimeen).

### Skannausasetusten asettaminen tietokoneelle

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

1. Avaa Samsung Easy Printer Manager (katso Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen ).

2. Valitse oikea laite kohdasta Tulostinluettelo.

3. Valitse Skannaus tietokoneeseen -asetukset -valikko.

4. Valitse haluamasi vaihtoehto.

   - Skannauksen aktivointi: Määrittää, otetaanko skannaus käyttöön laitteeseen vai ei.

   - Perusasetukset-välilehti: Sisältää asetukset, jotka liittyvät yleisiin skannaus- ja laiteasetuksiin.

   - Kuva-välilehti: Sisältää asetukset, jotka liittyvät kuvan muuttamiseen.

5. Paina Tallennettu > OK.

### Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta

Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso Näkymä takaa).

Varmista, että tietokoneeseen on asennettu tulostinohjain ohjelmisto-CD-levyltä, sillä tulostinohjain sisältää skannausohjelman (katso Ohjaimen asennus paikallisesti).

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

2. Valitse (Scan) > Skannaa PC:hen > Verkon tietok. ohjauspaneelista.

   Tai valitse Sk. > Verkon PC kosketusnäyttöruudulta.

   Jos näyttöön tulee Ei kaytettavissa -viesti, tarkista porttiliitäntä.

3. Valitse rekisteröidyn tietokoneen Tunnus ja anna Salasana tarvittaessa.

   - Tunnus on sama tunnus kuin skannaustunnus, joka on rekisteröity ohjelmalle Samsung Easy Printer Manager > Vaihda lisäasetustilaan > Skannaus tietokoneeseen -asetukset.

   - Salasana on 4-numeroinen rekisteröity salasana ohjelmalle Samsung Easy Printer Manager > Vaihda lisäasetustilaan > Skannaus tietokoneeseen -asetukset.

4. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

5. Skannaus alkaa.

   Skannattu kuva tallennetaan tietokoneen levyasemalle C:\Käyttäjät\käyttäjän nimi\Omat asiakirj.. Tallennuskansion ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.

### Skannaaminen sähköpostiin

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

#### Sähköpostitilin määrittäminen

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen).

2. Valitse Settings > Network Settings ja Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Kirjoita IP-osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.

4. Syötä palvelimen porttinumero 1–65535.

5. Valitse kohdan SMTP Requires Authentication viereinen ruutu, jos haluat edellyttää todennusta.

6. Kirjoita SMTP-palvelimen kirjautumisnimi ja salasana.

7. Paina Apply.

   - Jos SMTP-palvelimen todennustapa on POP3 before SMTP, lisää valintamerkki kohteeseen SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Anna IP-osoite ja porttinumero.

#### Skannaaminen ja sähköpostin lähettäminen

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

2. Valitse (skannaus) > Skann.->sahkop on the control panel.

   Tai valitse Sk. > Läh. sähköp. kosketusnäyttöruudulta.

3. Anna sisäänkirjautumisnimi ja salasana, jos olet määrittänyt SyncThru™ Web Service -palvelun (katso SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen).

4. Syötä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoite.

   Voit lähettää sähköpostia itsellesi aktivoimalla Auto Send To Self -valinta kohdassa Settings > Scan > Scan To E-mail SyncThru™ Web Service -ohjelmassa.

5. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina OK.

6. Valitse skannattava tiedostoformaatti ja paina OK.

7. Kirjoita SMTP-palvelimen kirjautumisnimi ja salasana.

8. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten sähköpostiviestin.

### Skannaus FTP/SMB-palvelimeen

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

#### FTP/SMB-palvelimen asetukset

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen).

2. Valitse Address Book > Individual > Add.

3. Valitse kohdan Add FTP tai Add SMB viereinen ruutu.

4. Kirjoita IP-osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.

5. Syötä palvelimen porttinumero 1–65535.

6. Valitse Anonymous-kohdan viereinen ruutu, jos haluat, että palvelin sallii käytön todentamattomille henkilöille.

7. Kirjoita kirjautumisnimi ja salasana.

8. Anna toimialuenimi, jos palvelin on liitetty tietylle alueelle, anna muussa tapauksessa vain tietokoneen nimi, joka on rekisteröity SMB-palvelimelle.

9. Anna Path, johon skannattu tiedosto tallennetaan.

   - Kansio, johon skannattu kuva tallennetaan, tulee olla juuressa.

   - Kansion ominaisuudeksi tulee asettaa jaettava.

   - Käyttäjänimellä tulee olla oikeudet lukea kansiota ja kirjoittaa siihen.

10. Paina Apply.

#### Skannaus ja FTP/SMB-palvelimeen lähettäminen

1. Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Valitse (skannaa) > Skannaa->SMB or Skannaa->FTP ohjauspaneelista.

   Tai valitse Sk. > SMB tai FTP kosketusnäyttöruudulta.

4. Valitse palvelin ja haluamasi skannausmuoto.

5. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten tiedoston valittuun palvelimeen.

### Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta

Voit myös skannata ja tuoda asiakirjoja kuvanmuokkausohjelmasta, kuten Adobe Photoshop, jos ohjelmisto on TWAIN-yhteensopiva. Voit skannata TWAIN-yhteensopivalla ohjelmistolla seuraavasti:

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Avaa sovellus, esimerkiksi Adobe Photoshop.

4. Napsauta Tiedostonimi > Tuo ja valitse sitten skanneri.

5. Aseta skannausasetukset.

6. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

### Skannaaminen WIA-ohjaimella

Laite tukee myös Windows Image Acquisition (WIA) -ohjainta kuvien skannaamiseen. WIA on yksi Microsoft Windows 7:n vakio-osista. WIA toimii digitaalikameroiden ja skannereiden kanssa. TWAIN-ohjaimesta poiketen WIA-ohjaimella voit skannata ja säätää kuvia helposti ilman erillistä ohjelmaa:

WIA-ohjain toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä (ei Windows 2000), kun käytössä on USB-portti.

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Napsauta Käynnistä > Ohjauspaneeli > Laitteet ja ääni > Laitteet ja tulostimet.

4. Napsauta laiteohjainkuvaketta hiiren kakkospainikkeella kohteessa Tulostimet ja faksit > Aloita skannaus.

5. Uusi skannaus -sovellus tulee näkyviin.

6. Valitse skannausasetukset ja valitse Esikatselu nähdäksesi asetusten vaikutukset kuvaan.

7. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

### Skannaus Samsungin skannausavustajalla

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

- Voit käyttää OCR (Optical Character Reader) -ominaisuutta Samsungin skannausavustaja -ohjelmasta.

1. Varmista, että laite on liitetty tietokoneeseen, ja että virta on kytketty.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Napsauta Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Samsung-tulostin ja käynnistä Samsung Scan Assistant.

   Valitse Ohje-valikko tai napsauta -painiketta ikkunasta ja napsauta mitä tahansa vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.

4. Aseta skannausasetukset.

5. Napsauta Skannaa.

### Skannaus SmarThru 4:llä

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

- Voit käyttää OCR (Optical Character Reader) -ominaisuutta SmarThru 4 -ohjelmasta.

1. Varmista, että laite on liitetty tietokoneeseen, ja että virta on kytketty.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Kaksoisnapsauta SmarThru 4 -kuvaketta.

4. SmarThru avautuu.

   - Scan to: Voit skannata kuvan ja tallentaa sen sovellukseen tai kansioon, lähettää sen sähköpostitse tai julkaista websivustossa.

   - Image: Voit muokata kuvaa ja lähettää sen valittuun sovellukseen tai kansioon, lähettää sen sähköpostitse tai julkaista websivustossa.

   - Print: Voit tulostaa tallennettuja kuvia.

   Valitse Ohje-valikko tai napsauta -painiketta ikkunasta ja napsauta mitä tahansa vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.

5. Valitse Scan to.

6. Valitse kohde toiminnoista Application, E-mail, Folder, OCR tai Web.

7. Napsauta tarvittaessa Settings asetusten tekemiseksi.

8. Napsauta Scan.

### Skannaus SmarThru Officella

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

- Käyttääksesi SmarThru Office -sovellusta sinun täytyy asentaa ohjelma manuaalisesti toimitetulta CD:ltä. Valitse Kehittynyt asennus > Mukautettu asennus ja valitse asennettavaksi SmarThru Office.

- Voit käyttää OCR (Optical Character Reader) -ominaisuutta SmarThru Office -ohjelmasta.

1. Varmista, että laite on liitetty tietokoneeseen, ja että virta on kytketty.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Kaksoisnapsauta SmarThru Office -kuvaketta.

4. Näyttöön tulee SmarThru Office -ikkuna.

   Valitse Help-valikko tai napsauta -painiketta ikkunasta ja napsauta mitä tahansa vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.

5. Napsauta SmarThru Office -kuvaketta () Windowsin tehtäväpalkin kasettialueelta aktivoidaksesi SmarThru Office -laukaisimen.

6. Napsauta skannauskuvaketta () avataksesi skannausikkunan.

7. Scan Setting-ikkuna avautuu.

8. Aseta skannausasetukset ja napsauta Scan.

### Skannaaminen Macintosh-tietokoneella

#### Skannaus USB:hen kytketystä laitteesta

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Käynnistä Applications ja napsauta Image Capture.

   Jos No Image Capture device connected -viesti ilmestyy, irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, katso lisätietoja Image Capture -ohjelman ohjeesta.

4. Valitse haluamasi vaihtoehto.

5. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

   Jos skannaus ei toimi Image Capture -ohjelmassa, päivitä Mac OS -käyttöjärjestelmä uusimpaan versioon. Image Capture toimii oikein Mac OS X 10.4.7:ssä ja uudemmissa versioissa.

#### Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta

Vain verkko- tai langaton malli (katso Eri mallien ominaisuudet).

1. Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Käynnistä Applications ja napsauta Image Capture.

4. Noudata alla olevia käyttöjärjestelmän mukaisia vaiheita.

   - Versiolle 10.4

     - Napsauta valikkorivin Devices > Browse Devices.

     - Valitse laitteesi Twain-laitteiden valinnoista. Varmista, että Use TWAIN software -ruutu on valittuna.

     - Napsauta Connect.

       Jos varoitusilmoitus tulee esiin, napsauta Change Port.. portin valitsemiseksi, tai jos tulee TWAIN UI esiin, napsauta Change Port.. Preference -välilehdeltä ja valitse uusi portti.

   - Versiolle 10,5

     - Napsauta valikkorivin Devices > Browse Devices.

     - Varmista, että Connected-valintaruutu on valittuna laitteesi vierestä kohdasta Bonjour Devices.

     - Jos haluat skannata TWAIN-ohjelmistoa käyttäen, noudata yllä olevia Mac OS X 10.4 -vaiheita.

   - Jos kyseessä on versio 10.6 - 10.7, valitse laitteesi SHARED-kohdan alapuolelta.

5. Määritä skannausasetukset tässä ohjelmassa.

6. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

   - Jos Image Capture -ohjelman skannaus ei toimi, päivätä Mac OS -käyttöjärjestelmäsi uusimpaan versioon. Image Capture toimii oikein Mac OS X 10.4.7:ssä ja uudemmissa versioissa.

   - Katso lisätietoja Image Capture -ohjelman ohjeesta.

   - Voit myös käyttää TWAIN-yhteensopivaa ohjelmistoa, kuten Adobe Photoshopia.

### Skannaaminen Linux-järjestelmässä

#### Skannaaminen

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Unified Driver Configurator -kuvaketta.

3. Napsauta -painiketta vaihtaaksesi Scanners Configuration -toimintoon.

4. Valitse skanneri luettelosta.

5. Napsauta Properties.

6. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

7. Napsauta Scanner Properties -ikkunasta Preview.

8. Asiakirja skannataan, ja esikatselukuva ilmestyy kohtaan Preview Pane.

9. Vedä osoitinta asettaaksesi skannattavan kuva-alueen kohdassa Preview Pane.

10. Valitse haluamasi vaihtoehto.

11. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

    Skannausasetukset ovat tallennettavissa ja lisättävissä myöhempää käyttöä varten Job Type -luetteloon.

#### Kuvan muokkaaminen Image Managerillä

Image Manager -sovelluksen komentojen ja työkalujen avulla voit muokata skannattua kuvaa.