## Configuration du système

### Configuration de l'appareil

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > CONFIG MACHINE sur le panneau de commande.

- Ou sélectionnez Configurat > Configuration de la machine > Configuration initiale sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
ID MACHINE | Permet de définir l'identifiant de l'appareil imprimé en haut de chaque page de télécopie que vous envoyez.
Numero de fax | Permet de définir le numéro de télécopie imprimé en haut de chaque page de télécopie que vous envoyez.
DATE & HEURE | Permet de régler la date et l’heure.
MODE HORLOGE | Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure, 12 heures ou 24 heures.

MENU FORMUL.

- DESACTIVE: imprime en mode normal.

- FORM. UNIQUE: imprime la page entière à l’aide du premier formulaire.

- FORM. DOUBLE: imprime le recto à l’aide du premier formulaire et le verso à l’aide du deuxième formulaire.

SEL. FORMUL. | Une surimpression de formulaire consiste en des images enregistrées sur le périphérique de stockage de masse (disque dur) de l’imprimante sous un format spécial et qui peuvent être imprimées sur n’importe quel document.
Mise file att DD | Lorsque l'option est réglée sur ACTIVE, permet de stocker des documents sur le périphérique de stockage de masse (disque dur) pour une impression en réseau.
LANGUE | Permet de définir la langue du texte qui apparaît sur l'affichage du panneau de commande.
MODE PAR DEF. | Permet de définir le mode par défaut de l'appareil, parmi mode télécopie, mode copie ou mode numérisation.
Format papier pr défaut | Vous pouvez définir le format de papier à utiliser par défaut.
ECO ENERGIE | Permet de définir le délai d’attente avant que l’appareil ne passe en mode d’économie d’énergie. Lorsque l’appareil ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.
ECO ENERG. NUM | Permet de définir le délai d’attente du scanner avant que l’appareil ne passe en mode d’économie d’énergie. Lorsque le scanner ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.
Temporis syst. | Permet de définir la durée durant laquelle l'appareil se souvient des réglages de copie précédemment utilisés. Lorsque le délai d'attente est écoulé, l'appareil passe aux paramètres de copie par défaut.
EXPIR. IMPR. | Permet de spécifier le délai avant que l’imprimante n’imprime la dernière page d’un document ne comportant pas de commande d’impression.

EVENMT. REVEIL

Vous pouvez définir les conditions de sortie du mode d'économie d'énergie. Allumez l'appareil.

- APPUI BOUTON: Lorsque vous appuyez sur une touche, sauf la touche d'alimentation, l'appareil sort du mode d'économie d'énergie.

- SCANNER: Lorsque vous insérez du papier dans le chargeur de documents, l'appareil sort du mode d'économie d'énergie.

- IMPRIMANTE: Lorsque vous ouvrez ou vous fermez le bac d'alimentation papier, l'appareil sort du mode d'économie d'énergie.

CONTINUER AUTO

Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis pour le papier.

- DESACTIVE: Si le papier ne correspond pas, l'appareil attend que vous introduisiez le bon papier.

- ACTIVE: En cas de disparité, un message d’erreur s’affiche. L’appareil attend 30 secondes au bout desquelles le message d’erreur disparaît et l’impression reprend automatiquement.

- ALTITUDE

- Réglage de l’altitude

Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'altitude de l'appareil.

RC AUTO | Permet d’ajouter le retour chariot nécessaire à chaque saut de ligne, ce qui est utile pour les utilisateurs Unix ou DOS.
Version du logiciel | Permet d'afficher la version du microprogramme du produit.
Saisie semi-automatique | Propose des suggestions au fur et à mesure que vous entrez une adresse électronique ou un numéro de télécopie. Ceci vous permet de trouver et de sélectionner les données sans devoir les entrer complètement.

- Chainage Bacs

- Commut. bacs auto

Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis. Par exemple, si le même format de papier se trouve dans les bacs 1 et 2, l'appareil imprime automatiquement à partir du bac 2 lorsque le bac 1 est vide.

Cette option n'est pas proposée si vous sélectionnez Auto sous Source du papier dans le pilote d'impression.

Substit papier Substitution de papier | Permet de substituer automatiquement le format de papier du pilote d'impression afin d'éviter d'utiliser un format de papier ne correspondant pas à Lettre ou A4. Par exemple, si vous avez du papier A4 dans le magasin, mais que vous réglez le format de papier sur Letter US dans le pilote d’impression, l’appareil imprime sur papier A4 et vice-versa.
Mélange papier | Déterminez s'il faut ignorer ou non l'erreur de mélange de papier. Si vous sélectionnez DESACTIVE, l'appareil n'interrompt pas l'impression même en cas de mélange de papier.
IMPRPGEBLANCHE | L’imprimante détecte les données d’impression de l’ordinateur, que la page soit vide ou non. Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il imprime ou passe la page vide.

Multi-bac

- MODE: Permet de sélectionner le mode Bacs multiples que vous souhaitez utiliser.

- Bac par défaut: Permet de sélectionner le bac utilisé par défaut.

Source par défaut | Permet de sélectionner le bac utilisé par défaut.
Carnet adress | Permet de consulter ou d'imprimer le répertoire ou la liste des adresses électroniques.

Maintenance

- NETT. TAMBOUR: Permet de nettoyer le tambour OPC de la cartouche en imprimant sur une feuille.

- NETT. FOUR: Permet de nettoyer le four en imprimant sur une feuille.

- EFF. MES. VIDE: Cette option n'apparaît que lorsque la cartouche de toner est vide.

- INFOS CONSO. Permet de vérifier le nombre de pages imprimées et la quantité de toner restant dans la cartouche.

- Alert ton faib: Si la cartouche du toner est épuisée, un message apparaît informant l’utilisateur qu’il doit la changer. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou non ce message.

- Empil. papier: Si vous utilisez un appareil dans un endroit humide, ou si vous utilisez un support d’impression humide à cause d’une humidité élevée, les feuilles imprimées présentes sur le bac de sortie pourraient être voilées et pourraient ne pas s’empiler correctement. Dans ce cas, vous pouvez dire à l’appareil d’utiliser cette fonction pour laisser les impressions s’empiler fermement. Toutefois, l’utilisation de cette fonction ralentira l’impression.

CONFIG IMPORT. | Permet d'importer les données stockées sur une clé USB vers l'appareil.
CONFIG EXPORT. | Permet d'exporter les données stockées sur une clé USB vers l'appareil.
ECO TONER | L’activation de ce mode prolonge l’autonomie de la cartouche de toner et permet d’obtenir un coût à la page inférieur à celui obtenu en mode normal en réduisant néanmoins la qualité d’impression.
Mode silencieux | Vous pouvez réduire le bruit d'impression en activant ce menu. Toutefois, la vitesse et la qualité d'impression peuvent être réduites.

Parametres Eco

Permet d'économiser des ressources d'impression et active le mode d'impression respectueuse de l'environnement.

- MODE PAR DEF. Permet d'activer ou de désactiver le mode économique.

  FORÇAGE (Activé-forcé) : Permet d'activer le mode économique en utilisant un mot de passe. Si un utilisateur souhaite activer/désactiver le mode économique, il doit entrer le mot de passe.

- SELECTION TEMP (SELECTION TEMP): Permet de sélectionner le mode économique défini dans SyncThru™ Web Service.

EFFACER REGL. | Permet de restaurer les paramètres par défaut de sortie d'usine de l'appareil.

### Configuration du papier

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > CONFIG PAPIER sur le panneau de commande.

- Ou sélectionnez Configurat > Configuration de la machine > Configuration du papier sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
FORMAT PAPIER | Permet de définir le format de papier en A4, Letter US ou d’autres formats de papier, selon vos besoins.
TYPE PAPIER | Permet de choisir le format de papier de chaque bac.
ALIM. PAPIER | Permet de sélectionner le bac d'alimentation à utiliser.
Marge | Permet de définir les marges pour le document.
Confirmation de bac | Permet d'activer le message de confirmation de bac. Si vous ouvrez puis fermez un bac, une fenêtre vous demandant s'il faut définir le format et le type de papier pour le bac que vous venez d'ouvrir apparaît.

### Son / Volume

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > SON/VOLUME sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Configuration initiale > Son/Volume sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
TONAL. CLAVIER | Active ou désactive les bips des touches. Si cette option est activée, un bip est émis chaque fois que vous appuyez sur une touche.
TONAL. ALARME | Active ou désactive la tonalité d’alarme. Lorsque cette option est activée, une alarme retentit en cas d’erreur ou en fin de transmission d’un fax.

HAUT-PARLEUR

Active ou désactive les sons de la ligne téléphonique diffusés par le haut-parleur, comme la tonalité de composition ou la tonalité de télécopie. Lorsque cette option est en mode COM. le haut-parleur reste activé jusqu’à ce que l’appareil distant réponde.

Vous pouvez ajuster le niveau du volume à l’aide de Ligne. Vous ne pouvez ajuster le volume du haut-parleur que lorsque le câble téléphonique est connecté.

1. Appuyez sur la touche (FAX) du panneau de commande.

2. Appuyez sur le bouton Ligne. Le haut-parleur émet une tonalité de composition.

3. Appuyez sur les flèches jusqu’à ce que vous obteniez le volume souhaité.

4. Appuyez sur Ligne pour valider la modification et revenir au mode prêt.

SONNERIE | Ajuste le volume de la sonnerie. Pour le volume de sonnerie, vous pouvez choisir entre DESACTIVE, FAIBLE, MOYEN et ELEVEE.

### Journal

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > JOURNAL sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Journaux sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
STRUCT. MENUS | Permet d'imprimer la structure des menus qui présente la disposition et les paramètres en cours de cet appareil.
JOURNAL GEN. | Permet d'imprimer toutes sortes de rapports fournis par l'appareil.
CONFIGURATION | Permet d'imprimer un journal sur la configuration générale de l’appareil.

- INFOS CONSO.

- Infos sur consommables

Permet d'imprimer la page d’informations concernant les fournitures.

CARNET ADRES. | Permet d'imprimer toutes les adresses e-mail actuellement enregistrées dans la mémoire de l’appareil.
PAGE DEMO | Permet d'imprimer la page démo pour vérifier l’impression correcte ou non de votre appareil.
ENVOI DE FAX | Permet d'imprimer un rapport de transmission indiquant le numéro de télécopie, le nombre de pages, la durée totale, le mode de communication et le résultat de la transmission. Vous pouvez paramétrer votre appareil pour imprimer automatiquement un journal de confirmation de transmission après chaque tâche fax.
Fax envoyé | Permet d'imprimer des informations sur les dernières télécopies envoyées.
FAX REÇU | Permet d'imprimer des informations sur les dernières télécopies reçues.
E-mail envoyé | Permet d'imprimer des informations sur les derniers e-mails envoyés.

- TRAV. PROGRAM.

- Tâches de fax programmées

Permet d'imprimer la liste des documents actuellement stockés correspondant à des télécopies différées, avec l’heure de début et le type de chaque opération.

FAX INDESIR. | Permet d'imprimer les numéros de télécopie désignés comme numéros de télécopie indésirables.

- CONFIG RESEAU

- Configuration réseau

Permet d'imprimer des informations sur la connexion réseau et la configuration de votre appareil.

- AUTH. UTIL.

- Authentification de l’utilisateur local

Permet d'imprimer les utilisateurs autorisés à utiliser la fonction e-mail.

POLICE PCL | Permet d'imprimer la liste des polices PCL.

- POLICE PS

- LISTE POL PS3

Permet d'imprimer la liste des polices PS/PS3.

POLICE EPSON | Permet d'imprimer la liste des polices EPSON.
POLICE KSC5843 | Permet d'imprimer la liste des polices KSC5843
POLICE KSC5895 | Permet d'imprimer la liste des polices KSC5895.
LISTE POL KSSM | Permet d'imprimer la liste des polices KSSM.

- AUT UTILIS RES

- Authentification de l’utilisateur réseau

Permet d'imprimer les utilisateurs, ainsi que leurs identifiants, qui se sont connectés sur le domaine.

Compteur util. | Permet d'imprimer une page d'utilisation. La page Utilisation contient le nombre total de pages imprimées.
OPTIONS DE FAX | Permet d'imprimer des informations des rapports de télécopie.

- Tâche enreg.

- Tâches enregistrées

Permet d'imprimer les tâches actuellement stockées dans la mémoire optionnelle ou sur un périphérique de stockage de masse (disque dur).

- TACHE TERMINEE

- Tâches terminées

Permet d'imprimer la liste des tâches terminées.

Journal comptable | Ceci n'est disponible que lorsque l'option Gestion des tâches est activée dans SyncThru™ Web Admin Service. Vous pouvez imprimer un rapport du nombre d'impressions pour chaque utilisateur.

### Maintenance

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > MAINTENANCE sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Configuration initiale sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
EFF. MES. VIDE | Lorsque la cartouche de toner sera vide, ce message apparaîtra. Vous pouvez l'effacer.
IGNORER TONER | Vous pouvez forcer l’appareil à ignorer le message indiquant que la cartouche de toner est vide et à continuer d’imprimer les télécopies entrantes.
DUR VIE CONSO | Indique la durée de vie des consommables (voir Suivi de la durée de vie des consommables).
Alert ton faib | Permet de personnaliser le niveau d’alerte, à toner faible ou à fin de toner (voir Configuration de l'alerte de toner faible).

- NUMERO SERIE

- NO. SERIE

Permet d'afficher le numéro de série de l’appareil. Si vous appelez pour une réparation ou si vous vous enregistrez comme utilisateur sur le site de Samsung, vous aurez besoin de ce numéro.

Empil. papier | Permet d'activer la fonction de lien automatique des bacs. Si un bac n'est pas disponible, parce qu'il est vide ou que le piper ne correspond pas, cette option permet à l'imprimante d'utiliser le papier d'un autre bac.
PAP. COULEUR | Permet de régler les paramètres de couleur, comme le contraste, le calage des couleurs, la densité des couleurs, etc.
DISQUE RAM | Permet de définir certaines portions du disque RAM comme espace de stockage des tâches. L'utilisation de l'espace de stockage active le menu de gestion des tâches (voir Gestion des tâches). Ceci permet d'envoyer dans la file d’attente d’impression du disque RAM les données stockées par l’ordinateur.

### Effacer les réglages

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > EFFACER REGL. sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Restaurer les options sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---
TOUS REGLAGES | Efface toutes les données stockées dans la mémoire et réinitialise tous vos paramètres aux valeurs par défaut d’origine.
Configuration de l’imprimante | Permet de restaurer toutes les options d'impression à leurs valeurs par défaut d’origine.
Configuration du papier | Permet de rétablir les valeurs par défaut de toutes les options du papier.

- CONFIG. FAX

- Fax par défaut

Restaure toutes les options de télécopie à leurs valeurs par défaut d’origine.

- CONFIG. COPIE

- Copie par défaut

Restaure toutes les options de copie à leurs valeurs par défaut d’origine.

- CONFIG NUMER.

- Numérisation par défaut

Restaure toutes les options de numérisation à leurs valeurs par défaut d’origine.

CONFIG SYSTEME | Restaure toutes les options système à leurs valeurs par défaut d’origine.
CONFIG RESEAU | Restaure toutes les options réseau à leurs valeurs par défaut d’origine. (Redémarrage nécessaire.)
CARNET ADRES. | Efface toutes les entrées d’adresse électronique enregistrées en mémoire.

- Fax envoyé

- Journal des envois

Efface toutes les données concernant les télécopies envoyées.

E-mail envoyé | Efface toutes les données concernant les emails envoyés.

- FAX REÇU

- JOURN REC. FAX

- Journal de réception

Efface tous les enregistrements concernant les télécopies reçues.

### Gestion des tâches

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > GESTION TÂCHE sur le panneau de commande.

Élément | Description
--- | ---
ACTIV. TACHE | Permet d'afficher les liste des tâches d'impression en attente.
ENREG. TACHE | Permet d'afficher les liste des tâches d'impression stockées sur le disque.
POL FICH | Si la mémoire comporte déjà un nom identique à celui saisi pour un nouveau nom de fichier, vous pouvez le renommer ou le remplacer.

### Écrasement d’image

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

- Appuyez sur (Menu) > CONFIG SYSTEME > ECRASERIMAGE sur le panneau de commande.

Élément | Description
--- | ---
MANUEL | Vous pouvez écraser la mémoire USB intégrée pour effacer toutes les données qui y sont stockées.

### Configuration USB

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

- Appuyez sur USB sur l'écran tactile.

Option | Description
--- | ---
Imprimer depuis | Permet d'afficher la liste des fichiers de la Navigation dans les fichiers. Sélectionnez un fichier à imprimer.
NUM. VS USB | Permet de définir un périphérique USB comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous sauvegardez l'image numérisée sur un périphérique USB.
Gestion fichiers | Permet d'afficher la liste des fichiers de la Navigation dans les fichiers. Sélectionnez un fichier à supprimer. Vous pouvez formater le périphérique USB.
Afficher l’espace | Permet d'afficher l'espace restant.

### Configuration de l'émulation

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

- Appuyez sur (Menu) > Config impress > Emulation sur le panneau de commande.

Élément | Description
--- | ---
TYPE EMULATION | La langue de l’appareil détermine le mode de communication entre l’ordinateur et l’imprimante.
CONFIG | Permet de définir des paramètres détaillés pour le type d'émulation sélectionné.

### Configuration des e-mails

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

- Appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Configuration de l’e-mail sur l'écran tactile.

Option | Description
--- | ---
Serveur SMTP | Permet de configurer le serveur SMTP.
Auto-envoi | Permet de vous envoyer l'e-mail afin que vous puissiez en effectuer une sauvegarde ou l'utiliser comme rappel.
Adresse À par défaut | Permet de définir une adresse électronique de destinataire par défaut.
Expéditeur par défaut | Permet de définir une adresse électronique d'expéditeur par défaut.
Objet par défaut | Permet de définir un objet d'e-mail par défaut.

### Configuration du carnet d'adresses

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

- Appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Carnet adress sur l'écran tactile.

Option | Description
--- | ---
Répertoire | Permet d'ajouter, de consulter, d'imprimer, ou de supprimer des entrées du répertoire. Vous pouvez également créer un groupe.
E-mail | Permet d'ajouter, de consulter, d'imprimer, ou de supprimer des e-mails. Vous pouvez également créer un groupe.

### Configuration du dossier de documents

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

#### Fonction dossier doc

- Appuyez sur (Menu) > Dossier doc. > Fonction dossier doc sur le panneau de commande.

Option | Description
--- | ---
Ajout du scanner | Permet de stocker des documents numérisés dans une boîte. Le fichier stocké sera nommé automatiquement « AnnéeMoisJourHeureMinuteSeconde ».
Tâche du dossier | Permet d'imprimer un document contenu dans un dossier.

#### Config dossier doc

- Appuyez sur (Menu) > Dossier doc. > Config dossier doc sur le panneau de commande.

Option | Description
--- | ---
Ajout du scanner | Permet de définir les options par défaut pour le stockage du document dans un dossier.
Tâche du dossier | Permet de définir les options par défaut pour l'impression du document à partir d'un dossier.

### Configuration du réseau

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

- Appuyez sur (Menu) > Réseau sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Configuration réseau sur l'écran tactile.

Option | Description
--- | ---

TCP/IP (IPV4)

Permet de sélectionner le protocole approprié et de configurer les paramètres à utiliser dans l’environnement réseau.

De nombreux paramètres doivent être définis. Si vous n’êtes pas sûr de vous, laissez-les en l’état ou consultez l’administrateur du réseau.

TCP/IP (IPV6) | Sélectionnez cette option pour utiliser l’environnement réseau via IPv6 (voir Configuration IPv6).
VIT. ETHERNET | Permet de configurer la vitesse de transmission du réseau.
802.1x | Vous pouvez sélectionner l’authentification d’utilisateur pour la communication de réseau. Pour des informations détaillées, consultez l’administrateur réseau.
SANS FIL | Sélectionnez cette option pour utiliser le réseau sans fil.
EFFACER REGL. | Permet de restaurer les paramètres réseau à leurs valeurs par défaut. (Redémarrage nécessaire.)

- CONFIG RESEAU

- Configuration réseau

Cette liste donne des informations sur la connexion réseau et la configuration de votre appareil.

Activat réseau | Vous pouvez définir s'il faut activer ou désactiver l'éthernet.
Activat HTTP | Vous pouvez indiquer s'il faut utiliser SyncThru™ Web Service ou non.