## העתקה בסיסית

למידע על מאפייני הדפסה מיוחדים, עיין במדריך מתקדם (ראה תפריט העתקה).

### העתקה בסיסית

אם ההתקן שלך כולל לחצני +/- בלוח הבקרה (ראה מבט כללי על לוח הבקרה):

1. הנח מסמך מקור אחד כשהוא פונה כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק.

2. אם ברצונך להתאים אישית את הגדרות ההעתקה, לרבות כהות, סוג מקור ועוד, באמצעות הגדרות התקן בתוכנית Samsung Easy Printer Manager או במקטע Machine בתוכנית Printer Settings Utility.

   - עבור משתמשי Windows ו- Macintosh, ראה הגדרות התקן.

   - עבור משתמשי Linux, ראה השימוש ב- Smart Panel.

3. במידת הצורך הזן את מספר העותקים באמצעות הלחצנים +/- .

4. לחץ על (התחל).

1. בחר (העתקה) בלוח הבקרה.

2. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

3. אם ברצונך להתאים באופן אישי את הגדרות ההעתקה, לרבות Reduce/Enlarge, ‏Darkness, ‏Contrast, ‏Original Type ועוד, באמצעות לחצני לוח הבקרה (ראה שינוי ההגדרות עבור כל עותק).

4. במידת הצורך הזן את מספר העותקים באמצעות החיצים או לוח המקשים המספרי.

5. לחץ על (התחל).

אם עליך לבטל את עבודת ההעתקה במהלך הפעולה, לחץ על (בטל/הפסק) וההעתקה תיפסק.

### שינוי ההגדרות עבור כל עותק

ההתקן מספק הגדרות ברירת מחדל להעתקה כדי שתוכל ליצור עותק במהירות ובקלות.

- אם תלחץ על הלחצן (בטל/הפסק) פעמיים בזמן הגדרת אפשרויות ההעתקה, יבוטלו כל האפשרויות שהגדרת עבור משימת ההעתקה הנוכחית ויוחזרו למצב ברירת המחדל שלהן. לחלופין, ההגדרות יחזרו באופן אוטומטי למצב ברירת המחדל לאחר שההתקן ישלים את משימת ההעתקה הנוכחית.

- הגישה לתפריטים עשויה להשתנות מדגם לדגם (ראה גישה לתפריט).

  אם ההתקן שלך כולל לחצני +/- בלוח הבקרה:

  באפשרותך להתאים אישית את הגדרות ההעתקה, כגון כהות, סוג מקור ועוד, באמצעות הגדרות התקן בתוכנית Samsung Easy Printer Manager או במקטע Machine בתוכנית Printer Settings Utility.

  - עבור משתמשי Windows ו- Macintosh, ראה הגדרות התקן.

  - עבור משתמשי Linux, ראה השימוש ב- Smart Panel.

- ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על OK כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.

#### כהות

אם מסמך המקור שלך מכיל סימונים חיוורים ותמונות כהות, תוכל לכוונן את הבהירות כדי ליצור עותק שיהיה קל יותר לקריאה.

1. בחר (העתקה) > (תפריט) > ‏Copy Feature > ‏Darkness בלוח הבקרה.

2. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על OK.

   לדוגמה, Light+5 היא ההגדרה הבהירה ביותר, ו-Dark+5 היא ההגדרה הכהה ביותר.

3. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

#### ניגודיות

התפריט Contrast מאפשר לך להגדיל או להקטין את ההבדל בין האזורים הבהירים והכהים של תמונה.

1. בחר (העתקה) > (תפריט) > ‏Copy Feature > ‏Contrast בלוח הבקרה.

2. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על OK.

   בחר Dark כדי להגביר את הניגודיות ובחר Light כדי להפחית אותה.

3. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

#### מסמך המקור

ההגדרה "מקור" משמשת לשיפור איכות העותק על-ידי בחירת המסמך עבור משימת ההעתקה הנוכחית.

1. בחר (העתקה) > (תפריט) > ‏Copy Feature > ‏Original Type בלוח הבקרה.

2. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על OK.

   - Text: השתמש למסמכים מקוריים המכילים בעיקר טקסט.

   - Text/Photo: השתמש למסמכים מקוריים המשלבים טקסט ותמונות.

     אם טקסט בהדפס מטושטש, בחר Text כדי לקבל טקסט ברור.

   - Photo: השתמש למסמכים מקוריים שהינם תמונות.

3. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

#### העתק מוקטן או מוגדל

באפשרותך להקטין או להגדיל את גודל התמונה המועתקת מ-‏25% ל-‏400% ממזין המסמכים או ממשטח הזכוכית של הסורק.

- ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיין מגוון).

- אם ההתקן מוגדר למצב חיסכון, תכונות ההקטנה וההגדלה אינן זמינות.

##### לבחירה מבין גודלי העותקים המוגדרים מראש

1. בחר (העתקה) > (תפריט) > ‏Copy Feature > ‏Reduce/Enlarge בלוח הבקרה.

2. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על OK.

3. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

##### כדי לשנות את גודל העותק באמצעות הזנה ישירה של שיעור ההגדלה או ההקטנה

1. בחר (העתקה) > (תפריט) > ‏Copy Feature > ‏Reduce/Enlarge‏ > Custom בלוח הבקרה.

2. הזן את גודל העותק הרצוי באמצעות לוח המקשים המספרי.

3. לחץ על OK כדי לשמור את הבחירה.

4. לחץ על (בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

בעת יצירת עותק מוקטן, קווים שחורים עשויים להופיע בתחתית העותק.

### העתקת תעודת זהות

המכשיר שלך יכול להדפיס מסמכי מקור דו-צדדיים על גבי גליון אחד.

ההתקן מדפיס צד אחד של מסמך המקור בחציו העליון של הנייר ואת הצד השני על חציו התחתון של הנייר מבלי להקטין את הגודל של מסמך המקור. מאפיין זה שימושי עבור העתקה של פריט קטן, כגון כרטיס ביקור.

- יש להניח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק כדי להשתמש במאפיין זה.

- אם ההתקן מוגדר למצב Eco, מאפיין זה אינו זמין.

נוהל התפעול עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

1. לחץ צילום ID בלוח הבקרה.

2. הנח את הצד הקדמי של מסמך מקור כשהוא פונה כלפי מטה על זכוכית הסורק, כאשר החיצים מצביעים כפי שמוצג. לאחר מכן, סגור את מכסה הסורק.

3. ההודעה Place Front Side and Press [Start]‎ מופיעה בתצוגה.

   אם ההתקן שלך כולל לחצני +/- בלוח הבקרה, הנורית 'קדמי' בלוח הבקרה נדלקת.

4. לחץ על (התחל).

   המכשיר יתחיל לסרוק את הצד הקדמי ויציג Place Back Side and Press [Start]‎.

   אם ההתקן שלך כולל לחצני +/- בלוח הבקרה, הנורית 'אחורי' בלוח הבקרה נדלקת.

5. הפוך את מסמך המקור והנח אותו על משטח הזכוכית של הסורק, כאשר החיצים נראים כפי שמוצג באיור. לאחר מכן, סגור את מכסה הסורק.

6. לחץ על הלחצן (התחל).

- אם לא תלחץ על הלחצן (התחל), יועתק הצד הקדמי בלבד.

- אם מסמך המקור גדול מהשטח הניתן להדפסה, ייתכן שחלקים מסוימים לא יודפסו.