## Scanfunktionen

- Informationen über die grundlegenden Scanfunktionen finden Sie im Benutzerhandbuch, Grundlagen (siehe Scannen).

- Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

- Die maximal mögliche Auflösung hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem Geschwindigkeit des Computers, verfügbarer Speicherplatz, Arbeitsspeicher, Größe des gescannten Bilds und Einstellungen für Bittiefe. Abhängig von Ihrem System und dem zu scannenden Objekt können Sie also unter Umständen nicht mit bestimmten Auflösungen Scannen, insbesondere bei Verwendung der Option Enhanced DPI.

### Grundlegendes Scanverfahren

Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionsvielfalt).

Sie können die Vorlagen mit Ihrem Gerät über ein USB-Kabel oder über das Netzwerk scannen. Die folgenden Verfahren können zum Scannen Ihrer Dokumente befolgt werden:

- An PC scannen: Scannen Sie die Vorlagen über das Bedienfeld. Die gescannten Daten werden dann im Ordner Eigene Dokumente des angeschlossenen Computers abgelegt (siehe Einfach Scannen).

- TWAIN: TWAIN ist eine der voreingestellten Bildbearbeitungsanwendungen. Beim Scannen eines Bildes wird die ausgewählte Anwendung gestartet, mit der Sie den Scanvorgang steuern können. Diese Funktion kann über die lokale Verbindung oder über eine Netzwerkverbindung verwendet werden (siehe Scannen von einem Bildbearbeitungsprogramm).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Mit diesem Programm können Sie Bilder oder Dokumente scannen.

  - Siehe Scannen mit dem Samsung Scan Assistant.

  - Siehe Scannen mit SmarThru 4.

  - Siehe Scannen mit SmarThru Office.

- WIA: WIA steht für Windows Images Acquisition. Um dieses Programm verwenden zu können, müssen Sie Ihren Computer direkt über ein USB-Kabel mit dem Gerät verbinden (siehe Scannen mit dem WIA-Treiber).

- USB-Speicher: Sie können ein Dokument scannen und das gescannte Bild dann auf einem USB-Speichergerät speichern.

- E-Mail: Sie können das gescannte Bild als E-Mail-Anhang senden (siehe Scannen zu E-Mail).

- FTP/SMB: Sie können ein Bild scannen und auf einen FTP/SMB-Server hochladen (siehe Scannen zu einem FTP/SMB-Server).

### Auf dem Computer die Scan-Einstellungen festlegen

Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

1. Samsung Easy Printer Manager öffnen (siehe Samsung Easy Printer Manager verwenden ).

2. Wählen Sie das entsprechende Gerät in der Druckerliste.

3. Das Menü Über PC scannen wählen.

4. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

   - Scannen aktivieren: Legt fest, ob mit dem Gerät gescannt werden darf oder nicht.

   - Registerkarte Standard: Bietet allgemeine Einstellmöglichkeiten zum Scanvorgang und für das Gerät.

   - Registerkarte Bild: Bietet Einstellmöglichkeiten zum Ändern des Abbildes.

5. Drücken Sie auf Speichern > OK.

### Von einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät scannen

Das Gerät unterstützt diese Netzwerk-Schnittstelle nicht, so dass es diese Funktion nicht benutzen kann (siehe Rückansicht).

Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber mit Hilfe der Software-CD auf Ihrem Computer installiert wurde, da der Druckertreiber das Scanprogramm beinhaltet (siehe Lokales Installieren des Treibers).

1. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

2. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Scan) > An PC scannen > Netzwerk-PC.

   Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Scan > Netzw.-PC.

   Wenn die Meldung Nicht verfuegbar angezeigt wird, prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.

3. Wählen Sie die registrierte Computer-ID und geben Sie dann bei Bedarf das Passwort ein.

   - ID entspricht der registrierten Scan-ID für Samsung Easy Printer Manager > Switch to advanced mode > Über PC scannen.

   - Passwort entspricht der registrierten Scan-ID für Samsung Easy Printer Manager > Auf erweiterten Modus schalten > Über PC scannen.

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf OK.

5. Der Scanvorgang beginnt.

   Das gescannte Bild wird unter C:\Benutzer\Benutzername\Eigene Dateien gespeichert. Der Ordner zum Speichern kann je nach Betriebssystem oder verwendeter Anwendung davon abweichen.

### Scannen zu E-Mail

Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

#### Einrichten eines E-Mail-Kontos

1. So greifen Sie auf SyncThru™ Web Service zu (siehe SyncThru™ Web Service verwenden).

2. Klicken Sie auf Einstellungen > Netzwerkeinstellungen und E-Mail-Ausgangsserver(SMTP).

3. Geben Sie die IP-Adresse in Form von Dezimalzahlen und Punkten ein, oder geben Sie den Hostnamen ein.

4. Geben Sie die Serverportnummer ein (zwischen 1 und 65535).

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SMTP erfordert Authentifizierung, um Authentifizierung zu erfordern.

6. Geben Sie die SMTP-Server-Anmeldeinformationen (Name und Passwort) ein.

7. Klicken Sie auf Anwenden.

   - Wenn für den SMTP-Server die Authentifizierungsmethode „POP3 vor SMTP“ ausgewählt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen SMTP erfordert POP vor SMTP-Authentifizierung.

   - Geben Sie die IP-Adresse und die Portnummer ein.

#### Scannen und Senden einer E-Mail

1. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

2. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Scan) > Scannen&E-Mail.

   Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Scan > Email senden.

3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, wenn Sie SyncThru™ Web Service konfiguriert haben (siehe SyncThru™ Web Service verwenden).

4. Geben Sie die E-Mail-Adressen vom Adressaten und vom Absender ein.

   Zum Testen können Sie eine E-Mail an sich selber senden. In SyncThru™ Web Service wählen Sie dazu unter Einstellungen > Scannen > Scannen nach E-Mail > Autom. an sich selbst senden.

5. Geben Sie einen E-Mail-Betreff ein und drücken Sie OK.

6. Wählen Sie das Dateiformat der Datei, in die gescannt wird, und wählen Sie OK.

7. Geben Sie die SMTP-Server-Anmeldeinformationen (Name und Passwort) ein.

8. Das Gerät beginnt mit dem Scannen und sendet anschließend die E-Mail.

### Scannen zu einem FTP/SMB-Server

Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

#### FTP/SMB-Server einrichten

1. So greifen Sie auf SyncThru™ Web Service zu (siehe SyncThru™ Web Service verwenden).

2. Wählen Sie Adressbuch > Person > Hinzufügen.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen FTP hinzufügen oder SMB hinzufügen.

4. Geben Sie die IP-Adresse in Form von Dezimalzahlen und Punkten ein, oder geben Sie den Hostnamen ein.

5. Geben Sie die Serverportnummer ein (zwischen 1 und 65535).

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Anonym, damit auch nicht autorisierte Personen auf den FTP-Server zugreifen können.

7. Geben Sie den Anmeldenamen und das Passwort ein.

8. Falls der Server zu einer bestimmten Domäne gehört, geben Sie den Namen der Domäne ein. Sonst geben Sie den Namen Ihres Computers ein, der beim SMB-Server registriert ist.

9. Geben Sie den Pfad zum Speichern des gescannten Bildes ein.

   - Der Ordner, in dem gescannte Abbilder gespeichert werden sollen, muss sich im Stammordner (Root) befinden.

   - Der Ordner muss freigegeben sein. Gegebenenfalls die Freigabe festlegen.

   - Ihrem Benutzernamen müssen die Rechte zum Schreiben und Lesen zugeordnet sein.

10. Klicken Sie auf Übernehmen..

#### Scannen und senden an einen FTP/SMB-Server

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Scan) > Scannen&SMB oder Scannen&FTP.

   Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Scan > SMB oder FTP.

4. Wählen Sie den Server und das Format der Dateien, in die gescannt werden soll

5. Das Gerät beginnt mit dem Scannen und sendet anschließend das gescannte Bild zum angegebenen Server.

### Scannen von einem Bildbearbeitungsprogramm

Sie können von einem TWAIN-kompatiblen Bildbearbeitungsprogramm, z. B. Photoshop, aus den Scanvorgang starten, so dass das gescannte Bild ins Bildbearbeitungsprogramm importiert wird. Befolgen Sie das nachfolgend beschriebene Verfahren, um mit TWAIN-kompatibler Software zu scannen:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Öffnen Sie eine Anwendung wie etwa Adobe Photoshop.

4. Klicken Sie auf Datei > Importieren und wählen Sie das Scannergerät.

5. Legen Sie die Scaneinstellungen fest.

6. Scannen und speichern Sie das gescannte Bild.

### Scannen mit dem WIA-Treiber

Das Gerät unterstützt den WIA-Treiber (Windows Image Acquisition; Windows-Bilderfassung) zum Scannen von Bildern. WIA (Windows Image Acquisition; Windows-Bilderfassung) ist eine der Standardkomponenten von Microsoft Windows 7 für den Einsatz mit Digitalkameras und Scannern. Im Gegensatz zum TWAIN-Treiber ermöglicht der WIA-Treiber das Scannen und einfache Bearbeiten von Bildern ohne zusätzliche Software.

Der WIA-Treiber funktioniert nur auf Windows-Systemen (außer Windows 2000) mit einem USB-Anschluss.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Wählen Sie Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Geräte und Drucker.

4. Klicken Sie unter Drucker und Faxgeräte > Suche starten mit der rechten Maustaste auf das Gerätetreibersymbol.

5. Die Anwendung Neuer Scan wird angezeigt.

6. Wählen Sie die Voreinstellungen zum Scannen aus und klicken Sie auf Vorschau, um die Auswirkungen der Voreinstellungen auf das Bild anzuzeigen.

7. Scannen und speichern Sie das gescannte Bild.

### Scannen mit dem Samsung Scan Assistant

- Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

- Im Programm Samsung Scan Assistant können Sie die OCR-Funktion (OCR - Optical Character Reader) verwenden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Auf Start > Alle Programme > Samsung Drucker klicken und den Samsung Scan Assistant starten.

   Öffnen Sie das Hilfe-Menü oder klicken Sie im Fenster auf die Schaltfläche und klicken Sie dann auf das Thema oder den Punkt, zu dem Sie Informationen wünschen.

4. Legen Sie die Scaneinstellungen fest.

5. Klicken Sie auf Scannen.

### Scannen mit SmarThru 4

- Je nach Modell stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

- Im Programm SmarThru 4 können Sie die OCR-Funktion (OCR - Optical Character Reader) verwenden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol SmarThru 4.

4. SmarThru wird gestartet.

   - Scannen: Sie können ein Bild scannen und es in einer Anwendung oder in einem Ordner speichern, per E-Mail versenden oder auf einer Website veröffentlichen.

   - Bild: Sie können ein Bild scannen und es in einer Anwendung oder in einem Ordner speichern, per E-Mail versenden oder auf einer Website veröffentlichen.

   - Drucken: Sie können gespeicherte Bilder drucken.

   Öffnen Sie das Hilfe-Menü oder klicken Sie im Fenster auf die Schaltfläche und klicken Sie dann auf das Thema oder den Punkt, zu dem Sie Informationen wünschen.

5. Klicken Sie auf Scannen.

6. Wählen Sie das Ziel, indem Sie unter Anwendung, E-Mail, Ordner, OCR oder Web auswählen.

7. Falls erforderlich, klicken Sie auf Einstellungen, um die Einstellungen anzupassen.

8. Klicken Sie auf Scannen.

### Scannen mit SmarThru Office

- Je nach Modell stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

- Um SmarThru Office verwenden zu können, müssen Sie das Programm manuell von der mitgelieferten CD installieren. Wählen Sie Erweiterte Installation > Benutzerdefinierte Installation und wählen Sie die Installation von SmarThru Office.

- Im SmarThru Office-Programm können Sie die OCR-Funktion (OCR - Optical Character Reader) verwenden.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol SmarThru Office.

4. SmarThru Office wird angezeigt.

   Öffnen Sie das Hilfe-Menü oder klicken Sie im Fenster auf die Schaltfläche und klicken Sie dann auf das Thema oder den Punkt, zu dem Sie Informationen wünschen.

5. Klicken Sie auf das Symbol SmarThru Office () im Infobereich der Windows-Taskleiste, um den Launcher von SmarThru Office zu aktivieren.

6. Klicken Sie auf das Scannen-Symbol (), um das Scan-Fenster aufzurufen.

7. Das Scaneinstellungen-Fenster wird geöffnet.

8. Legen Sie die Scaneinstellungen fest und klicken Sie dann auf Scannen.

### Scannen mit einem Macintosh

#### Von einem per USB-Verbindung angeschlossenen Gerät scannen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Starten Sie Programme und klicken Sie dann auf Image Capture (Bild erfassen).

   Wenn die Meldung No Image Capture device connected (Kein Gerät für Bildererfassung angeschlossen) angezeigt wird, trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es anschließend erneut an. Wenn das Problem weiterhin auftritt, ziehen Sie die Hilfe von Image Capture (Bild erfassen) zu Rate.

4. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

5. Scannen und speichern Sie das gescannte Bild.

   Wenn die Scanfunktion in Image Capture (Bild erfassen) nicht betrieben werden kann, aktualisieren Sie Mac-Betriebssystem auf die neueste Version. Image Capture (Bild erfassen) funktioniert unter Mac OS X 10.4.7 oder höher ordnungsgemäß.

#### Von einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät scannen

Nur Modelle für Netzwerk und Drahtlosnetzwerk (siehe Funktionen nach Modell).

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

2. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

3. Starten Sie Programme und klicken Sie dann auf Image Capture (Bild erfassen).

4. Je nach Betriebssystem folgen Sie den unten angegebenen Anweisungen.

   - Bei 10.4

     - In der Menüleiste auf Geräte > Geräte durchsuchen klicken.

     - Wählen Sie unter Twain-Geräte Ihr Gerät aus. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen TWAIN-Software verwenden aktiviert ist.

     - Klicken Sie aufVerbinden.

       Falls eine Warnmeldung angezeigt wird, klicken Sie auf Port ändern, um den Port auszuwählen. Oder falls TWAIN UI angezeigt wird, klicken Sie auf der Registerkarte Voreinstellungen auf Port ändern, um einen anderen Port auszuwählen.

   - Bei 10,5

     - In der Menüleiste auf Geräte > Geräte durchsuchen klicken.

     - Vergewissern Sie sich, dass unter Verbunden das Kontrollkästchen Bonjour-Geräte neben Ihrem Gerät aktiviert ist.

     - Wenn Sie über TWAIN scannen möchten, folgen Sie den oben beschriebenen Anweisungen für Mac OS X 10.4.

   - Unter 10.6 bis 10.7 wählen Sie unter SHARED Ihr Gerät aus.

5. Konfigurieren Sie die Scanoptionen für dieses Programm.

6. Scannen und speichern Sie das gescannte Bild.

   - Wenn die Scanfunktion in "Digitale Bilder" nicht verfügbar ist, aktualisieren Sie Mac OS auf die neueste Version. "Digitale Bilder" funktioniert reibungslos unter Mac OS X 10.4.7 oder höher.

   - Wenn das Problem weiterhin auftritt, ziehen Sie die Hilfe von Image Capture zurate.

   - Sie können auch mithilfe von TWAIN-kompatibler Software wie etwa Adobe Photoshop scannen.

### Scannen unter Linux

#### Scannen

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Computer angeschlossen und eingeschaltet ist.

2. Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf Unified Driver Configurator.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um zur Scannerkonfiguration zu wechseln.

4. Wählen Sie den Scanner aus der Liste aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Properties.

6. Legen Sie eine einzelne Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas oder legen Sie die Vorlagen mit der bedruckten Seite nach oben zu faxenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug (siehe Einlegen von Vorlagen).

7. Klicken Sie im Fenster Scanner Properties auf Preview.

8. Das Dokument wird gescannt, und die Bildvorschau wird im Preview Pane angezeigt.

9. Ziehen Sie den Mauszeiger, um den zu scannenden Bildbereich im Preview Pane festzulegen.

10. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

11. Scannen und speichern Sie das gescannte Bild.

    Sie können die Scan-Einstellung für spätere Verwendung speichern und sie der Dropdown-Liste Job Type hinzufügen.

#### Mit Image Manager ein Bild bearbeiten

Im Programm Image Manager finden Sie Menübefehle und Werkzeuge für die Bearbeitung von gescannten Bildern.